**MINIMALNE PARAMETRY CIĄGNIKA**

* moc silnika - min. 50 KM,
* typ: turbodoładowany, czterosuwowy z zapłonem samoczynnym, chłodzonym cieczą, spełniający normy zgodnie z Dyrektywą 97/68/EC/ STAGE III A,
* pojemność zbiornika paliwa – min. 40 dm3,
* hamulec roboczy: tarczowy, mokry sterowany mechanicznie,
* instalacja hamulcowa przyczep: pneumatyczna, dwuprzewodowa +jednoprzewodowa,
* skrzynia biegów mechaniczna, synchronizowana
* prędkość – min. 27 km/h,
* wydatek pompy hydrauliki zewnętrznej – min. 35 dm3/min.,
* układ kierowniczy wspomagany,
* maksymalny udźwig podnośnika w osi końcówek – min. 1 200 kg,
* wał odbioru mocy – dwie prędkości: podstawowa min. 540 obr./min.
* napęd na 4 koła,
* masa własna z obciążnikami od 2 300 kg do 3 500 kg,
* ogumienie – przód/tył - min. 9,5-20/14,9-28,

**Wyposażenie:**

* kabina, klimatyzacja, radioodtwarzacz, światła robocze montowane na kabinie przód - tył, pomarańczowa lampa błyskowa, kompletny TUZ tylny, zaczep rolniczy, zaczep do przyczep.

**Ciągnik przystosowany do ciągnięcia przyczepy DMC – 5 450 kg.**

**Serwis: maksymalnie do 60 km od Piły.**

**Gwarancja min. 18 miesięcy.**

**Ciągnik fabrycznie nowy – dopuszczalny rocznik 2013.**

**Dostawa ciągnika do siedziby Zamawiającego – Szkoła Policji w Pile , Plac Staszica 7, 64-920 Piła, na koszt i ryzyko dostawcy.**

**Termin realizacji 2 miesiące od daty złożenia zamówienia.**

**Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:** **zaopatrzenie@sppila.policja.gov.pl** **lub przy wykorzystaniu komunikatora platformy zakupowej.**

**SKŁADAJĄC OFERTĘ NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ , ORAZ O PODANIE TYPU, MODELU PRODUCENTA OFEROWANEGO CIĄGNIKA.**