## Załącznik Nr 1

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**SYSTEM DO POMIARU WYSOKICH POZIOMÓW DŹWIĘKU WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM**

1. **PRZEZNACZENIE ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA**

Wyszczególnione w niniejszych wymaganiach aparatura pomiarowa będzie wykorzystane do badań natężenia hałasu wystrzału.

1. **WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZAMÓWIENIU**

System do pomiaru wysokich poziomów dźwięku z ukompletowaniem:

* 1. System pomiaru wysokich poziomów dźwięku 1 kpl
	2. Oprzyrządowanie - Przetworniki pomiarowe 1 kpl
1. **WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SKŁADOWYCH ZAMÓWIENIA.**
* System pomiaru wysokich poziomów dźwięku:
	+ 3-ch Input Module LAN-XI 102,4 kHz (Mic, CCLD, V) z LAN-XI Open API license 1 szt
	+ Moduł akumulatora LAN-XI 1 szt
	+ Moduł do bezprzewodowego podłączenia pojedynczego modułu LAN-XI i akumulatora typu 2831-A LAN-XI 1 szt
	+ BK Connect Data Processing(advanced), Node locked License 1 szt
	+ Roczna konserwacja i wsparcie oprogramowania BK Connect Data Processing (advanced), Node-locked License 1 szt
	+ Licencja na oprogramowanie BK Connect Data Processing Pack, Node-locked 1 szt
	+ Roczna konserwacja i wsparcie oprogramowania BK Connect Data Processing Pack, Node-locked License 1 szt
	+ Front Panel, LAN-XI, detachable, 3 channels, circular-1B 7-pins (F) connectors 1 szt
* Oprzyrządowanie - Przetworniki pomiarowe:
	+ Kabel mikrofonowy (przedłużka) 10m, LEMO 1B/LEMO 1B 1 szt
	+ Uchwyt mikrofonu ¼” 1 szt
	+ Osłona przeciwwietrzna na mikrofon ¼”, 65mm 1 szt
	+ Zestaw z TEDS, mikrofon 4941 z przedwzmacniaczem 2670 1 szt
	+ Zestaw z TEDS, mikrofon 4938 z przedwzmacniaczem 2670 1 szt

 **4. WYMAGANIA DODATKOWE**

Okres gwarancji – 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.