***Załącznik nr 1***

***do SWZ nr 4/DE/2024***

***Szczegółowy Opis Zamówienia***

**Dostawa 2 szt. węży wysokociśnieniowych: Trelleborg Canalkler 250S do czyszczenia kanalizacji sanitarnej**

**1. Opis przedmiotu dostawy:**

Dostawa 2 sztuki węża ciśnieniowego **Trelleborg Canalkler 250 S.**

przeznaczonego do czyszczenia i udrażniania zewnętrznej kanalizacji sanitarnej o bardzo dużej odporności na ścieranie warstwy wewnętrznej. Wąż powinien posiadać zewnętrzną powierzchnię gładką zapewniającą łatwe czyszczenie i nisko oporowe wycofywanie węża z kanału.

Wąż z podwójnym oplotem tekstylnym przystosowany do pracy w warunkach ekstremalnych

zakuty z obu stron.

**2. Parametry techniczne:**

- średnica wewnętrzna 25,0 mm

- średnica zewnętrzna 39,3 mm

- ciśnienie pracy 250 bar

- ciśnienie rozrywania > 650 bar

- promień zagięcia do 100 mm

- waga do 0,9 kg/m

- długości; 160 m, 150 m

- zakucie od strony dyszy - gwint zewnętrzny 1”

- zakucie od strony bębna - gwint wewnętrzny 1”

- warstwa wewnętrzna - guma gładka czarna NR/SBR

- warstwa zewnętrzna - guma gładka czarna NR/SBR

- wzmocnienie - oploty tekstylne aramidowy (kevlar)

- zakres temperatur pracy od -40oC do +80oC

- zgodność z normą EN ISO 6945; ZH1/406; DIN 50049.3.1B; EN10204.3.1.B

**3. Pozostałe warunki dostawy urządzenia.**

- gwarancja na urządzenie minimum 12 m-ce

- do oferty należy załączyć certyfikat o przejściu wymaganych testów, badań

- dostawa na koszt oferenta w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zlecenia

- wąż wyprodukowany na terenie EU

- termin płatności 30 dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT,