|  |  |
| --- | --- |
| **Stół zabiegowy endoskopowy** | **Parametry oferowane** |
| Stół fabrycznie nowy |  |
| Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową |  |
| Dwu częściowe leże z otworem na twarz w części zagłówka. |  |
| Regulacja wysokości stołu za pomocą siłownika elektrycznego |  |
| Koła z układem hamulcowym |  |
| Szerokość stołu 80 cm |  |
| Długość leża 196 cm |  |
| Grubość tapicerki 70 mm |  |
| Regulacja wysokości: od 46 do 98 cm |  |
| Regulacja zagłówka: - 20° do 85° |  |
| Regulacja sekcji głównej: od 0° do 35° |  |
| Udźwig : do 175 kg |  |
| Bezpieczne obciążenie robocze: do 225 kg |  |
| Czas trwania regulacji wysokości: 26 sek. |  |
| Układ hamulcowy centralny |  |
| Barierki boczne |  |
| Uchwyt rolki papieru. |  |
| Średnica kółek 75 mm |  |
| Sterowanie za pomocą pilota ręcznego |  |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
| Sterowanie z ramy |  |
| Duża poduszka na kark |  |