Naprawa odwodnienia liniowego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Odwodnienie liniowe należy wykonać z materiałów o klasie obciążeń F900. Elementy prefabrykowane odwodnienia muszą być elementami gotowymi, nie dopasowywanymi (odwiercanymi) podczas montażu.   
  
Odwodnienie liniowe składa się z jednego 8 metrowego odcinka, które znajduje się w bramie wjazdowej zakładu.   
  
  
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezprzerwowej pracy zakładu naprawa jest możliwa do wykonania tylko w weekend.   
  
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Protokół z wizji lokalnej będzie integralną częścią umowy.