|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOWANIE NADZORY  mgr inż. Edward Bąk  ul. Aleksandra Fredry16 64-100 Leszno | | | |
| **ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO** | | | |
|  |  |  |  |
|  | NAZWA INWESTYCJI | **REWITALIZACJA STAWU I TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO STAWU POD CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE PRZY UL. SPORTOWEJ W GOSTYNIU** |  |
|  | LOKALIZACJA: | Jednostka ewidencyjna 300402\_4 Gostyń – miasto, Obręb 0001 Gostyń: dz.nr**: 3039/5** |  |
|  | INWESTOR: | **GMINA GOSTYŃ**  **UL. RYNEK 2 63-800 Gostyń** |  |
|  | BRANŻA:  KATEGORIA OBIEKTU  BUDOWLANEGO: | SANITARNA KOD CPV 45232410-9  XXVI |  |
| LESZNO, sierpień 2023 | | | |

**SPIS TREŚCI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Strona tytułowa | Str. 1 |
| **2** | Spis treści | Str. 2 |
| **3** | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | Str. 3-7 |
|  |  |  |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA**

**I OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa i adres obiektu:

**Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-**

**wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu.**

Inwestor:

**GMINA GOSTYŃ UL. RYNEK 2 63-800 Gostyń**

Projektant: mgr inż. Edward Bąk mgr inż. Henryk Kozdrój

upr. nr 1027/87/Lo upr. nr 678/85/Lo

ul. Aleksandra Fredry 16 ul. Solskiego 1

64-100 Leszno 64-100 Leszno

**Leszno, sierpień 2023 r.**

**Opracował:** ……………………………………………..

**CZĘŚĆ OPISOWA**

Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych w ramach projektu:

**Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-**

**wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu.**

Inwestor:

**GMINA GOSTYŃ UL. RYNEK 2 63-800 GOSTYŃ**

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. 03.80.718. art. 21a;
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.   
   w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.
3. **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego**

Roboty budowlane przy wykonywaniu Rewitalizacji stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu obejmują zakres robót:

* zagospodarowanie terenu budowy
* roboty ziemne,
* roboty budowlane w zakresie pomostu, opłotowania, ścieżki pieszej,

- uporządkowanie terenu.

**2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty i urządzenia:

* sieci energetyczne
* drogi o nawierzchni utwardzonej

**3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa   
i zdrowia ludzi:

* uzbrojenie podziemne, a w szczególności sieci energetyczne ze względu prowadzenie robót w ich pobliżu,
* wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie   
  wykonywanych wykopów.

**4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia**

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa   
   i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku   
   z wysokości:
   * + 1. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m – wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpór,
       2. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości wszystkie roboty związane z wykonywaniem głębokich komór,
       3. roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe   
          i montażowe,
2. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych
3. Prowadzenie robót w jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się   
   pojazdów.
4. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.
5. Inne roboty
6. prowadzenie robót w chodnikach dezorganizujące lub uniemożliwiające ruch pieszy,
7. prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych,

**5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:

1. Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie   
   niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń.
2. Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc   
   wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
3. Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką   
   obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP.
4. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
5. Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników
6. Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania,   
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

* wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia

pracowników,

* obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
* postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

**6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zapoznać się z warunkami uzgodnień ·wymienionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, zwracając uwagę na zachowanie przepisów BHP.

Przewody układać w wykopach liniowych z pełnym zabezpieczeniem ścian wykopów. Przewody zaleca się układać bezpośrednio na istniejącym, nienaruszonym podłożu.

Wszystkie napotkane urządzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy zabezpieczać przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić   
w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację.

W warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność usytuowania   
odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostów, zabezpieczeń wykopów barierkami oraz oświetlenia ostrzegawczego.

1. Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej.
2. W szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z:
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.   
   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Nr 47, poz.401)
4. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r.   
   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn   
   i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych   
   i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
5. W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym:
6. Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
7. Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
8. Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi   
   prowadzonymi w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego   
   i naziemnego,
9. Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń,
10. Przeprowadzić instruktaż pracowników,
11. Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej,
12. Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy,
13. Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,
14. Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robót budowlanych,
15. Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny   
    umożliwiające szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia,
16. W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić   
    niezbędny sprzęt ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny.

**Uwaga końcowa**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120   
z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

**OPRACOWAŁ:**

……………………………………