[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
nan=Ziemne i montażowe 
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu 
ni=Urząd Miasta i Gminy w Gostyniu
ai=ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń
br=Ziemne i montażowe 
cpv=45100000-8, 45111200-0, 45112710	100000-8, 45111200-0, 45112710-5, 45233161-5, 45242000-5, 39113600-3.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=4946.24665

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,25 m3(1)	0
id=  11161	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=38.28

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	0
id=  11334	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.875

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	0
id=  11612	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.925

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 4-6 t  (1)	0
id=  12111	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.425

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)	0
id=  12113	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=11.3

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny 7,5  t (1)	0
id=  12313	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.15

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=Ubijak spalinowy   200 kg	0
id=  12622	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=13.25

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=Pompa zatapiana elektryczna 150 m3/h	0
id=  14313	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=120

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)	0
id=  31114	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.86

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=Środek transportowy (1)	0
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.89

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	0
id=  39116	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=202.38

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	0
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=23.2765

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)	0
id=  39531	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.43

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=Przyczepa samowyładowcza  5,0 t, do ciągn.	0
id=  39641	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=202.38

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=Piła do płyt ceramicznych o średn.400 mm	0
id=  75251	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6.25

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy 3-faz.przewoź. 10,0kVA	0
id=  81122	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=120

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Gwoździe budowlane gołe	0
id=1332099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=9.7875

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Klamry ciesielskie	0
id=1341299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=4.852

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Środek impregnac.-grzybobój.	0
id=1412231	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=13.558

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Mieszanka krusz.natur. - gruba   0-63,0 mm	0
id=1601450	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=106.05

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Piaski do nawierzchni drogowych	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=25.625

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=3.325

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - bezfrezowe	0
id=2222011	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=6662.5

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Obrzeża z kostki granitowej 15x15 cm	0
id=2223540	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=255

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	0
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.47

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=7.8

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Zaprawa cementowa  M  7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.024

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Zaprawa cementowa  M 15	0
id=2380825	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.45

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.225

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Deski igl.obrzyn.-wymiar.28-45 mm kl.II	0
id=2600712	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1.3311

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.3696

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Łaty i listwy iglaste	0
id=2601399	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.526

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.I	0
id=2641800	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1.6875

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Panele drewniane 90 x 90 cm	0
id=2764300	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=225

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Ściernice diamentowe	0
id=3922999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0625

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Woda przemysłowa	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=11.625

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=3.125

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	0
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.8988

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Drewno opałowe	0
id=3950300	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=6.9

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kiszki z faszyny wiklinowej	0
id=3950899	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=326.4

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kołki fasz.zw.niekor.śr.4-6 cm,dł.70-90 cm	0
id=3951002	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=992

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Darń  w rolce 40 x 250 mm	0
id=3970000	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=3150

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr.1000 mm	0
id=5420004	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4.2

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.1000 mm	0
id=5470820	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Właz kanał.żel.- okr.C 600,pokr.wyp.beton.	0
id=6330115	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych	0
id=6330710	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Koszty utylizacji	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=33.5

[RMS ZEST 48]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Renowacja stawu 
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne na stawie
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1

[POZYCJA]
id=3
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0605-0100	 201	0605-01	00	1
na=Pompowanie wody
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=120
jm=m-g	148
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 1]
nz=4.202	0	4,202
np=0
wa=0
wb=0
il=504.24

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 43]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[POZYCJA]
id=6
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0204-0400	 201	0204-04	00	1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi o ładowności do 5 t holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km: grunt kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=600
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						

[RMS 1]
nz=0.1728	0	0,1728
np=0
wa=0
wb=0
il=103.68

[RMS 32]
nz=0.0638	0	0,0638
np=1
wa=0
wb=0
il=38.28

[RMS 42]
nz=0.2113	0	0,2113
np=1
wa=0
wb=0
il=126.78

[RMS 45]
nz=0.2113	0	0,2113
np=1
wa=0
wb=0
il=126.78

[POZYCJA]
id=7
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0214-0700	 201	0214-07	00	1
na=Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 0,5 km, przy przewozie urobku po drogach utwardzonych przyczepami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. I-II - do 5 km - krotność 9
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=600
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						

[RMS 42]
nz=0.126	0	0,014000*9,000000
np=1
wa=0
wb=0
il=75.6

[RMS 45]
nz=0.126	0	0,014000*9,000000
np=1
wa=0
wb=0
il=75.6

[POZYCJA]
id=8
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0506-0100	 201	0506-01	00	1
na=Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3000	1	3000						

[RMS 1]
nz=0.1662	0	0,1662
np=0
wa=0
wb=0
il=498.6

[POZYCJA]
id=81
pd=MRRiB	KNNR	010 0502-0310	 010	0502-03	10	1
na=Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kiszek faszynowych, o średnicy: 20 cm - sposobem "z brzegu" - opaska 2 x 20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	2 * 160						

[RMS 1]
nz=0.504	0	0,504
np=0
wa=0
wb=0
il=161.28

[RMS 25]
nz=1.02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
il=326.4

[RMS 26]
nz=3.1	0	3,1
np=0
wa=0
wb=0
il=992

[POZYCJA]
id=82
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0508-0600	 201	0508-06	00	1
na=Umocnienie skarp przekopów i nasypów oraz dna i skarp rowów lub kanałów darniowaniem krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 40 cm bez humusu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3000	1	3000						

[RMS 1]
nz=0.7592	0	0,7592
np=0
wa=0
wb=0
il=2277.6

[RMS 24]
nz=0.0023	0	0,0023
np=0
wa=0
wb=0
il=6.9

[RMS 27]
nz=1.05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=3150

[POZYCJA]
id=83
pd=MRiGŻ	KNR	228 0406-0300	 228	0406-03	00	1
na=Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni, przy głębokości 2,0 m - średnica kręgów: 1000 mm z betonu B45  - studnia wlotowa z kratą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=studnia	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=19.9	0	19,9
np=0
wa=0
wb=0
il=19.9

[RMS 10]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 12]
nz=0.024	0	0,024
np=0
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 28]
nz=4.2	0	4,2
np=0
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 31]
nz=6	0	6
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 48]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 44]
nz=2.43	0	2,43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.43

[ELEMENT 2]
na=Roboty towarzyszące - rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=40
nu=1.2

[POZYCJA]
id=85
pd=IGM Warszawa	KNR	404 0901-0400	 404	0901-04	00	1
na=Ogrodzenia - siatka na słupkach stalowychdrewniane - rozebranie ogrodzenia. Ułożenie paneli ogrodzeniowych w stosy. Ogrodzenie zostaje zwrócone poprzedniemu dzierżawcy.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225						

[RMS 1]
nz=0.2101	0	0,2101
np=0
wa=0
wb=0
il=47.2725

[POZYCJA]
id=42
pd=IGM Warszawa	KNR	404 0306-0100	 404	0306-01	00	1
na=Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu,o grubości : - do 50 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=33.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2.0 * 4.0 * 0.50 * 2	schody betonowe					
wo=15	1	10.0 * 3.0 * 0.50	murek betonowy					
wo=10.5	1	3.0 * 3.0 * 0.50 * 2 + 3.0 * 1.0 * 0.50	przyczółeki zastawki					

[RMS 1]
nz=13.9717	0	13,9717
np=0
wa=0
wb=0
il=468.05195

[RMS 48]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=IGM Warszawa	KNR	404 1101-0200	 404	1101-02	00	1
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym. W pozycji uwzględnić koszty utylizacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=33.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=33.5	1	33,5						

[RMS 1]
nz=1.2606	0	1,2606
np=0
wa=0
wb=0
il=42.2301

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=33.5

[RMS 43]
nz=0.474	0	0,474
np=1
wa=0
wb=0
il=15.879

[POZYCJA]
id=46
pd=IGM Warszawa	KNR	404 1101-0500	 404	1101-05	00	1
na=Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : - samochodem ciężarowym - wsp. 4 do 5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=33.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=33.5	1	33,5						

[RMS 43]
nz=0.185	0	0,037000*5,000000
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1975

[ELEMENT 2]
na=Budowa pomostu drewniany 15,2 x 2,0 m
wa=0
kn=0	0	0
id=99
nu=1.3

[POZYCJA]
id=104
pd=WACETOB Warszawa	KNR	211 0301-0400	 211	0301-04	00	1
na=Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: drewna okrągłego iglastego - pale drewniane śr. 15 cm - 20 szt o dł. 1,67 - 2,97
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.856
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.21	1	0.785 * 0.15 * 0.15 * 2.97 * 4	dł. 2,97					
wo=0.196	1	0.785 * 0.15 * 0.15 * 2.78 * 4	dł. 2,78					
wo=0.091	1	0.785 * 0.15 * 0.15 * 2.59 * 2	dł. 2,59					
wo=0.085	1	0.785 * 0.15 * 0.15 * 2.41 * 2	dl. 2,41					
wo=0.078	1	0.785 * 0.15 * 0.15 * 2.22 * 2	dł. 2,22					
wo=0.072	1	0.785 * 0.15 * 0.15 * 2.04 * 2	dł. 2,04					
wo=0.065	1	0.785 * 0.15 * 0.15 * 1.85 * 2	dł. 1,85					
wo=0.059	1	0.785 * 0.15 * 0.15 * 1.67 * 2	dl. 1,67					

[RMS 1]
nz=19.5	0	19,5
np=0
wa=0
wb=0
il=16.692

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
wa=0
wb=0
il=2.568

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
wa=0
wb=0
il=2.568

[RMS 23]
nz=1.05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8988

[POZYCJA]
id=101
pd=WACETOB Warszawa	KNR	211 0301-0100	 211	0301-01	00	1
na=Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: łat iglastych - płatwie poprzeczne i wzdłuzne 12/7,5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.526
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.207	1	0.12 * 0.075 * 2.0 * 6 + 0.12 * 0.075 * 5.50 * 2	poprzeczne					
wo=0.319	1	0.12 * 0.075 * 12.70 * 2 + 0.12 * 0.075 * 2.50 * 4	wzdłużne					

[RMS 1]
nz=29.2	0	29,2
np=0
wa=0
wb=0
il=15.3592

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=1.052

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
wa=0
wb=0
il=2.104

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=0.526

[POZYCJA]
id=109
pd=WACETOB Warszawa	KNR	211 0302-0100	 211	0302-01	00	1
na=Wykonanie ścian i podłóg z drewna łączonego na styk: z desek o grubości 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=39.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=39.15	1	12.70 * 2.0 + 2.50 * 5.50						

[RMS 1]
nz=1.06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
il=41.499

[RMS 2]
nz=0.25	0	0,25
np=0
wa=0
wb=0
il=9.7875

[RMS 4]
nz=0.2	0	0,2
np=0
wa=0
wb=0
il=7.83

[RMS 15]
nz=0.034	0	0,034
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3311

[POZYCJA]
id=102
pd=WACETOB Warszawa	KNR	211 0301-0200	 211	0301-02	00	1
na=Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: krawędziaków iglastych - słupki balustrady 6,5/6,5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.112
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.112	1	0.065 * 0.065 * 1.32 * 20						

[RMS 1]
nz=22.2	0	22,2
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4864

[RMS 3]
nz=3.5	0	3,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.392

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 16]
nz=1.05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1176

[POZYCJA]
id=106
pd=WACETOB Warszawa	KNR	211 0301-0200	 211	0301-02	00	1
na=Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: krawędziaków iglastych - poręcz balustrady 6,5/6,5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.162
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.162	1	0.065 * 0.065 * 12.70 * 2 + 0.065 * 0.065 * 2.20 * 2 + 0.065 * 0.065 * 5.50 + 0.065 * 0.065 * 1.50 * 2						

[RMS 1]
nz=22.2	0	22,2
np=0
wa=0
wb=0
il=3.5964

[RMS 3]
nz=3.5	0	3,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.567

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
wa=0
wb=0
il=0.486

[RMS 16]
nz=1.05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1701

[POZYCJA]
id=107
pd=WACETOB Warszawa	KNR	211 0301-0200	 211	0301-02	00	1
na=Wykonanie konstrukcji drewnianych bez wrębów z: krawędziaków iglastych - listwa szerokości 10,0 cm i gr. 2,0 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.078
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.078	1	0.10 * 0.02 * 12.70 * 2 + 0.10 * 0.02 * 2.50 * 2 + 0.10 * 0.02 * 5.50 + 0.10 * 0.02 * 1.50 * 2						

[RMS 1]
nz=22.2	0	22,2
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7316

[RMS 3]
nz=3.5	0	3,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
wa=0
wb=0
il=0.234

[RMS 16]
nz=1.05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0819

[ELEMENT 1]
na=Zagospodarowanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=95
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Renowacja terenu przy stawie - ścieżka piesza
wa=0
kn=0	0	0
id=56
nu=2.1

[POZYCJA]
id=48
pd=IGM Warszawa	KNR	231 0101-0100	 231	0101-01	00	1
na=Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	125.0 * 2.0						

[RMS 1]
nz=0.0376	0	0,0376
np=0
wa=0
wb=0
il=9.4

[RMS 33]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.875

[RMS 37]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=2.15

[POZYCJA]
id=49
pd=IGM Warszawa	KNR	231 0103-0100	 231	0103-01	00	1
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[RMS 1]
nz=0.1315	0	0,1315
np=0
wa=0
wb=0
il=32.875

[RMS 21]
nz=0.005	0	0,005
np=0
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 48]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=86
pd=IGM Warszawa	KNR	231 0402-0300	 231	0402-03	00	1
na=Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe - pod obrzeża z kostki granitowej 15 x 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=7.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	125.0 * 0.20 * 0.15 * 2						

[RMS 1]
nz=9.88	0	9,88
np=0
wa=0
wb=0
il=74.1

[RMS 6]
nz=0.34	0	0,34
np=0
wa=0
wb=0
il=2.55

[RMS 11]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 14]
nz=0.03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.225

[RMS 21]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=3.525

[RMS 48]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=IGM Warszawa	KNR	231 0407-0500	 231	0407-05	00	1
na=Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. - obrzeża z kostki granitowej 15 x 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	125.0 * 2						

[RMS 1]
nz=0.2771	0	0,2771
np=0
wa=0
wb=0
il=69.275

[RMS 6]
nz=0.0055	0	0,0055
np=0
wa=0
wb=0
il=1.375

[RMS 7]
nz=0.0016	0	0,0016
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 9]
nz=1.02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
il=255

[RMS 21]
nz=0.0014	0	0,0014
np=0
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 48]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=90
pd=IGM Warszawa	KNR	231 0114-0500	 231	0114-05	00	1
na=Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	125.0 * 2						

[RMS 1]
nz=0.0333	0	0,0333
np=0
wa=0
wb=0
il=8.325

[RMS 5]
nz=0.3182	0	0,3182
np=0
wa=0
wb=0
il=79.55

[RMS 21]
nz=0.015	0	0,015
np=0
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 48]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 36]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=9.675

[POZYCJA]
id=91
pd=IGM Warszawa	KNR	231 0114-0600	 231	0114-06	00	1
na=Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 20 cm - wsp. 5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[RMS 1]
nz=0.0055	0	0,001100*5,000000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.375

[RMS 5]
nz=0.106	0	0,021200*5,000000
np=0
wa=0
wb=0
il=26.5

[RMS 21]
nz=0.005	0	0,001000*5,000000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 48]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.001	0	0,000200*5,000000
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 36]
nz=0.0065	0	0,001300*5,000000
np=1
wa=0
wb=0
il=1.625

[POZYCJA]
id=92
pd=IGM Warszawa	KNR	231 0105-0700	 231	0105-07	00	1
na=Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[RMS 1]
nz=0.144	0	0,144
np=0
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 6]
nz=0.0389	0	0,0389
np=0
wa=0
wb=0
il=9.725

[RMS 7]
nz=0.0088	0	0,0088
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 21]
nz=0.0045	0	0,0045
np=0
wa=0
wb=0
il=1.125

[RMS 48]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.325

[POZYCJA]
id=93
pd=IGM Warszawa	KNR	231 0105-0800	 231	0105-08	00	1
na=Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 4 cm wsp. 1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[RMS 1]
nz=0.0384	0	0,0384
np=0
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 6]
nz=0.0129	0	0,0129
np=0
wa=0
wb=0
il=3.225

[RMS 7]
nz=0.0029	0	0,0029
np=0
wa=0
wb=0
il=0.725

[RMS 21]
nz=0.0015	0	0,0015
np=0
wa=0
wb=0
il=0.375

[RMS 48]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=94
pd=IGM Warszawa	KNR	011 0316-0100	 011	0316-01	00	1
na=Ułożenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypełnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej grubości 80 mm, typu: bezfrezowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2.5
jm=100 m2	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	125.0 * 2.0 / 100						

[RMS 1]
nz=102.61	0	102,61
np=0
wa=0
wb=0
il=256.525

[RMS 6]
nz=3.5	0	3,5
np=0
wa=0
wb=0
il=8.75

[RMS 8]
nz=2665	0	2665
np=0
wa=0
wb=0
il=6662.5

[RMS 20]
nz=0.025	0	0,025
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0625

[RMS 22]
nz=1.25	0	1,25
np=0
wa=0
wb=0
il=3.125

[RMS 48]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=5.3	0	5,3
np=1
wa=0
wb=0
il=13.25

[RMS 46]
nz=2.5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=6.25

[ELEMENT 2]
na=Ogrodzenie
wa=0
kn=0	0	0
id=98
nu=2.2

[POZYCJA]
id=97
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1803-0200	 202	1803-02	00	1
na=Ogrodzenia drewniane - płot tarasowy 90 x 90 cm na słupkach drewnianych. Wraz z stopami betonowymi oraz uchwutami metalowymi do słupków. Ogrodzenie ułożone na stos uszykowane do odbioru przez poprzedniego dzierżawcę.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225						

[RMS 1]
nz=1.0869	0	1,0869
np=0
wa=0
wb=0
il=244.5525

[RMS 13]
nz=0.002	0	0,002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 18]
nz=0.0075	0	0,0075
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6875

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=225

[RMS 48]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.0084	0	0,0084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[ELEMENT 2]
na=Zakup i montaż sprzętu
wa=0
kn=0	0	0
id=57
nu=2.3

[POZYCJA]
id=59
pd=		Wycena własn	Wyce	a własn		1
na=Zakup urządzenia placu rekreacji z wyposażeniem: - ławka parkowa (ogrodowa) - 5 szt.
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=5
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=96
pd=		Wycena własn	Wyce	a własn		1
na=Zakup i montaż na pomoście lamp solarnych - 2 szt.
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[SUMA KONTROLNA]
ede7f6cfb71e2afd3ced91994e46ec25