[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	6.5	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY - roboty uzupełniające	PRZEDMIAR
nfn=Gmina Gostyń
nb=Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do dtawu przy ul. Sportowej w Gostyniu 
ni=GMINA GOSTYŃ
ai=Rynek  2     63-800 Gostyń
dt=26.06.2024	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=71.8	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[ELEMENT 1]
na=Roboty elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=						0
na=Wykonanie przyłącza do pompy zasilającej nawodnienie terenu zlokalizwanej w stawie przu ul. Sportowej. Przyłącze pod drogą wykonać przeciskiem. Resztę kabla wykonac pod powierzchnią poziomu terenu. Przyłłącze podprowadzić od ul. Starogostyńskiej przy budynku zlokalizowanym w pobliżu skrzyżowania.
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[POZYCJA]
id=4
pd=						0
na=Wykonanie przecisku pod drogami w celu poprowadzenia kabli energetycznych na odcinkach szerokości od 10 do 20 m o łącznej długości nie wiecej niż 60m
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3
pd=						0
na=Wykonanie przyłącza do fontanny. Przyłącze podprowadzić od ul. Starogostyńskiej przy budynku zlokalizowanym w pobliżu skrzyżowania.
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=5
pd=						0
na=Wykonanie dwóch tablic informacyjnych zgodnie z załącznikami wraz z montażem i umieszczeniem na terenie inwestycji.
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=6
pd=						0
na=Wykonanie wiycinki drzew wokół stawu. Wycince podlegają tylko drzewa znajdujące się na odcinku sakrpy stawu oraz przeszkadzające w realizacji inwestycji. W cenie nalezy wkalkulować projekt do wniosku o wycinkę. Wniosek o wycinkę. Opłatę ewentualną za wycinkę ( w przypadku drzew nie będących bezpośrednio na tereni skarpy stawu). Utylizację drzew i ich wywóz. Uzyskanie pozwolenia
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7
pd=						0
na=Wykonanie przyłącza do fontanny. Przyłącze podprowadzić od ul. Starogostyńskiej przy budynku zlokalizowanym w pobliżu skrzyżowania. W kosztach należy uwzględnić również ich wywóz i utylizację
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=337.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=337.5	1	225*1,5						

[SUMA KONTROLNA]
72c9133f1b80e1affd79befc36593352