PT.2370.15.2023 Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS TECHNICZNY**

Dostawa lancy do gaszenia pożarów w przewodach kominowych dla KP PSP Kolbuszowa

1. **Przedmiot zamówienia:**

Lanca kominowa do pożarów w przewodach kominowych.

- pistolet jednoręczny do precyzyjnego podawania wody  
- materiał stal nierdzewna  
- rodzaj szybkozłącza Storz 1”  
- ciśnienie pracy 4 – 8 bar  
- ciśnienie max. 10 bar  
- wydajność 2,6 l/min do 5,2 l/min  
- ilość wody przy pojedynczym strzale ok. 7 ml  
- długość węża elastycznego 1,5 m  
- filtr siatkowy 300 μm  
- waga ok. 2 kg.  
- całość umieszczona jest w zwartym korpusie z stali nierdzewnej, który skutecznie chroni dysze przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Ustalenia końcowe**

W cenę oferty należy wliczyć wszelkie niezbędne elementy do prawidłowego wykonania zamówienia, których zamawiający nie przewidział w opisie technicznym zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerencji w zakres zamówienia w trakcie jego realizacji.

1. **Dostawa.**

Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć lancę do gaszenia pożarów w przewodach kominowych.

……………………………………

(podpis Wykonawcy)