**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch wózków widłowych fabrycznie nowych rok produkcji minimum 2021 przystosowanych do zamiany wideł na łyżkę spychającą oraz chwytak

1. Max. wysokość wózka wraz z kogutem 2,40 m
2. Maszt duplex wys. 1,90 do 2,30 m
3. Opony pełne
4. Widły
5. Min. 3 sekcje dźwigania (praca z łyżką lub chwytakiem)
6. Światła robocze LED
7. Automatyczne uruchamianie świateł cofania
8. Regulowana kolumna kierownicy
9. Przełącznik kierunku jazdy
10. Fotel amortyzowany
11. Wyświetlacz wielofunkcyjny
12. Hamulec ręczny
13. Wspomaganie kierownicy
14. Wskaźnik paliwa
15. Krata na przednią szybę
16. Podłączenie do łyżki i chwytaka 2 wyjścia
17. Kogut
18. Wycieraczka przód tył
19. Napęd diesel alternatywnie benzyna + gaz norma emisji spalin min. EURO 3
20. Moc znamionowa silnika min.35 kW
21. Udźwig 2 500 kg
22. Ciężar własny 3 600– 4 500 kg
23. Rozmiar ogumienia przód 7.00-12
24. Rozmiar ogumienia tył 6.00-9
25. Kabina pełna ogrzewana
26. Wózki należy przystosować do zamontowania łyżki spychającej oraz chwytaka
27. Gwarancja min. 24 miesiące
28. Dodatkowe wyposażenie

1 chwytak do bel (udźwig min. 1800 kg, min. zakres otwarcia nie większy niż 500 mm, a max. zakres otwarcia nie mniejszy niż 1600 mm, siłowniki zabudowane)

1 łyżka spychająca wymiary podane dla pracy w pozycji spychania (szerokość 145-155 cm, głębokość od 50 cm do 70 cm, wysokość od 75 cm do 90 cm)

1. Gaśnica
2. Instrukcja obsługi i bhp w języku polskim z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii wraz z dokumentacją umożliwiającą zarejestrowanie wózka w Urzędzie Dozoru Technicznego
3. Katalog części zamiennych oraz schematy instalacji elektrycznej i hydraulicznej (również w wersji elektronicznej)
4. Dziennik konserwacji urządzenia