**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Dostosowanie istniejących witryn okiennych w pomieszczeniach nadzoru do

funkcji okna uchylno-rozwiernego. Obecne wymiary okna: 2570 mm x 1894 mm.

Dotyczy następujących lokalizacji:

- PPO Tarnawa km 23+000 Autostrada A2 wstawienie 1 okna uchylno rozwiernego,

- SPO Jordanowo km 68+000 Autostrada A2 wstawienie 1 okna uchylno rozwiernego.

Prace polegają na:

wizji lokalnej wraz ze szczegółowymi pomiarami

prefabrykacji skrzydeł okiennych wraz z niezbędnymi okuciami obwiedniowymi.

prefabrykacji 4 sztuk zespoleń szklanych o parametrach: 6ESG/16mm Argon/44.2VSG – szyba zespolona antywłamaniowa klasy P2,

demontaż istniejących zespoleń,

montaż przewiązki okiennej (słupka dzielącego) w istniejących

ościeżnicach,

montaż uszczelek obwiedniowych wraz z niezbędnymi okuciami,

montaż oraz szklenie skrzydła wraz z niezbędną regulacją,

montaż oraz szklenie pola stałego,

Utylizacja zdemontowanych materiałów,

Poniżej kolorem czerwonym wrysowano projektowane rozwiązanie z podziałem istniejącego okna na dwie części:

