[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.47
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)	PRZEDMIAR
nfn=VIA PROJEKT Lech Marciniak
afn=ul. Kraszewskiego 6, 63-300 Pleszew
nb=Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka
ab=Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Pleszew, obręb Zielona Łaka, dz. nr: 83/1, 83/2, 108, 109, 111/1, 305/1
ni=Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ai=ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
nk=Lech Marciniak	Drogowa
dt=2021-07-11

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1.09PRZEDMIOT OPRACOWANIA1310Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew1310Ogółem długość przebudowywanej drogi to:  2 255m.131013102.09STAN ISTNIEJĄCY1310Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa łącząca Pleszew z Kowalewem.1310Droga posiada nawierzchnię szerokości od 4,50m do 5,5m z mieszanek min-asfaltowych grub. średnio 9cm na podbudowie z  kruszywa łamanego o śr grubości 14cm. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym. posiada liczne nierówności i ubytki, przez które wybija się kruszywo.  Jezdnia, częściowo , ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej. Na pozostałym odcinku ma przekrój drogowy. Na części odcinka występuje chodnik z kostki betonowej, który podobnie jak jezdnia jest zniszczony.1310Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych, do kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone.1310Poprzez złe spadki podłużne i poprzeczne na jezdni zalegają wody opadowe i roztopowe.1310W pasie drogowym występują urządzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycznej - napowietrznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i oświetlenia ulic.131013103.09PARAMETRY TECHNICZNE1310Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjęto w uzgodnieniu z inwestorem, dla projektowanej drogi:1310"09klasa drogi:090909090909Z,1310"09kategoria ruchu:090909090909KR3,1310"09podłoże:09090909090909G3,1310"09prędkość projektowa:090909090930 km/h,1310"09przekrój poprzeczny:09090909091x2,1310"09szerokość jezdni:0909090909096,00 m1310"09szerokość chodników 0909090909min. 2 m1310"09szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej0909min. 2,0 m1310"09szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej 09min. 2,6 m1310 z której mogą korzystać piesi1310"09skos zjazdów na posesje09090909091 m - 1 m091310131013104.09ZAKRES ROBÓT1310W ramach rozbudowy - przewiduje się:1310"09roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbiórki istniejących przeszkód),1310"09rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży i innych elementów jezdni,1310"09rozbiórkę konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów,1310"09ustawienie krawężników i obrzeży,1310"09wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni,1310"09wykonanie pełnej konstrukcji poszerzeń jezdni na całej długości przebudowy,1310"09wyrównanie istniejącej nawierzchni,1310"09wykonanie nawierzchni jezdni1310"09wykonanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów,1310"09wykonanie poboczy1310"09wykonanie kanalizacji deszczowej (wg odrębnego projektu branżowego)1310"09remont kanalizacji deszczowej,1310"09remont przepustów,1310"09wykonanie elementów uspokajających ruch,1310"09wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,1310"09wykonanie elementów zieleni (wg odrębnego opracowania)1310"09uporządkowanie terenu.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=50	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Mapa powykonawcza	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Projekt organizacji ruchu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=kruszywo łamane	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=130.9

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=olej napędowy	0
id=1020399	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=255.3063

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=emulsja asfaltowa kationowa	0
id=1040099	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=4684.4218

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=lepik asfaltowy stosowany na gorąco	0
id=1040699	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2154.1432
pr=	0	0	0	2300199 

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu	0
id=1102199	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=315

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=blachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS gr. 4.75 - 40 mm	0
id=1110112	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.46

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=47.493

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=299.1116

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki	0
id=1120699	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 468]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM)	0
id=11331	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=13.7926

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=184.4407

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=26.9093

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=5.1487

[RMS ZEST 206]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny	0
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=30.3793

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=131.3811

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=57.5828

[RMS ZEST 207]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny ogumiony	0
id=12160	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=30.3793

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=263.7295

[RMS ZEST 237]
ty=S
na=walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	0
id=12411	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=3.3012

[RMS ZEST 249]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=47.6146

[RMS ZEST 480]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=3.735

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m	0
id=12715	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=7.0055
pr=	0	0	0	12715

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=bariery drogowe stalowe ocynkowane	0
id=1320320	2
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.68

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=słupki z rur stalowych	0
id=1323701	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=1271.36

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	0
id=1323812	2
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78.52
pr=	0	0	0	1323812

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=prefabrykaty zbrojarskie	0
id=1329099	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=300

[RMS ZEST 445]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych	0
id=1330299	1
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1330199

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=elektrody 100 szt.	0
id=1330299	1
jm=op.	028
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.261

[RMS ZEST 462]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.17

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=gwoździe budowlane	0
id=1336400	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=8.5756

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=gwoździe budowlane'	0
id=1336400	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5652

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3768

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=szpilki z prętów stalowych	0
id=1341700	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.375

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki	0
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.3173

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=okucia kowalskie	0
id=1345799	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.3222

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=tablice znaków drogowych	0
id=1352899	1
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=36

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=tablice informacyjne	0
id=1352899	1
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=tablice znaków drogowych (aktywne z zestawami solarnymi)'	0
id=1355599	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=	0	0	0	1355599

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	0
id=1361199	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.241

[RMS ZEST 319]
ty=S
na=pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h	0
id=14121	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=0.11

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=azofoska	0
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0307
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1420800

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	0
id=1511601	1
jm=dm3	066
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4579

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna	0
id=1511699	1
jm=dm3	066
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.97

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa biała	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.62

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa czerwona	0
id=1511712	1
jm=dm3	066
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.62
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=farba chlorokauczukowa	0
id=1520899	1
jm=dm3	066
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=88.7669

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	0
id=1530511	1
jm=dm3	066
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=28.4596

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.17

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.446

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=tlen techniczny	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.338

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=814.26

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane	0
id=1600699	2
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.656

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Piasek	0
id=1601799	3
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6915.1668

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.411
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=piasek'	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.45

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych	0
id=1602599	2
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.0706

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=kamień łamany	0
id=1620099	1
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=132.48

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=gruz	0
id=1690099	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=4.783

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.477

[RMS ZEST 473]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0309

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=55.4252

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.95

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych'	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.9

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=Buk pospolity - Fagus sylvatica'	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1911
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3971150

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=Berberys	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3759
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3971150

[RMS ZEST 487]
ty=M
na=Dereń	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3971150

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=2_21005	3
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.2852
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970500

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 11 W	0
id=2_31004	3
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=807.9419

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 16 W	0
id=2_31004	3
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=182.1622

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 11 S	0
id=2_31005	3
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=807.4554

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=płyty drogowe żelbetowe niestypizowane beton klasy B 300 50x50x10 cm	0
id=2010701	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.275

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=płyty betonowe ażurowe "Meba"	0
id=2220699	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=156

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=1921.425

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=obrzeża eco	0
id=2220803	1
jm=m	040
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=314.67
pr=	0	0	0	2223510

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm	0
id=2222130	1
jm=m2	050
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=3261.14

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm	0
id=2223051	1
jm=m	040
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1646.28

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.4

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=papa izolacyjna na tekturze	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.3523

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'	0
id=2301400	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=438.1794

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	0
id=2370601	2
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.42

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=mieszanka betonowa kl. B 10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=108.5177

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.88

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=mieszanka betonowa C12/15	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=353.6806
pr=	0	0	0	2370699 

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=mieszanka betonowa Rm 2,5 MPa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=188.6467

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=mieszanka betonowa Rm 1,5 MPa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=505.7271

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=beton	0
id=2379999	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1562
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=beton'	0
id=2379999	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.311
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.07

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7'	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.48

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 15	0
id=2380825	2
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.177

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=zaprawa cementowa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.056

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Beton asfaltowy AC 22 P	0
id=2390099	2
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=208.2084

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=14.086

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane grub. 25 mm	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1998

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2764

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1469

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0021

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.042

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.11

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane'	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0121

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=3.1053

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=krawędziaki iglaste	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0169

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
id=2640002	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.925

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane 50 mm	0
id=2640099	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1507

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=drewno okrągłe iglaste płazowane nasycone kl.I	0
id=2641100	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.147

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=krawędziaki iglaste	0
id=2641699	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0565

[RMS ZEST 460]
ty=S
na=ponton 10 t	0
id=28611	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=27.8603

[RMS ZEST 302]
ty=S
na=żuraw	0
id=31000	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=12.46

[RMS ZEST 424]
ty=S
na=żuraw'	0
id=31000	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=9.9096

[RMS ZEST 276]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=15.35

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=22.63

[RMS ZEST 449]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=5.302

[RMS ZEST 450]
ty=S
na=żuraw samochodowy 72-75 t	0
id=31146	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=1.205

[RMS ZEST 279]
ty=S
na=żuraw budowlany 0.75 t	0
id=34311	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=77.28

[RMS ZEST 416]
ty=S
na=wyciąg wolno stojący z napędem spalinowym 0.75 t	0
id=34400	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=55.56

[RMS ZEST 421]
ty=S
na=żuraw przesuwny 0.5-0.75 t	0
id=35311	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=53.8824

[RMS ZEST 230]
ty=S
na=wciągarka ręczna 3-5 t	0
id=35613	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=30.26

[RMS ZEST 458]
ty=S
na=wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym	0
id=35620	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=27.8603

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 294]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=8.9612

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=agrowłóknina	0
id=3900560	2
jm=m2	050
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900560

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=95.1729

[RMS ZEST 451]
ty=S
na=ciągnik kołowy 90-110 KM	0
id=39124	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=2.651

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=476.8488

[RMS ZEST 251]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=6.3614

[RMS ZEST 415]
ty=S
na=samochód skrzyniowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=18

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0119

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane'	0
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0021

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2537.1566

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=7.4925

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=7.8594

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1039

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=138.44

[RMS ZEST 422]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t'	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=0.6406

[RMS ZEST 231]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=0.84

[RMS ZEST 287]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=0.28

[RMS ZEST 347]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=4.268

[RMS ZEST 431]
ty=S
na=samochód skrzyniowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=8.8365

[RMS ZEST 318]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=11.66

[RMS ZEST 317]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa	0
id=39650	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=4.4

[RMS ZEST 325]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa do 4.5 t	0
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=4.4

[RMS ZEST 452]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa 10 t	0
id=39653	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=2.651

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=1286.1765

[RMS ZEST 409]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=35.4792

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 10-15 t	0
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=25.4744

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.942
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970100

[RMS ZEST 327]
ty=S
na=podnośnik montażowy PMH samochodowy	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=9.79

[RMS ZEST 405]
ty=S
na=samochód WUKO-SW	0
id=39955	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=53.2

[RMS ZEST 435]
ty=S
na=samochodowa mieszarka transportowa do betonu	0
id=43420	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=3.3102

[RMS ZEST 295]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=0.3556

[RMS ZEST 436]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie'	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=3.979

[RMS ZEST 437]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie (awaryjna)	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=3.979

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=471.9715

[RMS ZEST 438]
ty=S
na=wibrator pogrążalny	0
id=45321	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=7.958

[RMS ZEST 432]
ty=S
na=deskowanie systemowe kpl.	0
id=47999	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=8.5895
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	47600

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu śr. 38.0 mm	0
id=5022203	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=363.3

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu śr. 60.3 mm	0
id=5022304	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=364

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3	0
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=86.5205

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=109.6575

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	0
id=52511	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=8.6524

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=malowarka do znakowania dróg	0
id=52541	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=6.9794

[RMS ZEST 224]
ty=S
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=185.61

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm'	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=rury PP dwuścienne SN8 DN 400 mm	0
id=5430705	1
jm=m	040
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=643.441

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=rury pp 80	0
id=5432699	1
jm=m	040
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe'	0
id=5470500	2
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=pierścienie podtrzymujące wpust	0
id=5470510	2
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m	0
id=5470622	2
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1500 mm	0
id=5470899	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=osadniki betonowe śr. 500 mm	0
id=5471001	2
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=rury 100 w oplocie	0
id=5501000	2
jm=m	040
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=975.2

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=345.372

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 315 mm	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 400 mm	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego	0
id=6330199	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=pokrywa żeliwna	0
id=6330599	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne'	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.8

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm	0
id=6331001	2
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=trzon studzienki rura karbowana	0
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.6

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=kineta studzienki z PE	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=rura teleskopowa	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=uszczelka	0
id=6333899	2
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami	0
id=6804399	1
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.723
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801599

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=tabliczka z wyposażeniem	0
id=7029999	1
jm=szt.	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7593599

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 427]
ty=S
na=giętarka do prętów mechaniczna	0
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=2.94

[RMS ZEST 426]
ty=S
na=nożyce do prętów - mechaniczne elektryczne	0
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=2.94

[RMS ZEST 425]
ty=S
na=prościarka do prętów automatyczna	0
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=2.94

[RMS ZEST 459]
ty=S
na=piła tarczowa śr. 710 mm	0
id=71922	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=35.0703

[RMS ZEST 453]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=56.394

[RMS ZEST 433]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 500 A	0
id=72112	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=1.746

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=90.7638

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=przewód kabelkowy YDY 3 X 2,5 mm2, 750V	0
id=7910599	1
jm=m	040
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=205.92

[RMS ZEST 280]
ty=S
na=zespół prądotwórczy 5 kVA	0
id=81121	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=77.28

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=90.706

[RMS ZEST 406]
ty=S
na=wentylator spalinowy	0
id=84021	1
jm=m-g	148
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=53.2

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=21435.6584

[RMS ZEST 334]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=HEA 280 Przerobiony ocynkowany zamontowany	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.41

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=Radarowy wyświetlacz prędkości MP DP1+ zasilany solarnie z panelem fotowoltaicznym na słupie z wysięgnikiem	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=Oprawa Led	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=Humus	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=344.815

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=Hydrożel	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.241

[RMS ZEST 477]
ty=M
na=Kora	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.5

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=Kosz'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=ławka	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 483]
ty=M
na=stojak'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 488]
ty=M
na=Kosz''	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630331586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 81]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Roboty pomiarowe i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=		D-M-00.00.00		D-M-00.00.00		0
na=Projekt organizacji ruchu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3
pd=		D-M-00.00.00		D-M-00.00.00		0
na=Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4
pd=		D-01.01.01		D-01.01.01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.999
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.999	1	0,999						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0
il=111.6233

[RMS 64]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1039

[RMS 63]
nz=7.5	0	7,5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4925

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=9
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 20-90 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=12.606

[RMS 10]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=1.738

[POZYCJA]
id=88
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości oraz żywopłotów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.238
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.063	1	140*4,5/10000 <strona lewa>						
wo=0.175	1	(306*5+108*2)/10000 <strona prawa>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=330	0	330
np=1
wa=0
wb=0
il=75.0057

[RMS 10]
nz=54.5	0	54,5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.971

[POZYCJA]
id=181
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1614
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1614	1	#p20						

[RMS 80]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=185.61

[RMS 224]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=185.61

[POZYCJA]
id=14
pd=		D-05.03.11		D-05.03.11		1
na=Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8 cm z wywiezieniem materiału po-frezowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=796.075
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135 <włączenia przy Nerze>						
wo=216	1	216 <właczenie za skrzyżowaniem z drogami gminnymi>						
wo=120	1	120 <skrzyżowanie z drogami gminnymi>						
wo=154.075	1	6,163/0,04 <tabela>						
scn=625.075	1						
wo=18	1	6*3 <nad przepustem>						
wo=153	1	(13+12)*5,5+15,5 <nad przykanalikami>						
scn=171	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 80]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3294

[RMS 68]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=25.4744

[RMS 15]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0055

[POZYCJA]
id=142
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=171
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=171	1	#p7b						

[RMS 80]
nz=0.2132	0	0,2132
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4572

[RMS 10]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3509

[POZYCJA]
id=325
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=911
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=911	1	911						

[RMS 80]
nz=0.2132	0	0,2132
np=1
wa=0
wb=0
il=194.2252

[RMS 10]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1969

[POZYCJA]
id=10
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 - 70 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=136
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=136	1	14*9+10						

[RMS 80]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=194.48

[RMS 53]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=17.68

[POZYCJA]
id=11
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=15.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.4	1	2*14*0,55						

[RMS 80]
nz=9.43	0	9,43
np=1
wa=0
wb=0
il=145.222

[RMS 79]
nz=5.89	0	5,89
np=1
wa=0
wb=0
il=90.706

[POZYCJA]
id=13
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=297
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=297	1	297						

[RMS 80]
nz=0.2689	0	0,2689
np=1
wa=0
wb=0
il=79.8633

[POZYCJA]
id=100
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo - cementowej, trylinki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1369
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=327	1	327						
scn=327	1						
wo=1042	1	911+131 <do ponownego wbudowania>						
scn=1042	1						

[RMS 80]
nz=0.2982	0	0,2982
np=1
wa=0
wb=0
il=408.2358

[POZYCJA]
id=168
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1047
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=172	1	172						
scn=172	1						
wo=875	1	833+42 <do ponownego wbudowania>						
scn=875	1						

[RMS 80]
nz=0.0795	0	0,0795
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2365

[POZYCJA]
id=184
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=17
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 80]
nz=5.36	0	5,36
np=1
wa=0
wb=0
il=91.12

[RMS 65]
nz=0.83	0	0,83
np=1
wa=0
wb=0
il=14.11

[RMS 230]
nz=1.78	0	1,78
np=1
wa=0
wb=0
il=30.26

[POZYCJA]
id=173
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
mpn=_1211
na=Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów i usunięcie słupków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	7+8						

[RMS 80]
nz=0.783	0	0,783
np=1
wa=0
wb=0
il=11.745

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=16
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=17
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z utylizacją gruntu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2096.057
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2064.957	1	2064,957 <tabela>						
wo=12.1	1	22*1,1*0,5 <włączenie nad Nerem>						
wo=19	1	38*1*0,5 <włączenie za skrzyżowaniami z dr gminnymi>						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=425.4996

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=158.0427

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=422.5651

[POZYCJA]
id=20
pd=		D-02.03.01 		D-02.03.01 		1
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3668.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3668.79	1	3668,79						

[RMS 80]
nz=0.0725	0	0,0725
np=1
wa=0
wb=0
il=265.9873

[RMS 9]
nz=0.0433	0	0,0433
np=1
wa=0
wb=0
il=158.8586

[POZYCJA]
id=19
pd=		D-02.03.01 		D-02.03.01 		0
na=Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3668.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3668.79	1	#p18						

[RMS 184]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=4512.6117

[RMS 67]
nz=0.1016	0	0,1016
np=1
wa=0
wb=0
il=372.7491

[ELEMENT 1]
na=Jezdnia
wa=0
kn=0	0	0
id=22
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Elementy ulic
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=149
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1614
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1614	1	#p22						

[RMS 80]
nz=0.3009	0	0,3009
np=1
wa=0
wb=0
il=485.6526

[POZYCJA]
id=24
pd=		D-08.01.01 		D-08.01.01 		1
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=233.545
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=233.545	1	0,08*#p22+0,05*#p23+0,1*#p24						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=210.6576

[RMS 49]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3418

[RMS 184]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=63.0572

[RMS 59]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=109.7661

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=242.8868

[POZYCJA]
id=302
pd=		D-08.01.01 		D-08.01.01 		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej (dla promieni poniżej 10 m nalezy stosować krawężniki łukowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1614
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1614	1	1614						

[RMS 80]
nz=0.4589	0	0,4589
np=1
wa=0
wb=0
il=740.6646

[RMS 407]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1646.28

[RMS 184]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3048

[RMS 32]
nz=0.0049	0	0,0049
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9086

[RMS 59]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9402

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
mpn=_1211
na=Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach (kostka z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1005.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1005.5	1	1547-#p24						

[RMS 80]
nz=0.275	0	0,275
np=1
wa=0
wb=0
il=276.5125

[RMS 125]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6033

[RMS 111]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.011

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 126]
nz=0.0515	0	0,0515
np=0
wa=0
wb=0
il=51.7832

[RMS 127]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=18.099

[POZYCJA]
id=301
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
mpn=_1211
na=Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w czterech rzędach (kostka z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=541.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=541.5	1	339+202,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 80]
nz=0.275	0	0,275
np=1
wa=0
wb=0
il=297.825

[RMS 125]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6498

[RMS 111]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.166

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 126]
nz=0.0515	0	0,0515
np=0
wa=0
wb=0
il=55.7745

[RMS 127]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=19.494

[ELEMENT 2]
na=Poszerzenie i odtworzenie jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=26
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=27
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1242.732
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1009.532	1	755,769+202,253+303*0,17 <poszerzenie>						
wo=171	1	#p7B <odtworzenie nad przepustem i przykanalikami>						
wo=24.2	1	22*1,1 <włączenie przy Nerze>						
wo=38	1	38*1 <włączenie za skrzyżowaniami z dr gminnymi>						

[RMS 80]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4796

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2137

[RMS 14]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3437

[RMS 9]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8467

[POZYCJA]
id=28
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1242.732
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1242.732	1	#p25						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=296.3916

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6214

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4273

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.1518	0	0,1518
np=0
wa=0
wb=0
il=188.6467

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=49.9578

[POZYCJA]
id=30
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1242.732
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1242.732	1	#p26						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=41.383

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=530.6466

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=18.641

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3554

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=48.0937

[POZYCJA]
id=35
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1221.522
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=988.322	1	755,769+202,253+303*0,1 <poszerzenie>						
wo=171	1	#p7B <odtworzenie nad przepustem i przykanalikami>						
wo=24.2	1	22*1,1 <włączenie przy Nerze>						
wo=38	1	38*1 <włączenie za skrzyżowaniami z dr gminnymi>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8022

[RMS 5]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=622.9762

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9874

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4513

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4513

[POZYCJA]
id=171
pd=		D-04.07.01		D-04.07.01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zagęszczeniu 7 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1221.522
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1221.522	1	#p28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.75		1,75
wm=1.75		1,75
ws=1.7		1,7

[RMS 80]
nz=0.0313	0	0,0313
np=1
wa=0
wb=0
il=66.9089

[RMS 209]
nz=0.0974	0	0,0974
np=1
wa=0
wb=0
il=208.2084

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0442

[RMS 206]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0442

[RMS 207]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0442

[RMS 67]
nz=0.0239	0	0,0239
np=1
wa=0
wb=0
il=49.6304

[POZYCJA]
id=172
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1206.372
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=973.172	1	755,769+202,253+303*0,05 <poszerzenie>						
wo=171	1	#p7B <odtworzenie nad przepustem i przykanalikami>						
wo=24.2	1	22*1,1 <włączenie przy Nerze>						
wo=38	1	38*1 <włączenie za skrzyżowaniami z dr gminnymi>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7303

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=373.9753

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=21.7147

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3589

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3589

[POZYCJA]
id=170
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm (układana razem z warstwą wyrównawczą)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1206.372
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1206.372	1	#p30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.75		1,75
wm=1		1
ws=1.78		1,78

[RMS 80]
nz=0.0312	0	0,0312
np=1
wa=0
wb=0
il=65.8679

[RMS 229]
nz=0.151	0	0,151
np=1
wa=0
wb=0
il=182.1622

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6019

[RMS 206]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6019

[RMS 207]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6019

[RMS 67]
nz=0.0239	0	0,0239
np=1
wa=0
wb=0
il=51.3215

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=40
nu=4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=41
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5089.668
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5089.668	1	#p38-#p31						

[RMS 80]
nz=0.0073	0	0,0073
np=1
wa=0
wb=0
il=37.1546

[RMS 59]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=40.7173

[RMS 72]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6524

[RMS 57]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6524

[POZYCJA]
id=42
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5089.668
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5089.668	1	#p32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=24.1759

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1577.7971

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=91.614

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=31.047

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=31.047

[POZYCJA]
id=43
pd=		D-04.08.01		D-04.08.01		1
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy Betonem Asfaltowym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=774.835
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=774.835	1	2,5*309,934						

[RMS 80]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=805.8284

[RMS 85]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=786.4575

[RMS 12]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6954

[RMS 13]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6954

[RMS 71]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=43.3908

[POZYCJA]
id=152
pd=		D.03.02.01a		D.03.02.01a		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=7.563	0	7,563
np=1
wa=0
wb=0
il=16.6386

[RMS 32]
nz=0.00813	0	0,00813
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0163

[RMS 184]
nz=0.0143	0	0,0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[RMS 49]
nz=0.0146	0	0,0146
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0292

[RMS 22]
nz=0.087	0	0,087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.174

[RMS 59]
nz=0.0061	0	0,0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.142	0	0,142
np=0
wa=0
wb=0
il=0.284

[POZYCJA]
id=47
pd=		D.03.02.01a		D.03.02.01a		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 80]
nz=10.275	0	10,275
np=1
wa=0
wb=0
il=41.1

[RMS 32]
nz=0.0123	0	0,0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0492

[RMS 184]
nz=0.0215	0	0,0215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.086

[RMS 49]
nz=0.0234	0	0,0234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0936

[RMS 22]
nz=0.124	0	0,124
np=1
wa=0
wb=0
il=0.496

[RMS 59]
nz=0.0091	0	0,0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0364

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.213	0	0,213
np=0
wa=0
wb=0
il=0.852

[POZYCJA]
id=44
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=6296.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6039.64	1	6039,64 <Główny ciąg>						
wo=120.8	1	120,80 <skrzyżowanie z drogami gminnymi>						
wo=135.6	1	135,6 <Włączenie przy Nerze>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=29.9062

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1951.7724

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=113.3287

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=38.4058

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=38.4058

[POZYCJA]
id=45
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=6296.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6296.04	1	#p37						

[RMS 80]
nz=0.0323	0	0,0323
np=1
wa=0
wb=0
il=203.3621

[RMS 84]
nz=0.12575	0	0,12575
np=1
wa=0
wb=0
il=791.727

[RMS 71]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=35.8874

[RMS 12]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=35.8874

[RMS 13]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=35.8874

[ELEMENT 1]
na=Chodniki, ścieżki rowerowe i zjazdy
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=5
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Elementy Chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów
wa=0
kn=0	0	0
id=150
nu=5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=151
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2495
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2495	1	2495						

[RMS 80]
nz=0.2249	0	0,2249
np=1
wa=0
wb=0
il=561.1255

[POZYCJA]
id=89
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=94.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.81	1	0,038*#p39						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=85.5186

[RMS 49]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7924

[RMS 184]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5987

[RMS 59]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=44.5607

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=98.6024

[POZYCJA]
id=49
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1838.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1838.75	1	2495-#p42						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1,3
wm=1		1
ws=1.1		1,1

[RMS 80]
nz=0.2771	0	0,2771
np=1
wa=0
wb=0
il=662.3729

[RMS 39]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1875.525

[RMS 184]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1131

[RMS 32]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=2.942

[RMS 59]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5743

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=326
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. (obrzeża z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=656.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=656.25	1	0,75*#p14b						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1,3
wm=1		1
ws=1.1		1,1

[RMS 80]
nz=0.2771	0	0,2771
np=1
wa=0
wb=0
il=236.4009

[RMS 184]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6094

[RMS 32]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 59]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9187

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=153
pd=		D.03.02.01a		D.03.02.01a		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[RMS 80]
nz=10.275	0	10,275
np=1
wa=0
wb=0
il=297.975

[RMS 32]
nz=0.0123	0	0,0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3567

[RMS 184]
nz=0.0215	0	0,0215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6235

[RMS 49]
nz=0.0234	0	0,0234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6786

[RMS 22]
nz=0.124	0	0,124
np=1
wa=0
wb=0
il=3.596

[RMS 59]
nz=0.0091	0	0,0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2639

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.213	0	0,213
np=0
wa=0
wb=0
il=6.177

[ELEMENT 2]
na=Zjazdy z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=192
nu=5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=145
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=507
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=242	1	242 <strona lewa>						
wo=265	1	265 <strona prawa>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=2		2

[RMS 80]
nz=0.0376	0	0,0376
np=1
wa=0
wb=0
il=38.1264

[RMS 10]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=3.549

[RMS 14]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7204

[POZYCJA]
id=51
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=507
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=507	1	#p44						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=66.6705

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=2.535

[POZYCJA]
id=90
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=507
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=507	1	#p45						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=120.9195

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2535

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.07

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=51.6126

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=20.3814

[POZYCJA]
id=91
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=507
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=507	1	#p46						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8831

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=216.489

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=7.605

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3689

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6209

[POZYCJA]
id=58
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=402.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=402.2	1	#p47-#p49						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=419.3176

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=412.255

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=32.9

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7057

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8594

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=52.286

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=10.055

[POZYCJA]
id=327
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=104.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=104.8	1	0,8*131						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=109.2603

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=107.42

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5726

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2262

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8296

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=13.624

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.62

[ELEMENT 2]
na=Zjazdy bitumiczne
wa=0
kn=0	0	0
id=193
nu=5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=194
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
mpn=_1211
na=Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=157.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=157.2	1	154,2+20*0,15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=0.5		0,5
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.698	0	0,698
np=1
wa=0
wb=0
il=54.8628

[RMS 237]
nz=0.042	0	0,042
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3012

[POZYCJA]
id=195
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=157.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=157.2	1	#p50						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6718

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.786

[POZYCJA]
id=196
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=157.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=157.2	1	#p51						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2348

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=67.1244

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.358

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4244

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0836

[POZYCJA]
id=303
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=215.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=215.88	1	154,2*20*0,07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0254

[RMS 5]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=110.0988

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8858

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3169

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3169

[POZYCJA]
id=197
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=215.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=215.88	1	#p53						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=0.8		0,8
ws=0.9		0,9

[RMS 80]
nz=0.0384	0	0,0384
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6318

[RMS 85]
nz=0.1244	0	0,1244
np=1
wa=0
wb=0
il=21.4844

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6515

[RMS 206]
nz=0.0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6515

[RMS 207]
nz=0.0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6515

[RMS 67]
nz=0.0298	0	0,0298
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7899

[POZYCJA]
id=304
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=154.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=154.2	1	154,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7324

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=47.802

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7756

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9406

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9406

[POZYCJA]
id=198
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=154.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=154.2	1	#p55						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1.8		1,8

[RMS 80]
nz=0.0399	0	0,0399
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3052

[RMS 84]
nz=0.102	0	0,102
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7284

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0817

[RMS 206]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0817

[RMS 207]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0817

[RMS 67]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=6.939

[ELEMENT 2]
na=Chodniki i ściezki rowerowe
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=5.4
wn=		

[POZYCJA]
id=61
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2901.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2901.9	1	#p58+#p59						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=381.5999

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5095

[POZYCJA]
id=169
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2674.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2674.6	1	2674,6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1.5		1,5
ws=1.5		1,5

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=956.8382

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0059

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=40.119

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=408.4114

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=161.2784

[POZYCJA]
id=94
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=227.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=227.3	1	227,3						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=54.2111

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1137

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.273

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=23.1391

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1375

[POZYCJA]
id=95
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2674.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2674.6	1	#p59+#p58-#p61						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=2788.431

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=2741.465

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=218.7823

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2928

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=72.2142

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=347.698

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=66.865

[POZYCJA]
id=328
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=227.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=227.3	1	227,3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=236.9739

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=18.5931

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6594

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1371

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=29.549

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6825

[ELEMENT 1]
na=Pobocza
wa=0
kn=0	0	0
id=248
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=249
pd=		D-06.03.01		D-06.03.01		1
na=Plantowanie poboczy materiałem kłsm (grubośc 15cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=385
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=385	1	385						

[RMS 80]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=40.04

[RMS 316]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=130.9

[ELEMENT 1]
na=Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=86
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=52
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[RMS 80]
nz=0.7528	0	0,7528
np=1
wa=0
wb=0
il=39.1456

[RMS 17]
nz=19.63	0	19,63
np=1
wa=0
wb=0
il=1020.76

[RMS 31]
nz=0.045	0	0,045
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=39.5316

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=188
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych (znaki z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4905

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=330
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
mpn=_1211
na=Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne (znaki aktywne z podłączeniem do zestawów solarnych lamp na  słupkach z rur stalowych - 2 x zestaw D-6/T-27 + 2 x zestaw D-6b)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 80]
nz=1.577	0	0,824+0,753
np=1
wa=0
wb=0
il=6.308

[RMS 463]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 464]
nz=19.63	0	19,63
np=1
wa=0
wb=0
il=78.52

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=331
pd=						0
na=Zakup i Montaż - Oświetlenia przejścia dla pieszych zasilany solarnie z panelem fotowoltaicznym na słupie z wysięgnikiem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 465]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=183
pd=						1
mpn=_1211
na=Zakup i montaż tablic informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 z informacją dotyczącą inwestycji (wg wzoru inwestora)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1962

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=165
pd=		D-07.01.01		D-07.01.01		1
na=Mechaniczne malowanie linii osiowych, znaków na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=225.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=213.87	1	213,87 <kolor biały>						
wo=12	1	12 <kolor czerwony>						

[RMS 80]
nz=0.126	0	0,126
np=1
wa=0
wb=0
il=28.4596

[RMS 26]
nz=0.393	0	0,393
np=1
wa=0
wb=0
il=88.7669

[RMS 27]
nz=0.126	0	0,126
np=1
wa=0
wb=0
il=28.4596

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9794

[RMS 199]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9794

[POZYCJA]
id=164
pd=		D-07.06.02		D-07.06.02		1
na=Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o średnicy rury 60mm (kolor szary)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50 <przy kładce>						
wo=20	1	20 <przepust>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1.5		1,5

[RMS 80]
nz=1.2341	0	1,2341
np=1
wa=0
wb=0
il=172.774

[RMS 182]
nz=5.19	0	5,19
np=1
wa=0
wb=0
il=363.3

[RMS 183]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=364

[RMS 17]
nz=3.58	0	3,58
np=1
wa=0
wb=0
il=250.6

[RMS 31]
nz=0.0349	0	0,0349
np=1
wa=0
wb=0
il=2.443

[RMS 184]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[RMS 32]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.119

[RMS 185]
nz=0.071	0	0,071
np=1
wa=0
wb=0
il=4.97

[RMS 186]
nz=0.066	0	0,066
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[RMS 187]
nz=0.066	0	0,066
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[RMS 188]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=2.17

[RMS 59]
nz=0.0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=199
pd=		D-07.05.01		D-07.05.01		1
mpn=_1211
na=Bariery ochronne stalowe jednostronne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	2*50 <most>						
wo=20	1	20 <przepust>						

[RMS 80]
nz=3.19	0	3,19
np=1
wa=0
wb=0
il=382.8

[RMS 239]
nz=0.039	0	0,039
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Odwodnienie
wa=0
kn=0	0	0
id=216
nu=8
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja nowa i istniejąca
wa=0
kn=0	0	0
id=234
nu=8.1
wn=		

[POZYCJA]
id=217
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1814.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=609.48	1	1,8*1,0*#p77 <Rury 200 mm>						
wo=1124.46	1	1,5*1,2*(#p78+#p80) <Rury 300-400 mm>						
wo=81	1	1,0*1,0*1,5*#p86+#p87+#p88 <studnie i wpusty>						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=368.4328

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=136.8465

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=365.8919

[POZYCJA]
id=218
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1524.945
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1814.94	1	#p72						
wo=-78.352	1	-(3,14*0,1^2+1,0*0,2)*#p77						
wo=-81.446	1	-(3,14*0,155^2+1,2*0,2)*#p78						
wo=-113.853	1	-(3,14*0,15^2+1,2*0,2)*#p80						
wo=-3.391	1	-(3,14*0,3^2)*#p86						
wo=-12.168	1	-(3,14*0,25^2)*#p87						
wo=-0.785	1	-(3,14*0,5^2)*#p88						

[RMS 9]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=20.5868

[POZYCJA]
id=219
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1524.945
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1524.945	1	#p73						

[RMS 80]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=155.8494

[RMS 249]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=47.2733

[POZYCJA]
id=220
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		0
na=Zakup piasku na nasyp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1524.945
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1524.945	1	#p74						

[RMS 184]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1677.4395

[POZYCJA]
id=221
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=963.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=963.3	1	#p77+#p78+#p80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.469	0	0,469
np=1
wa=0
wb=0
il=431.4573

[RMS 184]
nz=0.244	0	0,244
np=1
wa=0
wb=0
il=235.0452

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=222
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk średnica 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=338.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=338.6	1	338,6						

[RMS 80]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=169.3

[RMS 250]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=345.372

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 251]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5214

[POZYCJA]
id=223
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PP SN8 dwuściennych łączonych na wcisk średnica 315 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=258.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=258.2	1	258,2 <kanał deszczowy>						

[RMS 80]
nz=2.4574	0	2,4574
np=1
wa=0
wb=0
il=634.5007

[RMS 252]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=265.946

[RMS 374]
nz=0.6769	0	0,6769
np=1
wa=0
wb=0
il=174.7756

[RMS 254]
nz=2.9977	0	2,9977
np=1
wa=0
wb=0
il=774.0061

[RMS 255]
nz=4.0614	0	4,0614
np=1
wa=0
wb=0
il=1048.6535

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=307
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm (zakładane na istniejącej i nowoprojektowanej kanalizacji)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 80]
nz=0.398	0	0,398
np=1
wa=0
wb=0
il=5.572

[RMS 353]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 347]
nz=0.111	0	0,111
np=1
wa=0
wb=0
il=1.554

[POZYCJA]
id=306
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PP SN8 dwuściennych łączonych na wcisk średnica 400 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=366.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=348.5	1	348,5 <kanał deszczowy>						
wo=18	1	9+9 <przepusty>						

[RMS 80]
nz=2.4574	0	2,4574
np=1
wa=0
wb=0
il=900.6371

[RMS 252]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=377.495

[RMS 374]
nz=0.6769	0	0,6769
np=1
wa=0
wb=0
il=248.0838

[RMS 254]
nz=2.9977	0	2,9977
np=1
wa=0
wb=0
il=1098.6571

[RMS 255]
nz=4.0614	0	4,0614
np=1
wa=0
wb=0
il=1488.5031

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=308
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm (zakładane na istniejącej i nowoprojektowanej kanalizacji)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=23
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	16+7						

[RMS 80]
nz=0.484	0	0,484
np=1
wa=0
wb=0
il=11.132

[RMS 354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 347]
nz=0.118	0	0,118
np=1
wa=0
wb=0
il=2.714

[POZYCJA]
id=311
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01	2-02	0204-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=0.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.48	1	2*0,3*0,8						

[RMS 80]
nz=5.48	0	5,48
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6304

[RMS 303]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4872

[RMS 291]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0019

[RMS 125]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 292]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 22]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1296

[RMS 81]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 295]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[POZYCJA]
id=312
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0605-05	2-31	0605-05		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe betonowe dla rur o śr. 40 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=ściank.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 80]
nz=27.68	0	27,68
np=1
wa=0
wb=0
il=27.68

[RMS 288]
nz=0.054	0	0,054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 254]
nz=13.4	0	13,4
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4

[RMS 59]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=309
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0518-01	2-01	0518-01		1
mpn=1211
na=Umocnienie skarp i dna kanałów narzutem kamiennym na podłozu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=192
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=192	1	(10+14)*8 <Ner>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.67	0	1,67
np=1
wa=0
wb=0
il=306.2112

[RMS 399]
nz=0.69	0	0,69
np=1
wa=0
wb=0
il=132.48

[RMS 394]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=39.168

[RMS 184]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=39.168

[POZYCJA]
id=224
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - obrukowanie wylotów kamieniem polnym dla rur o śr. 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=2
jm=ściank.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <przepust pod zjazdem>						

[RMS 80]
nz=19.87	0	19,87
np=1
wa=0
wb=0
il=39.74

[RMS 49]
nz=0.041	0	0,041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[RMS 254]
nz=8.64	0	8,64
np=1
wa=0
wb=0
il=17.28

[RMS 59]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=225
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 80]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=29.04

[RMS 256]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 257]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 258]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 184]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=226
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym krawęznikowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=62
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[RMS 80]
nz=9.27	0	9,27
np=1
wa=0
wb=0
il=574.74

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=62

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=62

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=62

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=62

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=62

[RMS 32]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.434

[RMS 184]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 65]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=64.48

[POZYCJA]
id=227
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 80]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 268]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 269]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 126]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 270]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 374]
nz=15.32	0	5,4+9,92
np=1
wa=0
wb=0
il=15.32

[RMS 273]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 274]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 251]
nz=2.84	0	2,84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 276]
nz=4.29	0	4,29
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[POZYCJA]
id=232
pd=		D.03.03.01 		D.03.03.01 		1
mpn=1211
na=Drenaż rurowy uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury w oplocie z geowłókniny 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=920
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=920	1	920						

[RMS 80]
nz=0.583	0	0,583
np=1
wa=0
wb=0
il=536.36

[RMS 278]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=975.2

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=77.28

[RMS 280]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=77.28

[RMS 65]
nz=0.047	0	0,047
np=1
wa=0
wb=0
il=43.24

[POZYCJA]
id=233
pd=		D-06.01.03		D-06.01.03		1
mpn=1211
na=Wykonanie umocnienia dna i skarp rowów płytami ażurowymi typu "Meba" o wym. 40x60x8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=37.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37.5	1	2*15*1+15*0,5						

[RMS 80]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 281]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 276]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=313
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05II 0102-04	4-05II	0102-04		1
mpn=1211_
na=Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.40 m wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						

[RMS 80]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=159.6

[RMS 405]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=53.2

[RMS 406]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=53.2

[POZYCJA]
id=310
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996						1
mpn=1211
na=Inspekcja kamerą TV
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=886
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=886	1	258+348+280						

[RMS 80]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=27.466

[ELEMENT 2]
na=Remont przepustu km 0+824
wa=0
kn=0	0	0
id=236
nu=8.2
wn=		

[POZYCJA]
id=237
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	2,5*2*0,8*#p99						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=11.368

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2224

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2896

[POZYCJA]
id=238
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=11.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	#p93						
wo=-10.99	1	-(3,14*0,5^2)*#p99						
wo=-14	1	-2*0,5*#p99						
wo=-20	1	-2,5*2*0,5*2*4						

[RMS 9]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1486

[POZYCJA]
id=239
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=11.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.01	1	#p94						

[RMS 80]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1252

[RMS 249]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3413

[POZYCJA]
id=240
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		0
na=Zakup piasku na nasyp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=11.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.01	1	#p95						

[RMS 184]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.111

[POZYCJA]
id=242
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0605-01	2-31	0605-01		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.52	1	0,15*1,2*#p99						

[RMS 80]
nz=17.92	0	17,92
np=1
wa=0
wb=0
il=45.1584

[RMS 288]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0378

[RMS 394]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0996

[RMS 59]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=243
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0201-06	2-02	0201-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe betonowe trapezowe szerokości do 1.5 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=2.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	0,15*1,0*#p99						

[RMS 80]
nz=2.01	0	2,01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.221

[RMS 303]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1315

[RMS 310]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 125]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[RMS 311]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 22]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[RMS 81]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 295]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.147

[POZYCJA]
id=244
pd=ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996	KNR	2-33 0601-03	2-33	0601-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z PP SN 10 o śr 800 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 80]
nz=13.32	0	13,32
np=1
wa=0
wb=0
il=186.48

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 184]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=12.32

[RMS 254]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=224

[RMS 298]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4

[RMS 314]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 22]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 301]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 302]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=12.46

[POZYCJA]
id=245
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01	2-02	0204-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	4*2,5*0,5*0,5						

[RMS 80]
nz=5.48	0	5,48
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7

[RMS 303]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5375

[RMS 291]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 125]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0125

[RMS 292]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0125

[RMS 22]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 81]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 295]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.175

[POZYCJA]
id=305
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0605-05	2-31	0605-05		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=2
jm=ściank.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 80]
nz=27.68	0	27,68
np=1
wa=0
wb=0
il=55.36

[RMS 288]
nz=0.054	0	0,054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[RMS 254]
nz=13.4	0	13,4
np=1
wa=0
wb=0
il=26.8

[RMS 59]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4

[ELEMENT 1]
na=Roboty wykończeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=177
nu=9
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Architektura krajobrazu
wa=0
kn=0	0	0
id=178
nu=9.1
wn=		

[POZYCJA]
id=157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0503-05	1	0503-05		1
mpn=1211
na=Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1379.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1379.26	1	12511-(#p22*0,2+#p23*0,2+#p24*0,4+#p38+#p41*0,08+#p44+#p56+#p57+#p62)						

[RMS 80]
nz=0.105	0	0,105
np=1
wa=0
wb=0
il=144.8223

[POZYCJA]
id=333
pd=	KNR	2-21 0218-03 SST - D-09.01.01	2-21	0218-03 SST - D-09.01.01		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej z domieszką hydrożelu w ilości 50 gram/1m2 spycharkami na terenie płaskim
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=344.815
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=344.815	1	#p102*0,25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.254	0	0,254
np=1
wa=0
wb=0
il=83.6418

[RMS 468]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7926

[POZYCJA]
id=334
pd=		SST - D-09.01.01		SST - D-09.01.01		0
na=Zakup i dowóz ziemi urodzajnej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=344.815
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=344.815	1	#p103						

[RMS 469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=344.815

[POZYCJA]
id=335
pd=		SST - D-09.01.01		SST - D-09.01.01		0
na=Zakup i dowóz hydrożelu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=17.241
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.241	1	0,05*#p104						

[RMS 470]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17.241

[POZYCJA]
id=336
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-01	2-31	0407-01		1
mpn=_1211
na=Obrzeża typu EKOBORD
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=308.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=308.5	1	2,5*(#p107+#p108)+216						

[RMS 80]
nz=0.2084	0	0,2084
np=1
wa=0
wb=0
il=64.2914

[RMS 471]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=314.67

[RMS 472]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=1.45

[RMS 473]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0309

[RMS 59]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1234

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=337
pd=		D-09.01.01		D-09.01.01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m (Klon Czerwony obwód pnia 16 - 18 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=2.738	0	2,738
np=1
wa=0
wb=0
il=47.0662

[RMS 163]
nz=0.566	0	0,566
np=1
wa=0
wb=0
il=10.188

[RMS 484]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9

[RMS 59]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=346
pd=		D-09.01.01		D-09.01.01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m (Lipa drobnolistna obwód pnia 16 -18 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=2.738	0	2,738
np=1
wa=0
wb=0
il=49.681

[RMS 163]
nz=0.566	0	0,566
np=1
wa=0
wb=0
il=10.754

[RMS 164]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=19.95

[RMS 59]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=338
pd=		D-09.01.01		D-09.01.01		1
mpn=1211
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m (żywopłot formowany Berberys Thunberga Green Carpet)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1820
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1820	1	1820						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.3556	0	0,3556
np=1
wa=0
wb=0
il=323.596

[RMS 485]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1911

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2

[POZYCJA]
id=347
pd=		D-09.01.01		D-09.01.01		1
mpn=1211
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m (żywopłot formowany Berberys Thunberga Orange Rocket)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=3580
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3580	1	3580						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.3556	0	0,3556
np=1
wa=0
wb=0
il=636.524

[RMS 486]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3759

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=35.8

[POZYCJA]
id=348
pd=		D-09.01.01		D-09.01.01		1
mpn=1211
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m (Dereń biały Aurea)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=94
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.3556	0	0,3556
np=1
wa=0
wb=0
il=16.7132

[RMS 487]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=98.7

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[POZYCJA]
id=340
pd=		D-09.01.01		D-09.01.01		0
na=Wykonanie ściółkowania zrębkami z drewna mieszanego gr. 7cm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=765
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=765	1	1080*0,7+#p107*0,5						

[RMS 477]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=76.5

[POZYCJA]
id=339
pd=		D-09.01.01		D-09.01.01		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=614.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=614.26	1	#p102-#p112						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.241	0	0,241
np=1
wa=0
wb=0
il=141.375

[RMS 475]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2852

[RMS 476]
nz=0.00005	0	0,00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0307

[POZYCJA]
id=341
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0101-04	9-11	0101-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ułożenie agrowłókniny o gramaturze 50g/m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	2,5*#p107						

[RMS 80]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=7.11

[RMS 478]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=47.7

[RMS 479]
nz=0.075	0	0,075
np=1
wa=0
wb=0
il=3.375

[RMS 81]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0023	0	0,0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1035

[RMS 480]
nz=0.083	0	0,083
np=1
wa=0
wb=0
il=3.735

[POZYCJA]
id=342
pd=						0
na=Zakup i montaż koszy na śmieci z wykonaniem ław betonowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 488]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=344
pd=						0
na=Zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce - Psi pakiet z wykonaniem ław betonowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 481]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=343
pd=						0
na=Zakup i montaż ławek z wykonaniem ław betonowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 482]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=345
pd=						0
na=Zakup i montaż stojaków na rowery z wykonaniem ław betonowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 483]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 2]
na=Przestawienie słupa oświetleniowego
wa=0
kn=0	0	0
id=250
nu=9.2
wn=		

[POZYCJA]
id=251
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1151-02	4-03	1151-02		1
mpn=_1211
na=Ręczny demontaż słupów oświetleniowych z fundamentem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=11
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 80]
nz=13.2	0	13,2
np=1
wa=0
wb=0
il=145.2

[RMS 276]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 294]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 317]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[POZYCJA]
id=252
pd=ELBUD 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-12 0205-01	5-12	0205-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9797

[RMS 22]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 292]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 65]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=11.66

[RMS 127]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 318]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=11.66

[RMS 319]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=253
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	-0510 0510-47-04	0510	0510-47-04		1
mpn=1211
na=Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0,10 m3; grunt kat III (fundament z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 80]
nz=0.94	0	0,94
np=1
wa=0
wb=0
il=10.34

[RMS 294]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 276]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=254
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0708-02	5-10	0708-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV (słup z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=3.51	0	3,51
np=1
wa=0
wb=0
il=36.8726

[RMS 320]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.275

[RMS 321]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 394]
nz=0.073	0	0,073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.803

[RMS 184]
nz=0.037	0	0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.407

[RMS 324]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.95

[RMS 65]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.95

[RMS 325]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[POZYCJA]
id=255
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1004-01	5-10	1004-01		1
mpn=1211
na=Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=198
jm=m-1 przew	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=198	1	18*11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3454

[RMS 326]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=205.92

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 327]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.94

[POZYCJA]
id=256
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1005-07	5-10	1005-07		1
mpn=1211
na=Montaż oprawy oświetleniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3535

[RMS 466]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 327]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=3.85

[POZYCJA]
id=257
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1001-04	5-10	1001-04		1
mpn=1211
na=Montaż tabliczek bezpiecznikowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=3.27	0	3,27
np=1
wa=0
wb=0
il=34.3514

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=258
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=11
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 80]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[ELEMENT 1]
na=Koszy niekwalifikowane
wa=0
kn=0	0	0
id=299
nu=10
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Dostosowanie zjazdów
wa=0
kn=0	0	0
id=300
nu=10.1
wn=		

[POZYCJA]
id=213
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	#p129						

[RMS 80]
nz=0.2249	0	0,2249
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1205

[POZYCJA]
id=214
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1.71
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.71	1	0,038*#p129						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5424

[RMS 49]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0684

[RMS 184]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4617

[RMS 59]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8037

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7784

[POZYCJA]
id=215
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1,3
wm=1		1
ws=1.1		1,1

[RMS 80]
nz=0.2771	0	0,2771
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2103

[RMS 39]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=45.9

[RMS 184]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2475

[RMS 32]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 59]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=211
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=221.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=221.65	1	#p131						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=52.8635

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1108

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2165

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=22.564

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9103

[POZYCJA]
id=106
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej (dostosowanie do wysokości drogi kostka z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=221.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=151.35	1	1,5*(6+5+4,4+10+5+5+10+7+5+5+7+5+6+5+6+5+4,5) <zjazdy>						
wo=70.3	1	53*1,1+12 <dojście do peronu i utwardzenie pod wiatą>						

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=288.8543

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=18.131

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5933

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9846

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=28.8145

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5413

[POZYCJA]
id=332
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1201-04	2-31	1201-04		1
mpn=_1211
na=Przestawienie krawężników betonowych wystających 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 80]
nz=0.782	0	0,782
np=1
wa=0
wb=0
il=23.46

[RMS 467]
nz=0.0137	0	0,0137
np=1
wa=0
wb=0
il=0.411

[RMS 321]
nz=0.0049	0	0,0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.147

[RMS 59]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Kładka dla Pieszych
wa=0
kn=0	0	0
id=314
nu=10.2
wn=		

[POZYCJA]
id=315
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-02	2-01	0301-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=73.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=73.32	1	4*18,33						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=2.69	0	2,69
np=1
wa=0
wb=0
il=188.3554

[RMS 409]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=24.9288

[POZYCJA]
id=316
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1414-01	4	1414-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=4
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 80]
nz=18.1	0	18,1
np=1
wa=0
wb=0
il=72.4

[RMS 410]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 411]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 412]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 413]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 414]
nz=0.414	0	0,414
np=1
wa=0
wb=0
il=1.656

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 415]
nz=3.47	0	3,47
np=1
wa=0
wb=0
il=13.88

[RMS 416]
nz=5.89	0	5,89
np=1
wa=0
wb=0
il=23.56

[POZYCJA]
id=317
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1414-02	4	1414-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - dodatek za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=4
jm=[0.5 m]	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 80]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=27.28

[RMS 410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 412]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 413]
nz=1.7	0	1,7
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 415]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 416]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[POZYCJA]
id=318
pd=ORGBUD wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-10 0703-02	2-10	0703-02		1
mpn=1211
na=Opuszczanie studni żelbetowych na głębokość do 15 m przy ręcznym wydobywaniu gruntu nawodnionego kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=18.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.84	1	6*4*0.5*0.5*3.14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=7.36	0	7,36
np=1
wa=0
wb=0
il=132.4226

[RMS 417]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1507

[RMS 418]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0565

[RMS 419]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5652

[RMS 420]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3768

[RMS 409]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5504

[RMS 421]
nz=2.86	0	2,86
np=1
wa=0
wb=0
il=53.8824

[RMS 422]
nz=0.034	0	0,034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6406

[POZYCJA]
id=319
pd=ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996	KNR	2-33 0207-06	2-33	0207-06		1
mpn=1211
na=Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=0.3
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3						

[RMS 80]
nz=25.58	0	25,58
np=1
wa=0
wb=0
il=7.674

[RMS 423]
nz=1050	0	1050
np=1
wa=0
wb=0
il=315

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 424]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.078

[RMS 425]
nz=9.8	0	9,8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 426]
nz=9.8	0	9,8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 427]
nz=9.8	0	9,8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[POZYCJA]
id=320
pd=ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996	KNR	2-33 0208-06	2-33	0208-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=0.3
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	#p137						

[RMS 80]
nz=41.84	0	41,84
np=1
wa=0
wb=0
il=12.552

[RMS 428]
nz=1000	0	1000
np=1
wa=0
wb=0
il=300

[RMS 429]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 430]
nz=0.87	0	0,87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.261

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 431]
nz=1.63	0	1,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.489

[RMS 424]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 432]
nz=15.18	0	15,18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.554

[RMS 433]
nz=5.82	0	5,82
np=1
wa=0
wb=0
il=1.746

[POZYCJA]
id=321
pd=ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996	KNR	2-33 0210-04	2-33	0210-04		1
mpn=1211
na=Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - słupy,rygle i nogi konstrukcji ramowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=18.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.84	1	4*6*3.14*0.5*0.5						

[RMS 80]
nz=1.1385	0	1,1385
np=1
wa=0
wb=0
il=21.4493

[RMS 434]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=19.311

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 435]
nz=0.1757	0	0,1757
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3102

[RMS 436]
nz=0.2112	0	0,2112
np=1
wa=0
wb=0
il=3.979

[RMS 437]
nz=0.2112	0	0,2112
np=1
wa=0
wb=0
il=3.979

[RMS 432]
nz=0.2142	0	0,2142
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0355

[RMS 438]
nz=0.4224	0	0,4224
np=1
wa=0
wb=0
il=7.958

[POZYCJA]
id=322
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0210-01	2-05	0210-01		1
mpn=_1211
na=Kładki dla pieszych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=2.41
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.41	1	1,9+0,51						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=64.9	0	64,9
np=1
wa=0
wb=0
il=149.3706

[RMS 439]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0121

[RMS 440]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0169

[RMS 441]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.723

[RMS 442]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.241

[RMS 443]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=14.46

[RMS 444]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4579

[RMS 445]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0
il=60.25

[RMS 446]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=4.338

[RMS 447]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.446

[RMS 448]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.41

[RMS 449]
nz=2.2	0	2,2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.302

[RMS 450]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.205

[RMS 451]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.651

[RMS 452]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.651

[RMS 453]
nz=23.4	0	23,4
np=1
wa=0
wb=0
il=56.394

[POZYCJA]
id=323
pd=ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996	KNR	2-33 0102-05	2-33	0102-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie belek poprzeczecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=3.77
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.77	1	0,99+0,41+1,87+0,5						

[RMS 80]
nz=11.21	0	11,21
np=1
wa=0
wb=0
il=42.2617

[RMS 454]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.147

[RMS 455]
nz=11.49	0	11,49
np=1
wa=0
wb=0
il=43.3173

[RMS 456]
nz=4.86	0	4,86
np=1
wa=0
wb=0
il=18.3222

[RMS 457]
nz=6.99	0	6,99
np=1
wa=0
wb=0
il=26.3523

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 431]
nz=1.75	0	1,75
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5975

[RMS 424]
nz=2.58	0	2,58
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7266

[RMS 458]
nz=7.39	0	7,39
np=1
wa=0
wb=0
il=27.8603

[RMS 459]
nz=7.39	0	7,39
np=1
wa=0
wb=0
il=27.8603

[RMS 460]
nz=7.39	0	7,39
np=1
wa=0
wb=0
il=27.8603

[POZYCJA]
id=324
pd=ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996	KNR	2-33 0103-02	2-33	0103-02		1
mpn=1211
na=Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z bali
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.75	1	1,75						

[RMS 80]
nz=11.54	0	11,54
np=1
wa=0
wb=0
il=20.195

[RMS 461]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.925

[RMS 462]
nz=5.24	0	5,24
np=1
wa=0
wb=0
il=9.17

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.75

[RMS 459]
nz=4.12	0	4,12
np=1
wa=0
wb=0
il=7.21

