……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

**Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów w zakresie I części zamówienia**

**Aneksy kuchenne wraz ze sprzętem AGD**

**Uwagi ogólne!**

1. Zamieszczone poniżej rysunki (widoki poglądowe) należy traktować jako wzorzec, stanowiący element podglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia.
2. Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.
3. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania własnych pomiarów pomieszczenia kuchennego, celem prawidłowego dostosowania, wykonania i montażu aneksu kuchennego o odpowiedniej szerokości i wysokości. Różnica w pomiarach wynikać będzie z postępujących prac remontowo-budowlanych.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do wyboru i akceptacji Zamawiającego.
6. W zabudowie stojącej należy zastosować jeden wspólny blat.

**Szczegółowe wymagania odnośnie kuchni na parterze**

Okap do zabudowy – pochłaniacz – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy : |  |  |
|  | Wymiary: | głębokość: 30 cm (+/ 5 cm)  szerokość: 55 cm (+/- 5 cm) | głębokość: ……………  szerokość: …………… |
|  | Poziom hałasu | max. 75 dB | ………………. |
|  | Oświetlenie | wymagane |  |
|  | Sterowanie | elektroniczne – dotykowe/przyciski | ………………. |
|  | Pochłaniacz z filtrem węglowym | wymagane |  |
|  | Liczba prędkości | min. 3 | …………………. |
|  | Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | odcienie czarnego, stali nierdzewnej | …………………………… |

**Płyta indukcyjna (do zabudowy) – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy : |  |  |
|  | Wymiary: | głębokość: 55 cm (+/ 5 cm)  szerokość: 55 cm (+/- 5 cm) | głębokość: …………….  szerokość: ……………. |
|  | Napięcie zasilania | 400V |  |
|  | Pola grzewcze | min. 4 pola indukcyjne | …………………………… |
|  | Sterowanie płyty grzewczej | elektroniczne – dotykowe na płycie grzewczej |  |
|  | Automatyczne wyłączenie płyty | wymagane |  |
|  | Płynna regulacja mocy grzania | wymagane |  |
|  | Funkcja pauza | wymagane |  |
|  | Wyświetlanie ustawionej mocy grzania | wymagane |  |
|  | Rozpoznawanie obecności garnka | wymagane |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | odcienie czarnego, stali nierdzewnej | …………………………… |

**Piekarnik (do zabudowy) – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy : |  |  |
|  | Rodzaj: | zabudowany |  |
|  | Wymiary: | głębokość: 55 cm (+/ 5 cm)  szerokość: 55 cm (+/- 5 cm)  wysokość: 55cm (+/-5 cm) | głębokość: …………….  szerokość: …………….  wysokość: ……………. |
|  | Pojemność | min. 65 litrów | …………… |
|  | Sterowanie | elektroniczne - pokrętło, dotykowe |  |
|  | Wyświetlacz | elektroniczny |  |
|  | Liczba poziomów pieczenia | min. 4 | …………… |
|  | Oświetlenie | wymagane |  |
|  | Funkcje pieczenia | min. 5 | …………… |
|  | Funkcja termoobieg | wymagane |  |
|  | Wyposażenie piekarnika: | 1 półka siatkowa,  2 półki blaszane,  przewód zasilający |  |
|  | Prowadnica teleskopowa | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | odcienie czarnego, stali nierdzewnej | …………………………… |

**Zmywarka (do zabudowy) – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  **(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy:  Zmywarka Samsung DW60R7070BB - Opinie, Cena |  |  |
|  | Rodzaj: | zabudowana |  |
|  | Wymiary: | głębokość: 55 cm (+/‑ 5 cm)  szerokość: 55 cm (+/- 5 cm)  wysokość: 80 cm (+/-5 cm) | głębokość: …………….  szerokość: …………….  wysokość: ……………. |
|  | Zintegrowany panel sterujący | wymagane |  |
|  | Wyświetlacz LED | wymagane |  |
|  | Półki na filiżanki, składane kolce | wymagane |  |
|  | Zużycie wody | max. 12 l | ……………….. |
|  | Poziom hałasu | max. 45 dB | ………………. |
|  | Liczba programów mycia | min. 5 | ………………. |
|  | Dno ze stali nierdzewnej | wymagane |  |

**Zlewozmywak nakładany (do zabudowy) z baterią – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  **(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Rodzaj zlewozmywaka | dwukomorowy wpuszczany |  |
|  | Wymiary: | szerokość całkowita: 45 cm (+/‑ 5cm)  długość całkowita: 75 cm (+/- 5cm)  głębokość komory: 15 cm (+/-5cm) | szerokość: …………….  długość: ……………….  głębokość: ……………. |
|  | Materiał | ceramiczny lub  granitowy | ……………………….. |
|  | Syfon i sitko w komplecie | wymagane |  |
|  | Syfon z możliwością podłączenia zmywarki | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | biel |  |
|  | Bateria z ruchomą wylewką | wymagane |  |

**Szafka stojąca z szufladami (szer. 80 cm) – 1 szt.,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 80 cm  głębokość: 60 cm (+/- 5 cm) | głębokość:………………. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość szuflad | | 3 |  |
|  | Szuflada z wbudowanymi amortyzatorami | | wymagane |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu szuflady | | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Regulacja wysokości nóżek | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

# **Szafki ścienne z półkami (szer. 80 cm) – 2 szt.,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy:  Biała szafka kuchenna Tereza 5X 80 |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 80 cm  głębokość: 35 cm (+/- 5cm) | głębokość:……………… |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość drzwi | | 2 |  |
|  | Ilość półek regulowanych | | min. 2 | …………… |
|  | Możliwość regulowania wysokości półek | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu drzwi | | poziomy, na dole, po środku |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Szafka wyposażona w elementy niezbędne do instalacji na ścianie | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka stojąca z szufladą do zabudowy płyty i piekarnika (szer. 60 cm) – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 60 cm  głębokość: 60 cm (+/- 5 cm) | głębokość: …………….. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość szuflad | | 1 |  |
|  | Szuflada z wbudowanymi amortyzatorami | | wymagane |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu szuflady | | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Regulacja wysokości nóżek | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka stojąca narożna z półkami (szer. 128 cm) – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 128 cm (+/- 10 cm)  głębokość: 68 cm (+/- 10 cm) | szerokość: ………….  głębokość: ……………. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość drzwi | | 1 |  |
|  | Ilość półek | | min. 1 | ……………………… |
|  | Możliwość regulowania wysokości półek | | wymagane |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu drzwi | | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Regulacja wysokości nóżek | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka ścienna narożna z półkami (szer. 68cm) – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  bok 1: 68 cm (+/- 10 cm)  bok 2: 68 cm (+/- 10cm) | bok 1:………………  bok 2 : ………………… |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość drzwi | | 1 |  |
|  | Ilość półek | | min. 2 | …………… |
|  | Możliwość regulowania wysokości półek | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu drzwi | | poziomy, na dole, po środku |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Szafka wyposażona w elementy niezbędne do instalacji na ścianie | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka ścienna z półkami do zabudowy okapu (szer. 60 cm) – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 60 cm  głębokość: 35 cm (+/- 5 cm) | głębokość: ……………. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość drzwi | | 1 |  |
|  | Ilość półek regulowanych | | min. 1 | …………… |
|  | Możliwość regulowania wysokości półek | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy |  |
|  | Układ uchwytu drzwi | | poziomy, na dole, po środku |  |
|  | Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Szafka wyposażona w elementy niezbędne do instalacji na ścianie | | wymagane |  |
|  | Na dnie szafki zamontowany okap | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka stojąca z szufladami i stolnicą (szer. 60 cm) – 1 szt.,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 60 cm  głębokość: 60 cm (+/- 5 cm) | głębokość:………………. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość szuflad | | 3 |  |
|  | Stolnica wysuwana spod blatu | | wymagane |  |
|  | Szuflada z wbudowanymi amortyzatorami | | wymagane |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu szuflady | | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Regulacja wysokości nóżek | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka stojąca z szufladami (szer. 60 cm) – 1 szt.,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 60 cm  głębokość: 60 cm (+/- 5 cm) | głębokość:………………. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość szuflad | | 3 |  |
|  | Stolnica wysuwana spod blatu | | wymagane |  |
|  | Szuflada z wbudowanymi amortyzatorami | | wymagane |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu szuflady | | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Regulacja wysokości nóżek | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafki ścienne z półkami (szer. 60 cm) – 4 szt.,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 60 cm  głębokość: 35 cm (+/- 5cm) | głębokość:……………… |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość drzwi | | 1 |  |
|  | Ilość półek regulowanych | | min. 2 | …………… |
|  | Możliwość regulowania wysokości półek | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy |  |
|  | Układ uchwytu drzwi | | poziomy, na dole, po środku |  |
|  | Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Szafka wyposażona w elementy niezbędne do instalacji na ścianie | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka stojąca z szufladami do zabudowy zlewu (szer. 80 cm) – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 80 cm  głębokość: 60 cm (+/- 5 cm) | głębokość: ……………. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość szuflad | | 2 |  |
|  | Szuflada z wbudowanymi amortyzatorami | | wymagane |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu szuflady | | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Regulacja wysokości nóżek | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka stojąca do zabudowy zmywarki (szer. 60) - 1szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary | wysokość: 80 cm  szerokość: 60 cm |  |
|  | Materiał | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | min. 18 mm | ………………. |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | wymagane |  |
|  | Uchwyt | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Szyna łącząca do zmywarki | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

**Szczegółowe wymagania odnośnie kuchni na piętrze**

Okap do zabudowy – pochłaniacz – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy : |  |  |
|  | Wymiary: | głębokość: 30 cm (+/ 5 cm)  szerokość: 55 cm (+/- 5 cm) | głębokość: ……………  szerokość: …………… |
|  | Poziom hałasu | max. 75 dB | ………………. |
|  | Oświetlenie | wymagane |  |
|  | Sterowanie | elektroniczne – dotykowe/przyciski | ………………. |
|  | Pochłaniacz z filtrem węglowym | wymagane |  |
|  | Liczba prędkości | min. 3 | …………………. |
|  | Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | odcienie czarnego, stali nierdzewnej | …………………………… |

**Płyta indukcyjna (do zabudowy) – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy : |  |  |
|  | Wymiary: | głębokość: 55 cm (+/ 5 cm)  szerokość: 55 cm (+/- 5 cm) | głębokość: …………….  szerokość: ……………. |
|  | Napięcie zasilania | 400V |  |
|  | Pola grzewcze | min. 4 pola indukcyjne | …………………………… |
|  | Sterowanie płyty grzewczej | elektroniczne – dotykowe na płycie grzewczej |  |
|  | Automatyczne wyłączenie płyty | wymagane |  |
|  | Płynna regulacja mocy grzania | wymagane |  |
|  | Funkcja pauza | wymagane |  |
|  | Wyświetlanie ustawionej mocy grzania | wymagane |  |
|  | Rozpoznawanie obecności garnka | wymagane |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | odcienie czarnego, stali nierdzewnej | …………………………… |

**Piekarnik (do zabudowy) – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy : |  |  |
|  | Rodzaj: | zabudowany |  |
|  | Wymiary: | głębokość: 55 cm (+/ 5 cm)  szerokość: 55 cm (+/- 5 cm)  wysokość: 55cm (+/-5 cm) | głębokość: …………….  szerokość: …………….  wysokość: ……………. |
|  | Pojemność | min. 65 litrów | …………… |
|  | Sterowanie | elektroniczne - pokrętło, dotykowe |  |
|  | Wyświetlacz | elektroniczny |  |
|  | Liczba poziomów pieczenia | min. 4 | …………… |
|  | Oświetlenie | wymagane |  |
|  | Funkcje pieczenia | min. 5 | …………… |
|  | Funkcja termoobieg | wymagane |  |
|  | Wyposażenie piekarnika: | 1 półka siatkowa,  2 półki blaszane,  przewód zasilający |  |
|  | Prowadnica teleskopowa | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | odcienie czarnego, stali nierdzewnej | …………………………… |

**Zmywarka (do zabudowy) – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  **(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy:  Zmywarka Samsung DW60R7070BB - Opinie, Cena |  |  |
|  | Rodzaj: | zabudowana |  |
|  | Wymiary: | głębokość: 55 cm (+/‑ 5 cm)  szerokość: 55 cm (+/- 5 cm)  wysokość: 80 cm (+/-5 cm) | głębokość: …………….  szerokość: …………….  wysokość: ……………. |
|  | Zintegrowany panel sterujący | wymagane |  |
|  | Wyświetlacz LED | wymagane |  |
|  | Półki na filiżanki, składane kolce | wymagane |  |
|  | Zużycie wody | max. 12 l | ……………….. |
|  | Poziom hałasu | max. 45 dB | ………………. |
|  | Liczba programów mycia | min. 5 | ………………. |
|  | Dno ze stali nierdzewnej | wymagane |  |

**Zlewozmywak nakładany (do zabudowy) z baterią – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  **(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Rodzaj zlewozmywaka | dwukomorowy wpuszczany |  |
|  | Wymiary: | szerokość całkowita: 45 cm (+/‑ 5cm)  długość całkowita: 80 cm (+/- 5cm)  głębokość komory: 15 cm (+/-5cm) | szerokość: …………….  długość: ……………….  głębokość: ……………. |
|  | Materiał | ceramiczny lub  granitowy | ……………………….. |
|  | Syfon i sitko w komplecie | wymagane |  |
|  | Syfon z możliwością podłączenia zmywarki | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | biel |  |
|  | Bateria z ruchomą wylewką | wymagane |  |

**Szafka stojąca z szufladami (szer. 80 cm) – 1 szt.,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 80 cm  głębokość: 60 cm (+/- 5 cm) | głębokość:………………. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość szuflad | | 3 |  |
|  | Szuflada z wbudowanymi amortyzatorami | | wymagane |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu szuflady | | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Regulacja wysokości nóżek | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

# **Szafki ścienne z półkami (szer. 80 cm) – 2 szt.,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy:  Biała szafka kuchenna Tereza 5X 80 |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 80 cm  głębokość: 35 cm (+/- 5cm) | głębokość:……………… |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość drzwi | | 2 |  |
|  | Ilość półek regulowanych | | min. 2 | …………… |
|  | Możliwość regulowania wysokości półek | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu drzwi | | poziomy, na dole, po środku |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Szafka wyposażona w elementy niezbędne do instalacji na ścianie | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka stojąca z szufladą do zabudowy płyty i piekarnika (szer. 60 cm) – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 60 cm  głębokość: 60 cm (+/- 5 cm) | głębokość: …………….. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość szuflad | | 1 |  |
|  | Szuflada z wbudowanymi amortyzatorami | | wymagane |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu szuflady | | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Regulacja wysokości nóżek | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka stojąca narożna z półkami (szer. 128 cm) – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 128 cm (+/- 10 cm)  głębokość: 68 cm (+/- 10 cm) | szerokość: ………….  głębokość: ……………. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość drzwi | | 1 |  |
|  | Ilość półek | | min. 1 | ……………………… |
|  | Możliwość regulowania wysokości półek | | wymagane |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu drzwi | | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Regulacja wysokości nóżek | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka ścienna narożna z półkami (szer. 68cm) – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  bok 1: 68 cm (+/- 10 cm)  bok 2: 68 cm (+/- 10cm) | bok 1:………………  bok 2 : ………………… |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość drzwi | | 1 |  |
|  | Ilość półek | | min. 2 | …………… |
|  | Możliwość regulowania wysokości półek | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu drzwi | | poziomy, na dole, po środku |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Szafka wyposażona w elementy niezbędne do instalacji na ścianie | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka ścienna z półkami do zabudowy okapu (szer. 60 cm) – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 60 cm  głębokość: 35 cm (+/- 5 cm) | głębokość: ……………. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość drzwi | | 1 |  |
|  | Ilość półek regulowanych | | min. 1 | …………… |
|  | Możliwość regulowania wysokości półek | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy |  |
|  | Układ uchwytu drzwi | | poziomy, na dole, po środku |  |
|  | Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Szafka wyposażona w elementy niezbędne do instalacji na ścianie | | wymagane |  |
|  | Na dnie szafki zamontowany okap | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka stojąca z szufladami i stolnicą (szer. 60 cm) – 1 szt.,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 60 cm  głębokość: 60 cm (+/- 5 cm) | głębokość:………………. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość szuflad | | 3 |  |
|  | Stolnica wysuwana spod blatu | | wymagane |  |
|  | Szuflada z wbudowanymi amortyzatorami | | wymagane |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu szuflady | | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Regulacja wysokości nóżek | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka stojąca z szufladami (szer. 60 cm) – 1 szt.,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 60 cm  głębokość: 60 cm (+/- 5 cm) | głębokość:………………. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość szuflad | | 3 |  |
|  | Stolnica wysuwana spod blatu | | wymagane |  |
|  | Szuflada z wbudowanymi amortyzatorami | | wymagane |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu szuflady | | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Regulacja wysokości nóżek | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafki ścienne z półkami (szer. 60 cm) – 4 szt.,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 60 cm  głębokość: 35 cm (+/- 5cm) | głębokość:……………… |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość drzwi | | 1 |  |
|  | Ilość półek regulowanych | | min. 2 | …………… |
|  | Możliwość regulowania wysokości półek | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy |  |
|  | Układ uchwytu drzwi | | poziomy, na dole, po środku |  |
|  | Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Szafka wyposażona w elementy niezbędne do instalacji na ścianie | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka stojąca z szufladami do zabudowy zlewu (szer. 80 cm) – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |  |
|  | Wymiary | | wysokość: 80 cm  szerokość: 80 cm  głębokość: 60 cm (+/- 5 cm) | głębokość: ……………. |
|  | Materiał | | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | | min. 18 mm | ………………. |
|  | Ilość szuflad | | 2 |  |
|  | Szuflada z wbudowanymi amortyzatorami | | wymagane |  |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | | wymagane |  |
|  | Uchwyt | | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu szuflady | | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Regulacja wysokości nóżek | | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

**Szafka stojąca do zabudowy zmywarki (szer. 60) - 1szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy: |  |  |
|  | Wymiary | wysokość: 80 cm  szerokość: 60 cm |  |
|  | Materiał | płyta wiórowa w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości |  |
|  | Grubość płyty | min. 18 mm | ………………. |
|  | Nóżki zabudowane cokołem | wymagane |  |
|  | Uchwyt | czarny, dwupunktowy, |  |
|  | Układ uchwytu | poziomy, na górze, po środku |  |
|  | Szyna łącząca do zmywarki | wymagane |  |
|  | Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami | wymagane |  |
|  | Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem PCV | wymagane |  |
|  | Kolorystyka | drzwi, front, korpus w jasnych odcieniach | do ustalenia z Zamawiającym |
|  | Grubość blatu | min. 3 cm | …………………… |
|  | Materiał i kolorystyka blatu | płyta laminowana drewnopodobna | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |

…………………………………….., data ………………………

*Uwaga! Formularz należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).*