|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1** |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)****Nr postępowania 01/MW/2021** |

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne, wg potrzeb Zamawiającego, realizowane na telefoniczne zamówienie dostawy i rozładunek zrębek opałowych z drewna do hali magazynowej znajdującej się na terenie bazy Zamawiającego w Jezierzycach przy ulicy Kolejowej 5, 76 – 200 Słupsk na potrzeby zasilania kotłowni ogrzewającej osiedle mieszkaniowe Jezierzyce w sezonie grzewczym **2021/2022** na niżej określonych warunkach

**Produkt stanowiący przedmiot dostawy:**

1. zrębka z drewna: liściastego lub mieszana z drewna liściasto – iglastego,
2. zrębka o frakcji od 2 do 5cm ( pod rygorem wycofania dostawy), zawartość frakcji tzw. „pyłowej” śladowo do 3%, kora dopuszczona w ilościach śladowych do 3%,
3. szacowane zapotrzebowanie w ilości łącznie na sezon 2019/2020: około 3750 mp x 1 = 3750 mp x 0,42 tj. ok. 1575 m3,
4. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej,**
5. dopuszczalna wilgotność zrębki – **do 40%**: - zamawiający nie dopuszcza możliwości, pod rygorem wycofania według ilości w **2019, 2020,2021** dostawy w trakcie realizacji umowy, złożenia oferty na zrębkę o wilgotności powyżej 40%,
6. zrębka nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń mechanicznych typu: piasek, kamienie, papier, dłuższe kawałki drewna, trawa, metal itp. oraz chemicznych tj. zrębka nie może być produkowana z materiału pochodzenia odpadowego - poprodukcyjnego z dodatkiem kleju, lakieru, farby, etc.
7. **zrębka nie może zawierać igliwia,**
8. minimalna ilość dostaw tygodniowo- około 100 mp
9. Zamawiający wymaga sukcesywnego zwiększenia zapasu zrębek w magazynie do około 500 mp w terminie do **10.09.2021.**

**Sposób i warunki realizacji dostaw:**

1. dostawy zamówionych zrębek do hali magazynowej w Jezierzycach powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 z wykorzystaniem własnego bądź wynajętego przez Wykonawcę środka transportowego samowyładowczego kontenerowego, zestawu kontenerów samowyładowczych lub naczepy samowyładowczej o pojemności pojedynczego kontenera/naczepy minimum 22 -30 mp.
2. STAŁA CENA JEDNOSTKOWA w zł/m3 NA CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
3. rozładunek każdej dostawy poprzedzony będzie pomiarem wilgotności paliwa przy użyciu urządzenia do tego przystosowanego będącego na wyposażeniu obiektu w/w kotłowni oraz pomiarem kubatury kontenera.
4. transport i rozładunek zrębek na koszt Wykonawcy (koszt transportu i wyładunku winien zostać doliczony do jednostkowej ceny ofertowej zł/m3).
5. realizacja dostaw – sukcesywnie w terminie do maksymalnie do 5 dni roboczych od zgłoszonego telefonicznie lub e-mailem, zamówienia. **Uwaga! Zamawiający wymaga podania dresu e- mail na który będą przesyłane zlecenia dostaw zrębki.**
6. wymiary wrót hali magazynowej: brama wjazdowa do hali ( szt.2 ) – szerokość: 3,6 m, wysokość: 4,5 m.

**Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia oraz płatności:**

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia (w zależności od: produkcji własnej, warunków atmosferycznych a tym samym faktycznego zużycia paliwa ) ilości zakupionych zrębek bez zmiany oferowanej ceny jednostkowej. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały prawa do wnoszenia roszczeń wobec Zamawiającego.

2) W trakcie sezonu grzewczego rozliczenie za dostarczone paliwo – płatność przelewem bankowym na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty uznawany będzie wpływ na rachunek bankowy Wykonawcy.