Załącznik 1A do oferty

**Oferowane parametry samochodu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **Minimalne wymagane PARAMETRY** | **Parametry** **oferowanego samochodu** |
| rok produkcji | nowy środek transportu wg. art. 2 ust. 10 lit. a) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022 poz. 2180) |  |
| pojemność skokowa | nie mniej niż 1990 cm3 |  |
| rodzaj paliwa | diesel/benzyna |  |
| norma emisji spalin | min. EURO 6 |  |
| moc silnika | nie mniej niż 140 KM |  |
| skrzynia biegów | manualna/automatyczna, 6-cio biegowa |  |
| typ nadwozia | minibus/mikrobus/van z zabudową osobową (do przewozu ludzi) |  |
| kolor lakieru | każdy oprócz czarnego, uzgodniony z Zamawiającym |  |
| długość całkowita | nie więcej niż 6000 mm |  |
| szerokość z lusterkami | nie więcej niż 2400 mm |  |
| wysokość | nie więcej niż 2000 mm |  |
| rozstaw osi  | min. 3200 mm |  |
| dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| liczba drzwi | min. 5: 2 drzwi w kabinie kierowcy, 1 lub 2 drzwi przesuwne w kabinie pasażerskiej z lewej lub prawej strony, tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone; wycieraczki na tylnych oknach |  |
| miejsca siedzące / fotele | liczba: 9 (8 + 1)po 3 miejsca w dwóch rzędach;rząd przedni - fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłokietnik, 2-miejscowa kanapa pasażera; fotele wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |  |
| systemy bezpieczeństwa | system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny)  |  |
|  | system stabilizacji toru jazdy, zapobiegający poślizgowi (ESP lub równoważny)  |  |
|  | wspomaganie ruszania pod górę (Hill Assist lub równoważny) |  |
| koła i opony | koła zimowe na felgach stalowych min. 15’’koła letnie na felgach aluminiowych min. 16’’ |  |
| koło zapasowe | pełnowymiarowe |  |
| szyby / okna | ogrzewanie szyb tylnychstałe okna boczne w części pasażerskiej;elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy;szyby przyciemniane w kabinie pasażerskiej; |  |
| poduszki powietrzne | min. 2 poduszki - dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń |  |
| czujniki parkowania z przodu i z tyłu | akustyczne |  |
| tempomat | + |  |
| centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm | + |  |
| czujnik ciśnienia w oponach | optyczny lub inny montowany przez producenta |  |
| czujnik niezamkniętych drzwi | optyczny lub akustyczny lub inny montowany przez producenta |  |
| czujnik niezapiętych pasów | optyczny lub akustyczny lub inny montowany przez producenta |  |
| czujnik deszczu / wycieraczek | automatyczny lub inny montowany przez producenta |  |
| czujnik zmierzchu /świateł | automatyczny lub inny montowany przez producenta |  |
| oświetlenie zewnętrzne | światła przeciwmgłowe przednie światła dziennetrzecie światło stop |  |
| oświetlenie wewnętrzne | LED |  |
| klimatyzacja | manualna lub automatyczna |  |
| dodatkowe ogrzewanie tyłu pojazdu | webasto lub równoważny |  |
| kierownica | wspomaganie układu kierowniczegoregulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach |  |
| lusterka boczne | elektrycznie składane, podgrzewane |  |
| tapicerka | w kolorze i materiałach uzgodnionych z Zamawiającym |  |
| system nagłośnienia | radio z głośnikamiBluetooth |  |
| wykładzina | antypoślizgowa, wodoodporna, łatwo zmywalna, dywaniki  |  |
| wyposażenie dodatkowe | gaśnica atestowana, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa; komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół);linka holownicza |  |
| elementy użytkowe | gniazdo zasilania 12 V - min. jedno w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; |  |
| gwarancja minimalna | min. 24 miesiące  |  |
| zabudowa dodatkowa do przewozu osób niepełnosprawnych | zabudowa zapewniająca przewóz 9 osób (z kierowcą) na fotelach lub 8 osób (z kierowcą) i 1 osoby na wózku inwalidzkim; stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka oraz osoby podróżującej na wózku; atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego;najazd (jeden szeroki) lub najazdy (dwa) aluminiowe; |  |
| oznakowanie pojazdu | zgodne z przepisami dot. przewozu osób niepełnosprawnych oraz z przepisami o ruchu drogowym: emblematy informujące o przewozie osób niepełnosprawnych,  |  |