**Załącznik nr 1**

**W Y K A Z S P R Z Ę T U K U C H E N N E G O**

**OBJĘTEGO STAŁĄ KONTROLĄ I OKRESOWĄ KONSERWACJĄ**

Wraz z ilością minimalnych czynności konserwacyjnych

**1. URZĄDZENIA CHŁODNICZE 25 szt.**

**- szafa chłodnicza 1400 l – 11 szt.**

**- szafa chłodnicza 700 l - 2 szt.**

**- szafa mroźnicza 700 l – 2 szt.**

**- komory chłodnicze – 2 szt.**

**- stacjonarna chłodnia - 1 szt.**

**- stacjonarna mroźnia – 1 szt.**

**- zamrażarka 380 l – 4 szt.**

**- zamrażarka 200 l – 1 szt.**

**- lodówka na próbki – 1 szt.**

* sprawdzenie stanu oleju 1 raz/kwartał
* czyszczenie skraplacza 1 raz/kwartał
* sprawdzenie drożności spływu skroplin 1 raz/kwartał
* sprawdzenie zabezpieczenia termicznego sprężarek 1 raz/kwartał
* sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych 1 raz/kwartał
* sprawdzenie pracy wentylatora parownika i skraplacza 1 raz/kwartał
* sprawdzenie stanu zalodowienia parownika 1 raz/kwartał
* sprawdzenie zabezpieczenia termicznego wentylatora 1 raz/kwartał
* sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego 1 raz/kwartał
* sprawdzenie grzałek sprężarki 1 raz/kwartał
* regulacja presostatu i wyłącznika ciśnienia 1 raz/pół roku
* sprawdzenie automatyki sterującej 1 raz/pół roku
* regulacja zegarów czasowych (boneta) 1 raz/pół roku
* przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 1 raz/pół roku

**2. KOTŁY PAROWE I WARZELNE 5 szt.**

 **500 l-2 szt.; 150 l-2 szt.; 300 l-1 szt.**

* sprawdzenie drożności zaworów bezpieczeństwa 1 raz/m-c
* sprawdzenie działania i automatyki bezpieczeństwa 1 raz/m-c
* sprawdzanie i udrażnianie palników gazowych 1 raz/m-c
* badanie szczelności instalacji gazowej i wod.-kan. 1 raz/m-c
* sprawdzenie działania przeciwwagi 1 raz/m-c
* sprawdzenie instalacji elektrycznej 1 raz/m-c
* ocena stanu szczelności zbiornika i płaszcza 1 raz/pół roku
* odkamienianie i płukanie płaszcza wodnego 1 raz/m-c
* czyszczenie dysz palnika gazowego 1 raz/m-c
* regulacja i smarowanie zawiasów pokrywy kotła 1 raz/m-c
* przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 1 raz/pół roku

**3. KRAJALNICA PIECZYWA 1 szt.**

* smarowanie elementów ruchomych 1 raz/ kwartał
* regulacja naciągu noży 1 raz/ kwartał
* regulacja naciągu pasków 1 raz/ kwartał
* sprawdzenie układu bezpieczeństwa 1 raz/m-c
* czyszczenie 1 raz/m-c
* przegląd instalacji elektrycznej 1 raz/m-c
* przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 1 raz/pół roku

**4. ZMYWARKA NACZYŃ KAPTUROWA 1 szt.**

* odkamienianie dysz 1 raz/kwartał
* sprawdzenie temperatur 1 raz/kwartał
* czyszczenie osadnika 1 raz/pół roku
* sprawdzenie instalacji wodnej 1 raz/pół roku
* kontrola styków elementów grzejnych 1 raz/pół roku
* przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 1 raz/pół roku

**5. TUNELOWA ZMYWARKA DO NACZYŃ STOŁOWYCH**

 **ZE ZMIĘKCZACZEM WODY - 1 szt.**

* sprawdzanie drożności dysz myjąco-płuczących 1 raz/m-c
* sprawdzenie temperatur - 1 raz/m-c
* czyszczenie osadników i filtrów - 1 raz/m-c
* sprawdzenie instalacji elektrycznej- 1 raz/m-c
* sprawdzenie instalacji wodnej zmywarki- 1 raz/m-c
* sprawdzenie działania mechanizmów transportera taśmowego 1 raz/m-c
* sprawdzanie systemu suszenia z cyrkulacją 1 raz/m-c
* odkamienianie grzałek 1 raz/kwartał
* sprawdzanie stanu uszczelek 1 raz/kwartał
* sprawdzanie systemów bezpieczeństwa 1 raz/kwartał
* czyszczenie wymiennika systemu odzyskania ciepła 1 raz/kwartał
* badanie skuteczności zerowania - 1 raz/rok

**5. KRAJALNICA DO WĘDLIN I SERA - 3 szt.**

* sprawdzanie i ostrzenie noży 1 raz/m-c
* przegląd instalacji elektrycznej 1 raz/m-c
* czyszczenie smarowanie prowadnic 1 raz/m-c
* przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 1 raz/pół roku
* sprawdzenie stanu obudowy 1 raz/m-c

**6. SZATKOWNICE WARZYW - 3 szt.**

* sprawdzenie łożysk i elementów ruchomych 1 raz/m-c
* sprawdzenie instalacji elektr. i element. bezpieczeństwa 1 raz/m-c
* ostrzenie tarczy i noży 1 raz/m-c
* przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 1 raz/pół roku
* sprawdzenie i regulacja naciągu pasów klinowych 1 raz/m-c

**7. WILK DO MIĘSA - 1 szt.**

* sprawdzenie układu sterowania 1 raz/m-c
* sprawdzenie stanu i ostrzenie noży 1 raz/m-c
* szlifowanie i ostrzenie sitek 1 raz/kwartał
* przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 1 raz/pół roku

**8. OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW -2 szt.**

* smarowanie układów napędowych 1 raz/m-c
* przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 1 raz/kwartał

**9. PIEC KONWEKCYJNO – PAROWY – gazowy 1 szt.**

* sprawdzenie układu zasilania w wodę 1 raz/m-c
* sprawdzenie automatyki 1 raz/m-c
* czyszczenie uszczelki drzwi 1 raz/m-c
* odtłuszczanie komory 1 raz/m-c
* sprawdzenie łapaczy oleju 1 raz/m- c
* sprawdzenie instalacji elektrycznej 1 raz/m-c
* sprawdzenie generatora pary 1 raz/kwartał
* odkamienianie generatora pary 1 raz/m-c
* odkamienianie pieca 1 raz/m-c
* czyszczenie filtra tłuszczowego 1 raz/m-c
* czyszczenie wentylatora 1 raz/m-c
* czyszczenie filtra powietrza chłodzącego instalację elektryczną 1 raz/m-c
* kalibracja urządzenia zgodnie z DTR umożliwiająca właściwą

pracę i pobór gazu 1 raz/rok

* przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 1 raz/pół roku

**10. PIEC KONWEKCYJNO – PAROWY – elektryczny 2 szt.**

* sprawdzenie układu zasilania w wodę 1 raz/m-c
* sprawdzenie automatyki 1 raz/m-c
* czyszczenie uszczelki drzwi 1 raz/m-c
* odtłuszczanie komory 1 raz/m-c
* sprawdzenie łapaczy oleju 1 raz/m-c
* sprawdzenie instalacji elektrycznej 1 raz/m-c
* sprawdzenie generatora pary 1 raz/kwartał
* odkamienianie generatora pary 1 raz/m-c
* odkamienianie pieca 1 raz/m-c
* czyszczenie filtra tłuszczowego 1 raz/m-c
* czyszczenie wentylatora 1 raz/m-c
* przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 1 raz/pół roku

**11. PATELNIE ELEKTRYCZNE 2 szt.**

* sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacjielektrycznej1 raz/kwartał

**12. BEMARY 2 szt.**

* sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 1 raz/kwartał

**13. PODGRZEWACZE DO TALERZY 4 szt.**

* sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacji elektrycznej 1 raz/kwartał

**14. KUCHNIA GAZOWA 4 PALNIKOWA 1 szt.**

* sprawdzanie dysz 1 raz/kwartał

**15. MIKSER GASTRONOMICZNY 1 szt.**

* sprawdzanie uziemienia, izolacji i instalacjielektrycznej1 raz/kwartał

**16. MIESZAŁKA DO WARZYW 1 szt.**

* sprawdzenie instalacji elektrycznej 1 raz/m-c
* sprawdzenie układu przeniesienia napędu 1 raz/m-c
* sprawdzenie stanu technicznego zbiornika 1 raz/m-c
* kontrola optymalnego zatrzymania maszyny 1 raz/m-c
* kontrola stanu technicznego mieszadła oraz zasuwy 1 raz/m-c
* czyszczenie mieszarki w strefie ułożyskowienia mieszadła 1 raz/m-c
* smarowanie łożyska wału 1 raz/m-c
* przegląd inst. elektrycznej i badanie skuteczności zerowania 1 raz/pół roku

**17. KOTLECIARKA „VICTOR” 1 szt.**

* sprawdzenie instalacji elektrycznej 1 raz/m-c
* sprawdzenie sprzęgła 1 raz/m-c
* sprawdzenie noży 1 raz/m-c
* sprawdzenie stanu obudowy 1 raz/m-c
* badanie skuteczności zerowania 1 raz/pół roku