**ZNAK SPRAWY: ZP/PR/8/2022**

Wykonawca:

Nazwa: ……………………………………..

Adres: ………………………………………..

**TABELA OCENY TECHNICZNEJ**

Dla postępowania pn.:

**Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, drukarek, sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych**

**CZĘŚĆ 4 – Urządzenia sieciowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Switch biurkowy – 5 sztuki** | | |
| Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Oferowany model: ……………………………………………………………………………………………………….. | | |
| **Komponent** | **Minimalne wymagane parametry** | **PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ** |
| Standardy i protokoły | IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p |  |
| Porty | 5 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s, Autonegocjacja, Auto-MDI/MDIX |  |
| Wentylator | Nie |  |
| Szybkość przekierowań pakietów | 7,4 Mp/s |  |
| Tablica adresów MAC | 2K |  |
| Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 5 V DC / 0,6 A) |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składa­nie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia *–* producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 3 (*Parametry oferowane przez Wykonawcę)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Switch – 1 sztuki** | | |
| Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Oferowany model: ……………………………………………………………………………………………………….. | | |
| **Komponent** | **Minimalne wymagane parametry** | **PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ** |
| Typ obudowy | Do szaf RACK |  |
| Zarządzanie | Smart |  |
| Architektura sieci | Gigabit Ethernet |  |
| Całkowita liczba portów | 30 |  |
| Tablica adresów MAC | 16K |  |
| Przepustowość | 128 Gb/s |  |
| Szybkość przekierowań pakietów | 95 Mb/s |  |
| Warstwa przełączania | 2, 3 |  |
| Power over Ethernet (PoE) | Brak |  |
| Złącza | RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt.  SFP+ - 4 szt.  Console port - 1 szt.  microUSB Console Port - 1 szt. |  |
| Obsługiwane standardy | IEEE 802.1 Q |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składa­nie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia *–* producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 3 (*Parametry oferowane przez Wykonawcę)*