**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DLA CZĘŚCI II**

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU OPERACYJNEGO DLA KG PSP ( 2 szt.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu 2021 r. | ……………………..……………..  (wpisać rok produkcji) |
| **II.** | Marka samochodu | ………………………………………….  (wpisać markę samochodu) |
| **III.** | Typ nadwozia | ……………………………………….  (wpisać typ nadwozia) |
| **IV.** | Ilość miejsc siedzących | …………………………………………………………………………....  (wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy) |
| **V.** | Ilość drzwi | ……………………………………………………  (wpisać ilość drzwi w samochodzie) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry techniczno – użytkowe i wymagania minimalne dla lekkiego samochodu operacyjnego dla KG PSP** | |
| 1. **Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:** | |
| * Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późń. zm.) z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | |
| * Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późń. zm.). | |
| * Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 poz. 594) | |
| 1. **Wymiary zewnętrzne:** | |
| * Długość minimum: 4680 (mm) | |
| * Szerokość minimum: 1825 (mm) | |
| * Wysokość maksimum: 1490 (mm) | |
| 1. **Wymiary wewnętrzne:** | |
| * Pojemność bagażnika za drugim rzędem foteli minimum: 550 (litry) | |
| * Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg. | |
| 1. **Silnik:** | |
| * Benzynowy | |
| * Pojemność skokowa minimum: 1498 (cm3) | |
| * Moc silnika minimum: 110 (kW) | |
| * Norma emisji spalin: EURO 6 | |
| 1. **Układ przeniesienia mocy:** | |
| * Napęd: 4x2 | |
| * Skrzynia biegów: automatyczna minimum 7 biegowa | |
| 1. **Wymagania techniczne:** | |
| **Nadwozie:** | |
| * Rodzaj: liftback | |
| * Kolor: biały metalizowany, lusterka i klami w kolorze nadwozia | |
| * Szyba przednia podgrzewana | |
| * Fabrycznie przyciemnione szyby w części tylnej nadwozia (w maksymalnym możliwym stopniu) | |
| * Kamera cofania | |
| * Elektrycznie podgrzewana szyba przednia | |
| * Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych | |
| * Chromowane listwy boczne | |
| * Lusterka boczne podgrzewane oraz elektrycznie składane i sterowane | |
| * System przednich reflektorów LED | |
| * Lampy przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów | |
| * Światła tylne LED | |
| * Światła do jazdy dziennej LED | |
| * Czujniki parkowania z przodu i z tyłu | |
| * Rok produkcji samochodu nie starszy niż 2021 rok | |
| **Wnętrze, komfort:** | |
| * Ilość miejsc siedzących - 5 | |
| * Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym | |
| * Przednie fotele podgrzewane z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego pokryte w tylnej części skórą ekologiczną | |
| * Podłokietnik z przodu | |
| * Klapa bagażnika otwierana elektrycznie | |
| * Dzielona tylna kanapa | |
| * Klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną | |
| * Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą z funkcją obsługi min. radia i telefonu oraz automatycznej skrzyni biegów (tzw. łopatki) | |
| * Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne | |
| * Czujnik deszczu | |
| * Czujnik zmierzchu | |
| * Dywaniki podłogowe przód/tył w ciemnym kolorze | |
| * Wykładzina podłogowa ciemna, | |
| * Zdalnie sterowany centralny zamek z blokadą | |
| * Mata podłogi bagażnika oraz siatki i uchwyty w bagażniku zapewniające bezpieczne umocowanie przewożonych rzeczy | |
| * Bezkluczykowy system obsługi samochodu oraz autoalarm antywłamaniowy fabryczny | |
| * Koło zapasowe co najmniej dojazdowe z felgą stalową min. 16” | |
| * Gniazdo 230V i min. 3 gniazda USB typ C, uchwyt na tablet, w konsoli środkowej uchwyt na multimedia i ładowarką indukcyjną, wzmacniacz GSM | |
| * Dodatkowe gniazda 12V w lewym i prawym słupku, zasilanie sterowane przez urządzenie rozgłaszające | |
| * Dodatkowe gniazdo 12V w bagażniku | |
| * Gniazdo 12V w konsoli przedniej | |
| * Fabrycznie montowane radio o przekątnej ekranu min. 10 cali oraz kompletem min. 8 głośników zapewniające bezprzewodowe połączenie z telefonem | |
| **Bezpieczeństwo:** | |
| * ABS | |
| * Min. 6 poduszek powietrznych | |
| * Kurtyny powietrzne i boczne poduszki powietrzne z przodu | |
| * Poduszka powietrzna chroniąca nogi kierowcy i pasażera | |
| * Centralna poduszka powietrzna | |
| * Aktywny system stabilizacji toru jazdy | |
| * Aktywny tempomat do min. 200 km/h z ogranicznikiem prędkości | |
| * Elektroniczny zestaw wskaźników | |
| * Min trzy kluczyki do auta | |
| * Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) | |
| * Wspomaganie ruszania pod górę | |
| * Pasy bezpieczeństwa wyposażone w napinacze pirotechniczne oraz ograniczniki siły naprężenia pasów | |
| * Funkcja monitorowania martwego pola i ostrzegająca przed wysiadaniem z pojazdu w razie kolizji ze zbliżającym się obiektem | |
| * Funkcja utrzymania pojazdu w pasie ruchu i ostrzegania podczas wyjazdu z miejsca parkingowego o nadjeżdżającymi z boku pojazdami z możliwością zahamowania oraz asystent jazdy w korku z możliwością hamowania | |
| * Obręcze kół ze stopów lekkich – min. 18 cali wraz z oponami letnimi oraz komplet 4 kół ze stopów lekkich – min. 18 cali wraz z oponami zimowymi dostarczonych z pojazdem z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdu. | |
| **Oznakowanie:**  Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 z późń. zm.).Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. | |
| Pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlne umożliwiające poruszanie się jako pojazd uprzywilejowany, w tym:   * na przedniej części dachu pojazdu dwie lampy w technologii LED o wysokiej światłości z niebieskim kloszem świecące na niebiesko montowane na magnes wpinane w gniazdo gwarantujące szybki i łatwy montaż/demontaż o wysokości nie większej niż 650 mm (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), * w atrapie chłodnicy dwie kierunkowe lampy w technologii LED świecące w kierunku jazdy z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), * dwie lampy w technologii LED o barwie światła niebieskiej zamontowane od strony wewnętrznej tylnej klapy na szybie z osłonami zapobiegającymi powstawanie refleksów z możliwością wyłączania w przypadku jazdy w kolumnie. (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). * Urządzenie dźwiękowe min. 3 modulowane tony wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 100 W wraz z głośnikiem o mocy min. 100 wpuszczany w zderzak lub w komorze silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy. Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN” o natężeniu dźwięku min 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy. * Szczegóły dotyczące miejsca montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to zgody Zamawiającego). * Wykonawca dokona w samochodzie montażu radiotelefonu przewoźnego wraz z instalacją antenową i anteną magnetyczną dostarczonego przez Zamawiającego. * Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy. Dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. * Wykonawca zapewni montaż w pojeździe radiotelefonu dostarczonego przez Zamawiającego.   Pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu spełniającego warunki dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego przez właściwą i upoważnioną Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. | |
| 1. **Gwarancja:** | |
| Gwarancja mechaniczna na samochód bez ograniczania przebiegu minimum: 24 miesiące. | …………………………………………….  (wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na powłokę lakierniczą minimum: 24 miesiące. | ……………………………………………..  (wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na perforację nadwozia minimum 10 lat. | ……………………………………………  (wpisać długość okresu gwarancji) |
| Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. | ……………………………………………  (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |
| Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze. | ……………………………………………  (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |

**Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1b.**

**…………………………………………………………………………..**

|  |
| --- |
| **Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.** |