Odświeżenie kolorystyki balustrad zewnętrznych o łącznej powierzchni 483,857m2 - w zakres robót wchodzą następujące prace:

- zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych w obrysie prowadzonych robót,

- usunięcie miejscowych ognisk korozji,

- oczyszczenie i szlifowanie balustrad,

- odtłuszczenie powierzchni balustrad z przygotowaniem do malowania,

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni balustrad,

- dwukrotne malowanie powierzchni balustrad zewnętrzną farbą olejną lub emalią akrylową BX ACRYLIT ENAMEL w kolorze czerwonym RAL 3016.

Lokalizacja robót: teren zewnętrzny osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.: Hercena 1ABC, Murawa 33A, 33B, 35, 37ABC, Słowiańska 53ABC, 55ABC w Poznaniu.

W ofertach cenowych należy uwzględnić wszelkie składniki cenotwórcze składające się na wartość końcową oferty.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

Wymagany termin zakończenia robót - 20 dni od daty podpisania umowy.

Wymagany okres gwarancji - 36 miesięcy.