Załącznik nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Ciągnik rolniczy marka ………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru |  |
|  | **Ciągnik marka ………………………………….** |  |
| 1 | Moc znamionowa min. 150 KM | ………… KM |
| 2 | Silnik 6-cylindrowy z normą emisji spalin STAGE V | Spełnia/nie spełnia\* |
| 3 | Pojemność silnika min. 6,6 l | ……….. l |
| 4 | Skrzynia biegów 40 km/h ECO | Spełnia/nie spełnia\* |
| 5 | Minimum 6 biegów zmienianych pod obciążeniem, min. 3 zakresy | Spełnia/nie spełnia\* |
| 6 | Rewers elektrohydrauliczny | Spełnia/nie spełnia\* |
| 7 | Pompa do zasilania zaworów hydrauliki tylnej wielotłoczkowa o wydatku min. 110 l/min. | ……… l/min |
| 8 | Przednia oś amortyzowana | Spełnia/nie spełnia\* |
| 9 | Kabina amortyzowana | Spełnia/nie spełnia\* |
| 10 | Oświetlenie robocze typu LED, min. 8 lamp roboczych | Spełnia/nie spełnia\* |
| 11 | Lampa ostrzegawcza błyskowa o barwie pomarańczowej typu LED | Spełnia/nie spełnia\* |
| 12 | Siedzisko boczne | Spełnia/nie spełnia\* |
| 13 | Kabina z homologacją na 2 osoby | Spełnia/nie spełnia\* |
| 14 | Minimum 4 pary wyjść hydrauliki sterowane mechaniczne, wolny spływ  | Spełnia/nie spełnia\* |
| 15 | 3 prędkości wałka WOM: 540/540E/1000 obr/min | Spełnia/nie spełnia\* |
| 16 | Klimatyzacja | Spełnia/nie spełnia\* |
| 17 | Przedni tuz  | Spełnia/nie spełnia\* |
| 18 | Para hydrauliki przedniej  | Spełnia/nie spełnia\* |
| 19 | Gniazdo elektryczne 7 pinowe do zasilania oświetlenia przednie – przy przednim TUZ | Spełnia/nie spełnia\* |
| 20 | Zaczepy tylne: górny zaczep suwany automatyczny, dolna belka zaczepowa oraz zaczep suwany kulowy K80 | Spełnia/nie spełnia\* |
| 21 | Koła na felgach spawanych (nieregulowanych) o rozmiarze minimum 540/65R28, 650/65R38 | …………...…………… |
| 22 | Hamulce pneumatyczne 2 obwodowe | Spełnia/nie spełnia\* |
| 23 | Tylny TUZ z zaczepami CBM kat. 3 | Spełnia/nie spełnia\* |
| 24 | Udźwig maksymalny TUZ-u tylnego na końcówkach hakowych min. 8200kg | ………….. kg |
| 25 | Udźwig maksymalny przedniego TUZ-u na końcówkach hakowych min. 3500kg | …………. kg |
| 26 | Ciągnik fabrycznie nowy rok produkcji 2024  | Spełnia/nie spełnia\* |
| 27 | Odległość od serwisu maksymalnie 50 km | …….. km |
|  |  |  |
|  | **Pług komunalny składany …..…………………………(nazwa)** |  |
| 1 | Szerokość robocza min. 3,25 m | …… m |
| 2 | Szerokość robacza maksymalna min. 3,6 m | …….. m |
| 3 | Masa min. 870 kg | ………….. kg |
| 4 | Mocowania TUZ kat. II  | Spełnia/nie spełnia\* |
| 5 | Lemiesz gumowy | Spełnia/nie spełnia\* |
| 6 | Lemiesz amortyzowany | Spełnia/nie spełnia\* |
| 7 | Ilość siłowników – 2 | Spełnia/nie spełnia\* |
| 8 | Dwie niezależnie sterowane odkładnice | Spełnia/nie spełnia\* |
| 9 | Bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy ze sterownikiem | Spełnia/nie spełnia\* |
| 10 | Regulacja siły nacisku na lemiesz | Spełnia/nie spełnia\* |
| 11 | Oświetlenie | Spełnia/nie spełnia\* |
| 12 | Kopiowanie boczne | Spełnia/nie spełnia\* |
| 13 | Kółka kopiujące | Spełnia/nie spełnia\* |
| 14 | Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe | Spełnia/nie spełnia\* |
| 15 | Maszyna fabrycznie nowa | Spełnia/nie spełnia\* |