**Załącznik nr 3a Formularz oferty – ceny jednostkowe.**

1. **Remont drogi gminnej nr 291523W ul. Kilińskiego w Wyszogrodzie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Kod pozycji | Opis | J.m. | Ilość | Cena | Wartość brutto |
| 1 | BCD | Wykonanie frezowania nawierzchni | m2 | 1849,0000 |  |  |
|  | D-05.03.11. | asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy |  |  |  |  |
|  | 31.03 | 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania |  |  |  |  |
|  |  | na odl. do 20 km |  |  |  |  |
| 2 | BCD | Rozebranie krawężników betonowych, | m | 236,0000 |  |  |
|  | D-01.02.04 | ułożonych na podsypce |  |  |  |  |
|  | .41.01 | cementowo-piaskowej, wywóz gruzu na wysypisko |  |  |  |  |
| 3 | BCD | Montaż przykanalików z rur kamionkowych o | m | 14,0000 |  |  |
|  | D-03.02.01 | średnicy 20 cm, długość do 15 m |  |  |  |  |
|  | .21.01 |  |  |  |  |  |
| 4 | BCD | Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy | szt. | 4,0000 |  |  |
|  | D-03.02.01 | 50 cm bez osadnika i syfonu |  |  |  |  |
|  | .41.02 |  |  |  |  |  |
| 5 | BCD | Oczyszczenie mechaniczne warstw | m2 | 1849,0000 |  |  |
|  | D-04.03.01 | konstrukcyjnych ulepszonych bitumem |  |  |  |  |
|  | .12.02 |  |  |  |  |  |
| 6 | BCD | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, | szt. | 4,0000 |  |  |
|  | D-03.06.01 | nadbudowa wykonana betonem |  |  |  |  |
|  | .21.01 |  |  |  |  |  |
| 7 | BCD | Ustawienie krawężników betonowych o | m | 287,0000 |  |  |
|  | D-08.01.01 | wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem |  |  |  |  |
|  | .11.03 | ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) |  |  |  |  |
| 8 | BCD | Skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw | m2 | 1849,0000 |  |  |
|  | D-04.03.01 | konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją |  |  |  |  |
|  | .22.03 | asfaltową |  |  |  |  |
| 9 | BCD | Wyrównanie istniejącej nawierzchni | t | 184,9000 |  |  |
|  | D-04.08.01 | mieszanką mineralno-asfaltową AC 8 P w |  |  |  |  |
|  | .11.01 | ilości 100kg/m2, dowożoną z wytwórni do |  |  |  |  |
|  |  | miejsca wbudowania odl. do 5 km |  |  |  |  |
| 10 | BCD | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki | m2 | 1849,0000 |  |  |
|  | D-05.03.05 | mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z |  |  |  |  |
|  | .22.04 | wytwórni do miejsca wbudowania, grubość |  |  |  |  |
|  |  | warstwy po zagęszczeniu 5 cm |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

1. Remont drogi gminnej, nr 291535Wul. Przechodnia w Wyszogrodzie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Kod pozycji | Opis | J.m. | Ilość | Cena | Wartość  brutto |
| 1 | BCD | Wykonanie frezowania nawierzchni | m2 | 396,0000 |  |  |
|  | D-05.03.11. | asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy |  |  |  |  |
|  | 31.03 | 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania |  |  |  |  |
|  |  | na odl. do 20 km |  |  |  |  |
| 2 | BCD | Oczyszczenie mechaniczne warstw | m2 | 396,0000 |  |  |
|  | D-04.03.01 | konstrukcyjnych ulepszonych bitumem |  |  |  |  |
|  | .12.02 |  |  |  |  |  |
| 3 | BCD | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, | szt. | 4,0000 |  |  |
|  | D-03.06.01 | nadbudowa wykonana betonem |  |  |  |  |
|  | .21.01 |  |  |  |  |  |
| 4 | BCD | Skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw | m2 | 396,0000 |  |  |
|  | D-04.03.01 | konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją |  |  |  |  |
|  | .22.03 | asfaltową |  |  |  |  |
| 5 | BCD | Wyrównanie istnieją cej nawierzchni | t | 29,7000 |  |  |
|  | D-04.08.01 | mieszanką mineralno-asfaltową AC 8 P |  |  |  |  |
|  | .11.01 | dowożoną z odl. do 5 km |  |  |  |  |
| 6 | BCD | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki | m2 | 396,0000 |  |  |
|  | D-05.03.05 | mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z |  |  |  |  |
|  | .22.04 | wytwórni do miejsca wbudowania, grubość |  |  |  |  |
|  |  | warstwy po zagęszczeniu 5 cm |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razem wartość netto kosztorysu ofertowego dla pkt. 1 i 2 |  |  |
|  | | |
| VAT % | …………….. % |  |
| Całkowita wartość oferty brutto |  |  |

………………………………….. ………………………………………….

( miejscowość ) ( data i podpis )