Załącznik nr 1 do SIWZ

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Zakup dwóch 9-cio osobowych busów do przewozu osób niepełnosprawnych z miejscem na wózek inwalidzki”.**

**Niniejsze postępowanie będzie dofinansowane ze środków PFRON w ramach projektu pn. „ „Programu wyrównywania różnic między regionami III”**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy pn.: na **„Zakup dwóch 9-cio osobowych busów do przewozu osób niepełnosprawnych z miejscem na wózek inwalidzki”.**

1. **Wymagania dotyczące pojazdu:**

Samochód fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych spełniających następujące parametry i posiadający następujące wyposażenie:

-ilość miejsc: fotele dla 9-osób z możliwością szybkiego demontażu w tym jedno miejsce dla pasażera na wózku inwalidzkim z zamontowanymi szynami podłogowymi do mocowania wózka inwalidzkiego

(Max. wymiary wózka 1100x650 mm)

-pasy mocujące wózek

-pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku

-rampa wewnętrzna manualna montowana w świetle drzwi służąca do wprowadzania wózka

- siedzenie obok kierowcy- dwuosobowe

-oświetlenie sufitowe, co najmniej dwupunktowe

-pojemność silnika min1598– max 1999cm3.

-moc min.120KM- max 200 KM

-rodzaj silnika: wysokoprężny z turbodoładowaniem

-wersja silnika min. Euro 6

-skrzynia biegów manualna, 6 biegowa

-dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

-elektroniczny układ stabilizacji jazdy

-system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

-system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych

-elektroniczny korektor siły hamowania

-regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach

-wskaźnik zużycia klocków hamulcowych

-boczne listwy ochronne

-lusterko wsteczne wewnętrzne

-lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie

-układ hamulcowy hydrauliczny

-poduszka bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera

-wszystkie szyby termoizolacyjne

-osłony nadkoli

-Napęd na oś tylną lub przednią

-wspomaganie układu kierowniczego

-fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulowany w 6 kierunkach (góra-dół, przód-tył, pochylenie oparcia, regulacja podparcia lędźwiowego, amortyzacja)

-blokada koła kierownicy

-immobiliser

-centralny zamek sterowany pilotem

-szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

-schowek w desce rozdzielczej

-osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażerów podwójnego fotela

-gniazdo 12V w kabinie kierowcy i w przestrzeni bagażowej

-instalacja elektryczna 12V

-koło zapasowe z koszem mocującym, zestawem narzędzi i podnośnikiem

-światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

- światła przeciwmgielne przednie i tylne

-zbiornik paliwa min.70 litrów

-klimatyzacja z nawiewem na przód i tył, dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył, regulowany

-wygłuszanie hałasu(pochodzącego z silnika i skrzyni biegów)

-filtr przeciwpyłowy

-ogrzewanie niezależne od pracy silnika

-izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego

-ściany i sufit wyłożone tapicerką miękką

-podłoga wyłożona matą gumową antypoślizgową zapewniająca możliwość mycia środkami chemicznymi

-młotki bezpieczeństwa na ścianach bocznych

-oznaczenie wyjść awaryjnych

-boczne drzwi przesuwane z prawej strony z oknem

-zabezpieczenie drzwi przesuwanych

-uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach wejściowych

-radioodtwarzacz

-komputer pokładowy

-głośniki min.4 sztuki

-przyciemnione szyby

Pełne przeszklenie

-pasy bezpieczeństwa trzypunktowe

- gaśnica, trójkąt

-obniżony stopień wejściowy

-oświetlenie przy stopniu bocznym

-trzecie światło hamowania

-autoalarm z niezależnych zasilaniem

-zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne

-ogrzewanie tylnej szyby

-wycieraczka tylnej szyby

-drzwi tylne przeszklone , otwierane pod kątem 180 stopni

-czujnik parkowania z tyłu

--komputer pokładowy

-felgi stalowe

-pełnowymiarowe kołpaki

-dokumenty OC

-szybkościomierz ze skalą w kilometrach

-sygnał info. kierowcę o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa

-kierunkowskazy boczne

-regulacja zasięgu reflektorów

-apteczka

-tabliczki i dokumentacja w j. polskim

- oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym(oklejenie samochodu emblematami inf.o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy)

Bus powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać:

-kartę pojazdu

-aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe oraz aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności Unii Europejskiej

-książkę gwarancyjną

-książkę przeglądów serwisowych

- instrukcje obsługi w języku polskim

-dwa komplety kluczyków.

**2)Warunki dostawy:**

 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność w terminie dni od dnia podpisania umowy. Dostarczony pojazd musi spełnić wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczania pojazdu do ruchu drogowego.

**3)Gwarancja:**

**Serwisowanie auta: w ciągu 48 godzin z odbiorem auta od klienta i odstawieniem auta do klienta**

Na oferowany pojazd Wykonawca udzieli gwarancji:

-minimum 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne

-minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą

-minimum 17lat gwarancji na perforację nadwozia

**4)Opis sposobu obliczania ceny:**

Oferent poda cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia. Cęną oferty będzie cena brutto za całość zamówienia. Cena ma byś wyrażona w PLN.

**5)** **Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.**

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art.30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 3ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym

Zgodnie z art.,30 ust.5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty.

Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.