[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	1	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=.
afn=.
nb=Wielofunkcyjny teren rekreacyjny
ab=Kurów gmina Kołbaskowo dz. nr 45/8
ni=Gmina Kołbaskowo
ai=72-001 Kołbaskowo
nw=.
aw=.
br=Ogólnobudowlana
nk=mgr  inż. Adam Biedrzycki	
dt=06.06.2023

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gr=5b/1/6/0	
gm=5b/1/6/0	
gs=5b/1/6/0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=29.77	1686082743
cw=29.77	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)	0
id=911	1
jm=r-g	149
ce=29.77	1686082731
cw=29.77	PLN
il=0

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP)	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=29.77	1685525553
cw=29.77	PLN
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=zbrojarze gr.II	0
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przyotowanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

-[POZYCJA]
id=3
pd=						0
na=Rozbiórka urządzeń siłowni zewnętrznej1310Przyjęto:1310R = 2 Rgb x 2 pracowników
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=_3
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

-[POZYCJA]
id=2
pd=						0
na=Rozbiórka drewnianej wiaty1310Przyjęto:1310R = 8 Rgb x 2 pracowników1310S: samochód skrzyniowy = 4 m-g
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=_2
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=6
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-01	2-21	0101-01		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie terenu z kamieni - zebranie i złożenie w pryzmy1310Przyjęto 3 m3 kamieni
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0112-01	2-21	0112-01		1
mpn=1211
na=Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=6570.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=625	0	625,00<boisko>						0		0
scn=625	0					
wo=298.81	0	298.81<nawierzchnia piaszczysta placu zabaw>						0		0
scn=298.81	0					
wo=326.19	0	326.19<nawierzchnia trawiasta placu zabaw>						0		0
scn=326.19	0					
ko=			
wo=6570.33	1	6570.33						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=5
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0112-03	2-21	0112-03		1
mpn=1211
na=Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6570.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6570.33	1	#p4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Boisko
wa=0
kn=0	0	0
id=9
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia
wa=0
kn=0	0	0
id=44
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=31
pd=						0
na=Dostawa i montaż tablicy informacyjnej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
mpn=1211
na=Wytyczenie geodezyjne boiska
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.063
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.063	1	#p4a/10000						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek1310Przyjęto wykonanie 90 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=562.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=562.5	1	#p4A*90%						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-04	2-01	0125-04		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm z darnią z przewozem taczkami1310Przyjęto wykonanie 10 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=62.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62.5	1	#p4A*10%						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm1310Przyjęto wykonanie 90 % robót
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=562.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=562.5	1	#p8						0		0

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07	2-31	0101-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm1310Przyjęto wykonanie 10 % robót
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=62.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62.5	1	#p9						0		0

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-02	2-01	0307-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne  - wykop uzupełniający pod ławę betonową z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	4*25.00*0.60*0.15						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV1310Przyjęto wykonanie 90 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=562.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=562.5	1	#p10						0		0

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV1310Przyjęto wykonanie 10 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=62.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62.5	1	#p11						0		0

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	4*[25.00*0.45]						0		0

[POZYCJA]
id=132
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06	2-31	0105-06		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	#p15						0		0

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	4*25.00*0.12						0		0

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	4*25.00						0		0

[POZYCJA]
id=21
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=625
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=625	1	#p4A						0		0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu1310Przyjęto wykonanie 90 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=562.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=562.5	1	#p10						0		0

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu1310Przyjęto wykonanie 90 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=562.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=562.5	1	#p20						0		0

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu1310Przyjęto wykonanie 10 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=62.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62.5	1	#p11						0		0

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-02	2-31	0105-02		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu1310Przyjęto wykonanie 10 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=62.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=62.5	1	#p22						0		0

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa z kruszywa kamiennego 0-30 mm grubości 15 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=625
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=625	1	#p4A						0		0

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-02	2-31	0114-02		1
mpn=_1211
na=Warstwa z kruszywa kamiennego 0-30 mm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=625
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=-5

[PRZEDMIAR]
wo=625	1	#p24						0		0

[POZYCJA]
id=34
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0112-03	2-23	0112-03		1
mpn=_1211
na=Wykonanie podbudowy elastycznej typu ET gr. 35mm; ułożenie nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm ( w-wa nośna granulat gumowy z lepiszczem poliuretanowym gr. ok.11mm i warstwa użytkowa, natrysk poliuretanowy 2 mm z granulatem EPDM),
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=625
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=625	1	#p25						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Montaż bramek i koszy 
wa=0
kn=0	0	0
id=45
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0312-09	2-01	0312-09		1
mpn=_1211
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=14
jm=dół.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2*4						0		0
scn=8	1					
wo=6	1	2*2+2						0		0
scn=6	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=0.897
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.216	1	[0.30*0.30*0.30]*#p27A						0		0
scn=0.216	1					
wo=0.681	1	[ŚciętyOstrosłup(0.2;0.3721;0.61;0.25)+ObjWalca(0,3721;0,2)]*#p27B						0		0
scn=0.681	1					

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=17.172
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	[5*0,30]*#p27A						0		0
scn=12	1					
wo=5.172	1	[ObwódKołaD(0.61)*0.20+ObwódKołaD(0.61)*0.25]*#p27b						0		0

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=17.172
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.172	1	#p29						0		0

[POZYCJA]
id=43
pd=						0
na=Dostawa bramek 13101310Przyjęto R = 3 Rbg x 2/ bramka
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=47
pd=						0
na=Dostawa koszy do gry w koszykówkę1310Przyjęto R = 3 Rbg x 2/ kosz
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2.086
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.628	0	[PoleKołaD(0.50)*0.40]*#p27A						0		0
wo=1.256	0	[PoleKołaD(1,00)*0,40]*4						0		0
wo=1.099	0	[PoleKołaD(1,00)*0,70]*2						0		0
scn=2.983	0					
wo=2.086	1	#p33A-#p28						0		0

[ELEMENT 1]
na=Plac zabaw
wa=0
kn=0	0	0
id=7
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Przyotowanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=56
nu=3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=51
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
mpn=1211
na=Wytyczenie geodezyjne placu zabaw
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0.063
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.063	1	625/10000						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek1310Przyjęto wykonanie 90 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=562.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=562.5	1	[#p4B+#p4C]*90%						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-04	2-01	0125-04		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm z darnią z przewozem taczkami1310Przyjęto wykonanie 10 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=62.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62.5	1	[#p4B+#p4C]*10%						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia strefy bezpieczeństwa
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm1310Przyjęto wykonanie 90 % robót
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=268.929
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=268.929	1	#p4B*90%						0		0

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07	2-31	0101-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm1310Przyjęto wykonanie 10 % robót
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=29.881
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.881	1	#p4B*10%						0		0

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV1310Przyjęto wykonanie 90 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=268.929
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
scn=0	0					
wo=268.929	1	#p4B*90%						0		0

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV1310Przyjęto wykonanie 10 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=29.881
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.881	1	#p4B*10%						0		0

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-03	2-31	0407-03		1
mpn=_1211
na=Obrzeża z tworzywa na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=192.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.16	1	2*[7,19+1,89]<huśtawka wahadłowa>						0		0
wo=24.58	1	2*[4,79+7,5]<huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem typu „ptasie gniazdo”>						0		0
wo=38.34	1	2*[10,92+8,25]<zestaw wielofunkcyjny>						0		0
wo=23.8	1	2*[5,49+6,41]<zestaw wielofunkcyjny>						0		0
wo=11.32	1	2*[3,33+2,33]<bujak sprężynowy>						0		0
wo=2.54	1	2*[0,94+0,33]<bujak sprężynowy>						0		0
wo=26.08	1	2*[6,52+6,52]<zestaw wspinaczkowy>						0		0
wo=48.1	1	2*[4,0+20,05]<kolejka linowa z podestem>						0		0

[POZYCJA]
id=69
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=305.574
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=305.574	1	305.574						0		0

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=305.574
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=305.574	1	305.574						0		0

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-02	2-31	0105-02		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=305.574
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=27

[PRZEDMIAR]
wo=305.574	1	#p43						0		0

[ELEMENT 2]
na=Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
wa=0
kn=0	0	0
id=50
nu=3.3
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Huśtawka wahadłowa 2+2 + Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem typu „ptasie gniazdo”
wa=0
kn=0	0	0
id=73
nu=3.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0312-09	2-01	0312-09		1
mpn=_1211
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=12
jm=dół.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6+6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0.346
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.346	1	[PoleKołaD(0,35)*0,30]*#p45						0		0

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3.956
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.956	1	[ObwódKołaD(0,35)*0,30]*#p45						0		0

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3.956
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.956	1	#p47						0		0

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0.596
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.942	1	[PoleKołaD(0,5)*[0,70-0,30]]*#p45						0		0
wo=-0.346	1	-#p46						0		0

[POZYCJA]
id=79
pd=						0
na=Koszt - Huśtawka wahadłowa 2+21310Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem typu „ptasie gniazdo”
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 3]
na=Zestaw wielofunkcyjny: Twister + Warownia
wa=0
kn=0	0	0
id=80
nu=3.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0312-09	2-01	0312-09		1
mpn=_1211
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=17
jm=dół.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	5+12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=0.49
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.49	1	[PoleKołaD(0,35)*0,30]*#p51						0		0

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=5.605
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.605	1	[ObwódKołaD(0,35)*0,30]*#p51						0		0

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=5.605
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.605	1	#p53						0		0

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=0.844
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.334	1	1.334 <[PoleKołaD(0.5)*[0.70-0.30]]*poz.56>						0		0
wo=-0.49	1	-#p52						0		0

[POZYCJA]
id=86
pd=						0
na=Koszt - Twister + Warownia
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 3]
na=Bujak sprężynowy: Skuter + Piesek
wa=0
kn=0	0	0
id=87
nu=3.3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0312-09	2-01	0312-09		1
mpn=_1211
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=dół.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=0.058
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.058	1	[PoleKołaD(0,35)*0,30]*#p57						0		0

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=0.659
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.659	1	[ObwódKołaD(0,35)*0,30]*#p57						0		0

[POZYCJA]
id=91
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=0.659
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.659	1	#p59						0		0

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=0.099
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.157	1	[PoleKołaD(0,5)*[0,70-0,30]]*#p57						0		0
wo=-0.058	1	-#p58						0		0

[POZYCJA]
id=93
pd=						0
na=Koszt - Bujak sprężynowy: Skuter + Piesek
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 3]
na=Małpi gaj
wa=0
kn=0	0	0
id=94
nu=3.3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=95
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0312-09	2-01	0312-09		1
mpn=_1211
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=11
jm=dół.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=0.317
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.317	1	[PoleKołaD(0,35)*0,30]*#p63						0		0

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=3.627
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.627	1	[ObwódKołaD(0,35)*0,30]*#p63						0		0

[POZYCJA]
id=98
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3.627
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.627	1	#p65						0		0

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0.547
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.864	1	[PoleKołaD(0,5)*[0,70-0,30]]*#p63						0		0
wo=-0.317	1	-#p64						0		0

[POZYCJA]
id=100
pd=						0
na=Koszt - Małpi gaj1310Przyjęto R = 2,5 Rbg
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 3]
na=Drewniana kolejka linowa z podestem
wa=0
kn=0	0	0
id=103
nu=3.3.5
wn=		

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0312-09	2-01	0312-09		1
mpn=_1211
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=13
jm=dół.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=0.375
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.375	1	[PoleKołaD(0,35)*0,30]*#p69						0		0

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=4.286
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.286	1	[ObwódKołaD(0,35)*0,30]*#p69						0		0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=4.286
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.286	1	#p71						0		0

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=0.645
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.02	1	1.02 <[PoleKołaD(0.5)*[0.70-0.30]]*poz.74>						0		0
wo=-0.375	1	-#p70						0		0

[POZYCJA]
id=109
pd=						0
na=koszt - Drewniana kolejka linowa z podestem1310Przyjęto R = 2,5 Rbg
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 3]
na=Mała architektura: Ławka modrzewiowa + Kosz miejski + Tablica informacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=102
nu=3.3.6
wn=		

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0312-09	2-01	0312-09		1
mpn=_1211
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=14
jm=dół.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2*4<ławka>						0		0
wo=4	1	1*4<kosz na śmieci>						0		0
wo=2	1	2<tablica informacyjna>						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=0.404
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.404	1	[PoleKołaD(0,35)*0,30]*#p75						0		0

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=4.616
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.616	1	[ObwódKołaD(0,35)*0,30]*#p75						0		0

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=4.616
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.616	1	#p77						0		0

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=0.774
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.785	1	[PoleKołaD(0,5)*[0,80-0,30]]*8						0		0
wo=0.236	1	[PoleKołaD(0,5)*[0,60-0,30]]*4						0		0
wo=0.157	1	[PoleKołaD(0,5)*[0,70-0,30]]*2						0		0
wo=-0.404	1	-#p76						0		0

[POZYCJA]
id=119
pd=						0
na=koszt urządzeń1310Przyjęto R = 0,5 Rbg/szt
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=120
pd=						0
na=Transport
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia trawiasta
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV1310Przyjęto wykonanie 90 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=293.571
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
scn=0	0					
wo=293.571	1	#p4c*90%						0		0

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV1310Przyjęto wykonanie 10 % robót
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=32.619
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.619	1	#p4c*10%						0		0

[POZYCJA]
id=57
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1207-01.01	01	1207-01.01		1
mpn=1211
na=Przesiewanie ziemi urodzajnej - dla celów kosztorysowania przyjęto ponowne wykorzystanie wybranej ziemi urodzajnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=32.619
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=326.19	0	#p4c						0		0
scn=326.19	0					
wo=32.619	1	#p84a*0,10						0		0

[POZYCJA]
id=58
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1219-01.02	01	1219-01.02		1
mpn=1211
na=Rozłożenie ziemi urodzajnej łopatą ręczną w terenie płaskim. Warstwa grubości 6-10 cm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=32.619
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.619	1	#p84						0		0

[POZYCJA]
id=59
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-05	2-21	0401-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=326.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=326.19	1	#p84a						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Ogrodzenie
wa=0
kn=0	0	0
id=10
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0312-09	2-01	0312-09		1
mpn=_1211
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=41
jm=dół.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=4.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.12	1	[PoleKołaD(0,40)*0,80]*#p87						0		0

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=41.197
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=41.197	1	[ObwódKołaD(0,40)*0,80]*#p87						0		0

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=41.197
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=41.197	1	#p89						0		0

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1.512
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.632	1	[PoleKołaD(0,5)*[1,00-0,30]]*#p87						0		0
wo=-4.12	1	-#p88						0		0

[POZYCJA]
id=126
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1802-02	2-02	1802-02		1
mpn=1211
na=Montaż paneli ze stali ocynkowanej, systemowych o wysokość 115 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	4*25-2*1,00						0		0

[ELEMENT 1]
na=Wywóz gruzu i ziemi
wa=0
kn=0	0	0
id=101
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=127
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						0		0

[POZYCJA]
id=128
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	#p93						0		0

[POZYCJA]
id=129
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=2.7
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	#p94*1,8						0		0

[POZYCJA]
id=130
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=271.842
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62.5	0	#p4A*0.10<boisko - ziemia urodzajna>						0		0
wo=29.881	0	#p4B*0.10<plac zabaw - ziemia urodzajna>						0		0
wo=-32.619	0	-#p84						0		0
scn=59.762	0					
wo=184.762	0	[#p4A+#p4B]*0.20<korytowanie>						0		0
wo=26.69	0	#p12+#p28+#p46+#p52+#p58+#p63+#p70+#p76+#p88						0		0
scn=211.452	0					
wo=271.842	1	#p96A+#p96B+4*[PoleKołaD(0,5)*0,8]						0		0

[POZYCJA]
id=131
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=271.842
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=271.842	1	#p96						0		0

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia mineralna dojścia 
wa=0
kn=0	0	0
id=135
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=136
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-03	2-01	0125-03		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.94	0	61,94						0		0
scn=61.94	0					
wo=70	1	70						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=137
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07	2-31	0101-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=61.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.94	1	#p98A						0		0

[POZYCJA]
id=138
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-08	2-31	0101-08		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=61.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=-3

[PRZEDMIAR]
wo=61.94	1	#p99						0		0

[POZYCJA]
id=139
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod obrzeża
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=3.868
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77.35	0	36,0+1,00+33,70+5,15+1,50						0		0
scn=77.35	0					
wo=3.868	1	0,05*#p101A						0		0

[POZYCJA]
id=140
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-01	2-31	0407-01		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=77.35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77.35	1	#p101A						0		0

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=61.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.94	1	#p98A						0		0

[POZYCJA]
id=142
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa z kruszywa kamiennego 0-30 mm grubości 15 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=61.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.94	1	#p103						0		0

[POZYCJA]
id=143
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-02	2-31	0114-02		1
mpn=_1211
na=Warstwa z kruszywa kamiennego 0-30 mm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=61.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=-3

[PRZEDMIAR]
wo=61.94	1	#p104						0		0

[POZYCJA]
id=144
pd=						0
na=Nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand (R+M+S)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=61.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.94	1	#p98A						0		0

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-02	2-01	0307-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne  - wykop uzupełniający pod słupki fundamentowe blokad
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2.304
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.304	1	4*[0,80*0,80*0,9]						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1.676
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.676	1	#p107-4*[PoleKołaD(0,5)*0,8]						0		0

[POZYCJA]
id=147
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=0.08
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.08	1	4*[0,5*0,05*0,8]						0		0

[POZYCJA]
id=148
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=0.502
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.502	1	[ObwódKołaD(0,05)*0,8]*4						0		0

[POZYCJA]
id=149
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=0.502
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.502	1	#p110						0		0

[POZYCJA]
id=150
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-06	5-08	0401-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do posadowienia słupków blokujących stalowych kotwy)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=151
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-02	2-31	0702-02		1
mpn=_1211
na=Montaż słupków blokujących stalowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p112						0		0

