WFR.271.1.2023

Załącznik 1 A do zapytania ofertowego: Miejsca instalacji podłóg interaktywnych

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka | Sala | Wymiary pomieszczenia | Wysokość | Gniazdo elektryczne | Uwagi | Wifi |
| 1. | Żłobek Miejski | I piętro, Hol | Ok. 4 m na 3,6 | 2,76 m [beton] | Tak, na ścianie ok 1 m nad podłogą, wymagane korytka do gniazdka ok. 5 m |  | Tak |
| 2. | Przedszkole Publiczne nr 2 | Parterkorytarz  | 11,5 na 3,3 m | 3,34 m (do regipsów)3,44 do sufitu [beton] | Tak na ścianie na podłogą, wymagane korytka do gniazdka ok. 5 m | Sufit podwieszany, wymagany element montażowy: dystans | tak |
| I piętro korytarz | 6,8 m na 3,3 m | 3,13 m (do regipsów)3,43 do sufitu [beton] | Tak na ścianie na podłogą, wymagane korytka do gniazdka ok. 5 m | Sufit podwieszany, wymagany element montażowy: dystans | tak |
| 3. | Przedszkole Publiczne nr 8 | Parter, sala nr 1 | 8 na 7 m | 2,83 m [beton] | Tak na ścianie na podłogą, wymagane korytka do gniazdka ok. 6 m |  | tak |
| Partersala nr 3 | 6,9 na 8,4 | 2,87 m [beton] | Tak na ścianie na podłogą, wymagane korytka do gniazdka ok. 6 m |  | tak |
| 4. | Przedszkole Publiczne nr 9 | Parter sala nr 2 (Misie) | 10 na 5 m | 3,1 m [beton] | Tak na ścianie na podłogą, wymagane korytka do gniazdka ok. 6 m |  | tak |
| I piętro hol | 5,2 na 5,7 m | 3,0 m [beton] | Tak na ścianie na podłogą, wymagane korytka do gniazdka ok. 6 m |  | tak |

Uwagi:

1. W przypadku braku dostatecznego zasięgu WiFi /Lan Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie dostarczyć dostęp do Internetu na czas montażu, instalacji, szkolenia – poprzez zapewnienie dostępu do Internetu ( modem LTE/5G)
2. W przypadku obiekcji/zastrzeżeń dotyczących podanych danych technicznych pomieszczeń, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia, Zamawiający zaleca wizję lokalną obiektów objętych przedmiotem zamówienia.