Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi powiatowej nr 2515D w m. Włodzice Wielkie w km 14+545 - 15+505 o dł. 960m

NAZWA INWESTORA: Powiat Lwówecki

ADRES INWESTORA: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |
|  |  |  |
| 1d.1 | wycena własna kalk. własna | projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, utrzymanie oznakowania w czasie budowy, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 2d.1 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - Zacięcia | m2 |  |  |
|  |  | 150 | m2 | 150,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 3d.1 | KNR 2-010109-05 | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | ha |  |  |
|  |  | 0,5 | ha | 0,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 4d.1 | KNR 2-311402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1920 | m2 | 1 920,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 5d.1 | KNR 2-310101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm zjazdy | m2 |  |  |
|  |  | 510 | m2 | 510,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 6d.1 | KNR 2-310114-070114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 510 | m2 | 510,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |
| 7d.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 4800 | m2 | 4 800,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 8d.2 | KNR 2-310310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca wyrównawczo- profilująca - 100kg/cm | m2 |  |  |
|  |  | 255 | m2 | 255,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 9d.2 | KNR 2-310310-050310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 4800 | m2 | 4 800,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 10d.2 | KNR 2-310204-050204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm Zjazdy | m2 |  |  |
|  |  | 510 | m2 | 510,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 11d.2 | KNR 2-310310-050310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - Zjazdy bitumiczne do posesji | m2 |  |  |
|  |  | 300 | m2 | 300,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |
| 12d.3 | KNR 2-330718-05 | Czyszczenie elementów kratowych w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II st. czystości Most na Bobrze | t |  |  |
|  |  | 6 | t | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 13d.3 | KNR 2-330718-09 | Malowanie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - malowanie dwukrotne | t |  |  |
|  |  | 6 | t | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 14d.3 | KNR 2-021714-04 | Mieszanka betonu zwykłego B 35 w warunkach przeciętnych ; cement 45 - konsystencja gęstoplastyczna - grupa kruszywa I - szpachlowanie uzupełnienie ubytków belek pod poręczowych na wszystkich obiektach mostowych | m3 |  |  |
|  |  | 6 | m3 | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 15d.3 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - Zacięcia, korytka | m2 |  |  |
|  |  | 480 | m2 | 480,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |
| 16d.4 | KNR 2-310702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 17d.4 | KNR 2-310703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 E17a, E18a, D42, D43 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 18d.4 | KNR 2-310204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - Pobocza | m2 |  |  |
|  |  | 1920 | m2 | 1 920,000 |  |

\