**MŁOT TAKTYCZNY TELESKOPOWY (BCM- DTH-P)**

Młot taktyczny rozsuwany teleskopowy narzędzie, do wykonywania wejść metodą mechaniczną. Sprzęt wykonany w technologii Double-Tap, która pochłania większą emisję drgań na rękojeści. Cała siła przekazywana jest głowicy młota w celu zmniejszenia odbicia i wibracji.

DANE TECHNICZNE:

* Waga: 4,5 kg.
* Długość minimalna (narzędzie złożone): 42,5 cm.
* Długość maksymalna (narzędzie rozsunięte): 60,3 cm.
* Materiał: głownia: stop stali chromowo-molibdenowej poddany obróbce cieplnej, teleskopowy trzonek: stop tytanu Ti-6AI-4V Alpha-Beta, uchwyt wysokiej jakości aluminium poddane obróbce cieplnej.
* Końcówki robocze: lekko zakrzywiona, rozwidlona klinowa głownia ryflowana. Płaska powierzchnia uderzeniowa.
* Obuch: dwustronny, dwie powierzchnie uderzeniowe.
* Powierzchnia ochronna: Głęboko anodowana, twarda powłoka.
* Zacisk blokujący: zacisk w postaci pierścienia na uchwycie.
* Transport: niestandardowe mocowanie typu moll