**Załącznik nr 1 do szacowania**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy ceremonialny, rozumianego łącznie jako podwozie i jako przedział zabudowy funeralnej, przystosowanego do ruchu prawostronnego, z kierownicą po lewej stronie,** spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe:

1. Opis pojazdu bazowego fabrycznie nowego:
2. rok produkcji minimum 2020;
3. silnik wysokoprężny o mocy od 130 KM do 140 KM,
4. spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO 6;
5. pojemność skokowa silnika : 1,8 – 2,2l;
6. skrzynia biegów automatyczna min. 7 biegowa;
7. napęd na tył;
8. długość pojazdu w zakresie od 5100mm do 5200mm;
9. wysokość pojazdu od 1900mm do 1990mm;
10. wspomaganie układu kierowniczego;
11. min. 2 poduszki powietrzne – wymagana poduszka powietrzna kierowcy i pasażera;
12. system ABS/VSC i BA;
13. kierownica wielofunkcyjna;
14. okna w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie;
15. przednie lampy halogenowe;
16. drzwi przesuwne po stronie prawej;
17. klapa tylna unoszona na sprężynach gazowych (teleskopowych) z szybą z wycieraczką i spryskiwaczem;
18. chromowana osłona chłodnicy;
19. klimatyzacja półautomatyczna;
20. akustyczna przednia szyba z wycieraczkami;
21. pełna przegroda skrzyni ładunkowej przeszklona;
22. zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia;
23. czujnik deszczu;
24. automatyczny układ włączania świateł;
25. kabina kierowcy:

3 osobowa (kierowca + 2 pasażerów), fotel kierowcy regulowany tył – przód; kanapa dwumiejscowa po stronie pasażerów; dywaniki gumowe na podłodze; kabina ogrzewana; centralny zamek; immobiliser; dwa klucze: 1 zwykły + 1 ze zdalnym sterowaniem;

1. tempomat i ogranicznik prędkości; czujnik niezapiętych pasów; odcięcie paliwa w przypadku uderzenia; kamera cofania, wyposażenie standardowe pojazdu, tj. podnośnik, komplet kluczy fabrycznych, w tym, m.in. klucze do kół, gaśnica umieszczona w kabinie kierowcy, odblaskowy trójkąt ostrzegawczy.
2. Kolor czarny metalik;
3. Zabudowa: Przedział trumienny
4. fabrycznie nowa zabudowa;
5. rok produkcji min. 2020;
6. zabudowa przystosowana do przewozu co najmniej jednej trumny, wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, elementy podłogowe i wyposażenia części tylnej wykonane ze stali nierdzewnej;
7. wymiary części trumiennej nie mniejsze niż: długość min. 2200 mm, szerokość min.1200 mm, wysokość: min. 1000 mm;
8. wentylacja wyciągowa części trumiennej – elektryczna sterowana z kabiny kierowcy;
9. kompletne urządzenie do załadunku i transportu trumny, tj. wózek zamontowany centralnie, wykonany ze stali nierdzewnej, wysuwany poza obrys samochodu, belka stabilizująca położenie trumny;
10. podłoga niska bezpośrednio na istniejącej, pokryta blachą nierdzewną z bokami do wysokości min. 15 cm;
11. zabezpieczenia poprzeczne trumny;
12. uchwyty podłogowe do pasów ściągających;
13. ściana grodziowa szczelna, pełna z szybą, przeszklona szkłem hartowanym bezpiecznym, całość wzmocniona konstrukcja stalową działowej oddzielająca kabinę od przestrzeni trumiennej;
14. w części trumiennej zamontowane co najmniej 2 zamykane schowki do przechowywania środków dezynfekujących, sprzętu myjąco-czyszczącego;
15. oświetlenie punktowe w oprawach metalicznych z wkładem LED; min. 6;
16. w części trumiennej wszystkie szyby stałe, fabrycznie przyciemniane, w kolorze czarnym;
17. przedział trumienny musi spełniać warunki sanitarne określone w wytycznych Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (ZPO-44323/94) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1866) posiadający atest higieniczny oraz homologację typu w kategorii N1 – samochody specjalne pogrzebowe;
18. nadwozie przystosowane do zamontowania minimum 4 haków do zawieszenia wieńców;
19. Przy odbiorze pojazdu Wykonawca dostarczy pełną dokumentację pojazdu umożliwiającą rejestrację pojazdu: homologację, atesty oraz inne niezbędne dokumenty;
20. Oferowany pojazd ma być fabrycznie nowy – według definicji z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.).
21. Zamawiający wymaga, aby oferowany typ pojazdu nie był prototypem, tzn. aby znajdował się w ofercie sprzedaży Wykonawcy (obecnie lub w przeszłości) oraz aby został wyprodukowany w podobnej kompletacji w liczbie co najmniej 1 sztuk.
22. Przedstawione w ust. 1 i ust. 2 powyżej parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
23. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu równoważnego w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia tzn., że zaoferowany przedmiot zamówienia będzie o takich samych lub wyższych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
24. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy własne, itp. (jeśli takie się pojawiły) – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano nazwy materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach użytkowych i jakościowych. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w załącznikach do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność zaoferowanego asortymentu. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do SWZ minimalnych wymaganiach jakościowych.
25. Ewentualne zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.
26. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał Przedmiot Zamówienia za pomocą NORM, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.
27. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.
28. Warunki gwarancji i serwisu:
29. Wykonawca zapewni udzielenie rękojmi oraz pełnej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia (tj. podwozie oraz zabudowę) na okres minimum 24 miesiące.
30. Okres gwarancji biegnie od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
31. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, przy czym okres rękojmi zrównany zostaje z okresem gwarancji. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych uważa się za bezskuteczne.
32. Gwarancja obejmuje:
33. przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji,
34. koszt przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca (naprawy wraz z ewentualnym transportem, dojazdami, robocizną, wymiany części zamiennych wyłącznie na fabrycznie nowe, wymiany części eksploatacyjnych, olejów oraz filtrów),
35. usuwanie wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji,
36. czas wykonania przeglądu w okresie gwarancyjnym, wynosi do dwóch dni roboczych,
37. serwis mobilny, polegający na usuwaniu usterki do 48 godz. od zgłoszenia awarii;
38. czas przystąpienia do działań związanych z usuwaniem awarii w okresie gwarancji wynosi maksymalnie 48 godziny w dni robocze,
39. czas związany z usunięciem awarii wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych. W przypadku awarii, której usunięcie nie jest możliwe w w/w terminie Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego i poda przewidywany czas zakończenia naprawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych, licząc od meilowego zgłoszenia na adres e-mail podany przez Wykonawcę do kontaktu;
40. okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej awarią i czasem naprawy,
41. w okresie gwarancji koszt dojazdu serwisu lub transport przedmiotu zamówienia do punktu serwisowego ponosi Wykonawca,
42. Wykonawca zapewni również serwis pogwarancyjny, rozumiany jako zagwarantowanie dostępności części zamiennych i wyposażenia (zarówno dla podwozia jak i zabudowy) – minimum 10 lat od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.
43. **Termin realizacji.**

Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

1. Kod CPV:

**34114000-9 Pojazdy specjalne**