[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
nan=Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Księdza Jana Twardowskiego w Stargardzie 
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	5.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nfn=VIA Projekt
afn=ul. Pomarańczowa 43/151070-781 Szczecin
nb=Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Księdza Jana Twardowskiego w Stargardzie
ab=Dz. Ewid. 104/7, 104/5, 318, 320, 326/2
ni=Gmina Miasto Stargard
ai=ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Staragrd
br=Elektryczna
nk=mgr inż. Hubert Majchrowski	Elektryczna
cpv=45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=bednarka FeZn 25x4mm	0
id=7969999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=562.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t	0
id=35414	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=24.168
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35414

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=210.42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=kable NAY2Y-J 4x150mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=5.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=kable YAKY 4x25mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=626.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=kable YKY 4x10mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=5.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=końcówki kablowe 10mm2	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620099

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=końcówki kablowe 150mm2	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620099

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=koparka podsiębierna 0,15m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.38
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11000

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=lampa oświetleniowa kompletna oświetlenia chodnika	0
id=7301999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7331399

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=lampa oświetleniowa kompletna oświetlenia drogi	0
id=7301999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7331399

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=lampa oświetleniowa kompletna oświetlenia przejść dla pieszych	0
id=7301999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7331399

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=monterzy	0
id=o02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640101	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=58.98
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=opaski kablowe typu OKi	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=43.372
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=płyty chodnikowe - betonowe o wym. 35x35x5 cm	0
id=2221410	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=432.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2221410

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	0
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=172.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39912

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	0
id=14632	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=24.168
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	14632

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=2.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=203.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=1563.6253

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=rury HDPE 75/5,6mm	0
id=5020499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=55.12

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=rury HDPE 75/5,6mm	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39810

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	0
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=7.365
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8190601

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=słupy stalowe stożkowe  ocynkowane malowane proszkowo przez producenta do wkopania w grunt h-8m gr. ścianki 4mm  kolor grafit	0
id=8110199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8110199

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=słupy stalowe stożkowe ocynkowane malowane proszkowo przez producenta do wkopania w grunt h-6m gr. ścianki 4mm kolor grafit	0
id=8110199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8110199

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.304
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=24.5706
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=tabliczka bezpiecznikowa słupowa	0
id=7593500	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7593599

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=15.902
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.304
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21811

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.036
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=wysięgniki rurowe dł 1,5m	0
id=7341399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7341399

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=wysięgniki rurowe krótkie	0
id=7341399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7341399

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	0
id=81120	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=24.168
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81120

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV	0
id=7639099	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7639099

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=złączki kablowe typu Z	0
id=7624099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7680399

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=7.1183
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Budowa sieci oświetleniowej
wa=0
kn=0	0	0
id=415
nu=1

[POZYCJA]
id=416
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=158
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=158	1	158						

[RMS 1]
nz=2.24	0	2,24
np=1
wa=0
wb=0
il=353.92

[POZYCJA]
id=431
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0719-07	5	0719-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=200
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[RMS 1]
nz=0.111	0	0,111
np=1
wa=0
wb=0
il=22.2

[POZYCJA]
id=420
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=545
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=545	1	545						

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0,0126
np=1
wa=0
wb=0
il=6.867

[RMS 2]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=30.52

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=4.36

[POZYCJA]
id=439
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0724-04	5	0724-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nawodnionym (mokrym) kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=5.28	0	5,28
np=1
wa=0
wb=0
il=63.36

[POZYCJA]
id=1290
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0306-01	5-10	0306-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne przepychanie rur osłonowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=53
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						

[RMS 1]
nz=1.65	0	1,65
np=1
wa=0
wb=0
il=87.45

[RMS 73]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=55.12

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0257	0	0,0257
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3621

[RMS 70]
nz=0.456	0	0,456
np=1
wa=0
wb=0
il=24.168

[RMS 71]
nz=0.456	0	0,456
np=1
wa=0
wb=0
il=24.168

[RMS 72]
nz=0.456	0	0,456
np=1
wa=0
wb=0
il=24.168

[POZYCJA]
id=556
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 74]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=463
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli YAKY 4x25mm2  w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=491
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=491	1	491						

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0,0646
np=1
wa=0
wb=0
il=31.7186

[RMS 75]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=510.64

[RMS 20]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=5.401

[RMS 21]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=49.1

[RMS 22]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=206.22

[RMS 23]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=7.365

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3159

[RMS 18]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2095

[POZYCJA]
id=475
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YAKY 4x25mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=111
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=111	1	111						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0,127
np=1
wa=0
wb=0
il=14.097

[RMS 75]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=115.44

[RMS 20]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.44

[RMS 21]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.88

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7437

[RMS 18]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4884

[POZYCJA]
id=1443
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0101-02 analogia	5-10	0101-02 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie bednarki FeZn 25x4mm w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=541
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=541	1	541						

[RMS 1]
nz=0.0767	0	0,0767
np=1
wa=0
wb=0
il=41.4947

[RMS 20]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=5.951

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 91]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=562.64

[RMS 17]
nz=0.0139	0	0,0139
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5199

[RMS 18]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3804

[POZYCJA]
id=1455
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0614-02	5-08	0614-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.304	0	0,304
np=1
wa=0
wb=0
il=0.608

[RMS 92]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 93]
nz=0.152	0	0,152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.304

[RMS 94]
nz=0.152	0	0,152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.304

[POZYCJA]
id=418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=114
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114						

[RMS 1]
nz=1.21	0	1,21
np=1
wa=0
wb=0
il=137.94

[POZYCJA]
id=1048
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0720-03	5	0720-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=200
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[RMS 1]
nz=0.605	0	0,605
np=1
wa=0
wb=0
il=121

[RMS 2]
nz=0.063	0	0,063
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 26]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=400

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=611
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych stożkowych malowanych proszkowo przez producenta do wkopania w grunt h-8m części nadziemnej gr. 4mm kolor grafit
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1]
nz=4.54	0	4,54
np=1
wa=0
wb=0
il=63.56

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 18]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 17]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=966
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo przez producenta do wkopania w grunt h-6m części nadziemnej gr. 4mm kolor grafit
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=4.54	0	4,54
np=1
wa=0
wb=0
il=22.7

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 18]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 17]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-02	5	1002-02		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1]
nz=0.87	0	0,87
np=1
wa=0
wb=0
il=12.18

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 37]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[POZYCJA]
id=1282
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 37]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7

[POZYCJA]
id=635
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03	5	1003-03		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy wysokości do 10m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=172
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=172	1	172						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0
il=302.72

[RMS 77]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=178.88

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.85	0	0,85
np=1
wa=0
wb=0
il=146.2

[POZYCJA]
id=977
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02	5	1003-02		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=24
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=33.12

[RMS 77]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=15.84

[POZYCJA]
id=646
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie h-8m oświetlenia drogi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=9.38

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=983
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oświetlenia chodnika
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.35

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=988
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oświetlenia przejść dla pieszych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.36

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=19
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0
il=33.44

[POZYCJA]
id=659
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.83	0	0,83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[POZYCJA]
id=1289
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-04	5	1303-04		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=27
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 1]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=15.66

[POZYCJA]
id=663
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=868
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[POZYCJA]
id=671
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		1
mpn=1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.71	0	1,71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[POZYCJA]
id=673
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-04	13-21	0301-04		1
mpn=1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=15
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[ELEMENT 1]
na=Demontaż ENEA Oświetlenie sp. z o.o.1310
wa=0
kn=0	0	0
id=993
nu=2

[POZYCJA]
id=1018
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0719-07	5	0719-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.111	0	0,111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.444

[POZYCJA]
id=1016
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=2.24	0	2,24
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[POZYCJA]
id=1005
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=4.54	0	4,54
np=1
wa=0
wb=0
il=68.1

[RMS 34]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 18]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 17]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=1020
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.21	0	1,21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[POZYCJA]
id=1022
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0720-03	5	0720-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.605	0	0,605
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 2]
nz=0.063	0	0,063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 26]
nz=8.09	0	8,09
np=1
wa=0
wb=0
il=32.36

[RMS 27]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Kolizja ENEA Operator
wa=0
kn=0	0	0
id=1054
nu=3

[POZYCJA]
id=1055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	4,8						

[RMS 1]
nz=2.24	0	2,24
np=1
wa=0
wb=0
il=10.752

[POZYCJA]
id=1057
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0,0646
np=1
wa=0
wb=0
il=0.323

[RMS 83]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 20]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[RMS 21]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 22]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0745

[POZYCJA]
id=1069
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0,0646
np=1
wa=0
wb=0
il=0.323

[RMS 84]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 20]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[RMS 21]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 22]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0745

[POZYCJA]
id=1091
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0806-04	9	0806-04		1
mpn=1211
na=Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=13.1	0	13,1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.2

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 45]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=1105
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0919-01	5-15	0919-01		1
mpn=1211
na=Demontaż szafki kablowe o masie 100 kg
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.4	0	6,4
np=1
wa=0
wb=0
il=6.112

[POZYCJA]
id=1111
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0919-01	5-15	0919-01		1
mpn=1211
na=Pomowny montaż szafki z demontażu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.4	0	6,4
np=1
wa=0
wb=0
il=6.112

[POZYCJA]
id=1619
pd=	KNR	4-03 0907-05 analogia	4-03	0907-05 analogia		1
mpn=_1211
na=Odłączenie kazbli w istniejacej szafce i ponowne podłączenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0.2415	0	0,2415
np=1
wa=0
wb=0
il=3.864

[POZYCJA]
id=1621
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0601-09	5-10	0601-09		1
mpn=_1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 98]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1627
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0601-12	5-10	0601-12		1
mpn=_1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju 150 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=4.76	0	4,76
np=1
wa=0
wb=0
il=9.52

[RMS 99]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[SUMA KONTROLNA]
efd2896679c9e9 917212e5eb8447ce4