**KZ-II.2380.6.2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 **na dostawę ręcznych wykrywaczy metalu**

PRODUCENT ………………………..

**MODEL ……………………………….**

**/wypełnia wykonawca/**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Parametr** | **Wymagania minimalne i charakterystyka plecaka** | PARAMETRY OFEROWANEGO ASORTYMENTU/wypełnia oferent/ |
|  | **Wymagania dotyczące produkcji wykrywacza** | 1. Oferowane wykrywacze muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie później niż w 2023 roku, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek UE.
2. Oferowane wykrywacze nie mogą być urządzeniami modelowymi, prototypowymi, demonstracyjnymi.
3. Oferowane wykrywacze muszą posiadać deklarację zgodności i oznakowanie „CE” zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514) lub oznaczenie równoważne. Deklarację zgodności i oznakowania „CE” należy przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 |  |
|  | **Dane ogólne wykrywacza** | 1. Waga: nie więcej niż 250 g. (z baterią).
2. Długość całkowita: maksymalnie 25 cm.
3. Wykrywacz musi cechować się poniższymi parametrami:
4. Częstotliwość pracy: co najmniej 11,5 kHz,
5. Strojenie: ręczne lub automatyczne,
6. Możliwość namierzania „Pinpoint”,
7. Zasilanie: 1x bateria 9V (w komplecie),
8. Spełniać normę co najmniej IP68,
9. Sygnalizacja detekcji poprzez sygnał dźwiękowy/alarm wibracyjny,
10. Możliwość wyboru czułości pomiaru: co najmniej dwustopniowa,
11. Możliwość ustawienia alarmu „zagubienia”, tj. samoczynne uruchomienie sygnału dźwiękowego po określonym czasie,
12. Czas pracy przy użyciu:

- baterii alkalicznej: co najmniej 30 godzin,- baterii cynkowo-karbonowej: co najmniej 16 godzin,- akumulatora: co najmniej 8 godzin,1. Zakres pracy w temperaturach: co najmniej od -30°C do 70°C,
2. Musi posiadać oczko do zawieszenia smyczy.
 |  |
|  | **Gwarancja i serwis** | 1. Wykrywacz musi posiadać co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji. W przypadku awarii wykrywacz powinien zostać odebrany od użytkownika następnie po naprawie dostarczona pod adres wskazany przez użytkownika.
2. Do wykrywacza musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.
 |  |
|  | Dokumenty wymagane przed podpisaniem protokołu zdawczo -odbiorcze | 1. Wykonawca dostarczy komplet dokumentów w postaci kompletów gwarancji na dostarczone wykrywacze.
 |  |