**Załącznik nr 1 do STWiOR**

**ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO UZRĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE   
PRZY UL. DR PIENIĘŻNEGO 24 – ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol | O1 | O2 |
| Schemat |  |  |
| Wymiar | 180x176 | 270x176 |
| Ilość | 38 | 12 |
| Opis | Okno PVC białe, min. 7 komór w profilu ramy, min. 6 komór w profilu skrzydła, okucia nawierzchniowe rozwierno-uchylne w kolorze białym, klamka biała. Nawiewnik higrosterowany 1szt biały, szklenie szkłem Ug=0,5, ramki między szybowe ciepłe. Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw<=0,9 (pakiet trzyszybowy) | Okno PVC białe, min. 7 komór w profilu ramy, min. 6 komór w profilu skrzydła, okucia nawierzchniowe rozwierno-uchylne w kolorze białym, klamka biała. Nawiewnik higrosterowany 1szt biały, szklenie szkłem Ug=0,5, ramki między szybowe ciepłe. Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw<=0,9 (pakiet trzyszybowy). Dopuszcza się zastosowanie dwóch okien dwuskrzydłowych. |

**Uwaga: przed złożeniem oferty wykonawca winien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości ościeżnicy otworów okiennych, podziału okien oraz kierunku otwierania. Podane w zestawieniu wymiary stolarki okiennej stanowią wartości przybliżone.**

**ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO UZRĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE   
PRZY UL. DR PIENIĘŻNEGO 24 – PRAWO OPCJI**

|  |  |
| --- | --- |
| Symbol | O1 |
| Schemat |  |
| Wymiar | 180x176 |
| Ilość | 16 |
| Opis | Okno PVC białe, min. 7 komór w profilu ramy, min. 6 komór w profilu skrzydła, okucia nawierzchniowe rozwierno-uchylne w kolorze białym, klamka biała. Nawiewnik higrosterowany 1szt biały, szklenie szkłem Ug=0,5, ramki między szybowe ciepłe. Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw<=0,9 (pakiet trzyszybowy). |

**Uwaga: przed złożeniem oferty wykonawca winien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości ościeżnicy otworów okiennych, podziału okien oraz kierunku otwierania. Podane w zestawieniu wymiary stolarki okiennej stanowią wartości przybliżone.**