Remont kapitalny 3 solarek typu ORION DOBROWOLSCY rok produkcji 2012 zasilane z hydrauliki pojazdu.

Solarka nr 4358

1. Piaskowanie + malowanie + naprawy blacharskie (uzupełnienie ubytków blachy) – wszystkie elementy piaskarki
2. Wymiana plandeki zakrywającej
3. Wymiana łańcuchów (na wylocie soli, podtrzymujących odciążnik taśmy)
4. Wymiana siłownika asymetrii
5. Wymiana kompletu przewodów hydraulicznych
6. Wymiana przewodów elektrycznych łączących solarkę z pojazdem
7. Wymiana elementów gumowych (gumy, uszczelki pokryw)
8. Naprawa i uszczelnienie drzwiczek skrzynki elektrycznej
9. Mocowanie zastawy regulującej ilość podawanej soli na śrubie rzymskiej (z możliwością ręcznej regulacji wysokości) i ustawienie w pozycji min podawanej soli

Solarka nr 4359

1. Piaskowanie + malowanie + naprawy blacharskie (uzupełnienie ubytków blachy) – wszystkie elementy piaskarki
2. Wymiana plandeki zakrywającej
3. Wymiana łańcuchów (na wylocie soli, podtrzymujących odciążnik taśmy)
4. Wymiana siłownika asymetrii
5. Wymiana kompletu przewodów hydraulicznych
6. Wymiana przewodów elektrycznych łączących solarkę z pojazdem
7. Wymiana elementów gumowych (gumy, uszczelki pokryw)
8. Naprawa i uszczelnienie drzwiczek skrzynki elektrycznej
9. Mocowanie zastawy regulującej ilość podawanej soli na śrubie rzymskiej (z możliwością ręcznej regulacji wysokości) i ustawienie w pozycji min podawanej soli
10. Wymiana taśmy wraz z podłogą

Solarka nr 4360

1. Piaskowanie + malowanie + naprawy blacharskie (uzupełnienie ubytków blachy) – wszystkie elementy piaskarki
2. Wymiana plandeki zakrywającej
3. Wymiana łańcuchów (na wylocie soli, podtrzymujących odciążnik taśmy)
4. Wymiana siłownika asymetrii
5. Wymiana kompletu przewodów hydraulicznych
6. Wymiana przewodów elektrycznych łączących solarkę z pojazdem
7. Wymiana elementów gumowych (gumy, uszczelki pokryw)
8. Naprawa i uszczelnienie drzwiczek skrzynki elektrycznej
9. Mocowanie zastawy regulującej ilość podawanej soli na śrubie rzymskiej (z możliwością ręcznej regulacji wysokości) i ustawienie w pozycji min podawanej soli
10. Wymiana taśmy wraz z podłogą
11. Przedłużenie nóg ramy solarki o ok 15 cm.

Bardzo proszę o wycenę poszczególnych solarek wraz z podaniem czasu potrzebnego na naprawę. Solarka po remoncie musi być w pełni sprawna i przygotowana do sezonu.

Naprawa nie obejmuje systemu solankowego.

Solarki w ubiegłym sezonie były sprawne technicznie, przed sezonem były wymieniane uszkodzone czujniki, łożyska wałów napinających, taśma z podłogą w solarce 4358, uszkodzone przewody hydrauliczne, filtry hydrauliczne, siłowniki gazowe sprężyny zasypu i pokryw.