[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	6.5	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nfn=Gmina Gostyń
afn=Rynek 2, 63-800 Gostyń
nb=Remont świetlicyw wiejskiej w Sikorzynie - etap VII utwardzenie terenu
ab=Sikorzyn działka nr 135/2
ni=Gmina Gostyń
ai=Rynek  2     63-800 Gostyń
dt=14.09.2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=71.2	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.8	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=asfalt	0
id=	3
jm=km	043
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.575

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5849
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1764
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=koparka	0
id=00001	1
jm=m-g	148
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=12.646

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3	0
id=11100	1
jm=m-g	148
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=2.856
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11000

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=kostka brukowa 6 cm szara	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2222011

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2222011

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223041	1
jm=m	040
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=186.864
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2223040

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=lampa uliczna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=masa betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2605
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600600

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.1152
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2223540

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=papa smołowa izolacyjna nr 400	0
id=2301314	1
jm=m2	050
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.2206
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	3
jm=m-g	148
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=282.6454

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=151.1818

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=0.7746
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11612

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=samochód skrzyniowy z zamontowanym żurawikiem 10-15 t	0
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=5.712
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521;35624

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=0.7725
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=0.9053
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11334

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.0417
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600580

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=2.8992
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12313

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny	0
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=0.1536
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12110

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=6.5129
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12113

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t	0
id=12161	1
jm=m-g	148
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=0.752
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12161

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	3
jm=m-g	148
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
il=10.4
pr=	0	0	0	45111

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1631613692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.125
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Sikorzynie
wa=0
kn=0	0	0
id=70
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Chodnik
wa=0
kn=0	0	0
id=132
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 0101-02	2-31	0101-01	 0101-02	1
mpn=14:0:240960,101211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0.0381	0	0,0376+1*0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=3.048

[RMS 36]
nz=0.0044	0	0,0035+1*0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[RMS 37]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.688

[POZYCJA]
id=136
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 27]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 37]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.172

[RMS 39]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.156

[POZYCJA]
id=318
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod obrzeża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	#p4*0,04						

[RMS 1]
nz=9.88	0	9,88
np=1
wa=0
wb=0
il=13.832

[RMS 58]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 5]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.476

[RMS 27]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.658

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=1.456

[POZYCJA]
id=151
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-03	2-31	0407-03		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	6+6+1,5+1,5+10+6,5+3,5						

[RMS 32]
nz=0.2404	0	0,2404
np=1
wa=0
wb=0
il=8.414

[RMS 30]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=35.7

[RMS 5]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=167
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0105-03	2-23	0105-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm - stablizacja Rm 2,5 MPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.7205	0	0,7205
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5231

[RMS 28]
nz=0.153	0	0,153
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 29]
nz=0.063	0	0,063
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 27]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.0094	0	0,0094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.376

[POZYCJA]
id=190
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	6 0102-06	6	0102-06		1
mpn=1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie gr 3 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	#p5*0,03						

[RMS 1]
nz=4.321	0	4,321
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1852

[RMS 5]
nz=1.294	0	1,294
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5528

[RMS 26]
nz=0.292	0	0,292
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3504

[RMS 27]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.048	0	0,048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0576

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p2						

[RMS 32]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=52.128

[RMS 50]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=41

[RMS 5]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=3.272

[RMS 26]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.468

[RMS 27]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 15]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Miejsca postojowe
wa=0
kn=0	0	0
id=156
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=82
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0805-08	6	0805-08		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=158.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.08	1	158,08						

[RMS 32]
nz=0.198	0	0,198
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2998

[POZYCJA]
id=71
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0107-02	AT-03	0107-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=40.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.8	1	40,8						

[RMS 32]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=5.712

[RMS 23]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.856

[RMS 24]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=5.712

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=71.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71.2	1	71,20						

[RMS 1]
nz=0.429	0	0,429
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5448

[RMS 25]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=72.624

[RMS 5]
nz=0.0127	0	0,0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9042

[RMS 26]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2777

[RMS 27]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.299

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=260
pd=						0
na=Rozbiórka warstw konstrukcyjnych istnejącego utwardzenia grubości 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=12.646
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.646	1	#p8*0,08						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.646

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.646

[POZYCJA]
id=212
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 8 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=158.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.08	1	#p8						

[RMS 1]
nz=0.0376	0	0,0376
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9438

[RMS 36]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5533

[RMS 37]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3595

[POZYCJA]
id=216
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=158.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.08	1	#p12						

[RMS 1]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4426

[RMS 27]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7904

[RMS 37]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6797

[RMS 39]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6165

[POZYCJA]
id=325
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.48	1	#p15*0,04						

[RMS 1]
nz=9.88	0	9,88
np=1
wa=0
wb=0
il=44.2624

[RMS 58]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1344

[RMS 5]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5232

[RMS 27]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1056

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=4.6592

[POZYCJA]
id=266
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=112
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	#p10+#p9						

[RMS 1]
nz=0.429	0	0,429
np=1
wa=0
wb=0
il=48.048

[RMS 25]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=114.24

[RMS 5]
nz=0.0127	0	0,0127
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4224

[RMS 26]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4368

[RMS 27]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4704

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=287
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0105-03	2-23	0105-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm - stablizacja Rm 2,5 MPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.7205	0	0,7205
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5231

[RMS 28]
nz=0.153	0	0,153
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 29]
nz=0.063	0	0,063
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 27]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.0094	0	0,0094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.376

[POZYCJA]
id=310
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:200998,101211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - frakcja 0-31,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=158.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.08	1	#p13						

[RMS 1]
nz=0.0436	0	0,0436
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8923

[RMS 54]
nz=0.4241	0	0,1697+12*0,0212
np=1
wa=0
wb=0
il=67.0417

[RMS 55]
nz=0.0143	0	0,0143
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2605

[RMS 27]
nz=0.02	0	0,008+12*0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1616

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.0049	0	0,0025+12*0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7746

[RMS 57]
nz=0.0412	0	0,0256+12*0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5129

[POZYCJA]
id=294
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	6 0102-06	6	0102-06		1
mpn=1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie gr 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p16*0,05						

[RMS 1]
nz=4.321	0	4,321
np=1
wa=0
wb=0
il=8.642

[RMS 5]
nz=1.294	0	1,294
np=1
wa=0
wb=0
il=2.588

[RMS 26]
nz=0.292	0	0,292
np=1
wa=0
wb=0
il=0.584

[RMS 27]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.048	0	0,048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[POZYCJA]
id=301
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8  cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p2						

[RMS 32]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=52.128

[RMS 12]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=41

[RMS 5]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=3.272

[RMS 26]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.468

[RMS 27]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 15]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=123
pd=						0
na=Masa na zimno - wyprofilowanie nawierzchni
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1.5
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 31]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[POZYCJA]
id=126
pd=						0
na=Wymiana lamp ulicznycznych - zakup/montaż/dostawa
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=129
pd=						0
na=Wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej całego obiektu tj. istniejącego budynku oraz utwardzeń wokół budynku zgodnie z planem zagospodarowania inwestycji zalączonym do dokumentacji.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[SUMA KONTROLNA]
b6a44551 5575d4c6173ccb6e878b2ab