WK.7021.2.81.2023.BL  
39401.2023

Siechnice, dnia 17 października 2023 r.

...............................................................

pieczęć zamawiającego

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach   
w zakresiezamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych **Zamawiający Gmina Siechnice**, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice zaprasza do udziału w postępowaniu na:

***Remont urządzenia wielofunkcyjnego zlokalizowanego na placu zabaw   
przy ul. Zacisznej 5 w Iwinach w gm. Siechnice***

1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont urządzenia wielofunkcyjnego – *Zestawu zabawowego w systemie FIOR-K metalowym*, który znajduje się w obrębie placu zabaw przy ul. Zacisznej 5 w Iwinach w gm. Siechnice. Powyższe urządzenie ma wymiary 10,91 m x 7,43 m i zostało zamontowane w 2019 r. Karta techniczna urządzenia w załączeniu. W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

- zdemontować i zutylizować istniejące podesty wykonane ze sklejki; koszt utylizacji zdemontowanych elementów leży po stronie Wykonawcy;

- w miejsce zdemontowanych elementów należy zamontować nowe podesty wykonane   
ze sklejki antypoślizgowej pokrytej folią fenolową o gr. 21 mm; sklejkę należy dociąć tak, wymiary nowych elementów były identyczne z istniejącymi, nowe podesty muszą pasować do konstrukcji urządzenia; brzegi sklejki należy wyrównać, wygładzić, usunąć drzazgi oraz zabezpieczyć preparatem przeciw wilgoci np. Drewnochronem;

- należy wymienić również uszkodzony trap wejściowy – w środkowej, wewnętrznej części urządzenia - Wykonawca ma w obowiązku zamontować element o wymiarach identycznych   
z istniejącym, a także zabezpieczyć nowy element preparatem przeciw wilgoci np. Drewnochronem;

- do wymiany jest również 1 z drewnianych elementów pomostu ruchomego zawieszonego   
na łańcuchach - Wykonawca ma w obowiązku zamontować element o wymiarach identycznych z istniejącym, a także zabezpieczyć nowy element preparatem przeciw wilgoci np. Drewnochronem;

- wszystkie pozostałe elementy drewniane Wykonawca ma w obowiązku oczyścić z piasku, kurzu, zielonych nalotów i porostów; po oczyszczeniu elementy drewniane należy zakonserwować np. Drewnochronem;

- wszelkie elementy metalowe (śruby, nakrętki, podkładki, itp.), których Wykonawca będzie używał do mocowania nowych podestów, muszą być ocynkowane;

- w ramach zadania Wykonawca ma przeprowadzić konserwację mocować łańcuchów oraz uzupełnić brakujące nakładki na śruby.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac ma w obowiązku przedstawić   
do akceptacji Zamawiającemu rodzaj sklejki antypoślizgowej oraz preparatu przeciw wilgoci, które planuje zastosować w ramach naprawy urządzenia.

Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem dokonania szczegółowych pomiarów i prawidłowego oszacowania ceny ofertowej. Lokalizacja placu zabaw to miejsce ogólnodostępne.

Poniżej mapka z lokalizacją:



Poniżej fotografie urządzenia do remontu:

 

 

Podesty do demontażu i utylizacji; Wymiana na nowe podesty ze sklejki antypoślizgowej pokrytej folią fenolową o gr. 21 mm -

  
   
 

Uszkodzony trap wejściowy do demontażu i utylizacji; Wymiana na nowy trap ze sklejki antypoślizgowej pokrytej folią fenolową o gr. 21 mm -



Uszkodzony drewniany element pomostu ruchomego zawieszonego na łańcuchach trap wejściowy do demontażu i utylizacji; Wymiana na nowy element o identycznych wymiarach -



Wszystkie elementy drewniane do oczyszczenia i konserwacji -

 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w trakcie realizacji robót oraz systematycznego porządkowania miejsc wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, należyte i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz   
za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy realizacji zadania.

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zadania –

Barbara Ludwisiak, telefon: 71 7860951, e-mail: [bludwisiak@umsiechnice.pl](mailto:bludwisiak@umsiechnice.pl).

1. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30 listopada 2023 r.
2. Kryterium oceny ofert
3. Cena - 100%
4. Inne kryteria – brak.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
6. Termin realizacji - do dnia 30 listopada 2023 r.
7. Długość gwarancji – minimum 24 miesiące.
8. Cena musi zawierać w sobie całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania.
9. Sposób przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”,   
   w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
10. Ofertę należy dostarczyć:

* poprzez platformę zakupową
* drogą elektroniczną na adres mailowy - [biuro@umsiechnice.pl](mailto:biuro@umsiechnice.pl),
* osobiście do siedziby Zamawiającego,
* pocztą na adres ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

1. Ofertę w formie papierowej należy umieścić w kopercie opisanej: *Remont urządzenia wielofunkcyjnego zlokalizowanego na placu zabaw przy ul. Zacisznej 5 w Iwinach w gm. Siechnice*.
2. Ofertę złożyć należy do dnia 23 października 2023 r. do godz. 12.00.
3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Barbara Ludwisiak, tel. 71 786 09 51, email: [bludwisiak@umsiechnice.pl](mailto:bludwisiak@umsiechnice.pl) .
4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.
5. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu   
   na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   
   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )