[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=SYKAL	19.9.1NET
nan=RENOWACJA ZABYTKOWEJ LODOWNI NA TERENIE PAŁACOWO-PARKOWYM W GMINIE WIJEWO
opn=0	0	2
prn=2	2	2	3	2	0	5
wk=0

[STRONA TYT]
ni=Gmina Wijewo
ai=64-150 Wijewo
nw=
aw=
nfn=
afn=
nb=RENOWACJA ZABYTKOWEJ LODOWNI NA TERENIE PAŁACOWO-PARKOWYM W GMINIE WIJEWO
ab=działka nr ew. 658/40, obręb Wijewo
br=
nk=

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=Wazelina techniczna
id=1031199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm
id=1560420 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Piaski do betonów
id=1601099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Rura osłonowa SRS 75
id=5631298 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Montaż stanowiska typu totem
id=7040002 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Odbiornika TV Ekran: 98", 4K UHD/3840 x 2160- wytyczne w projekcie
id=7040002 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Router 4 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s, 1 port SC/APC (GPON) oraz 1 port telefoniczny RJ11 - wytyczne zgodne z projektem
id=7040090 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Dostawa laptopa (Procesor: Intel® Core™ i7-1355U (10 rdzeni, 12 wątków, 3.70-5.0 GHz, 12MB cache) - wytyczne zgodnie z projektem
id=7040096 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Amplitunera (zestaw 5.2, amplituner i 5 kolumn) - wytyczne zgodne z projektem
id=7040097 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Aparaty elektryczne
id=7040099 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Oprawa kanałowa E27, LED 30W, siatka, kolor czarny
id=7301752 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Oprawa awaryjna LV2O 1x2W
id=7301901 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Oprawa awaryjna EXIT M 1x1W
id=7301921 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Wyłącznik 1-bieg nt 10A/250V bakelitowy czarny
id=7410301 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=Gniazdo wtyk natynkowe bakelitowe czarne
id=7420211 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=Uchwyt bakelitowy - czarny
id=7431198 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Tablica rozdzielcza RG
id=7480303 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Końcówka kablowa miedz do zapras K-4
id=7510203 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Końcówka kablowa miedz do zapras K-6
id=7510204 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Uchwyty kablowe uniwersalne UKU
id=7530099 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=Opaska kablowa OKI
id=7530111 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=N2XH-J 3x2,5
id=8030091 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=N2XH-J 3x1,5
id=8030190 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 3x4    - 1kV
id=8051322 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 5x6    - 1kV
id=8051364 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 3x1,5  - 1kV
id=8051398 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Kabel HDMI
id=8100137 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Słupek betonowy oznaczeniowy SO
id=8350701 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Kołki rozporowe plastikowe
id=8462699 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Kabel krosowy światłowodowy EmiterNet
id=8600051 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 32]
ty=S	0
na=Koparko-spycharka
id=11111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 33]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy (1)
id=31100 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 34]
ty=S	0
na=Środek transportowy (1)
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 35]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)
id=39116 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 36]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka 10-15 Mg
id=39813 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 37]
ty=S	0
na=Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg
id=39972 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 38]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=	3
jm=%	147
ce=0

[ELEMENT 1]
na=ZASILANIE

[POZYCJA]
na=Ułożenie rur osłonowych z PCV fi 75
pd=		KNNR N005-07-05-01-01
ob=130
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.128
np=0

[RMS 5]
nz=1.04
np=1

[RMS 33]
nz=0.007
np=0

[RMS 34]
nz=0.014
np=0

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4
pd=		KNNR N005-07-01-05-01
ob=51
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.1
np=0

[RMS 32]
nz=0.18
np=0

[POZYCJA]
na=Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4
pd=		KNNR N005-07-02-05-00
ob=51
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.03
np=0

[RMS 32]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m
pd=		KNNR N005-07-06-01-00
ob=140
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0126
np=0

[RMS 4]
nz=0.056
np=1

[RMS 36]
nz=0.008
np=0

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przebijanie otworu fi 80 mm dł 20 cm w betonie
pd=		KNNR N005-12-09-10-03
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.06
np=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 5x6 w rowach kablowych ręcznie
pd=		KNNR N005-07-07-01-48
ob=50
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0461
np=0

[RMS 2]
nz=0.009
np=1

[RMS 3]
nz=0.42
np=1

[RMS 22]
nz=0.1
np=1

[RMS 26]
nz=1.04
np=1

[RMS 29]
nz=0.015
np=1

[RMS 33]
nz=0.0043
np=0

[RMS 34]
nz=0.0149
np=0

[RMS 35]
nz=0.0043
np=0

[RMS 37]
nz=0.0043
np=0

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 3x4 w rowach kablowych ręcznie
pd=		KNNR N005-07-07-01-43
ob=50
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0461
np=0

[RMS 2]
nz=0.009
np=1

[RMS 3]
nz=0.42
np=1

[RMS 22]
nz=0.1
np=1

[RMS 25]
nz=1.04
np=1

[RMS 29]
nz=0.015
np=1

[RMS 33]
nz=0.0043
np=0

[RMS 34]
nz=0.0149
np=0

[RMS 35]
nz=0.0043
np=0

[RMS 37]
nz=0.0043
np=0

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 1-żyłowego o przektoju do 16 mm2
pd=		KNNR N005-07-26-01-10
ob=14
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.35
np=0

[RMS 20]
nz=1
np=1

[RMS 21]
nz=1
np=1

[RMS 22]
nz=1
np=1

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 1-żyłowego o przektoju do 16 mm2
pd=		KNNR N005-07-26-01-10
ob=6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.35
np=0

[RMS 19]
nz=1
np=1

[RMS 21]
nz=1
np=1

[RMS 22]
nz=1
np=1

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=ROZDZIELNIE

[POZYCJA]
na=Montaż tablicy elektrycznej o masie do 30 kg
pd=		KNNR N005-04-04-03-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=3.28
np=0

[RMS 18]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Modyfikacja istniejącej rozdzielnicy
pd=		KNKB 005-04-01-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.63
np=0

[RMS 11]
nz=1
np=1

[ELEMENT 1]
na=OKABLOWANIE

[POZYCJA]
na=Przewód N2XH-J 3x1,5 układany N.T. na podłożu betonowym
pd=		KNNR N005-02-06-01-04
ob=150
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.402
np=0

[RMS 17]
nz=2.7
np=1

[RMS 24]
nz=1.04
np=1

[RMS 30]
nz=2.7
np=1

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód N2XH-J 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym
pd=		KNNR N005-02-06-01-05
ob=150
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.402
np=0

[RMS 17]
nz=2.7
np=1

[RMS 23]
nz=1.04
np=1

[RMS 30]
nz=2.7
np=1

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 3x1,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem
pd=		KNNR N005-07-15-01-25
ob=50
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.118
np=0

[RMS 17]
nz=2.7
np=1

[RMS 27]
nz=1.04
np=1

[RMS 30]
nz=2.7
np=1

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód HDMI ukladany N.T. na podłożu betonowym
pd=		KNR 532-01-16-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.092
np=0

[RMS 31]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Układanie kabla HDMI w budynkach, na estakadach z mocowaniem
pd=		KNNR N005-07-15-01-30
ob=10
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.118
np=0

[RMS 17]
nz=2.7
np=1

[RMS 28]
nz=1
np=1

[RMS 30]
nz=2.7
np=1

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm2 pod zaciski
pd=		KNNR N005-12-03-01-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0158
np=0

[ELEMENT 1]
na=OSPRZĘT INSTALACYJNY

[POZYCJA]
na=Gniazdo wtyczkowe n.t. 16A/2,5 przykręcane
pd=		KNNR N005-03-08-04-00
ob=13
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.252
np=0

[RMS 16]
nz=1.02
np=1

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik 1-biegunowy n.t. mocowany do podłoża
pd=		KNNR N005-03-06-05-00
ob=5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.21
np=0

[RMS 15]
nz=1.02
np=1

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=OŚWIETLENIE

[POZYCJA]
na=Oprawa oświetleniowa żarowa kanałowa E27/ LED30
pd=		KNNR N005-05-04-02-00
ob=12
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.54
np=0

[RMS 12]
nz=1
np=1

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna AW1
pd=		KNNR N005-05-05-01-00
ob=2
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.24
np=0

[RMS 13]
nz=1
np=1

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna AW2
pd=		KNNR N005-05-05-01-01
ob=2
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.24
np=0

[RMS 14]
nz=1
np=1

[RMS 38]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=URZĄDZENIA TELETECHNICZNE

[POZYCJA]
na=Montaż odbiornika TV
pd=		KNNR N005-04-06-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.75
np=0

[RMS 7]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż amplitunera
pd=		KNNR N005-04-06-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.75
np=0

[RMS 10]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Dostawa laptopa
pd=		KNNR N005-04-06-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.75
np=0

[RMS 9]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż routera
pd=		KNNR N005-04-06-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.75
np=0

[RMS 8]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż stanowiska typu totem
pd=		KNNR N005-04-06-03-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=6
np=0

[RMS 6]
nz=1
np=1

[ELEMENT 1]
na=POMIARY

[POZYCJA]
na=Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz
pd=		KNNR N005-13-01-01-00
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.3
np=0

[POZYCJA]
na=Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz
pd=		KNNR N005-13-01-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.76
np=0

[POZYCJA]
na=Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy
pd=		KNNR N005-13-04-01-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.24
np=0

[POZYCJA]
na=Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego w bud prod
pd=		KNP 1018-46-01-06-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=4.12
np=0

