Kołbaskowo, dn. 21.06.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**ZP.271.11.2022.AS**

Dot. postępowania na:

„Budowę dróg gminnych w m. Warzymice - ul. Turkusowa, Wrzosowa, Oliwkowa, Złota wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym”

**Odpowiedź na pytanie złożone w postępowaniu**

**w dniu 21.06.2022 r.**

W dn. 21.06.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

1. *W projekcie przewidziano umocnienie skarp zbiornika geomatą zbrojoną siatką stalową o podwójnym splocie drutów. Geokompozyt ten ze względu na bardzo wąski zakres zastosowania jest dostępny jedynie na zamówienie, a czas oczekiwania na niego jest znaczny. Proszę o podanie kluczowych parametrów jakie musi posiadać ten materiał. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie materiału równoważnego, spełniającego te parametry (np. geomata antyerozyjna PP lub PEHD).*

**Odp.: Zgodnie z informacją od producenta termin oczekiwania na produkt wynosi 3-4 tygodnie. Należy zastosować materiał zgodnie z dokumentacja projektową.**

**Poniżej podajemy parametry geomaty zbrojonej siatka stalową:**

**- rozmiar oczka 8x10**

**- średnica drutu z powłoką polimerową 3,7mm**

**- wytrzymałość na rozciąganie 50 kN/m.**

………………………………..