**OPISY ROBÓT**

**4. Tarnawka 61a, 61c szlak zrywkowy**

Roboty drogowe obejmują: wykonanie robót ziemnych – zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 15 cm z częściowym odwozem gruntu na odkład, wykonanie robót ziemnych – odtworzenie rowu drogowego strona lewa z przerzutem gruntu wgłąb lasu wraz z rozplantowaniem, częściowo w pobocza szlaku, wykonanie 2 przepustów drogowych pod koroną drogi z rur PEHD o sztywności obwodowej SN8 o średnicy fi 600 mm w km 0+195 (wymiana) i w km 0+ 390 oraz przepustu drogowego pod zjazdem do lasu w km 0+310 str. lewa. Wykonanie profilowania i zagęszczenia istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni szlaku, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 mm – pospółki o grubości warstwy 25 cm po zagęszczeniu, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm klasy C90/3 o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu na długości 400 m szlaku. Dodatkowo roboty drogowe obejmują: plantowanie poboczy ziemnych i skarp wykopów i nasypów oraz plantowanie terenu (gruntu rodzimego) wokół strefy robót. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 45233140-2 Roboty drogowe, 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.