|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiar** | | | | | | |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilości składowe** | **Ilość robót** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | WIATROŁAP |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR-W 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  | 9,600 |
|  |  | 9,6 | m2 | 9,600 |  |
| 1.2 | KNR-W 4-01 1202-0900 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 41,058 |
|  |  | 41,058 | m2 | 41,058 |  |
| 1.3 | KNR-I 0-17 2609-0600 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 |  | 41,058 |
|  |  | 41,058 | m2 | 41,058 |  |
| 1.4 | KNKRB 2 0803-0800 | Gładź gipsową jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych | m2 |  | 41,058 |
|  |  | 41,058 | m2 | 41,058 |  |
| 1.5 | KNNR 2 1401-0600 | Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania | m2 |  | 41,058 |
|  |  | 41,058 | m2 | 41,058 |  |
| 1.6 | KNNR-W 3 1206-0100 | Zabezpieczenie powierzchni ścian, jednokrotne nałożanie pędzlem wierzchniej warstwy lakieru BEZBARWNEGO na uprzednio przygotowanym podłożu, powierzchnie gładkie i skośne, lakier bezbarwny, matowy, dwuskładnikowy | m2 |  | 20,100 |
|  |  | 20,1 | m2 | 20,100 |  |
| 2 |  | SALA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR-W 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  | 73,788 |
|  |  | 73,788 | m2 | 73,788 |  |
| 2.2 | KNR-W 4-01 1202-0900 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 104,371 |
|  |  | 104,371 | m2 | 104,371 |  |
| 2.3 | KNR-I 0-17 2609-0600 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 |  | 104,371 |
|  |  | 104,371 | m2 | 104,371 |  |
| 2.4 | KNKRB 2 0803-0800 | Gładź gipsową jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych | m2 |  | 104,371 |
|  |  | 104,371 | m2 | 104,371 |  |
| 2.5 | KNNR 2 1401-0600 | Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania | m2 |  | 104,371 |
|  |  | 104,371 | m2 | 104,371 |  |
| 2.6 | KNNR-W 3 1206-0100 | Zabezpieczenie powierzchni ścian, jednokrotne nałożanie pędzlem wierzchniej warstwy lakieru BEZBARWNEGO na uprzednio przygotowanym podłożu, powierzchnie gładkie i skośne, lakier bezbarwny, matowy, dwuskładnikowy | m2 |  | 61,020 |
|  |  | 61,02 | m2 | 61,020 |  |
| 2.7 | KNR-W 4-01 0813-0500 analogia | Rozebranie cokolików z jednego rzędu płytek ceramicznych o wymiarach 25x12 cm na zaprawie cementowej | m |  | 40,680 |
|  |  | 40,68 | m | 40,680 |  |
| 2.8 | KNNR 2 1206-0400 | Listwy do posadzek, przyścienne z polichlorku winylu klejone | m |  | 40,680 |
|  |  | 40,68 | m | 40,680 |  |
| 2.9 | KNNR 8 0108-0100 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm na ścianie | m |  | 1,200 |
|  |  | 1,2 | m | 1,200 |  |
| 2.10 | KNR-W 4-01 0326-0601 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł,o przekroju 1/2x1 1/2 cegły,zaprawa z ciastem wapiennym | m |  | 1,200 |
|  |  | 1,2 | m | 1,200 |  |
| 2.11 | KNNR 7 0702-0200 | Montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2 |  | 61,067 |
|  |  | 61,067 | m2 | 61,067 |  |
| 2.12 | KNNR 5 0503-0101 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Oprawy halogenowe | kpl. |  | 10,000 |
|  |  | 10 | kpl. | 10,000 |  |
| 2.13 | KNNR 5 0205-0100 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m |  | 40,000 |
|  |  | 40 | m | 40,000 |  |
|  | | | | | |