[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
nan=UM - przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	15	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=801.92
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=Dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego
ab=ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
ni=Gmina Miasto Stargard
ai=ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
br=Sanitarna
nk=	
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO13101310Budynek główny powstał w latach 30-tych XX w. na rozczłonkowanym rzucie: budynek główny ze skrzydłem zachodnim. Znajduje się on w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 (działka nr 448/2, obręb ewidencyjny 0010). Budynek użyteczności publicznej 5-kondygnacyjny z ostatnią kondygnacją - częściowo użytkowanym poddaszu w części południowej. Dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie z wyjątkiem dachu nad częścią środkową (trakt zachodni) budynku głównego i dachów w narożnikach południowych skrzydła zachodniego, które pokryte są papą termozgrzewalną. Obiekt jest podpiwniczony.13101310Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły ceramicznej pełnej ze stropami w różnym układzie: stropami odcinkowymi na belkach stalowych, ceramicznymi lub stalowo-ceramicznymi oraz drewnianymi ze ślepym pułapem.131013101. Ściany1310Ściany zewnętrznej i wewnętrzne murowane z cegły pełnej: przyziemie - mur zewnętrzny gr. 68-70 cm, wewnętrzny 42-53 cm. Na poddaszu ścianki wewnętrzne murowane grubości 25 cm oraz ścianki gr. 12,5 cm z płyty gipsowo-kartonowej GKF gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym wypełnionym wełną mineralną gr. 8 cm. W niektórych pomieszczeniach występują ścianki z elementów drewnianych.131013102. Stropy 1310Nad częścią piwni strop odcinkowy na belkach stalowych z dwuteownika I 240. W pomieszczeniach w środku sklepienia występują dodatkowe belki drewniane o przekroju 13x18 cm. Nad korytarzami wykonano stropy ceramiczne oparte na ścianach lub tropy stalowo-ceramiczne. Występują także stropy drewniane. Na wyższych kondygnacjach spotyka się stropy drewniane ze ślepym pułapem oraz stropy stalowo-ceramiczne. Na części poddasza użytkowego wykonano strop podwieszony ocieplony wełną mineralną na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji dachowej i mocowanych do ścian murowanych.131013103. Stropodach1310Dach wysoki (2 poziomy) drewniany w konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. Więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę i papą na deskowaniu. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej.131013104. Kominy i wentylacja 1310Kominy wykonane jako murowane, otynkowane.131013105. Schody1310Schody  monolityczne żelbetowe płytowe.131013106. Stolarka okienna i drzwiowa1310Stolarka okienna krosnowa pojedyncza i podwójna. Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe z drewnianymi ościeżnicami. 131013107. Instalacje wewnętrzne1310Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z grzejnikami, SAP, hydrantową. Obecnie instalacje te są użytkowane.131013108. Wykończenie wewnątrz budynku1310Zastosowane są tynki pospolite cementowo - wapienne. 1310Ściany i sufity w budynku otynkowane, częściowo podwieszane z płyt GK. Powierzchnie tynków malowane farbami, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykończone glazurą.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=armatura spłukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna	0
id=6327099	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323010;6323210

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych o śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711000	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711000

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=bateria umywalkowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=160	1612874345
cw=160	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=dwuzłączki mosiężne o śr.wewnętrznej 18 mm	0
id=5312999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5116399	3
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=element montażowy do miski ustępowej	0
id=6323110	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323110

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=grzejniki stalowe płytowe 11/40/60	0
id=6010799	1
jm=kpl.	090
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 242]
ty=R
na=kamieniarze gr.II	0
id=102	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=kamieniarze gr.III	0
id=103	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=kamieniarze gr.IV	0
id=104	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza	0
id=6328699	2
jm=kpl.	090
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328630

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115106

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262604

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262602

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm'	0
id=5644809	1
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=10.5

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm'	0
id=5644805	1
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=12.6

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm'	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm'	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=13.92

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=Miska ustępowa lejowa, wisząca dla niepełnosprawnych 70 cm bez wewnetrznego kołnierza z deska sedesowa dla osób niepełnosprawnych w kontrastowym kolorze	0
id=635060114	3
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=miski ustępowe porcelanowe zawieszane	0
id=6325199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 361]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 360]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 288]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 290]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=murarze gr.IV	0
id=344	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm	0
id=6750143	1
jm=m	040
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=26.4

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=Poręcz ścienna stała w kształcie litery L o śr. 32 mm, dla osób niepełnosparwnych, zestaw montażowy do ściany lekkiej z GK w komplecie, stal czarna	0
id=578050110	3
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=Poręcz uchylna śr. 32 mm dla osób niepełnosparwnych, zestaw montażowy do posadzki, stal czarna	0
id=578050110	3
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 252]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=63.0404

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 163]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 248]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 258]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 259]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 374]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 338]
ty=R
na=Roboczogodzina	0
id=991	3
jm=r-g	149
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 139]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 217]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 239]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 289]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm'	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=12.09

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm'	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=12.54

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=rury miedziane o śr.wewnętrznej 18 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=6.36

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW'	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=2.295

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW śr. 110 mm'	0
id=5631201	1
jm=m	040
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=2.295

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=26.4

[RMS ZEST 348]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=0.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 429]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t'	0
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=47.32	1588589533
cw=47.32	PLN
il=0.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=sedesy	0
id=6328110	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=Sedesy z tworzyw sztucznych w kolorze kontrastowym do ustępu (kolor antracyt, grafit lub ciemny szary)	0
id=6356000	1
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa  sztucznego	0
id=5715900	3
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa  sztucznego'	0
id=5715900	3
jm=szt	020
ce=27.88	1612952574
cw=27.88	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=0.37

[RMS ZEST 321]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=0.2834

[RMS ZEST 387]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=0.0144

[RMS ZEST 391]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=0.016

[RMS ZEST 394]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 425]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=60	1612864657
cw=60	PLN
il=0.009

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m	0
id=6761126	1
jm=m	040
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1.1904

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=Uchwyt dla osób niepełnosprawnych, o średnicy 32 mm naścienny, poziomo-pionowy o wym. 107x67x70 cm, stal czarna	0
id=578040201	3
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Uchwyt do rur PCW fi 110 mm'	0
id=5651305	3
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 50mm'	0
id=5651605	1
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65 mm'	0
id=6600200	1
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 100 mm'	0
id=6600304	1
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=42.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=Umywalka  o wym. 66x57 cm dla osób niepełnosprawnych, profilowana	0
id=635160220	3
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=Umywalka prostokątna o szer. 60 cm porcel. z szafką stojącą	0
id=6351601	1
jm=szt	020
ce=600	1612863167
cw=600	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Uszczelka gumowa pierścien.fi 40-50 mm'	0
id=6810505	3
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=Uszczelka gumowa pierścien.fi 75-110 mm'	0
id=6810506	3
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=18.75

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej	0
id=6361700	3
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej'	0
id=6361700	3
jm=szt	020
ce=8.59	1588589533
cw=8.59	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz. fi25mm	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z syfonem	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6321699

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=złączki mosiężne o śr.wewnętrznej 18 mm	0
id=5315999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026951
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=2.0729

[ELEMENT 1]
na=Roboty sanitarne rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2378
nu=1
cpv=45330000-9
wn=	

[POZYCJA]
id=3046
pd=						1
mpn=1211
na=Demontaż wentylatora sufitowego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=2999
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 280]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3032
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p2+#p5						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 283]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3008
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-01	4-02	0235-01		1
mpn=1211
na=Demontaż pisuaru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.71	0	1,71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 282]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3013
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.69	0	0,69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 282]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3018
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=3.44	0	3,44
np=1
wa=0
wb=0
il=10.32

[RMS 283]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 282]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3067
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-02	4-02	0233-02		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 5]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3072
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-02	4-02	0114-02		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3075
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-08	4-02	0233-08		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 5]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2907
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0516-02	4-02	0516-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego 11/40/60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.33	0	1,33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3995
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0607-02	4-02	0607-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wymiana rur przyłącznych do grzejników c.o. z podłączeniem bocznym o śr.wewnętrznej 18 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2	0	ilość przyłączy	1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=6
wo=6
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.44	0	1,44
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 411]
nz=3.18	0		2	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[RMS 412]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 413]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie
wa=801.92
kn=0	798.54	3.38
id=3302
nu=2
cpv=45332400-7
wn=	

[POZYCJA]
id=3312
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych czasowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0,957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=4104
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	160.8	0.54
cj=161.34
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0,957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
wa=160
wb=160
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0.8
wb=0.8
il=0.8

[RMS 425]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0.54
wb=0.54
il=0.009

[POZYCJA]
id=3317
pd=	KNR	2-15/ 0104-01	2-15/	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych z kompletem poręczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 436]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 435]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 421]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 422]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4116
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05	2-15/GEBERIT	0102-05		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4243
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0202-01	2-15/GEBERIT	0202-01		1
mpn=_1211
na=Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 434]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4119
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 432]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 433]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3330
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		0
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych z kompletem poręczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.96	0	1,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8718

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 423]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 348]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=4109
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		0
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym + szafka stojąca pod umywalkę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	637.7429	2.8392
cj=640.58
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.96	0	1,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8718

[RMS 426]
nz=1	0	1
np=1
wa=600
wb=600
il=1

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1
wa=8.59
wb=8.59
il=1

[RMS 428]
nz=1	0	1
np=1
wa=27.88
wb=27.88
il=1

[RMS 5]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=1.27
wb=1.2729
il=1.2729

[RMS 429]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=2.84
wb=2.8392
il=0.06

[POZYCJA]
id=3865
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.711	0	0,711
np=1
wa=0
wb=0
il=0.711

[RMS 415]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=3870
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlew gospodarczy jednokomorowy z blachy nierdzewnej na ścianie z syfonem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.18	0	2,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 418]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 417]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=3633
nu=3
cpv=45330000-9
wn=	

[POZYCJA]
id=3634
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03 analogia	0-34	0106-03 analogia		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr. 6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
nz=0.0466	0	0,0466
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1184

[RMS 385]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 386]
nz=0.0496	0	0,0496
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1904

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 387]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[POZYCJA]
id=3626
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
nz=0.255	0	0,255
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 382]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 383]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=13.92

[RMS 384]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0384

[POZYCJA]
id=3640
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 388]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3716
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-02	2-15	0135-02		1
mpn=1211
na=Zawory kątowe do umywalki o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.194	0	0,194
np=1
wa=0
wb=0
il=0.776

[RMS 390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 391]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=3721
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0131-03	2-15	0131-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.495	0	0,495
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 394]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3727
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		0
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.299	0	0,299
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2832

[RMS 395]
nz=0.806	0	0,806
np=1
wa=0
wb=0
il=12.09

[RMS 396]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 397]
nz=0.153	0	0,153
np=1
wa=0
wb=0
il=2.295

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 399]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=18.75

[RMS 5]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 348]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=3736
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		0
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.216	0	0,216
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0942

[RMS 400]
nz=0.836	0	0,836
np=1
wa=0
wb=0
il=12.54

[RMS 401]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 402]
nz=0.153	0	0,153
np=1
wa=0
wb=0
il=2.295

[RMS 403]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 404]
nz=1.4	0	1,4
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 5]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 348]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3745
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 405]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3750
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
df 85beb696bd1f0744f63 94b21 ddc