[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
nan=UM - przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	15	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=Dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego
ab=ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
ni=Gmina Miasto Stargard
ai=ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
br=Budowlana
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
cpv=45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO13101310Budynek główny powstał w latach 30-tych XX w. na rozczłonkowanym rzucie: budynek główny ze skrzydłem zachodnim. Znajduje się on w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 (działka nr 448/2, obręb ewidencyjny 0010). Budynek użyteczności publicznej 5-kondygnacyjny z ostatnią kondygnacją - częściowo użytkowanym poddaszu w części południowej. Dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie z wyjątkiem dachu nad częścią środkową (trakt zachodni) budynku głównego i dachów w narożnikach południowych skrzydła zachodniego, które pokryte są papą termozgrzewalną. Obiekt jest podpiwniczony.13101310Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły ceramicznej pełnej ze stropami w różnym układzie: stropami odcinkowymi na belkach stalowych, ceramicznymi lub stalowo-ceramicznymi oraz drewnianymi ze ślepym pułapem.131013101. Ściany1310Ściany zewnętrznej i wewnętrzne murowane z cegły pełnej: przyziemie - mur zewnętrzny gr. 68-70 cm, wewnętrzny 42-53 cm. Na poddaszu ścianki wewnętrzne murowane grubości 25 cm oraz ścianki gr. 12,5 cm z płyty gipsowo-kartonowej GKF gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym wypełnionym wełną mineralną gr. 8 cm. W niektórych pomieszczeniach występują ścianki z elementów drewnianych.131013102. Stropy 1310Nad częścią piwni strop odcinkowy na belkach stalowych z dwuteownika I 240. W pomieszczeniach w środku sklepienia występują dodatkowe belki drewniane o przekroju 13x18 cm. Nad korytarzami wykonano stropy ceramiczne oparte na ścianach lub tropy stalowo-ceramiczne. Występują także stropy drewniane. Na wyższych kondygnacjach spotyka się stropy drewniane ze ślepym pułapem oraz stropy stalowo-ceramiczne. Na części poddasza użytkowego wykonano strop podwieszony ocieplony wełną mineralną na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji dachowej i mocowanych do ścian murowanych.131013103. Stropodach1310Dach wysoki (2 poziomy) drewniany w konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. Więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę i papą na deskowaniu. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej.131013104. Kominy i wentylacja 1310Kominy wykonane jako murowane, otynkowane.131013105. Schody1310Schody  monolityczne żelbetowe płytowe.131013106. Stolarka okienna i drzwiowa1310Stolarka okienna krosnowa pojedyncza i podwójna. Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe z drewnianymi ościeżnicami. 131013107. Instalacje wewnętrzne1310Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z grzejnikami, SAP, hydrantową. Obecnie instalacje te są użytkowane.131013108. Wykończenie wewnątrz budynku1310Zastosowane są tynki pospolite cementowo - wapienne. 1310Ściany i sufity w budynku otynkowane, częściowo podwieszane z płyt GK. Powierzchnie tynków malowane farbami, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykończone glazurą.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=akrylowy preparat gruntujący	0
id=AT24001	3
jm=kg	033
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=20.3395
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk	0
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	0
id=2600105	1
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.1556
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600110

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	0
id=2600120	2
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.0188
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600120

[RMS ZEST 312]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.3814
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43201

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1343799	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=953.478
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=blat zawieszany wraz z mocowaniami	0
id=0000032	3
jm=kpl.	090
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=177.936
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=77.544
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.0363
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=275.6876
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.0393
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600622

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	0
id=2600621	1
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.0934
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600612

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne drewniane łazienkowe przystosowanie dla osób niepełnosprawnych o wymiarach skrzydła 90x215 cm DW1 (wraz z ościeżnicą wg indywidualnego zamówienia oraz dodatkowym pochwytem dla osób niepełnosprawnych montowanym od wewnątrz), klamka lub pochwyt w kontrastowym kolorze do skrzydła drzwiowego, np. jasnoszare drzwi - czarna klamka	0
id=0000012	3
jm=kpl.	090
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=Dozownik mydła w pianie, stal czarna	0
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.0272
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	0
id=1120200	2
jm=kg	033
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122200

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=farba odporna na grzyb i pleśń, którą można myć i szorować	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=17.1984
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1500699;1501599;1507699;1508099

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.322
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.322
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.1233
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740199

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.027
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=6.049
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 242]
ty=R
na=kamieniarze gr.II	0
id=102	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=kamieniarze gr.III	0
id=103	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=kamieniarze gr.IV	0
id=104	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=kit trwale plastyczny	0
id=2302599	2
jm=kg	033
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=1.932
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2302599

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania	0
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=78.7315
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=Kosz na odpadki z pokrywą, stal czarna	0
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Koszt utylizacji - składowania gruzu budowlanego	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=9.77

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=30.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323310

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=39.7536
pr=	0	0	0	1323322

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=14.7379
pr=	0	0	0	1323302

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=kształtowniki stalowe przyścienne profilowane UD-28/27	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=6.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323351

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - dwuteowniki	0
id=1100399	2
jm=kg	033
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=119.448
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1100399

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia)	0
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Lustro w toaletach ogólnodostęnych wklejane z fazą 2 cm	0
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=łączniki wzdłużne lw 60/110	0
id=1324999	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=6.042
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323437

[RMS ZEST 359]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.1043
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	46111

[RMS ZEST 361]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 360]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 288]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 290]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=murarze gr.IV	0
id=344	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=ościeżnice drewniane w ciemniejszym kolorze do skrzydła (np. ciemny szary, antracyt lub gratif)	0
id=2715999	2
jm=m2	050
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=4.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2715999

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.184
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.3093
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 404]
ty=S
na=piła tarczowa z prowadnicą	0
id=at173	3
jm=m-g	148
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=1.2126
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71900

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Płyta gips. karton. gr.12,5mm	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=39.9475

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=płytki okładzinowe podłogowe o wymiarach 30x30 cm w kolorze kontrastowym do ścian, matowe (kolor antracyt, grafit lub ciemny szary), klasa ścieralności V, wodoodporne, antypoślizgowość R10, nierektyfikowane	0
id=2520999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=16.695
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=płytki okładzinowe ścienne gładkie o wymiarach 10x30 cm z połyskiem (odcień kremowy zbliżony do bieli), nierektyfikowane, gatunek G1	0
id=2520999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=51.2442
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2530099

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=16.695
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750800;1750810

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.	0
id=2311507	1
jm=m2	050
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=20.3616

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=Podajnik na papier toaletowy, stal czarna	0
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=Podajnik na ręczniki papierowe automatyczny, stal czarna	0
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=Podajnik na ręczniki papierowe, stal czarna	0
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 252]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=pręt mocujący	0
id=1324999	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=24.168
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323440

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=484.2779

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 163]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 248]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 258]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 259]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 374]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 400]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 418]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 423]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 338]
ty=R
na=Roboczogodzina	0
id=991	3
jm=r-g	149
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=016	3
jm=r-g	149
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 139]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 217]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 239]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 289]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 227]
ty=S
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=7.0344
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza	0
id=1336499	2
jm=m2	050
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=1.782
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1336499

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=szczotka do WC	0
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa	0
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1513250

[RMS ZEST 197]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=4.6411
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=śruba M12 kl. 5.8	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=tablica informacyjna	0
id=0000032	3
jm=kpl.	090
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=tabliczka - oznaczenie toalet	0
id=0000032	3
jm=kpl.	090
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=tarcza diamentowa śr.800 mm	0
id=at17003	3
jm=szt.	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.0439
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3921040

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=70.3154
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903010

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=taśma zbrojąca	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=15.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903499

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=wieszak w 60/100	0
id=1324999	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=24.168
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323463

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.529
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.1018
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 196]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=6.6793
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 320]
ty=S
na=wyciąg budowlany	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.0769

[RMS ZEST 265]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.159
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50	0
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.0548
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899352;2380815

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna m. 15	0
id=2380802	1
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.5373
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899471;2380813

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=22.6464
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=zaprawa tynkarska naprawcza	0
id=2382001DRYV	3
jm=kg	033
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=42.21

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=zaprawa wapienna m. 4	0
id=2380800	1
jm=m3	060
ce=0	1648026675
cw=0	PLN
il=0.0704
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899240;2380800

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=2342
nu=1
cpv=45111300-1
wn=	

[POZYCJA]
id=2758
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=65.458
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=72.198	1	2,10*(5,44*4+(0,83+0,85+0,71)*2+(1,31+1,26)*3+0,13)						
wo=2.032	1	0,85*(0,83+0,85+0,71)						
wo=-8.772	1	-1*(0,66*2,10*2+0,60*2*5) <minus otwory drzwiowe>						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=90.332

[POZYCJA]
id=3338
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0101-03	AT-27	0101-03		1
mpn=1211
na=Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=26.083
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26.083	1	(5,44*2+2,92*2)*(3,57-2,01)						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3899

[POZYCJA]
id=2756
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - pozostałość po kleju
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=65.458
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65.458	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=62.8397

[POZYCJA]
id=3030
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-07	4-01	0354-07		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	3+2 <ościeżnice wewnętrzne>						

[RMS 1]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9

[POZYCJA]
id=3041
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6.443
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.913	1	2,15*(0,10+0,66+0,30+0,66+0,10) <ościeżnica zewnętrzna jako całość>						
wo=2.53	1	1,10*2,30						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3504

[POZYCJA]
id=3024
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0105-04	4-04	0105-04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie ścianek działowych pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=31.128
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37.128	1	3,57*(5,44+(0,83+0,85+0,71)+(1,31+1,26))						
wo=-6	1	-1*(0,60*2*5) <minus otwory drzwiowe wewnętrzne>						

[RMS 1]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8558

[RMS 285]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1556

[RMS 286]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0934

[RMS 287]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9805

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Nadproże stalowe + poszerzenie otworów drzwiowych
wa=0
kn=0	0	0
id=3078
nu=2
cpv=45400000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=3079
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0314-02	4-01	0314-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.336
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.336	1	2,80*0,30*0,20*2 <N-1 dwuteownik INP160>						

[RMS 1]
nz=21.3	0	21,3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1568

[RMS 305]
nz=401	0	401
np=1
wa=0
wb=0
il=134.736

[RMS 306]
nz=108	0	108
np=1
wa=0
wb=0
il=36.288

[RMS 263]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0941

[RMS 308]
nz=0.081	0	0,081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0272

[RMS 309]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0188

[RMS 310]
nz=0.117	0	0,117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0393

[RMS 287]
nz=3.18	0	3,18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0685

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 312]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1546

[RMS 196]
nz=3.48	0	3,48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1693

[POZYCJA]
id=3104
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0314-04	4-01	0314-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm (wraz z wykonaniem otworów w elementach stalowych i skręceniem śrubami)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=5.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	2,70*2						

[RMS 1]
nz=1.62	0	1,62
np=1
wa=0
wb=0
il=8.748

[RMS 305]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=43.2

[RMS 306]
nz=5.18	0	5,18
np=1
wa=0
wb=0
il=27.972

[RMS 263]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0972

[RMS 313]
nz=22.12	0	22,12
np=1
wa=0
wb=0
il=119.448

[RMS 353]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 312]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 196]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[POZYCJA]
id=3113
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0703-03	4-01	0703-03		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	#p8						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 314]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.782

[RMS 315]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3118
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0704-03	4-01	0704-03		1
mpn=_1211
na=Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.24	1	#p8*(0,20*3)						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5876

[RMS 306]
nz=4.1	0	4,1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.284

[RMS 261]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 263]
nz=0.0119	0	0,0119
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0386

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 312]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0648

[RMS 196]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0648

[POZYCJA]
id=3545
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0106-03	AT-17	0106-03		1
mpn=_1211
na=Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.29	1	2,15*0,30*2						

[RMS 1]
nz=8.89	0	8,89
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4681

[RMS 402]
nz=0.034	0	0,034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0439

[RMS 331]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4386

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 404]
nz=0.94	0	0,94
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2126

[POZYCJA]
id=3126
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0331-03	4-01	0331-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.378
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.378	1	0,30*0,30*2,10*2						

[RMS 1]
nz=8.63	0	8,63
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2621

[POZYCJA]
id=3128
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2014	KNR	9-27 0102-06	9-27	0102-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 10 mm - wyrównanie ościeży
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.26	1	0,30*2,10*2						

[RMS 1]
nz=0.436	0	0,436
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5494

[RMS 322]
nz=17.23	0	17,23
np=1
wa=0
wb=0
il=21.7098

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 320]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0391

[RMS 197]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0202

[POZYCJA]
id=3135
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2014	KNR	9-27 0102-07	9-27	0102-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynkowanie wyrównujące podłoże - za każde następne 10 mm nierówności podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.26	1	#p13						

[RMS 1]
nz=0.413	0	0,413
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5204

[RMS 322]
nz=16.27	0	16,27
np=1
wa=0
wb=0
il=20.5002

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 320]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0378

[RMS 197]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0189

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka + sufit
wa=0
kn=0	0	0
id=2755
nu=3
cpv=45111300-1
wn=	

[POZYCJA]
id=2376
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=15.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	8,1+7,8						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=14.628

[POZYCJA]
id=2345
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach i podłogach - pozostałość po kleju
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=15.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	#p15						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=15.264

[POZYCJA]
id=3043
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-01	9-29	0108-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=15.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	8,1+7,8						

[RMS 1]
nz=0.394	0	0,394
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2646

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wywiezienie i utylizacja gruzu
wa=0
kn=0	0	0
id=2446
nu=4
cpv=45111220-6
wn=	

[POZYCJA]
id=2439
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=9.77
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.274	1	(#p1*0,01+#p2*0,015+#p3*0,005+#p5*0,05+#p6*0,15)*1,30						
wo=0.928	1	(#p7+#p12)*1,30						
wo=0.568	1	(#p15*0,01+#p16*0,005+#p17*0,0125)*1,30						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4022

[RMS 227]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.885

[POZYCJA]
id=2442
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=9.77
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=11	

[PRZEDMIAR]
wo=9.77	1	#p18						

[RMS 227]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1494

[POZYCJA]
id=2444
pd=						0
na=Koszt utylizacji - składowania gruzu budowlanego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=9.77
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.77	1	#p19						

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.77

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop
wa=0
kn=0	0	0
id=2998
nu=5
cpv=45400000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=3369
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2010-03	0-14	2010-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=19.392
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.208	1	(2,84+1,27+0,15)*3,57						
wo=4.184	1	0,80*(2,66+2,57) <zabudowa pod urządzenia sanitarne>						

[RMS 1]
nz=2.01696	0	2,5212*0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=39.1129

[RMS 363]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9475

[RMS 364]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7379

[RMS 365]
nz=2.05	0	2,05
np=1
wa=0
wb=0
il=39.7536

[RMS 366]
nz=4.06	0	4,06
np=1
wa=0
wb=0
il=78.7315

[RMS 329]
nz=34	0	34
np=1
wa=0
wb=0
il=659.328

[RMS 358]
nz=0.00196	0	0,00196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.038

[RMS 369]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=20.3616

[RMS 370]
nz=3.626	0	3,626
np=1
wa=0
wb=0
il=70.3154

[RMS 331]
nz=0.00127	0	0,00127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0246

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7757

[RMS 197]
nz=0.0288	0	0,0288
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5585

[POZYCJA]
id=2760
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0101-01	AT-24	0101-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=91.541
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=91.541	1	#p1+#p2						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7312

[POZYCJA]
id=2762
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0101-02	AT-24	0101-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=65.458
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65.458	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2729

[RMS 195]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=16.3645

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0655

[RMS 197]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3092

[POZYCJA]
id=3341
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=26.083
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26.083	1	#p2						

[RMS 1]
nz=0.5729	0	0,5729
np=1
wa=0
wb=0
il=14.943

[RMS 354]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0704

[RMS 355]
nz=0.0206	0	0,0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5373

[RMS 356]
nz=0.0021	0	0,0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0548

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.0378	0	0,0378
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9859

[POZYCJA]
id=3348
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-02	2-02	2009-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=26.083
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26.083	1	#p24						

[RMS 1]
nz=0.2426	0	0,2426
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3277

[RMS 358]
nz=0.00327	0	0,00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0853

[RMS 331]
nz=0.00213	0	0,00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0556

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 359]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1043

[RMS 196]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5217

[RMS 197]
nz=0.0032	0	0,0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0835

[POZYCJA]
id=2768
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-03	AT-22	0204-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=48.804
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35.112	1	2,10*(5,44*2+2,92*2)						
wo=-4.2	1	-(1,0*2,10*2)						
wo=17.892	1	2,10*(2,84+1,27+0,15)*2						

[RMS 1]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=53.1964

[RMS 425]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=51.2442

[RMS 377]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0814

[RMS 378]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=203.0246

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4641

[RMS 197]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4641

[POZYCJA]
id=2812
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=15.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	#p15						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0,55
np=1
wa=0
wb=0
il=8.745

[RMS 261]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

[RMS 262]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0223

[RMS 263]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0795

[RMS 264]
nz=0.0064	0	0,0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1018

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 265]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.159

[POZYCJA]
id=3141
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2012-01	0-14	2012-01		1
mpn=_1211
na=Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=15.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	#p27						

[RMS 1]
nz=2.0135	0	2,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=32.0147

[RMS 323]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=16.695

[RMS 324]
nz=1.9	0	1,9
np=1
wa=0
wb=0
il=30.21

[RMS 325]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[RMS 326]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=6.042

[RMS 327]
nz=1.52	0	1,52
np=1
wa=0
wb=0
il=24.168

[RMS 328]
nz=1.52	0	1,52
np=1
wa=0
wb=0
il=24.168

[RMS 329]
nz=18.5	0	18,5
np=1
wa=0
wb=0
il=294.15

[RMS 262]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9

[RMS 331]
nz=0.00064	0	0,00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.045	0	0,045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7155

[RMS 197]
nz=0.0176	0	0,0176
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2798

[POZYCJA]
id=2807
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami do łazienek powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (farba odporna na grzyb i pleśń, którą można myć i szorować)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=66.403
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=57.883	1	#p24+#p27+#p28						
wo=8.52	1	(3,10-2,10)*(2,84+1,27+0,15)*2						

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0,1756
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6604

[RMS 271]
nz=0.259	0	0,259
np=1
wa=0
wb=0
il=17.1984

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 197]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0199

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=2997
nu=6
cpv=45400000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=2353
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0102-01	AT-24	0102-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=15.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	#p15						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.385

[POZYCJA]
id=2357
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0102-02	AT-24	0102-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=15.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	#p30						

[RMS 1]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.795

[RMS 195]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.975

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0159

[RMS 197]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.318

[POZYCJA]
id=2447
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-03	AT-23	0206-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (matowe, w kolorze kontrastowym do ścian - antracyt, grafit, ciemny szary)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=15.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	#p30						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=12.72

[RMS 426]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=16.695

[RMS 377]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=5.565

[RMS 378]
nz=4.57	0	4,57
np=1
wa=0
wb=0
il=72.663

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.477

[RMS 197]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.477

[ELEMENT 1]
na=Stolarka drzwiowa wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=3508
nu=7
cpv=45420000-7
wn=	

[POZYCJA]
id=3509
pd=						0
na=Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne drewniane DW1 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z ościeżnicą drewnianą oraz dodatkowym pochwytem od strony wewnętrznej1310UWAGA:1310ościeżnica i skrzydło drzwi wykonane w kolorach kontrastowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 434]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3711
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1026-01	2-02	1026-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ościeżnica drewniana wg indywidualnego zamówienia, przyjęto współ. R = 1,5
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.6	1	2,00*2,30						

[RMS 1]
nz=2.325	0	1,55*1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=10.695

[RMS 408]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.322

[RMS 409]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.322

[RMS 410]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 411]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.932

[RMS 412]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.184

[RMS 5]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 436]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.6

[RMS 196]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.046

[RMS 197]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.092

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie: dostawa + montaż
wa=0
kn=0	0	0
id=3507
nu=8
cpv=45400000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=3511
pd=						0
na=Kosz na odpadki z pokrywą
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 433]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3513
pd=						0
na=Lustro w toaletach ogólnodostęnych wklejane z fazą 2 cm - dostawa i montaż
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3515
pd=						0
na=Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia) - dostawa i montaż
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3522
pd=						0
na=Szczotka do WC
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3524
pd=						0
na=Podajnik na ręczniki papierowe do rąk - automatyczny (z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych) - w kontrastowym kolorze w stosunku do płytek na ścianie
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 429]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3526
pd=						0
na=Podajnik na ręczniki papierowe do rąk - ręczny
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3883
pd=						0
na=Podajnik na papier toaletowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 432]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3528
pd=						0
na=Dozownik mydła w pianie - w kontrastowym kolorze w stosunku do płytek na ścianie (w toalecie dla niepełnosprawnych)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3530
pd=						0
na=Automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk - w kontrastowym kolorze w stosunku do okładziny ściennej (w toalecie dla niepełnosprawnych)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3532
pd=						0
na=Blat zawieszany na ścianę
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 396]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3534
pd=						0
na=Tabliczki informujące (standardowe oznaczenie toalety dla niepełnosprawnych + toaleta męska), dostosowanie również dla osób niedowidzących
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3536
pd=						0
na=Tablica informacyjna w formie dotykowej pokazująca układ toalety wraz z wyposażeniem umiejscowiona przed wejściem do toalety dla niepełnosprawnych (opis w języku Braila)13101310Zakres wyceny:13101) przygotowanie produkcji13102) tłumaczenie braila13103) przygotowanie przesyłki13104) materiał - tablica13105) nadruk13106) plan tyflograficzny w formacie A4
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 399]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
9a9adea2fd8b6b6ada7021117a6f1194