[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
nan=Ratusz - przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	15	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=Dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Ratusza Miejskiego
ab=ul. Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard
ni=Gmina Miasto Stargard
ai=ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
br=Sanitarna
nk=	
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO13101310Budynek jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym, IV-kondygnacyjnym. Znajduje się on w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 1 (działka nr 223, obręb ewidencyjny 0011). Budynek pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. Konstrukcja dachu drewniana, wielopoziomowa,, wieszarowa, wsparcia na słupach i stężeniach w układzie kleszczowym tworzącym układ ram poprzecznych. Słupy osadzone na belkach podwalinowych ustawiony na płycie stropowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły ceramicznej pełnej oraz kamienia.131013101. Ściany1310Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane ceglano-kamienne, otynkowane o zmiennej grubości.131013102. Stropy 1310Nad I piętrem zidentyfikowano strop ceramiczny typu Kleina wzmocniony i zbrojony bednarką na belkach stalowych wys. 300 i 220 mm w rozstawie ca. 1,35 m. Na pozostałych kondygnacjach występują stropy ceramiczne, ale nierozpoznane konstrukcyjnie.131013103. Stropodach1310Dach wysoki dwuspadowy o konstrukcji drewnianej wieszarowej, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.131013104. Schody1310Schody kamienne na płycie ceramicznej na belkach stalowych.131013105. Instalacje wewnętrzne1310Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z grzejnikami, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. klimatyzacji, SAP, hydrantową. Obecnie instalacje te są użytkowane.131013106. Wykończenie wewnątrz budynku1310Zastosowane są tynki pospolite cementowo - wapienne. 1310Ściany i sufity w budynku otynkowane, częściowo podwieszane z płyt GK. Powierzchnie tynków malowane farbami, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykończone glazurą i terakotą.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych o śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=dwuzłączki mosiężne o śr.wewnętrznej 18 mm	0
id=5312999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5116399	3
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=grzejniki stalowe płytowe 11/40/60	0
id=6010799	1
jm=kpl.	090
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 242]
ty=R
na=kamieniarze gr.II	0
id=102	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=kamieniarze gr.III	0
id=103	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=kamieniarze gr.IV	0
id=104	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115106

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262604

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm'	0
id=5644809	1
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=10.5

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm'	0
id=5644805	1
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=12.6

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm'	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm'	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=13.92

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=Miska ustępowa lejowa, wisząca dla niepełnosprawnych 70 cm bez wewnętrznego kołnierza	0
id=635060114	3
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 361]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 360]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 288]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 290]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=murarze gr.IV	0
id=344	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm	0
id=6750143	1
jm=m	040
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=26.4

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=pisuary fajansowe	0
id=6350800	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=płuczki samoczynne do pisuarów z blachy stalowej	0
id=6345799	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=Poręcz uchylna śr. 32 mm dla osób niepełnosparwnych, zestaw montażowy do posadzki w komplecie, stal czarna	0
id=578050110	3
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 252]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=48.2506

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 163]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 248]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 258]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 259]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 374]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 338]
ty=R
na=Roboczogodzina	0
id=991	3
jm=r-g	149
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 139]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 217]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 239]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 289]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm'	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=12.09

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm'	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=12.54

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=rury miedziane o śr.wewnętrznej 18 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=8.48

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW'	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=2.295

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW śr. 110 mm'	0
id=5631201	1
jm=m	040
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=2.295

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=rury stalowe ocynkowane typ S	0
id=5064099	1
jm=m	040
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1.5

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=26.4

[RMS ZEST 348]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=0.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=Sedesy z tworzyw sztucznych w kontrastowym kolorze do ściany (kolor antracyt, grafit lub ciemny szary)	0
id=6356000	1
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego fi 25 mm	0
id=6340401	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa  sztucznego	0
id=5715900	3
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 321]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=0.0978

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m	0
id=6761126	1
jm=m	040
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1.1904

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=Uchwyt dla osób niepełnosprawnych, o średnicy 32 mm naścienny, poziomo-pionowy o wym. 107x67x70 cm, stal czarna	0
id=578040201	3
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Uchwyt do rur PCW fi 110 mm'	0
id=5651305	3
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 50mm'	0
id=5651605	1
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65 mm'	0
id=6600200	1
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 100 mm'	0
id=6600304	1
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=42.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=Umywalka  o wym. 66x57 cm dla osób niepełnosprawnych, profilowana	0
id=635160220	3
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Uszczelka gumowa pierścien.fi 40-50 mm'	0
id=6810505	3
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=Uszczelka gumowa pierścien.fi 75-110 mm'	0
id=6810506	3
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=18.75

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej	0
id=6361700	3
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=zawory spłuczkowe do pisuaru	0
id=5713400	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5710501

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz. fi25mm	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=złączki mosiężne o śr.wewnętrznej 18 mm	0
id=5315999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=złączki spłukujące kieliszkowe do pisuarów	0
id=5713499	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5102999	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026489
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty sanitarne rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2378
nu=1
cpv=45330000-9
wn=	

[POZYCJA]
id=2999
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki dla osób niepełnosprawnych (wraz z pochwytami zamontowanymi do ściany)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 280]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3032
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 283]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3018
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu dla niepełnosprawnych z miską fajansową (wraz z pochwytami zamontowanymi do posadzki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.44	0	3,44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 283]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 282]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3067
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-02	4-02	0233-02		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 5]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3072
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-02	4-02	0114-02		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3075
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-08	4-02	0233-08		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 5]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie
wa=0
kn=0	0	0
id=3302
nu=2
cpv=45332400-7
wn=	

[POZYCJA]
id=3312
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych czasowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0,957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=3317
pd=	KNR	2-15/ 0104-01	2-15/	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych z kompletem poręczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 429]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 435]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 432]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3330
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		0
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych z kompletem poręczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.96	0	1,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8718

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 433]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 348]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3989
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0228-06	4-02	0228-06		1
mpn=_1211
na=Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.81	0	3,81
np=1
wa=0
wb=0
il=3.81

[RMS 420]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 421]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 422]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 423]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 425]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 426]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3755
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0607-02	4-02	0607-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wymiana rur przyłącznych do grzejników c.o. z podłączeniem bocznym o śr.wewnętrznej 18 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4	0	ilość przyłączy	1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=8
wo=8
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.44	0	1,44
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 411]
nz=2.12	0		2	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.48

[RMS 412]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 413]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2907
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0516-02	4-02	0516-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego 11/40/60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.33	0	1,33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=3633
nu=3
cpv=45330000-9
wn=	

[POZYCJA]
id=3634
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03 analogia	0-34	0106-03 analogia		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr. 6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
nz=0.0466	0	0,0466
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1184

[RMS 385]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 386]
nz=0.0496	0	0,0496
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1904

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[POZYCJA]
id=3626
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
nz=0.255	0	0,255
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 382]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 383]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=13.92

[RMS 384]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0384

[POZYCJA]
id=3640
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 388]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3716
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-02	2-15	0135-02		1
mpn=1211
na=Zawory kątowe do umywalki o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.194	0	0,194
np=1
wa=0
wb=0
il=0.776

[RMS 390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=3721
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0131-03	2-15	0131-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.495	0	0,495
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 321]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3727
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		0
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.299	0	0,299
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2832

[RMS 395]
nz=0.806	0	0,806
np=1
wa=0
wb=0
il=12.09

[RMS 396]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 397]
nz=0.153	0	0,153
np=1
wa=0
wb=0
il=2.295

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 399]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=18.75

[RMS 5]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 348]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=3736
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		0
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.216	0	0,216
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0942

[RMS 400]
nz=0.836	0	0,836
np=1
wa=0
wb=0
il=12.54

[RMS 401]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 402]
nz=0.153	0	0,153
np=1
wa=0
wb=0
il=2.295

[RMS 403]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 404]
nz=1.4	0	1,4
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 5]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 348]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3745
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 405]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3750
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
2cc3ef6e 19fee 9f650e76948bad0f2