[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
nan=Ratusz - przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	15	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=Dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Ratusza Miejskiego
ab=ul. Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard
ni=Gmina Miasto Stargard
ai=ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
br=Budowlana
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
cpv=45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO13101310Budynek jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym, IV-kondygnacyjnym. Znajduje się on w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 1 (działka nr 223, obręb ewidencyjny 0011). Budynek pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. Konstrukcja dachu drewniana, wielopoziomowa,, wieszarowa, wsparcia na słupach i stężeniach w układzie kleszczowym tworzącym układ ram poprzecznych. Słupy osadzone na belkach podwalinowych ustawiony na płycie stropowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły ceramicznej pełnej oraz kamienia.131013101. Ściany1310Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane ceglano-kamienne, otynkowane o zmiennej grubości.131013102. Stropy 1310Nad I piętrem zidentyfikowano strop ceramiczny typu Kleina wzmocniony i zbrojony bednarką na belkach stalowych wys. 300 i 220 mm w rozstawie ca. 1,35 m. Na pozostałych kondygnacjach występują stropy ceramiczne, ale nierozpoznane konstrukcyjnie.131013103. Stropodach1310Dach wysoki dwuspadowy o konstrukcji drewnianej wieszarowej, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.131013104. Schody1310Schody kamienne na płycie ceramicznej na belkach stalowych.131013105. Instalacje wewnętrzne1310Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z grzejnikami, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. klimatyzacji, SAP, hydrantową. Obecnie instalacje te są użytkowane.131013106. Wykończenie wewnątrz budynku1310Zastosowane są tynki pospolite cementowo - wapienne. 1310Ściany i sufity w budynku otynkowane, częściowo podwieszane z płyt GK. Powierzchnie tynków malowane farbami, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykończone glazurą i terakotą.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=akrylowy preparat gruntujący	0
id=AT24001	3
jm=kg	033
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=11.645
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk	0
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1343799	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0.0629
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=198.0778
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne łazienkowe przystosowanie dla osób niepełnosprawnych o wymiarach istniejącego skrzydła (wraz z ościeżnicą oraz dodatkowym pochwytem dla osób niepełnosprawnych montowanym od wewnątrz)	0
id=0000012	3
jm=kpl.	090
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=Dozownik mydła w pianie, stal czarna	0
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=farba odporna na grzyb i pleśń, którą można myć i szorować	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=7.4074
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1500699;1501599;1507699;1508099

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0.0631
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740199

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299

[RMS ZEST 242]
ty=R
na=kamieniarze gr.II	0
id=102	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=kamieniarze gr.III	0
id=103	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=kamieniarze gr.IV	0
id=104	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania	0
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=8.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=Kosz na odpadki z pokrywą w kontrastowym kolorze do ściany, stal czarna	0
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Koszt utylizacji - składowania gruzu budowlanego	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0.909

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=4.1
pr=	0	0	0	1323322

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=1.52
pr=	0	0	0	1323302

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia)	0
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 359]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0.0724
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	46111

[RMS ZEST 361]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 360]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 288]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 290]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=murarze gr.IV	0
id=344	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0.143
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=Płyta gips. karton. gr.12,5mm	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=4.12

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=płytki okładzinowe podłogowe o wymiarach 30x30 cm w kolorze kontrastowym do ścian, matowe (kolor antracyt, grafit lub ciemny szary), klasa ścieralności V, wodoodporne, antypoślizgowość R10, nierektyfikowane	0
id=2520999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=11.025
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=płytki okładzinowe ścienne gładkie o wymiarach 10x30 cm z połyskiem (odcień kremowy zbliżony do bieli), nierektyfikowane, gatunek G1	0
id=2520999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=37.884
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2530099

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.	0
id=2311507	1
jm=m2	050
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=2.1

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=Podajnik na papier toaletowy, stal czarna (kolor kontrastowy do płytek na ścianach)	0
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=Podajnik na ręczniki papierowe automatyczny, stal czarna (kolor kontrastowy do płytek na ścianach)	0
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 252]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=191.5236

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 163]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 248]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 258]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 259]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 374]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 400]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 423]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 338]
ty=R
na=Roboczogodzina	0
id=991	3
jm=r-g	149
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=016	3
jm=r-g	149
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 139]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 217]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 239]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 289]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 414]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 227]
ty=S
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0.6363
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=szczotka do WC	0
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 197]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=2.4944
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=tablica informacyjnaw formie planu tyflograficznego z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych, zawieszana na ścianie lub umieszczona na stojaku, dopuszczalny format A3 lub A4	0
id=0000032	3
jm=kpl.	090
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=tabliczka - oznaczenie toalet (kontrast w stosunku do skrzydła drzwiowego) z przystosowaniem dla osób niedowidzących	0
id=0000032	3
jm=kpl.	090
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=7.252
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903010

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0.0411
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0.183
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 196]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=1.886
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 320]
ty=S
na=wyciąg budowlany	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0.0813

[RMS ZEST 265]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=0.286
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=16.303
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=zaprawa tynkarska naprawcza	0
id=2382001DRYV	3
jm=kg	033
ce=0	1648026182
cw=0	PLN
il=44.6555

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=2342
nu=1
cpv=45111300-1
wn=	

[POZYCJA]
id=2758
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=36.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=38.253	1	2,05*(2,60*3+1,14*2+2,60+1,91+1,62+0,89+0,69+0,87)						
wo=-2.173	1	-1*(1,03*2,11) <minus otwory drzwiowe>						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=49.7904

[POZYCJA]
id=2756
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - pozostałość po kleju
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=36.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.08	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=34.6368

[POZYCJA]
id=3956
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2015	KNR	9-29 0103-01	9-29	0103-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza (rozbiórka zabudowy ściennej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 5]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Zmiana sposobu otwierania drzwi
wa=0
kn=0	0	0
id=3078
nu=2
cpv=45400000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=3030
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.215
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.215	1	1,03*2,15 <ościeżnica zewnętrzna>						

[RMS 1]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8606

[POZYCJA]
id=3128
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2014	KNR	9-27 0102-06	9-27	0102-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 10 mm - wyrównanie ościeży
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.333
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.333	1	0,25*2,15*2+0,25*1,03						

[RMS 1]
nz=0.436	0	0,436
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5812

[RMS 322]
nz=17.23	0	17,23
np=1
wa=0
wb=0
il=22.9676

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 320]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0413

[RMS 197]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0213

[POZYCJA]
id=3135
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2014	KNR	9-27 0102-07	9-27	0102-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynkowanie wyrównujące podłoże - za każde następne 10 mm nierówności podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.333
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.333	1	#p5						

[RMS 1]
nz=0.413	0	0,413
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5505

[RMS 322]
nz=16.27	0	16,27
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6879

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 320]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 197]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=2755
nu=3
cpv=45111300-1
wn=	

[POZYCJA]
id=2376
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	10,5						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.66

[POZYCJA]
id=2345
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach i podłogach - pozostałość po kleju
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=10.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	#p7						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[ELEMENT 1]
na=Wywiezienie i utylizacja gruzu
wa=0
kn=0	0	0
id=2446
nu=4
cpv=45111220-6
wn=	

[POZYCJA]
id=2439
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.909
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.704	1	(#p1*0,01+#p2*0,005)*1,30						
wo=0.205	1	(#p7*0,01+#p8*0,005)*1,30						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7817

[RMS 227]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4545

[POZYCJA]
id=2442
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.909
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=0.909	1	#p9						

[RMS 227]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1818

[POZYCJA]
id=2444
pd=						0
na=Koszt utylizacji - składowania gruzu budowlanego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.909
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.909	1	#p10						

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.909

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop
wa=0
kn=0	0	0
id=2998
nu=5
cpv=45400000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=3959
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2010-03	0-14	2010-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (wykonanie nowej zabudowy ściennej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.01696	0	2,5212*0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0339

[RMS 416]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 417]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 418]
nz=2.05	0	2,05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 419]
nz=4.06	0	4,06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.12

[RMS 420]
nz=34	0	34
np=1
wa=0
wb=0
il=68

[RMS 358]
nz=0.00196	0	0,00196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0039

[RMS 421]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 422]
nz=3.626	0	3,626
np=1
wa=0
wb=0
il=7.252

[RMS 331]
nz=0.00127	0	0,00127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 197]
nz=0.0288	0	0,0288
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0576

[POZYCJA]
id=2760
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0101-01	AT-24	0101-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=36.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.08	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.412

[POZYCJA]
id=2762
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0101-02	AT-24	0101-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=36.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.08	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.804

[RMS 195]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=9.02

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0361

[RMS 197]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7216

[POZYCJA]
id=3876
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=18.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.1	1	#p17						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=6.697

[RMS 261]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0398

[RMS 262]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0253

[RMS 263]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0905

[RMS 264]
nz=0.0064	0	0,0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1158

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 265]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.181

[POZYCJA]
id=2812
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	#p7						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0,55
np=1
wa=0
wb=0
il=5.775

[RMS 261]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0231

[RMS 262]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0147

[RMS 263]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0525

[RMS 264]
nz=0.0064	0	0,0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0672

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 265]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[POZYCJA]
id=3348
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-02	2-02	2009-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=18.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.1	1	(2,97-2)*(2,60*3+1,14*2+2,60+1,91+1,62+0,89+0,69+0,87) <ściana powyżej okładziny z płytek>						

[RMS 1]
nz=0.2426	0	0,2426
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3911

[RMS 358]
nz=0.00327	0	0,00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0592

[RMS 331]
nz=0.00213	0	0,00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0386

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 359]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0724

[RMS 196]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.362

[RMS 197]
nz=0.0032	0	0,0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0579

[POZYCJA]
id=2768
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-03	AT-22	0204-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=36.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.08	1	#p1						

[RMS 1]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=39.3272

[RMS 425]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=37.884

[RMS 377]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=12.628

[RMS 378]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=150.0928

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0824

[RMS 197]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0824

[POZYCJA]
id=2807
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami do łazienek powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (farba odporna na grzyb i pleśń, którą można myć i szorować)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=28.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28.6	1	#p15+#p16						

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0,1756
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0222

[RMS 271]
nz=0.259	0	0,259
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4074

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 197]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0086

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=2997
nu=6
cpv=45400000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=2353
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0102-01	AT-24	0102-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=10.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	#p7						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[POZYCJA]
id=2357
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0102-02	AT-24	0102-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=10.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	#p20						

[RMS 1]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.525

[RMS 195]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.625

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0105

[RMS 197]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=2447
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-03	AT-23	0206-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=10.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	#p20						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 427]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=11.025

[RMS 377]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=3.675

[RMS 378]
nz=4.57	0	4,57
np=1
wa=0
wb=0
il=47.985

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[RMS 197]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[ELEMENT 1]
na=Stolarka drzwiowa wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=3508
nu=7
cpv=45420000-7
wn=	

[POZYCJA]
id=3509
pd=						0
na=Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z ościeżnicą oraz dodatkowym pochwytem od strony wewnętrznej - kolorostyka dobrana na podstawie istniejącego skrzydła i ościeżnicy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 415]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie: dostawa + montaż
wa=0
kn=0	0	0
id=3507
nu=8
cpv=45400000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=3511
pd=						0
na=Kosz na odpadki z pokrywą
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 428]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3515
pd=						0
na=Lustro w toaletach dla NPS (uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia) - dostawa i montaż
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3522
pd=						0
na=Szczotka do WC
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3524
pd=						0
na=Podajnik na ręczniki papierowe do rąk - automatyczny (z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 429]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4068
pd=						0
na=Podajnik na papier toaletowy (z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3528
pd=						0
na=Dozownik mydła w pianie
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3530
pd=						0
na=Automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3534
pd=						0
na=Tabliczki informujące (standardowe oznaczenie toalety dla niepełnosprawnych + toaleta męska)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 432]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3536
pd=						0
na=Tablica informacyjna w formie dotykowej pokazująca układ toalety wraz z wyposażeniem umiejscowiona przed wejściem do toalety dla niepełnosprawnych (opis w języku Braila)13101310Zakres wyceny:13101) przygotowanie produkcji13102) tłumaczenie braila13103) przygotowanie przesyłki13104) materiał - tablica13105) nadruk13106) plan tyflograficzny w formacie A4 lub A3
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 433]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
d1fb 58dd1ef98 4d7be53a6646fb7 f