[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	19	8	1	15	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=Dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego
ab=ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
ni=GMINA MIASTO STARGARD  
ai=ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
br=Elektryczna
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO13101310Budynek główny powstał w latach 30-tych XX w. na rozczłonkowanym rzucie: budynek główny ze skrzydłem zachodnim. Znajduje się on w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 (działka nr 448/2, obręb ewidencyjny 0010). Budynek użyteczności publicznej 5-kondygnacyjny z ostatnią kondygnacją - częściowo użytkowanym poddaszu w części południowej. Dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie z wyjątkiem dachu nad częścią środkową (trakt zachodni) budynku głównego i dachów w narożnikach południowych skrzydła zachodniego, które pokryte są papą termozgrzewalną. Obiekt jest podpiwniczony.13101310Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły ceramicznej pełnej ze stropami w różnym układzie: stropami odcinkowymi na belkach stalowych, ceramicznymi lub stalowo-ceramicznymi oraz drewnianymi ze ślepym pułapem.131013101. Ściany1310Ściany zewnętrznej i wewnętrzne murowane z cegły pełnej: przyziemie - mur zewnętrzny gr. 68-70 cm, wewnętrzny 42-53 cm. Na poddaszu ścianki wewnętrzne murowane grubości 25 cm oraz ścianki gr. 12,5 cm z płyty gipsowo-kartonowej GKF gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym wypełnionym wełną mineralną gr. 8 cm. W niektórych pomieszczeniach występują ścianki z elementów drewnianych.131013102. Stropy 1310Nad częścią piwni strop odcinkowy na belkach stalowych z dwuteownika I 240. W pomieszczeniach w środku sklepienia występują dodatkowe belki drewniane o przekroju 13x18 cm. Nad korytarzami wykonano stropy ceramiczne oparte na ścianach lub tropy stalowo-ceramiczne. Występują także stropy drewniane. Na wyższych kondygnacjach spotyka się stropy drewniane ze ślepym pułapem oraz stropy stalowo-ceramiczne. Na części poddasza użytkowego wykonano strop podwieszony ocieplony wełną mineralną na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji dachowej i mocowanych do ścian murowanych.131013103. Stropodach1310Dach wysoki (2 poziomy) drewniany w konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. Więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę i papą na deskowaniu. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej.131013104. Kominy i wentylacja 1310Kominy wykonane jako murowane, otynkowane.131013105. Schody1310Schody  monolityczne żelbetowe płytowe.131013106. Stolarka okienna i drzwiowa1310Stolarka okienna krosnowa pojedyncza i podwójna. Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe z drewnianymi ościeżnicami. 131013107. Instalacje wewnętrzne1310Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z grzejnikami, SAP, hydrantową. Obecnie instalacje te są użytkowane.131013108. Wykończenie wewnątrz budynku1310Zastosowane są tynki pospolite cementowo - wapienne. 1310Ściany i sufity w budynku otynkowane, częściowo podwieszane z płyt GK. Powierzchnie tynków malowane farbami, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykończone glazurą.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=wentylator -200 z opóźnionym systemem wyłączenia	0
id=0001	3
jm=	
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=elektryczny podgrzewacz wody 100 dcm3	0
id=001	3
jm=szt	020
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 166]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=1.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze pod podgrzewacze wody	0
id=6108199	2
jm=kg	033
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6108199

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. 160 mm	0
id=6501099	2
jm=m2	050
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=3.72

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. 160 mm	0
id=6501199	2
jm=m2	050
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=2.46

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. 160 mm	0
id=6581199	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=2.46

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. 160 mm	0
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=15.06

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	0
id=6801502	2
jm=kg	033
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=2.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=oprawy do przykręcania LED IP44 - kinkiet	0
id=7304400	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7300999

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=oprawy wstropowe LED IP 44	0
id=7304400	3
jm=szt	020
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=czujka ruchu	0
id=7510599	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7510599

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=łączniki instalacyjne p/t	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=łączniki instalacyjne	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 16A/Z p/t IP44	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=7.14

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=puszki bakelitowe sr. 60mm	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=9.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=bezprzewodowy zestaw przywoławczy do wc	0
id=7573711	1
jm=kpl	090
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=24.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=31.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=kołki kotwiące	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321799

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1648026823
cw=0	PLN
il=82.8649

[RMS ZEST 69]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia - toaleta dla niepełnosprawnych 
wa=0
kn=0	0	0
id=92
nu=1
cpv=45310000-3
wn=	

[POZYCJA]
id=96
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1003-08	4-03	1003-08		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 68]
nz=0.551	0	0,551
np=1
wa=0
wb=0
il=2.755

[POZYCJA]
id=294
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 68]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=2.793

[POZYCJA]
id=260
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 68]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3104

[RMS 139]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 69]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=264
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 68]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.638

[RMS 141]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 69]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=101
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0502-05	5-08	0502-05		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 68]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 113]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 69]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=102
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0504-07	5-08	0504-07		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu oprawy LED IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 68]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 176]
nz=0.33333	0	0,33333
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 178]
nz=0.66666	0	0,66666
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 69]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=106
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 68]
nz=0.109	0	0,109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.327

[RMS 84]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 69]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=107
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0308-04	5-08	0308-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu czujki ruchu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <toaleta dla niepełnosprawnych>						

[RMS 68]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 143]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 69]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=422
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <toaleta ogólnodostępna>						

[RMS 68]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 180]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 69]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=296
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.0957	0	0,0957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8225

[POZYCJA]
id=298
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 68]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.792

[RMS 145]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 69]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=302
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 68]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.316

[RMS 147]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 69]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=306
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-05	5-08	0309-05		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 68]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=1.841

[RMS 149]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 69]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=310
pd=	KNR	5-26 0101-01 analogia	5-26	0101-01 analogia		1
mpn=_1211
na=Montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego - zestaw do wc dla osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 68]
nz=10.8	0	10,8
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 69]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=348
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0150-02	4-02	0150-02		1
mpn=1211
na=Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm3 na nowych wspornikach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 68]
nz=7.67	0	7,67
np=1
wa=0
wb=0
il=15.34

[RMS 159]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 69]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=359
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 68]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=11.88

[RMS 167]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 168]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 169]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 170]
nz=2.51	0	2,51
np=1
wa=0
wb=0
il=15.06

[RMS 165]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 69]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 166]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=368
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0201-01	2-17	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wentylatory  200 mm z  opóźnionym systemem wyłączenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 68]
nz=6.18	0	6,18
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 69]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 166]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=109
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-05	4-03	1205-05		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 68]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=110
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-06	4-03	1205-06		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar skuteczności zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=6
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 68]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=118
pd=		analiza własna		analiza własna		1
mpn=_1211
na=Demontaż starej instalacji elektrycznej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 68]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[SUMA KONTROLNA]
ceba3d327c7b45eb2ba2feea385e939e