[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
nan=Ratusz - przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=Remont toalety w budynku Ratusza Miejskiego
ab=ul. Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard
ni=Gmina Miasto Stargard
ai=ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
br=Budowlana
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
cpv=45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
cpv=45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO13101310Budynek jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym, IV-kondygnacyjnym. Znajduje się on w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 1 (działka nr 223, obręb ewidencyjny 0011). Budynek pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. Konstrukcja dachu drewniana, wielopoziomowa,, wieszarowa, wsparcia na słupach i stężeniach w układzie kleszczowym tworzącym układ ram poprzecznych. Słupy osadzone na belkach podwalinowych ustawiony na płycie stropowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły ceramicznej pełnej oraz kamienia.131013101. Ściany1310Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane ceglano-kamienne, otynkowane o zmiennej grubości.131013102. Stropy 1310Nad I piętrem zidentyfikowano strop ceramiczny typu Kleina wzmocniony i zbrojony bednarką na belkach stalowych wys. 300 i 220 mm w rozstawie ca. 1,35 m. Na pozostałych kondygnacjach występują stropy ceramiczne, ale nierozpoznane konstrukcyjnie.131013103. Stropodach1310Dach wysoki dwuspadowy o konstrukcji drewnianej wieszarowej, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.131013104. Schody1310Schody kamienne na płycie ceramicznej na belkach stalowych.131013105. Instalacje wewnętrzne1310Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z grzejnikami, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. klimatyzacji, SAP, hydrantową. Obecnie instalacje te są użytkowane.131013106. Wykończenie wewnątrz budynku1310Zastosowane są tynki pospolite cementowo - wapienne. 1310Ściany i sufity w budynku otynkowane, częściowo podwieszane z płyt GK. Powierzchnie tynków malowane farbami, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykończone glazurą i terakotą.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=akrylowy preparat gruntujący	0
id=AT24001	3
jm=kg	033
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=10.994
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=armatura spłukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna	0
id=6327099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323010;6323210

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk	0
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna mosiężna chromowana z ruchomą górną wylewką z uchwytem z tworzywa sztucznego	0
id=5710800	1
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711099

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1343799	1
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=108.409
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=cement murarski '15'	0
id=1700200	1
jm=kg	033
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700199;1700399

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.0617
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=187.1759
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=Dostawa i montaż: drzwi HPL do kabin	0
id=0000009	3
jm=kpl	090
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne łazienkowe (wraz z ościeżnicą)	0
id=0000012	3
jm=kpl.	090
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne łazienkowe (wraz z ościeżnicą) - skrzydło o wymiarach 0,80x2,10	0
id=0000012	3
jm=kpl.	090
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=Dozownik mydła w pianie ze stali nierdzewnej	0
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=element montażowy do miski ustępowej	0
id=6323010	1
jm=kpl.	090
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323010

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=farba odporna na grzyb i pleśń, którą można myć i szorować	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=7.2657
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1500699;1501599;1507699;1508099

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.058
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740199

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.0455
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299

[RMS ZEST 242]
ty=R
na=kamieniarze gr.II	0
id=102	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=kamieniarze gr.III	0
id=103	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=kamieniarze gr.IV	0
id=104	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania	0
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=25.8906
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 459]
ty=M
na=kołki kotwiące	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321799

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm	0
id=5613503	2
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	0
id=5613501	2
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5115903	2
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=Kosz na odpadki z pokrywą ze stali nierdzewnej	0
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Koszt utylizacji - składowania gruzu budowlanego	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.857

[RMS ZEST 450]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=13.0729
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323321

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=4.8465
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323301

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=Lustro w toaletach zwykłych	0
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 359]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.0709
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	46111

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=miski ustępowe porcelanowe zawieszane	0
id=6325199	1
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 361]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 448]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 360]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 447]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 288]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 290]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=murarze gr.IV	0
id=344	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=oprawy do przykręcania LED IP44	0
id=7304400	2
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=6.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7300999

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.1403
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 462]
ty=S
na=piła tarczowa z prowadnicą	0
id=at173	3
jm=m-g	148
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.8131
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71900

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=Płyta gips. karton. gr.12,5mm	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=6.5683

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=płytki okładzinowe podłogowe o wymiarach 30x30 cm w kolorze kontrastowym do ścian, matowe (kolor antracyt, grafit lub ciemny szary), klasa ścieralności V, wodoodporne, antypoślizgowość R10, nierektyfikowane	0
id=2520999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=10.8476
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=płytki okładzinowe ścienne gładkie o wymiarach 10x30 cm z połyskiem (odcień kremowy zbliżony do bieli), nierektyfikowane, gatunek G1	0
id=2520999	2
jm=m2	050
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=35.3272
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2530099

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=6.6959
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=Podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej	0
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=Podajnik na ręczniki papierowe automatyczny ze stali nierdzewnej	0
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 252]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=221.4004

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 163]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 248]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 258]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 259]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 374]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 400]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 473]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 338]
ty=R
na=Roboczogodzina	0
id=991	3
jm=r-g	149
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=016	3
jm=r-g	149
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 139]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 217]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 239]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 289]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 414]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 437]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 227]
ty=S
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.5999
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=sedesy	0
id=6328110	1
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	0
id=5712300	1
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=szafka pod zlewozmywak	0
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=szczotka do WC	0
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831830	2
jm=kg	033
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.52

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 197]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=2.4447
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=tabliczka - oznaczenie toalet	0
id=0000032	3
jm=kpl.	090
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=tarcza diamentowa śr.800 mm	0
id=at17003	3
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.0294
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3921040

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=11.5615
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903010

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=umywalki fajansowe prostokątne	0
id=6351399	1
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.3359
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.1795
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 483]
ty=M
na=wsporniki do elementów	0
id=6323060	1
jm=kpl.	090
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323010

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=wsporniki do umywalek porcelanowych z rury stalowej	0
id=6361700	1
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328602

[RMS ZEST 196]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1.8516
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 320]
ty=S
na=wyciąg budowlany	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.1675

[RMS ZEST 265]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=0.2805
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=15.3916
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=zaprawa tynkarska naprawcza	0
id=2382001DRYV	3
jm=kg	033
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=91.991

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=zlewozmywak granitowy dwukomorowy z ociekaczem	0
id=6345199	1
jm=szt.	020
ce=0	1648025988
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 470]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)	0
id=9999999	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane rozbiórkowe - ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=2342
nu=1
cpv=45111300-1
wn=	

[POZYCJA]
id=2758
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=33.645
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37.289	1	2,02*(2,12*2+2,18*2+0,93+1,27+0,40*2+1,50+1,08*3+2,12)						
wo=-3.644	1	-1*(1,00*2,12+0,74*2,06) <minus otwory drzwiowe>						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=46.4301

[POZYCJA]
id=2756
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - pozostałość po kleju
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=33.645
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.645	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=32.2992

[POZYCJA]
id=3956
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2015	KNR	9-29 0103-01	9-29	0103-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza (rozbiórka zabudowy ściennej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6.377
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.377	1	2,14*2,98						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9769

[RMS 5]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4379
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2015	KNR	9-29 0102-01	9-29	0102-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka przedścianek z drewna przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.76	1	2,00*(0,84+0,84+0,20)						

[RMS 1]
nz=0.245	0	0,245
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9212

[RMS 5]
nz=6	0	6
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Zmiana sposobu otwierania drzwi
wa=0
kn=0	0	0
id=3078
nu=2
cpv=45400000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=3030
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.12	1	1,00*2,12 <ościeżnica zewnętrzna>						

[RMS 1]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7808

[POZYCJA]
id=3128
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2014	KNR	9-27 0102-06	9-27	0102-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 10 mm - wyrównanie ościeży
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.572
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.572	1	0,30*2,12*2+0,30*1,00						

[RMS 1]
nz=0.436	0	0,436
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6854

[RMS 322]
nz=17.23	0	17,23
np=1
wa=0
wb=0
il=27.0856

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 320]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0487

[RMS 197]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[POZYCJA]
id=3135
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2014	KNR	9-27 0102-07	9-27	0102-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynkowanie wyrównujące podłoże - za każde następne 10 mm nierówności podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.572
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.572	1	#p6						

[RMS 1]
nz=0.413	0	0,413
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6492

[RMS 322]
nz=16.27	0	16,27
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5764

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 320]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0472

[RMS 197]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0236

[ELEMENT 1]
na=Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
wa=0
kn=0	0	0
id=4352
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=4353
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-07	4-01	0354-07		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[POZYCJA]
id=4375
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0101-03	AT-27	0101-03		1
mpn=1211
na=Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - skucie tynku celem ustalenia szerokości oparcia istniejącego nadproża drzwiowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	0,30*0,40						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0432

[POZYCJA]
id=4355
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0106-03	AT-17	0106-03		1
mpn=_1211
na=Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.865
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.865	1	2,06*0,21*2						

[RMS 1]
nz=8.89	0	8,89
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6899

[RMS 461]
nz=0.034	0	0,034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0294

[RMS 331]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2941

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 462]
nz=0.94	0	0,94
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8131

[POZYCJA]
id=4361
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0331-03	4-01	0331-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie obustronne otworu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.074
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.074	1	2,06*0,21*0,05+2,06*0,21*0,12						

[RMS 1]
nz=8.63	0	8,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6386

[POZYCJA]
id=4363
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2014	KNR	9-27 0102-06	9-27	0102-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 10 mm - wyrównanie ościeży
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1.174
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.054	1	2,06*0,21*2+0,90*0,21						
wo=0.12	1	#p9						

[RMS 1]
nz=0.436	0	0,436
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5119

[RMS 322]
nz=17.23	0	17,23
np=1
wa=0
wb=0
il=20.228

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 320]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0364

[RMS 197]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0188

[POZYCJA]
id=4369
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2014	KNR	9-27 0102-07	9-27	0102-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynkowanie wyrównujące podłoże - za każde następne 10 mm nierówności podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.174
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.174	1	#p12						

[RMS 1]
nz=0.413	0	0,413
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4849

[RMS 322]
nz=16.27	0	16,27
np=1
wa=0
wb=0
il=19.101

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 320]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0352

[RMS 197]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0176

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane rozbiórkowe - posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=2755
nu=4
cpv=45111300-1
wn=	

[POZYCJA]
id=2376
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10.331
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.331	1	2,12*2,18+2,12*2,41+1,50*0,40						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5045

[POZYCJA]
id=2345
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach i podłogach - pozostałość po kleju
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=10.331
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.331	1	#p14						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9178

[ELEMENT 1]
na=Wywiezienie i utylizacja gruzu
wa=0
kn=0	0	0
id=2446
nu=5
cpv=45111220-6
wn=	

[POZYCJA]
id=2439
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.857
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.656	1	(#p1*0,01+#p2*0,005)*1,30						
wo=0.201	1	(#p14*0,01+#p15*0,005)*1,30						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.737

[RMS 227]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4285

[POZYCJA]
id=2442
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.857
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=0.857	1	#p16						

[RMS 227]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1714

[POZYCJA]
id=2444
pd=						0
na=Koszt utylizacji - składowania gruzu budowlanego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.857
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.857	1	#p17						

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.857

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane wykończeniowe - ściany + strop
wa=0
kn=0	0	0
id=2998
nu=6
cpv=45400000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=3959
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2010-07	0-14	2010-07		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=6.377
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.377	1	#p3						

[RMS 1]
nz=1.5078	0	1,5078
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6152

[RMS 416]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5683

[RMS 449]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8465

[RMS 450]
nz=2.05	0	2,05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0728

[RMS 419]
nz=4.06	0	4,06
np=1
wa=0
wb=0
il=25.8906

[RMS 420]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0
il=108.409

[RMS 262]
nz=0.00098	0	0,00098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 451]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6959

[RMS 422]
nz=1.813	0	1,813
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5615

[RMS 331]
nz=0.00064	0	0,00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.021	0	0,021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1339

[RMS 197]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0957

[POZYCJA]
id=2760
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0101-01	AT-24	0101-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=33.645
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.645	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0468

[POZYCJA]
id=2762
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0101-02	AT-24	0101-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=33.645
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.645	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6823

[RMS 195]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4113

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[RMS 197]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6729

[POZYCJA]
id=3876
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=17.722
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.722	1	#p24						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5571

[RMS 261]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.039

[RMS 262]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0248

[RMS 263]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0886

[RMS 264]
nz=0.0064	0	0,0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1134

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 265]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1772

[POZYCJA]
id=2812
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=10.331
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.331	1	#p14						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0,55
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6821

[RMS 261]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0227

[RMS 262]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0145

[RMS 263]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0517

[RMS 264]
nz=0.0064	0	0,0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0661

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 265]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1033

[POZYCJA]
id=3348
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-02	2-02	2009-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=17.722
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.722	1	(2,98-2,02)*(2,12*2+2,18*2+0,93+1,27+0,40*2+1,50+1,08*3+2,12) <ściana powyżej okładziny z płytek>						

[RMS 1]
nz=0.2426	0	0,2426
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2994

[RMS 358]
nz=0.00327	0	0,00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.058

[RMS 331]
nz=0.00213	0	0,00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0377

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 359]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0709

[RMS 196]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3544

[RMS 197]
nz=0.0032	0	0,0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0567

[POZYCJA]
id=2768
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-03	AT-22	0204-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=33.645
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.645	1	#p1						

[RMS 1]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=36.6731

[RMS 478]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=35.3273

[RMS 377]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7758

[RMS 378]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=139.9632

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0094

[RMS 197]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0094

[POZYCJA]
id=2807
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami do łazienek powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (farba odporna na grzyb i pleśń, którą można myć i szorować)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=28.053
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28.053	1	#p22+#p23						

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0,1756
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9261

[RMS 271]
nz=0.259	0	0,259
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2657

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 197]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane wykończeniowe - posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=2997
nu=7
cpv=45400000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=2353
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0102-01	AT-24	0102-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=10.331
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.331	1	#p14						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5497

[POZYCJA]
id=2357
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-24 0102-02	AT-24	0102-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=10.331
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.331	1	#p27						

[RMS 1]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5165

[RMS 195]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5827

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0103

[RMS 197]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2066

[POZYCJA]
id=2447
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-03	AT-23	0206-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=10.331
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.331	1	#p27						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2648

[RMS 479]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8476

[RMS 377]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6158

[RMS 378]
nz=4.57	0	4,57
np=1
wa=0
wb=0
il=47.2127

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 196]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3099

[RMS 197]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3099

[ELEMENT 1]
na=Stolarka drzwiowa wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=3508
nu=8
cpv=45420000-7
wn=	

[POZYCJA]
id=3509
pd=						0
na=Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne z ościeżnicą - skrzydło o wymiarach 0,90*2,10
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 423]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4377
pd=						0
na=Dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne z ościeżnicą - skrzydło o wymiarach 0,80*2,10
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 468]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4537
pd=						0
na=Dostawa i montaż: drzwi HPL do kabin
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 471]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 470]
nz=0.7	0	0,7
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie: dostawa + montaż
wa=0
kn=0	0	0
id=3507
nu=9
cpv=45400000-1
wn=	

[POZYCJA]
id=3511
pd=						0
na=Kosz na odpadki z pokrywą
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 480]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3515
pd=						0
na=Lustro - dostawa i montaż
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3522
pd=						0
na=Szczotka do WC
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3524
pd=						0
na=Podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 482]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4708
pd=						0
na=Podajnik na ręczniki papierowe do rąk
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 481]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3528
pd=						0
na=Dozownik mydła w pianie
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3530
pd=						0
na=Automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4054
pd=						0
na=Szafka stojąca pod zlewozmywak
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=B-02.04.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 425]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3534
pd=						0
na=Tabliczki informujące (standardowe oznaczenie toalety)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie: część sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=4149
nu=10
cpv=45332400-7
wn=	

[POZYCJA]
id=4160
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-04	4-02	0234-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 430]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 432]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4207
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-08	4-02	0234-08		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=3.44	0	3,44
np=1
wa=0
wb=0
il=6.88

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 458]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 432]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4150
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0121-01	4-02	0121-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 426]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4154
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0219-02	4-02	0219-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.78	0	2,78
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 428]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 429]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4166
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-05	2-15	0220-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż zlewozmywaka granitowego dwukomorowego z ociekaczem na szafce
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.4	0	1,4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.337

[RMS 438]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 432]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 435]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 436]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 5]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 437]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=4177
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-05	2-15/GEBERIT	0101-05		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 475]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 483]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4174
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0202-01	2-15/GEBERIT	0202-01		1
mpn=_1211
na=Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 439]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4203
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 456]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 457]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie: część elektryczna
wa=0
kn=0	0	0
id=4213
nu=11
cpv=45310000-3
wn=	

[POZYCJA]
id=4214
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0502-05	5-08	0502-05		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 459]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4218
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0504-07	5-08	0504-07		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED IP 44 - kinkiet nastropowy LED
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 460]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
7cfd2b9cf3d55996cfe6 9635ed167fc