Kosztorys OFERTOWY	
(wyceniony przedmiar robót)	
 	
Na wykonanie	Przebudowa drogi gminnej nr 420604W Zarzetka-dr.gminna nr420603W (Wilczogęby) w miejscowości Wilczogęby	

Kody CPV:	45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych	
 	 	
Lokalizacja obiektu	07-140 Wilczogęby, gm. Sadowne	

 	 	
Zamawiający (inwestor): Wójt Gminy Sadowne	
Adres: 07-140 Sadowne, ul. Kościuszki 3	
 	
Wykonawca robót (oferent): 	
Adres:  , 	
 	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:		 	
Cena kosztorysowa robót:		(brutto)	
Słownie:		 	
 	 	 	
Poziom cen:	 	

 	 	 	 	 	
 	Sporządził	 	Sprawdził	 	
 	 	 	 	 	
 	................................	 	................................	 	
 	(imię i nazwisko)	 	(imię i nazwisko)	 	
 	 	 	 	 	
Daty:	................................	 	................................	 	
 	 	 	 	 	
Podpisy:	................................	 	................................	 	
	
	1	SeKo Smart 16.2.2.1	

Formularz oferty	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7		
1		ROBOTY PRYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01	ROBOTY POMIAROWE						
1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	   0,680				
1.2	D-01.02.02	USUNIĘCIE HUMUSU						
1.2.1		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania na etapie robót wykończeniowych	m3	   408,000				
1.3	D-01.03.01	USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, ZAROŚLI, PNI						
1.3.1		Karczowanie krzaków, podszycia i zarośli z zrębkowaniem pozostałości po karczunku oraz wywozem	ha	   0,030				
1.3.2		Karczowanie pni drzew wraz z odwozem	szt.	   57,000				
1.4	D.01.03.02	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.4.1		Rozebranie przepustu. Części przelotowe do przekazania Zamawiającemu	m	   9,000				
2		ROBOTY ZIEMNE						
2.1	D-02.01.01	WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH						
2.1.1		Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II	m3	   97,960				
2.1.2		Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV pod konstrukcję jezdni, kształtowanie nasypu, profilowanie skarp, rowów, wykonanie przyczółków, ław przepustu z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m3	  1 919,641				
2.2	D-02.03.01	NASYPY						
2.2.1		Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami z dokopu wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	   304,210				
3		PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA						
3.1	D-04.01.01	PROFILOWANIE						
3.1.1		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża w gruntach kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	  4 400,790				
3.1.2		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża w gruntach kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów asfaltowych do nieruchomości	m2	   416,910				
4		ULEPSZONE PODŁOŻE						
4.1	D-04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE JEZDNI						
4.1.1		Ulepszenie podłoża piaszczystego jezdni w korycie drogi, wytrzymałość Rm 2,5-5 MPa, pielęgnacja podłoża przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	  4 510,006				
5		PODBUDOWA						
5.1	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO						
5.1.1		Wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	  4 222,089				
5.1.2		Wykonanie podbudowy zjazdów asfaltowych do nieruchomości z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	   404,030				
6		NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO						
6.1	D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
6.1.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie, Podbudowa zjazdów asfaltowych	m2	   404,030				
6.1.2		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową. Podbudowa zjazdów asfaltowych	m2	   404,030				
6.1.3		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie, Podbudowa jezdni	m2	  4 222,089				
		
	2	SeKo Smart 16.2.2.1	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7		
6.1.4		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową. Podbudowa jezdni	m2	  4 222,089				
6.1.5		Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie. Warstwa wiążąca jezdni	m2	  3 907,515				
6.1.6		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową. Warstwa wiążąca jezdni	m2	  3 907,515				
6.2	D-05.03.05b	WARSTWA WIĄŻĄCA						
6.2.1		Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70, gr 5 cm, KR 1-2	m2	  3 907,515				
6.3	D-05.03.05a	WARSTWA ŚCIERALNA						
6.3.1		Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70, gr. 4 cm, KR 1-2	m2	  3 758,460				
6.3.2		Nawierzchnia zjazdów asfaltowych do nieruchomości  z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70, gr. 4 cm, KR 1-2	m2	   339,680				
7		ODWODNIENIE KORPUSU DROGI						
7.1	D.03.01.03	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI						
7.1.1		Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur PEHD spiralnie karbowanych o średnicy wew. 50 cm, na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (klasy C90/3), gr. 20 cm, podsypce z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 15 cm oraz z zasypką z kruszywa o ciągłym uziarnieniu. Rury o klasie sztywności obwodowej SN8	m	   144,000				
7.2	D.03.01.03	PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI						
7.2.1		Wykonanie części przelotowych z rur żelbetowych o średnicy wewnętrznej 100 cm, rury z kielichem i uszczelką, klasa betonu co najmniej C35/40, kl. rur "B", zaizolowane 2 x powłoką bitumiczną typu cienkiego. Przepust w km 0+234,25	m	   9,500				
7.2.2		Wykonanie ławy pod rurami przepustu z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, o klasie wytrzymałości na ściskanie Rm=5,0 MPa, gr. 35 cm. Mieszanka wytworzona w betoniarni	m2	   14,313				
7.2.3		Wykonanie ławy pod ściankami przepustu z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, o klasie wytrzymałości na ściskanie Rm=5,0 MPa, gr. 17 cm. Mieszanka wytworzona w betoniarni	m2	   6,240				
7.2.4		Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 100 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem. Stal BSt500s G=823,0 kg	m3	   12,004				
7.2.5		Wykonanie zasypki rur przepustu z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wraz z zagęszczaniem poszczególnych warstw	m3	   35,083				
8		OZNAKOWANIE PIONOWE						
8.1	D-07.02.01	USTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH						
8.1.1		Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	   9,000				
8.1.2		Montaż znaku A-30. Znak mały, folia drugiej generacji	szt.	   1,000				
8.1.3		Montaż tabliczki T-0 "Koniec nawierzchni twardej", folia drugiej generacji - pod znakiem A-30	szt.	   1,000				
8.1.4		Montaż znaku D-1. Znak mały, folia drugiej generacji	szt.	   2,000				
8.1.5		Montaż znaku A-7. Znak średni, folia drugiej generacji	szt.	   2,000				
8.1.6		Montaż znaku A-18b. Znak mały, folia drugiej generacji	szt.	   4,000				
8.1.7		Montaż tabliczki T-1 "150 m", folia drugiej generacji - pod znakiem A-7	szt.	   1,000				
8.1.8		Montaż tabliczki T-2 "1,0 km", folia drugiej generacji - pod znakiem A-18b	szt.	   2,000				
8.1.9		Montaż tabliczki T-3 "Koniec", folia drugiej generacji - pod znakiem A-18b	szt.	   2,000				
		
	3	SeKo Smart 16.2.2.1	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7		
9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
9.1	D-05.01.03	WYKONANIE POBOCZY						
9.1.1		Wykonanie poboczy jezdni i zjazdów asfaltowych do dróg gminnych (zjazdy z tarczy skrzyżowania) z kruszywa łamanego 0- 31,5 mm, kruszywo klasy C50/30, gr. 10 cm	m2	  1 271,590				
9.1.2		Wykonanie poboczy zjazdów asfaltowych do nieruchomości z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, kruszywo klasy C50/30, gr. 10 cm	m2	   135,564				
9.2	D-06.01.01	UMOCNIENIE SKARP						
9.2.1		Umocnienie skarp i dna wlotu i wylotu przepustów kamieniem narzutowym na zaprawie cementowej	m2	   292,782				
9.2.2		Umocnienie skarp płytą ażurową, gr. 10 cm na zaprawie cementowej C8/10	m2	   50,840				
9.2.3		Humusowanie z obsianiem o grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej - humus zgromadzony na odkładzie)	m2	  4 080,000				
10		PIELĘGNACJA ZIELENI						
10.1	D-09.01.02	PIELĘGNACJA DRZEW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH FORM PIENNYCH						
10.1.1		Pielęgnacja koron drzew w zakresie usunięcia gałęzi i konarów wchodzących w skrajnię drogi oraz suchych elementów korony (obmiar: korona drzewa)	szt.	   35,000				
11		BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO						
11.1	T-05.02.07	STUDNIE KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO						
11.1.1		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III. Studnie klasy C250, pokrywy klasy C250	szt.	   7,000				
11.2	T-05.02.07	MAGISTRALA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO						
11.2.1		Budowa kanału technologicznego 1x fi 110 DVK(H); 3xHDPE 40/3,7; 1xpakiet mikrorurek 7*10x1,0 rury z zatyczkami, taśmą ostrzegawczą i kablem sygnalizacyjnym XzTKMXpw 2x2,08 wraz z puszkami hermetycznymi PK-4.	m	   699,150				
11.2.2		Montaż złączy skręcanych mikrorurek w studniach	szt.	   35,000				
11.2.3		Montaż złączy skręcanych rur polietylenowych HDPE śr .40 mm w studniach	szt.	   15,000				
11.2.4		Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury średnicy 40 mm w zwojach (2 szt.). Wciąganie rur OPTO i pakietu mikrorurek w rury osłonowe	m	   115,400				
11.2.5		Budowa obiektów podziemnych z rur DVK 160(H) pod drogami i ulicami w gruncie kat. III, 1 warstwa ciągu, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu	m	   115,400				
11.2.6		Próba szczelności kanału technologicznego	szt.	   1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:		
	Wartość końcowa:		
	
	4	SeKo Smart 16.2.2.1