Sygnatura sprawy IM.271.11.2023

**Załącznik nr 1.1 do SWZ**

**Specyfikacja techniczna fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1osoby na wózku inwalidzkim**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1)** | | **Spełnienie wymogu przez Wykonawcę** | | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| Lp. | 1 | TAK | NIE |  |
| 1 | Fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż 2022r. |  |  |  |
| 2 | Pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. |  |  |  |
| 3 | Rozstaw osi min. 3000 mm |  |  |  |
| 4 | Lakier akrylowy |  |  |  |
| 5 | Silnik o mocy nie mniejszej niż 130KM |  |  |  |
| 6 | norma min. EURO 6 |  |  |  |
| 7 | Oryginalny minivan 9 osobowe (8 + kierowca) |  |  |  |
| 8 | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| 9 | Wysokość całkowita |  |  |  |
| **Z wyposażeniem** | | | | |
| 1 | Immobiliser |  |  |  |
| 2 | centralny zamek |  |  |  |
| 3 | autoalarm |  |  |  |
| 4 | wspomaganie układu kierowniczego, |  |  |  |
| 5 | izolacja dźwiękowo-termiczna, |  |  |  |
| 6 | układ hamulcowy z ABS, |  |  |  |
| 7 | Systemy kontroli trakcji |  |  |  |
|  | systemy kontroli trakcji : układ EDS lub równoważny |  |  |  |
|  | systemy kontroli trakcji : układ ASR lub równoważny |  |  |  |
|  | systemy kontroli trakcji : układ MSR lub równoważny |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |
| 8 | systemy kontroli trakcji : układ ESP lub równoważny |  |  |  |
| 11 | niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem |  |  |  |
| 12 | napęd na koła przednie lub tylne, |  |  |  |
| 13 | lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie |  |  |  |
| 14 | Skrzynia biegów 5-6 biegowa mechaniczna/automatyczna |  |  |  |
| 15 | hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu/ lub zwykłe tył |  |  |  |
| 16 | poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |  |  |
| 17 | pasy bezpieczeństwa z napinaczami dlakierowcy i pasażera |  |  |  |
| 18 | zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |  |  |
| 19 | regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |  |
| ~~20~~ | ~~zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy~~ |  |  |  |
| 21 | całkowite przeszklenie pojazdu, szyby oryginalnie dodatkowo przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej |  |  |  |
| 22 | wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem |  |  |  |
| 23 | przesuwne prawe drzwi boczne ~~z funkcją wspomagania domykania~~ |  |  |  |
| 24 | tapicerka wewnętrzna materiałowa odporna na zabrudzenia łatwo zmywalna |  |  |  |
| 25 | czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy |  |  |  |
| 26 | uchwyt z prawej strony ułatwiająca wejście do przedziału pasażerskiego |  |  |  |
| 27 | oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 28 | klimatyzacja min półautomatyczna z nawiewami ~~w suficie w przedziale pasażerskiej~~ w przestrzeni pasażerskiej |  |  |  |
| 29 | drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski |  |  |  |
| 30 | elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |  |  |
| 31 | fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami |  |  |  |
| 32 | podwójny prawy fotel pasażera w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 33 | wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe |  |  |  |
| 34 | światła do jazdy dziennej włączane automatycznie |  |  |  |
| 35 | zbiornik na paliwo min. 70l |  |  |  |
| 36 | komplet felg stalowych z oponami zimowymi |  |  |  |
| 37 | komplet felg aluminiowych na oponach letnich |  |  |  |
| 38 | koło zapasowe |  |  |  |
| 39 | tylne drzwi z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem/ tylna klapa z szybą ogrzewaną bez wycieraczki i spryskiwaczy |  |  |  |
| 40 | fabryczny czujnik parkowania z tyłu |  |  |  |
| 41 | reflektory przeciwmgielne z przodu |  |  |  |
| 42 | lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu |  |  |  |
| 43 | trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu |  |  |  |
| 44 | dywaniki gumowe w przedziale kierowcy i przedziale pasażerskim |  |  |  |
| 45 | fabryczne radio z min. 2 głośnikami ~~z portami~~ ~~USB/SD/AUX-IN i~~ zestaw głośnomówiący |  |  |  |
| 46 | Wyposażenie w tzw. Pakiet obowiązkowy: gaśnica, trójkąt, apteczka, fartuchy przeciwbłotne |  |  |  |
| 47 | Stopień przy drzwiach prawych bocznych przesuwnych |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku** | |  |  |  |
| 1 | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu/ fotele pojedyncze w drugim i trzecim rzędzie; |  |  |  |
| 2 | Drugi i trzeci rząd siedzeń montowany na szybkozłączkach w celu szybkiego demontażu |  |  |  |
| 3 | Liczba miejsc w wersji z wózkiem inwalidzkim – 1 wózek + 6 – 7 miejsc (łącznie z kierowcą)/ |  |  |  |
| 4 | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |  |  |  |
| 5 | Schowek – miejsce (pojemnik na pasy) |  |  |  |
| 6 | Szyny wzdłuż przedziału pasażerskiego mocujące 1 wózek inwalidzki w podłodze pojazdu |  |  |  |
| 7 | Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn |  |  |  |
| 8 | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim |  |  |  |
| 9 | Najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiająca wprowadzenie wózka do pojazdu |  |  |  |
| 10 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych) |  |  |  |
| **Minimalne warunki gwarancji:** | | | | |
| 1 | **min. 24 miesiące** na gwarancję mechaniczną |  |  |  |
| 2 | **min. 24 miesiące** na powłokę lakierniczą |  |  |  |
| 3 | **min. 72 miesiące**  na perforację elementów nadwozia |  |  |  |
| **Wymagany termin realizacji: maksymalnie 6 miesięcy od podpisania umowy** | | | | |

**UWAGI:**

**(1). Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.**

**………………………………**

Podpis Wykonawcy