[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.56
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	7	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR ROBÓT
nb=Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy na przedszkole wraz z przebudową i rozbudową o wewnętrzną windę osobową
ab=62-045 Pniewy, ul. Strzelecka 11a, działki nr ewid. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566, 604/1, 605/3, 605/4, 607
ni=Gmina Pniewy
ai=62-045 Pniewy, ul. Dworcowa 37
br=INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
dt=12.2023	0
cpv=45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
cpv=45310000-3	INSTALACJE TELETECHNICZNE
cpv=45314320-0	Instalacja sieci strukturalnej
cpv=45312100-8	Instalacja sygnalizacji pożaru
cpv=45312200-9	Instalacja przyzywowa
cpv=45312100-8	Oddymianie klatki schodowej
cpv=45214100-1	Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
pcn=4/2023

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Załącznik nr 1 - Założenia wyjściowe  do kosztorysowania1310131013101. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o podstawy KNNR i KNR131013102. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.131013103. Podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:1310- Dokumentacja projektowa1310- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz   planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.131013104. Ceny jednostkowe robót ustalono na podstawie kalkulacji szczegółowych.Kosztorys szczegółowy  opracowano na podstawie następujących danych:1310- Narzut kosztów pośrednich w wysokości 70% (liczone od R i S)1310- Narzut zysku w wysokosci 20% (liczony od R i S) 1310- Cena robocizny w wysokości 31,50 zł/r-g (bez narzutów)1310- Ceny materiałów wg  średnich danych ORGBUD IV kw 2023r. z kosztami zakupu, na podstawie aktualnych cenników katalogowych producentów lub uzyskanych informacji własnych z uwzględnieniem kosztów zakupu Kz=7%1310- Ceny sprzętu wg danych ORGBUD IV kw 2023r.1310- Zysk liczono od R+Kp(R)+S+Kp(S)131013105. Dane dotyczące robót przygotowawczych:1310- roboty rozbiórkowe: wywóz materiałów z demontaży na wysypisko na odległość 16km wraz z opłatą wysypiskową1310- roboty ziemne: nie dotyczy 1310- inne wyżej niewymienione: nie dotyczy131013106. Dane dotyczące technologii wykonania robót nieokreślonych dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót: wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania robót zostały okeślone w projekcie i STWiOR131013101310Załącznik nr 2 - Charakterystyka obiektu/robót:13101310Charakterystyka robót:13101310Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski instalacji elektrycznych i teletechnicznych, dla zadania: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy na przedszkole wraz z przebudową i rozbudową o wewnętrzną windę osobową, 62-045 Pniewy, ul. Strzelecka 11a, działki nr ewid. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566, 604/1, 605/3, 605/4, 60713101310Zakres opracowania:1310- /WLZ/ wewnętrzne linie zasilające  1310- rozdzielnice piętrowe1310- instalacja oświetlenia 1310- instalacja gniazd wtyczkowych 1310- instalacja okablowania strukturalnego1310- instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej1310- instalacja przyzywowa1310- połączenia wyrównawcze1310- ochrona przeciwprzepięciowa1310- ochrona przeciwporażeniowa1310- instalacja uziemiającą i odgromowa131013101310131013101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=20	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1664]
ty=M
na=Akumulator 12V, 24Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1662]
ty=M
na=Centrala  SSPoż typu POLON ALFA 4900  IP30  -  (wym. obudowy 536x492x218)	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1639]
ty=M
na=Centrala oddymiania MCR 9705 z kompletem akumulatorów	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30 KM] (1)	0
id=39114	1
jm=m-g	148
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=1.826

[RMS ZEST 1572]
ty=M
na=Czujka ruchu 360st	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 1573]
ty=M
na=Czujka ruchu korytarzowa	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 1613]
ty=M
na=Czujka wielosensorowa DUT 6046	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55

[RMS ZEST 1642]
ty=M
na=Czujnik pogodowy deszczu i wiatru P054	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1644]
ty=M
na=Elektrorygiel	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1592]
ty=M
na=Gniazdo czujki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55

[RMS ZEST 1081]
ty=M
na=Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 kat.6	0
id=7554999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.14

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramką pojedynczą	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.26

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t 2x2P+Z 16A/230V IP44 z ramką podwójną	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 1555]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1565]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YKY 5x 6;   0,6/1 kV	0
id=7970191	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.8

[RMS ZEST 1566]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YKY 5x16;   0,6/1 kV	0
id=7970193	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=102.96

[RMS ZEST 1568]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YKY 5x35;   0,6/1 kV	0
id=7970195	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=105.04

[RMS ZEST 953]
ty=M
na=Kabel okablowania strukturalnego UTP kat.6	0
id=8020124	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=462

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Kołki kotwiące	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=272

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,6 mm	0
id=8990402	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=632.75

[RMS ZEST 1557]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza do koryt K100H50 (wspornik+mocowanie)	0
id=8340799	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=86

[RMS ZEST 1558]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza do koryt K200H50 (wspornik+mocowanie)	0
id=8340799	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50

[RMS ZEST 1567]
ty=M
na=Końcówka kablowa do zapras., K  16 mm2	0
id=7620511	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.3

[RMS ZEST 1569]
ty=M
na=Końcówka kablowa do zapras., K  35 mm2	0
id=7620521	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.3

[RMS ZEST 1077]
ty=M
na=Końcówka kablowa do zapras., K  6   mm2	0
id=7620503	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.3

[RMS ZEST 1559]
ty=M
na=Korytka kablowe K100H50	0
id=8322200	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=86

[RMS ZEST 1560]
ty=M
na=Korytka kablowe K200H50	0
id=8322200	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 1571]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne świecznikowe IP20 w ramce	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12

[RMS ZEST 1666]
ty=M
na=Modem komunikacyjny  GSM 4  w obudowie OPU-3P	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1614]
ty=M
na=Moduł wejściowo-wyjściowy EKS-4001	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 137]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=monterzy	0
id=t02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1663]
ty=M
na=Obudowa do akumulatorów PAR 4800 (wym.212x492x195)	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1603]
ty=M
na=Obudowa modułu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1574]
ty=M
na=Oprawa AM1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1134]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1578]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW2 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1579]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW3 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1580]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW4 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1581]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW5 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1582]
ty=M
na=Oprawa awaryjna EW1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1583]
ty=M
na=Oprawa awaryjna EW2 wg legendy'	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1584]
ty=M
na=Oprawa awaryjna EW3 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1132]
ty=M
na=Oprawa BM1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=69
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1575]
ty=M
na=Oprawa BP1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1576]
ty=M
na=Oprawa BP2 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1129]
ty=M
na=Oprawa NE1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1577]
ty=M
na=Oprawa RL1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1124]
ty=M
na=Oprawa RO1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1125]
ty=M
na=Oprawa RO2 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1126]
ty=M
na=Oprawa RO3 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1665]
ty=M
na=Panel wyniesiony SSPoż - terminal sygnalizacji równoległej TSR 4000  Polon Alfa	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1648]
ty=M
na=Przewod kabelkowy miedz. HDGS 3x1,5mm2	0
id=7950805	1
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52

[RMS ZEST 1646]
ty=M
na=Przewod kabelkowy miedz. HTKSHekw 4x2x0,8mm2	0
id=7950805	1
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 1606]
ty=M
na=Przewód HTKSHekw PH90 1x2x1,0mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2

[RMS ZEST 1564]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. HDGs 3x2,5; 750 V	0
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81.12

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3560.96

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V	0
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1486.16

[RMS ZEST 1652]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x6,0; 750 V	0
id=7951011	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.96

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 4x1,5; 750 V	0
id=7950811	1
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=748.8

[RMS ZEST 1651]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x10,0; 750 V	0
id=7951026	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.72

[RMS ZEST 1653]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x2,5;  750 V	0
id=7951023	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6

[RMS ZEST 1118]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x4,0;  750 V	0
id=7951024	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.32

[RMS ZEST 1654]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x6,0;  750 V	0
id=7951025	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.08

[RMS ZEST 1647]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YnTKSY 3x2x0,8mm2	0
id=7950819	1
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26

[RMS ZEST 1618]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YnTKSYekw 1x2x0,8mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=873.6

[RMS ZEST 1609]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YnTKSYekw 1x2x1mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.8

[RMS ZEST 1649]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YTKSY 1x4x0,8mm2	0
id=7950819	1
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6

[RMS ZEST 1631]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YTKSY 3x2x0,5mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Przewód miedziany DY 6 mm2, 750 V	0
id=7920107	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=72.8

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Przewód miedziany LY 25 mm2, 750 V	0
id=7920707	1
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=124.8

[RMS ZEST 1640]
ty=M
na=Przycisk oddymiania RPO-1	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1641]
ty=M
na=Przycisk przewietrzania LT	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1624]
ty=M
na=Przycisk z lampką FAP2001	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 271]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli, do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=1.826

[RMS ZEST 357]
ty=S
na=Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.	0
id=at154	1
jm=m-g	148
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=2.52

[RMS ZEST 1645]
ty=M
na=Puszka PIP-1A	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1599]
ty=M
na=Puszka PIP-1A do sygnalizatorów	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, 2xPK-60	0
id=7540021	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, PK-60	0
id=7540021	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=89.76

[RMS ZEST 1612]
ty=M
na=Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=1410.4316

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 760]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1655]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1043]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1063]
ty=R
na=Robocizna''	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1072]
ty=R
na=Robocizna'''	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1556]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1561]
ty=M
na=Rozdzielnica R0	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 1562]
ty=M
na=Rozdzielnica R1	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 1563]
ty=M
na=Rozdzielnica R2	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 1615]
ty=M
na=Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.typu RL20	0
id=7580023	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=288.6

[RMS ZEST 537]
ty=M
na=Rura elektroins.PVC karbow.giętka  RKLG 20	0
id=7580062	2
jm=m	040
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=385.32

[RMS ZEST 1219]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=2.7805

[RMS ZEST 1643]
ty=M
na=Siłownik ramieniowy z kompletem elementów montażowych	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1593]
ty=M
na=Sygnalizator akustyczny SA-K5N	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1622]
ty=M
na=Sygnalizator z lampką FEH2001	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1080]
ty=M
na=Szafa dystrybucyjna wisząca GDP z wyposażeniem	0
id=7753999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7753999

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=Szyna wyrównawcza GSU	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1116]
ty=M
na=Szyna wyrównawcza PE	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 358]
ty=S
na=Środek łączności bezprzewodowej kpl.	0
id=at155	1
jm=m-g	148
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=2.52

[RMS ZEST 1627]
ty=M
na=Transformator FLM1000	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1617]
ty=M
na=Uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=582.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 1608]
ty=M
na=Uchwyty EI60	0
id=7950806	1
jm=szt	000
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2

[RMS ZEST 1591]
ty=M
na=Wskaźnik zadziałania	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 1626]
ty=M
na=Wyłącznik pociągowy FAP3002	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 1667]
ty=M
na=Zasilacz buforowy APS 412 -12V DC z akumulatorem 7 Ah, 12V	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1139]
ty=M
na=Zestaw gniazd we wspólnej puszce i ramce (2E+2L)1310- 2xgniazdo ogólne 230V1310- miejsce na 2xgniazdo RJ45	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 1570]
ty=M
na=Zestaw gniazd we wspólnej puszce i ramce (4E+2L)1310- 4xgniazdo ogólne 230V1310- miejsce na 2xgniazdo RJ45	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1616]
ty=M
na=Złączka kompensacyj. do rur z tw.szt.ZCL20	0
id=7580413	2
jm=szt	020
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=113.775

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1710402183
cw=0	PLN
il=1.826

[RMS ZEST 383]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=499
nu=1
cpv=45310000-3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
wa=0
kn=0	0	0
id=503
nu=1.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Prace demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=9236
nu=1.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=9237
pd=						0
na=Prace demontażowe
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Rozdzielnice i WLZ
wa=0
kn=0	0	0
id=3936
nu=1.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=3937
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 1561]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=13283
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 1562]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=13286
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 1563]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=13261
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-03	5	1201-03		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=272
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=272	1	(#p6+#p7)*2						

[RMS 1]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=2.992

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=272

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13265
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=86
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	#p8						

[RMS 1]
nz=0.0977	0	0,0977
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4022

[RMS 1557]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=86
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13269
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	#p9						

[RMS 1]
nz=0.0977	0	0,0977
np=1
wa=0
wb=0
il=4.885

[RMS 1558]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13273
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	35+25+26						

[RMS 1]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=13.588

[RMS 1559]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=86
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13277
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	26+24						

[RMS 1]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=9.45

[RMS 1560]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9205
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w korytkach/w przestrzeni sufitu1310RG>centrala SAP
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	55+8+15						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2588

[RMS 1564]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=81.12
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13289
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych1310RG>R0
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[RMS 1]
nz=0.118	0	0,118
np=1
wa=0
wb=0
il=11.21

[RMS 1565]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=98.8
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1219]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6365

[RMS 271]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.418

[RMS 47]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.418

[RMS 34]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.418

[POZYCJA]
id=13297
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5+5						

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0,0525
np=1
wa=0
wb=0
il=0.525

[RMS 1077]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13301
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-03	5	1203-03		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p12						

[RMS 1]
nz=0.0231	0	0,0231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[POZYCJA]
id=13303
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych1310RG>R1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=99
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=99	1	55+4+35+5						

[RMS 1]
nz=0.118	0	0,118
np=1
wa=0
wb=0
il=11.682

[RMS 1566]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=102.96
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1219]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6633

[RMS 271]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4356

[RMS 47]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4356

[RMS 34]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4356

[POZYCJA]
id=13311
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-02	5	1204-02		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5+5						

[RMS 1]
nz=0.0809	0	0,0809
np=1
wa=0
wb=0
il=0.809

[RMS 1567]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13315
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p15						

[RMS 1]
nz=0.0263	0	0,0263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.263

[POZYCJA]
id=13321
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych1310RG>R2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=101
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=101	1	55+8+35+3						

[RMS 1]
nz=0.118	0	0,118
np=1
wa=0
wb=0
il=11.918

[RMS 1568]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=105.04
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1219]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6767

[RMS 271]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4444

[RMS 47]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4444

[RMS 34]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4444

[POZYCJA]
id=13329
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-03	5	1204-03		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 35 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5+5						

[RMS 1]
nz=0.125	0	0,125
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 1569]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13333
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-05	5	1203-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p18						

[RMS 1]
nz=0.0378	0	0,0378
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[POZYCJA]
id=9209
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=152.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=152.5	1	(#p22+#p23+#p24+#p25+#p26+#p27+#p28+#p29+#p30+#p31+#p32)*0,5						
ko=				
ko=				

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1695

[POZYCJA]
id=9212
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=152.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=152.5	1	#p20						

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8038

[POZYCJA]
id=8266
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w korytkach/w przestrzeni sufitu1310R0>wentylacja
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9828

[RMS 156]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9186
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w korytkach/w przestrzeni sufitu1310R1>kuchenka
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	15+18						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.772

[RMS 1118]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9193
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w korytkach/w przestrzeni sufitu1310R1>centralka przyzywowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0374

[RMS 107]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=19.76
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13583
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w korytkach/w przestrzeni sufitu1310R1>wentylacja
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	15+18+22						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=3.003

[RMS 156]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=57.2
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13587
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w korytkach/w przestrzeni sufitu1310R2>nagrzewnica
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.512

[RMS 1651]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13591
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w korytkach/w przestrzeni sufitu1310R2>centrala wentylacyjna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 1652]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w korytkach/w przestrzeni sufitu1310R2>winda gastronomiczna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.056

[RMS 1653]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13598
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w korytkach/w przestrzeni sufitu1310R2>winda
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.268

[RMS 1654]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=28.08
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w korytkach/w przestrzeni sufitu1310R2>oświetlenie szybu windy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4196

[RMS 156]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=27.04
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13602
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w korytkach/w przestrzeni sufitu1310R2>szafa IT
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[RMS 156]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13606
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe/w korytkach/w przestrzeni sufitu1310R2>wentylacja
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	18+20+22						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=3.276

[RMS 156]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V
wa=0
kn=0	0	0
id=2417
nu=1.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=2418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym1310Dla gniazd IP20/IP44 pojedynczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=70
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	#p39+#p40						

[RMS 1]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=6.398

[POZYCJA]
id=2420
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym1310Dla gniazd IP20/IP44 podwójnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	(#p41)*2						

[RMS 1]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2796

[POZYCJA]
id=2422
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym1310Dla łączników instalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p44+#p45						

[RMS 1]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6452

[POZYCJA]
id=2734
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych1310Dla czujek ruchu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p46+#p47						

[RMS 1]
nz=0.109	0	0,109
np=1
wa=0
wb=0
il=2.725

[RMS 274]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2424
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=88
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	#p33+#p35						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=7.392

[RMS 213]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=89.76

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2428
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-02	5	0302-02		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p34/2						

[RMS 1]
nz=0.101	0	0,101
np=1
wa=0
wb=0
il=0.707

[RMS 214]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2432
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=57
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	10+20+23+1+3						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=15.561

[RMS 215]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=58.14
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2440
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	3+4+5+1						

[RMS 1]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=3.419

[RMS 217]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2444
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	6+1						

[RMS 1]
nz=0.526	0	0,263*2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.682

[RMS 218]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2448
pd=						0
na=Zestaw gniazd we wspólnej puszce i ramce (2E+2L)1310- 2xgniazdo ogólne 230V1310- miejsce na 2xgniazdo RJ45
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2+4						

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=9171
pd=						0
na=Zestaw gniazd we wspólnej puszce i ramce (4E+2L)1310- 4xgniazdo ogólne 230V1310- miejsce na 2xgniazdo RJ45
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1570]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2457
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2+4+6						

[RMS 1]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=1.896

[RMS 222]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2+4						

[RMS 1]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=1.134

[RMS 1571]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5806
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Czujka ruchu 360st
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	1+3+5+6+1+5						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=13.23

[RMS 1572]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[POZYCJA]
id=13342
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Czujka ruchu korytarzowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 1573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=2490
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa AM1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 1574]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2777
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa BM1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=69
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=63.48

[RMS 1132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=69

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa BP1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 1575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa BP2 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 1576]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa NE1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6

[RMS 1129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2784
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa RL1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=30
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=27.6

[RMS 1577]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa RO1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=43
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=39.56

[RMS 1124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=43

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5858
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa RO2 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=39
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=35.88

[RMS 1125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=39

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5862
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa RO3 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2

[RMS 1126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2840
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa awaryjna AW1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 1134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2847
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa awaryjna AW2 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=8.28

[RMS 1578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13345
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa awaryjna AW3 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=6.44

[RMS 1579]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13349
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa awaryjna AW4 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=13
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=11.96

[RMS 1580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13353
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa awaryjna AW5 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 1581]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa awaryjna EW1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 1582]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13357
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa awaryjna EW2 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=11.04

[RMS 1583]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13361
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa awaryjna EW3 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 1584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9181
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-09	5	1207-09		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1077
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1077	1	(#p67+#p68+#p69)*0,2						

[RMS 1]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=204.63

[POZYCJA]
id=9183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1077
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1077	1	#p65						

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=33.9255

[POZYCJA]
id=2589
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni ścian1310Obwody oświetlenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=3405
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3405	1	(#p46+#p47+#p48+#p49+#p50+#p51+#p52+#p53+#p54+#p55+#p56)*15						
ko=				
ko=				
ko=				

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=138.243

[RMS 107]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3541.2
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3728
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni ścian1310Obwody oświetlenia awaryjnego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=720
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=720	1	(#p57+#p58+#p59+#p60+#p61+#p62+#p63+#p64)*15						
ko=				
ko=				
ko=				

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=29.232

[RMS 256]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=748.8
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2601
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni ścian1310Obwody gniazd 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1260	1	(#p39+#p40+#p41+#p42+#p43)*15						
ko=				
ko=				

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=51.156

[RMS 156]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1310.4
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja połączeń wyrównawczych
wa=0
kn=0	0	0
id=2609
nu=1.1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=4650
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Szyna wyrównawcza GSU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=5037
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Szyna wyrównawcza PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	1+2+4						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41

[RMS 1116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=4674
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych 1310Magistrala główna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 1]
nz=0.118	0	0,118
np=1
wa=0
wb=0
il=14.16

[RMS 392]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1219]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.804

[RMS 271]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.528

[RMS 47]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.528

[RMS 34]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.528

[POZYCJA]
id=4690
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach1310Połączenia wyrównawcze miejscowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	#p71*10						

[RMS 1]
nz=0.0179	0	0,0179
np=1
wa=0
wb=0
il=1.253

[RMS 398]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=72.8
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=2689
nu=1.1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=3395
pd=						0
na=Pomiary odbiorcze instalacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Prace uzupełniające
wa=0
kn=0	0	0
id=2717
nu=1.1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=5111
pd=						0
na=Przebicia i przekucia
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE TELETECHNICZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=504
nu=1.2
cpv=45310000-3
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Instalacja sieci strukturalnej
wa=0
kn=0	0	0
id=4308
nu=1.2.1
cpv=45314320-0
wn=		

[POZYCJA]
id=9098
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-03	AT-15	0109-03		1
mpn=_1211
na=Szafa dystrybucyjna wisząca GDP z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 383]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1080]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9215
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-09	5	1207-09		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=147
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=147	1	#p79*0,7						

[RMS 1]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=27.93

[POZYCJA]
id=9217
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=147
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=147	1	#p77						

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6305

[POZYCJA]
id=4339
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-06	5	0102-06		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w ścianach systemowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=210
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	(#p80)*0,5						

[RMS 1]
nz=0.0714	0	0,0714
np=1
wa=0
wb=0
il=14.994

[RMS 537]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=218.4

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4343
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01	AT-15	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm1310Okablowanie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=420
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	(#p81*2)*30						

[RMS 1]
nz=0.017	0	0,017
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 383]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 953]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=462
nan=1

[POZYCJA]
id=4347
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-02	AT-15	0108-02		1
mpn=_1211
na=Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 kat.6 [montaż w zestawach]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p42+#p43						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 383]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1081]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=4375
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-01	AT-15	0118-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 383]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 357]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 358]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=4380
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-02	AT-15	0118-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=14
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p81*2						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 383]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 357]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 358]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[ELEMENT 3]
na=Instalacja sygnalizacji pożaru
wa=0
kn=0	0	0
id=13365
nu=1.2.2
cpv=45312100-8
wn=		

[POZYCJA]
id=13615
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-02	AL-01	0101-02		1
mpn=_1211
na=Montaż centrali alarmowej SAP - centrala Polon Alfa 4900  -  ozn.  "SSP"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=17.6	0	17,6
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 1662]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13618
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-04	AL-01	0114-04		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy PAR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.923	0	0,923
np=1
wa=0
wb=0
il=0.923

[RMS 1663]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13621
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego 12V o poj. 28 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1664]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=13624
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń SSP - terminal sygnalizacji równoległej TSR 4000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=9.67	0	9,67
np=1
wa=0
wb=0
il=9.67

[RMS 1665]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13627
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0107-05	AL-01	0107-05		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowych elementów elektronicznych w centrali alarmowej - modem GSM w obudowie OPU-3P
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 1666]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13630
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-04	AL-01	0112-04		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC z akumulatorem 7 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.77	0	3,77
np=1
wa=0
wb=0
il=3.77

[RMS 1667]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13372
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-02	AL-01	0402-02		1
mpn=_1211
na=Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 1612]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=13375
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Czujka wielosensorowa DUT 6046
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=55
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[RMS 1]
nz=1.55	0	1,55
np=1
wa=0
wb=0
il=85.25

[RMS 1613]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=55

[POZYCJA]
id=13384
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-07	AL-01	0404-07		1
mpn=_1211
na=Wskaźnik zadziałania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0.716	0	0,716
np=1
wa=0
wb=0
il=12.888

[RMS 1591]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[POZYCJA]
id=13387
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-02	AL-01	0403-02		1
mpn=_1211
na=Gniazdo czujki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=55
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	#p91						

[RMS 1]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=56.1

[RMS 1592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=55

[POZYCJA]
id=13390
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		1
mpn=_1211
na=Sygnalizator akustyczny SA-K5N
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=4.75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 1593]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=13408
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-01	AL-01	0114-01		1
mpn=_1211
na=Puszka PIP-1A do sygnalizatorów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p94						

[RMS 1]
nz=0.108	0	0,108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.432

[RMS 1599]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=13411
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-01	AL-01	0113-01		1
mpn=_1211
na=Moduł wejściowo-wyjściowy EKS-4001
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=2.23	0	2,23
np=1
wa=0
wb=0
il=6.69

[RMS 1614]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=13420
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa modułu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p96						

[RMS 1]
nz=0.308	0	0,308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.924

[RMS 1603]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=13423
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=277.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=277.5	1	(#p99+45+40)*0,3						

[RMS 1]
nz=0.309	0	0,309
np=1
wa=0
wb=0
il=85.7475

[RMS 1615]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=288.6

[RMS 1616]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=113.775

[RMS 274]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=582.75

[RMS 1617]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=582.75

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13427
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach1310Pętle czujek i modułów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=840
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=840	1	(#p90+#p91+#p92+#p96)*10						

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=29.568

[RMS 1618]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=873.6
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13439
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe1310Linia sygnalizatorów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	(#p94)*20						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=4.368

[RMS 1606]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2
nan=1

[RMS 1608]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13444
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach1310Linie sterownia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	(#p96)*15						

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=1.584

[RMS 1609]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13456
pd=						0
na=Podłączenie do centrali SAP. Uruchomienie instalacji SAP
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja przyzywowa
wa=0
kn=0	0	0
id=13464
nu=1.2.3
cpv=45312200-9
wn=		

[POZYCJA]
id=13475
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-02	AL-01	0108-02		1
mpn=_1211
na=Sygnalizator z lampką FEH2001
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.97	0	1,97
np=1
wa=0
wb=0
il=1.97

[RMS 1622]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13492
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-01	AL-01	0112-01		1
mpn=_1211
na=Transformator FLM1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1,81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[RMS 1627]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13488
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyłącznik pociągowy FAP3002
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 1626]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13481
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przycisk z lampką FAP2001
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 1624]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13511
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-09	5	1207-09		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=36.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=36.75	1	#p109*0,7						

[RMS 1]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9825

[POZYCJA]
id=13513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=36.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=36.75	1	#p107						

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1576

[POZYCJA]
id=13515
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-06	5	0102-06		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w ścianach systemowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=52.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=52.5	1	(#p110)*0,7						

[RMS 1]
nz=0.0714	0	0,0714
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7485

[RMS 537]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=54.6

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13502
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni ścian1310Magistrala systemowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	(#p103+#p104+#p105+#p106)*15						

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=3.045

[RMS 1631]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=78
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13510
pd=						0
na=Konfiguracja i uruchomienie systemu przyzywowego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Oddymianie klatki schodowej
wa=0
kn=0	0	0
id=13519
nu=1.2.4
cpv=45312100-8
wn=		

[POZYCJA]
id=13520
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-02	AL-01	0101-02		1
mpn=_1211
na=Centrala oddymiania MCR 9705 z kompletem akumulatorów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=17.6	0	17,6
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 1639]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13523
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		1
mpn=_1211
na=Przycisk oddymiania RPO-1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1640]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=13551
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		1
mpn=_1211
na=Przycisk przewietrzania LT
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1641]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13554
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-03	AL-01	0401-03		1
mpn=_1211
na=Czujnik pogodowy deszczu i wiatru P054
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.42	0	1,42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 1642]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13557
pd=						0
na=Siłownik ramieniowy z kompletem elementów montażowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 1643]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=13560
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=_1211
na=Elektrorygiel
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 1644]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=13563
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-01	AL-01	0114-01		1
mpn=_1211
na=Puszka PIP-1A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2						

[RMS 1]
nz=0.108	0	0,108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.324

[RMS 1645]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=13575
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-09	5	1207-09		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=75.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=75.6	1	#p121*0,7						

[RMS 1]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=14.364

[POZYCJA]
id=13577
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=75.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=75.6	1	#p119						

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3814

[POZYCJA]
id=13579
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-06	5	0102-06		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w ścianach systemowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=108
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	(#p122+#p123+#p124+#p125+#p126)*0,9						

[RMS 1]
nz=0.0714	0	0,0714
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7112

[RMS 537]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=112.32

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13530
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe1310Okablowanie przycisków oddymiania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p113*10						

[RMS 1]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=2.112

[RMS 1646]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13534
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach1310Okablowanie przycisków przewietrzania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p114*15						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.819

[RMS 1647]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13538
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach1310Okablowanie siłowników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	#p116*15+(20)						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=2.73

[RMS 1648]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13567
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach1310Okablowanie elektrozaczepów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p117*5						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[RMS 1647]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13571
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach1310Okablowanie czujnika wiatru i deszczu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p115*15						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.819

[RMS 1649]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13550
pd=						0
na=Konfiguracja i uruchomienie systemu oddymiania
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
5d2184b8b52a5cc1d0742ae59790485c