[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
nan=ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA-CMENTARZ KOMUNALNY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM- ETAP3 (część W6-W16, W8-P3 oraz W13-P4).
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	6.8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	2	0	3	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=GMITOR-PRACOWNIA PROJEKTOWA                            mgr inż. Rafał Gmiterek
afn=ul. Świstacza 16/10, 70-798 Szczecin
nb=Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego w Stargardzie Szczecińskim-etap IV - odcinek J-G
ab=dz.geod. nr 24, w obrębie 8 Stargard Szczeciński
ni=Prezydent Miasta Stargard Szczeciński
ai=ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński
br=INSTALACYJNA-ETAP 3
nk=mgr inż. Tomasz Karwecki	
dt=wrzesień 2014 r.	0
kln=CPV - WSPÓLNY SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH1310131045231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów131045231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków131045233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg1310
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
pcn=2 kw 2014

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	KOSZTORYS INWESTORSKI OPRACOWANO ZGODNIE Z ROZPORZĄZDENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY                         1310 z dnia 18 maja 2004 r.                                          1310w sprawie określenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym1310Ceny R,M,S 2 kw sekocenbud 2014 (średnie)13101310

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81199	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81000

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III	0
id=2640021	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.66
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640020

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego B 100	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370602

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=0.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 90]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.66
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2645050

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=78.66
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej do 90 mm	0
id=5682699	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.61
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11162

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.51
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11163

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=korki do rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych	0
id=5230800	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=kostka kamienna nieregularna 6 cm	0
id=1630804	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1630620

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=krawędziaki iglaste	0
id=2600899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600899

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420003

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=króćce gwintowane żeliwne ciśnieniowe przejściowe kielichowe ZKŻ dla rur PCV	0
id=5681199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5685099

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=króćce żeliwne jednokołnierzowe FW do rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-65 mm	0
id=5681299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5681299

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=kształtka elektrooporowa PE, PEHD	0
id=5627999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5627099

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=7.24

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=kształtki PE o śr. zewn. 32 mm	0
id=5628999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.22

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=kształtki PE o śr. zewn. 40 mm	0
id=5628999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=23.6

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=19.24

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	0
id=2370601	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3990710	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=3.93
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970500

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr. 50-65 mm	0
id=5610599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr. 50-65 mm	0
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1124000	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1124099

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe	0
id=5470500	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1410099

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe	0
id=5470899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=85.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602199

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=1127.59

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=roztwór asfaltowy 'Abizol P'	0
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=5.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301309

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R	0
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=2.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301203

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=rury do wody na ciśnienie 1.0 MPa o śr. zewn. 32 mm	0
id=5603099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=2.14

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=rury do wody na ciśnienie 1.0 MPa o śr. zewn. 40 mm	0
id=5603099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=233.79

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=1.92

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=1.5

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=6.18

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe ocynkowane śr. 50 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=1.5

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=samochód dostawczy 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.22
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=7.87
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=21.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.17
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39500

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.57
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39500

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39531

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 50-65 mm	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3951300

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=słupki żelbetowe znacznikowe	0
id=2090699	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2090699

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.98
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.98
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11334

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5.8

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14	0
id=6801206	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=3.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801206

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 12	0
id=6801205	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1.31
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801205

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-16 ocynk.	0
id=6802507	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1.07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6802505

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=tabliczki do znakowania gazociągów	0
id=6358100	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=taśma z polietylenu	0
id=1561420	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=235.94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560541;1564145

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej do 90 mm	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=9.42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12624

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=8.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601902

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602011

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PCV	0
id=5615099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o śr. 50-65 mm	0
id=5615099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 50-65 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. zewnętrznej do 90 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1.1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego	0
id=6330199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=właz kanałowy żeliwny	0
id=6330199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=8.78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	0
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=48.19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12500

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899670;2380823

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=zasuwa typu "E" kołnierzowa o śr. 50-65 mm	0
id=5809999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=zawory kołnierzowe zwrotne grzybkowe	0
id=5822299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5822299

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701402;5701422

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=zawory przelotowe skośne z kurkiem spustowym	0
id=5730499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730499

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr. 50mm	0
id=5701120	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5820299

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub	0
id=5822220	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5822299

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm	0
id=72542	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72561

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=51.13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970100

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.99
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31112

[RMS ZEST 12]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne i montażowe-zewnętrzna instalacja wodociagowa ETAP 3 (część W6-W16, W8-P3 oraz W13-P4)
wa=0
kn=0	0	0
id=1498
nu=1
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
id=1499
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-03	2-01	0113-03		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym-WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.44
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.44	1	[(218,5)/1000]*2						

[RMS 1]
nz=112	0	112
np=1
wa=0
wb=0
il=49.28

[RMS 2]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 3]
nz=7.5	0	7,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[POZYCJA]
id=1707
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=327.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=327.75	1	327,75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.006	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.97

[RMS 5]
nz=0.003	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[POZYCJA]
id=1500
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-07	2-01	0212-07		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II-PRZYJĘTO 70 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=183.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=183.54	1	183,54						

[RMS 1]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=16.15

[RMS 6]
nz=0.03	0	0,0299
np=1
wa=0
wb=0
il=5.51

[POZYCJA]
id=1501
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-0101	2-01	0310-0101		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m-PRZYJĘTO 30 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=78.66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=78.66	1	78,66						

[RMS 1]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=94.39

[POZYCJA]
id=1502
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0314-01	2-01	0314-01		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=655.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=655.5	1	655,5						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=458.85

[RMS 7]
nz=0	0	0,00026
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.001	0	0,00106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 9]
nz=0.001	0	0,00093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 10]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=78.66

[POZYCJA]
id=1503
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=17.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=17.64	1	17,64						

[RMS 1]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=37.04

[RMS 11]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=21.52

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=13.58

[POZYCJA]
id=1504
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-02	2-28	0314-02		1
mpn=_1211
na=Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=218.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=218.5	1	218,5						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=65.55

[RMS 14]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=233.8

[RMS 15]
nz=0.108	0	0,108
np=1
wa=0
wb=0
il=23.6

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.19

[POZYCJA]
id=1505
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0314-01	2-28	0314-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 16]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 17]
nz=0.108	0	0,108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1507
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01/02	2-18	0111-01	/02	1
mpn=121147.25
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 40 mm - ekstrapolacja-TRÓJNIK 40/32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.401	0	0,40125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.201	0	0,200625
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 20]
nz=0.201	0	0,200625
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=1509
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01/02	2-18	0111-01	/02	1
mpn=121147.25
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 32 mm - ekstrapolacja-KOLANO 32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.401	0	0,40125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.201	0	0,200625
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 20]
nz=0.201	0	0,200625
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=1510
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01	2-18	0212-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasuwy z obudową o śr.25 mm montowane na rurociągach PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.32	0	2,32
np=1
wa=0
wb=0
il=4.64

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 22]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 24]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 25]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 26]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.14

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=1534
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.569	0	0,569
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 31]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 32]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 33]
nz=0.168	0	0,168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=1535
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-03	2-18	0111-03		1
mpn=1211_
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 mm-REDUKCJA 90/40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 20]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=1511
pd=						0
na=Złączka PE/stal 32/15 mm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1512
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-01	2-15	0106-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2						

[RMS 1]
nz=0.307	0	0,307
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 34]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 35]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 36]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.007	0	0,0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=1537
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-01	2-15	0115-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[RMS 1]
nz=0.256	0	0,256
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 35]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1514
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory samozamykające w instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1*2						

[RMS 1]
nz=0.213	0	0,213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1515
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory kulowe w instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1*2						

[RMS 1]
nz=0.213	0	0,213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1516
pd=						0
na=Obudowa punktu czerpalnego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1*2						

[POZYCJA]
id=1517
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-01	2-18	0529-01		1
mpn=1211
na=Kratka z rusztem stalowym ocynkowanym 600*400 z podstawą polimerobetonową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1*2						

[RMS 1]
nz=1.579	0	1,579
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 40]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=1518
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1*2						

[RMS 1]
nz=1.27	0	1,27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.54

[RMS 41]
nz=3.1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=1519
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[RMS 1]
nz=0.253	0	0,253
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 43]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 41]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 12]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.01	0	0,0099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1520
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01	2-18	0513-01		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1*2						

[RMS 1]
nz=21.3	0	21,3
np=1
wa=0
wb=0
il=42.6

[RMS 44]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 45]
nz=0.232	0	0,232
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 46]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 40]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 47]
nz=3.73	0	3,73
np=1
wa=0
wb=0
il=7.46

[RMS 48]
nz=6.84	0	6,84
np=1
wa=0
wb=0
il=13.68

[RMS 49]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=2.35	0	2,35
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7

[RMS 54]
nz=3.04	0	3,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.08

[POZYCJA]
id=1521
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-02	2-18	0513-02		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=-6
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=-6	1	-3*2						

[RMS 1]
nz=2.03	0	2,03
np=1
wa=0
wb=-0
il=-12.18

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=-0
il=-6

[RMS 40]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.06

[RMS 47]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=-0
il=-4.5

[RMS 48]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=-0
il=-8.16

[RMS 49]
nz=1.7	0	1,7
np=1
wa=0
wb=-0
il=-10.2

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=-0
il=0

[RMS 53]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.38

[RMS 54]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=-0
il=-2.88

[POZYCJA]
id=1522
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04/03	2-18	0511-04	/03	1
mpn=121130
na=Obsypka z materiałów sypkich grub. 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=52.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=52.44	1	52,44						

[RMS 1]
nz=1.78	0	1,78
np=1
wa=0
wb=0
il=93.34

[RMS 11]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=63.98

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=34.61

[POZYCJA]
id=1523
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
mpn=_1211
na=Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=220.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=220.5	1	(218,5)+2						

[RMS 1]
nz=0.008	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 55]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=235.94

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 56]
nz=0.001	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1524
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-03	2-19	0134-03		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu na słupku betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 59]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 61]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=1526
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0501-04	2-31	0501-04		1
mpn=_1211
na=Obłożenie skrzynek od zasuw z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	0,5*0,5*3						

[RMS 1]
nz=1.264	0	1,264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 64]
nz=0.134	0	0,1343
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 65]
nz=0.087	0	0,0868
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 66]
nz=0.025	0	0,0254
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 67]
nz=0.034	0	0,0335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 12]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1525
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III-PRZYJĘTO 70 %
op=0	0	0	0	0	0	1	0
nu=29
ob=134.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=134.6	1	134,6						

[RMS 68]
nz=0.014	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[POZYCJA]
id=1527
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-01	2-01	0312-01		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II-PRZYJĘTO 30 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=57.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=57.68	1	57,68						

[POZYCJA]
id=1528
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=134.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=134.6	1	#p29						

[RMS 1]
nz=0.134	0	0,134
np=1
wa=0
wb=0
il=18.04

[RMS 69]
nz=0.07	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=9.42

[POZYCJA]
id=1529
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-05	2-01	0208-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=69.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=69.92	1	#p2*0,15+#p3+#p4-#p29-#p30-#p35*0,15						

[RMS 1]
nz=0.038	0	0,038
np=1
wa=0
wb=0
il=2.66

[RMS 70]
nz=0.066	0	0,0664
np=1
wa=0
wb=0
il=4.61

[RMS 68]
nz=0.03	0	0,0298
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 71]
nz=0.192	0	0,1916
np=1
wa=0
wb=0
il=13.42

[POZYCJA]
id=1530
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0210-03	2-01	0210-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=69.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=8	

[PRZEDMIAR]
wo=69.92	1	#p32						

[RMS 71]
nz=0.014	0	0,0136
np=1
wa=0
wb=0
il=7.83

[POZYCJA]
id=1702
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0505-01	2-01	0505-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=327.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=327.75	1	327,75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=31.46

[POZYCJA]
id=1869
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-01 0510-02 	2-01	0510-01	 0510-02 	1
mpn=116:0:1509149,101211
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm (ziemia urodzajna pozyskana z wykopów)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=327.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=327.75	1	327,75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.598	0	0,258+2*0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=187.15

[RMS 73]
nz=0.156	0	0,052+2*0,052
np=1
wa=0
wb=0
il=51.13

[RMS 74]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=3.93

[POZYCJA]
id=1531
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0316-01	2-28	0316-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=10.5	0	10,5
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 75]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 76]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 77]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 78]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 79]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 80]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 82]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 83]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.31

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 84]
nz=3.2	0	3,2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=1532
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 85]
nz=1.72	0	1,72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1533
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.09	0	4,09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.09

[RMS 86]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 87]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 85]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.06

[RMS 88]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 89]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 12]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[SUMA KONTROLNA]
414d8b399a11b4114afa2c96dff4c352