[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=SYKAL	19.9.1NET
nan=
opn=2	0	2
prn=2	2	2	3	2	0	5
wk=0

[STRONA TYT]
ni=Gmina Wronki
ai=ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
nw="Hydroprojekt" Sp. z o.o.
aw=ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
nfn=Mgr inż. Jacek Kalbarczyk
afn=
nb=Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej 250120P
ab=Wronki - miasto, pow. szamotulski
br=
nk="Hydroprojekt" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Kalkulacja własna - roboty pomiarowe
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 2]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Kontener 8 m3
id=000001  	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Odszkodowanie za zajęcie terenu
id=000002  	3
jm=100 m2	055
ce=0

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Zakup separatora z instalacją alarmową z dostawą
id=000002  	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Kątownik równoramienny 25x25x3
id=1100702 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Pręty okrągłe gładkie fi 8
id=1101001 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Grodzice (pale wodoszczelne)
id=1101599 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Walcówka okrągła gładka fi 4-6
id=1102100 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Walcówka okrągła gładka fi 6
id=1102103 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Pręty zbrojeniowe gładkie fi 10-14
id=1102120 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Drut stal ciągn miękki OC fi 3,0
id=1120734 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Pale szalunkowe kształtow gięte na zimno
id=1121699 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Poręcze i pochwyty stalowe
id=1323099 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Słupki stal z rur stalowych
id=1323710 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=Kształtowniki stalowe profilowane
id=1324999 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=Kleszcze stalowe
id=1326540 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Kleszcze stalowe
id=1326540 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Bramy z siatki w ramach
id=1327320 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane
id=1330499 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane gołe
id=1330499 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=Linka stalowa ocynkowana Fi 6,3 mm
id=1331281 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=Liny okrągłe stalowe OC
id=1331299 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=Siatki ogrodzeniowe OC
id=1331599 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane miedziane
id=1332699 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Klamry ciesielskie litera U
id=1341299 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Kosze stalowe z siatki stalowej
id=1360301 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Słupki z rur stalowych
id=1369841 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Słupki z rur stalowych d 76x5
id=1369841 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Farby olejne do grunt og stosowania
id=1510099 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Farby olejne do gruntowania p-rdzewne
id=1510199 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Farby olejne nawierzch og stosowania
id=1510299 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Emalie ftalowe og stosowania
id=1512399 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych
id=1530599 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Acetylen
id=1540099 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Tlen techniczny
id=1540899 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Chodniki podłogowe ryflowane gumowe
id=1570799 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=Tłucznie kamienne niesortowane
id=1600510 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Tłucznie kamienne sortowane
id=1600610 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=Klińce do nawierzchni
id=1600799 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=Piaski do betonów klasyfikowane
id=1601010 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=Piasek do nawierzchni drogowych
id=1601201 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=Piasek do nawierzchni drogowych - zakup
id=1601201 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Piasek do nawierzchni drogowych
id=1601299 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Zakup - piasek do nawierzchni drogowych
id=1601299 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=Żwir jednofrakcyjny uziarn 8,0-16,0 mm
id=1601403 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=Żwiry do nawierzchni
id=1601599 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=Pospółki
id=1602099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=Żwirek filtracyjny
id=1640900 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=Piasek filtracyjny
id=1640910 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=Gruz
id=1690099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=Cement portlandzki zwykły 25
id=1700300 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=Cement portlandzki zwykły 35
id=1700310 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.100
id=1800102 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=Płyty drogowe żelbetowe ażurowe
id=2010599 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=Pale żelbetowe 30x30-350
id=2020899 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=Słupy żelbetowe ogrodzeń
id=2030199 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=Masy asfaltowo-kauczukowe izolacyjne
id=2300510 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=Papy asfaltowe izolacyjne
id=2301000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=Lepiki asfaltowe na gorąco
id=2302000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=Roztwory asfaltowe do gruntowania
id=2302300 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R
id=2302301 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P
id=2302321 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=Beton żwirowy B-7,5
id=2370600 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)
id=2370610 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=Beton żwirowy B-15
id=2370630 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=Beton z kruszywa naturaln. (B-35)
id=2370680 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=Zaprawa cementowa M-7
id=2380823 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=Bale iglaste obrzynane kl.2
id=2600010 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3
id=2602003 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2
id=2602012 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane
id=2602099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3
id=2640021 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3
id=2642013 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=Krawędziaki iglaste nasycone kl.2
id=2643010 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=Drewno okrągłe na stemple nasycone
id=2647299 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=Geotkanina (Polyfelt TS 30)
id=3901803 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=Geotkanina (Polyfelt TS 50)
id=3901803 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa
id=3930000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.
id=3950099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=Drewno okrągłe korowane na stemple
id=3950099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=Kołki faszynowe fi 4-6 cm L=100-120
id=3951013 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=Kołki faszynowe fi 10-12 cm
id=3951030 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=Kołki faszynowe
id=3951099 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=Nasiona traw
id=3990199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=Drzewa liściaste
id=3992000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=Drzewa iglaste starsze
id=3992011 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=Ziemia urodzajna (humus)
id=3994001 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=Rura stal B/S przewod B CZ fi 38,0x2,9
id=5020121 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 90]
ty=M	0
na=Rura stal B/S przewod B CZ fi 60,3x3,2
id=5020211 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=Igłofiltry fi 50
id=5190001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=Kolektor stalowy fi 250
id=5190511 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 93]
ty=M	0
na=Kręgi betonowe fi 800 L=500
id=5430003 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 94]
ty=M	0
na=Kręgi betonowe fi 1000 L=500
id=5430005 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 95]
ty=M	0
na=Pokrywa nadstudzienna żelbet fi 1000/600
id=5432101 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=Pokrywa nadstudzienna żelbet fi 1200/600
id=5432102 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=Rury kanal (zewn) PVC-U kielich fi 250
id=5631550 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=Rury kanal (zewn) PVC-U kielich fi 315
id=5631560 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=Rura kanal dwuścienna z PP fi 200/235
id=5632211 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=Rura kanal dwuścienna z PP fi 400/455
id=5632216 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=Rura drenarska z PP fi 160
id=5632607 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=Rura drenarska dwuścienna z PP fi 200/235
id=5632711 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=Kształtki kanal PVC 1-kielich fi 315
id=5644829 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=Rura karbowana PP TEGRA-600 b/k L=2,0 m
id=5654542 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=Uszczelka do rury karbowanej TEGRA-600
id=5654546 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=Teleskopowy adapter do włazu fi 770
id=5654548 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=Właz żel TEGRA-600 fi 600 A15 b/z
id=5654551 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=Wąż gumowy do wody zimnej fi 50
id=5780007 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=Płozy typu "L" h=24
id=6326399 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=Stopnie żel do studzienek i kanałów
id=6340899 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=Właz kanałowy żel lekki okrągły OP-600
id=6342113 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 112]
ty=M	0
na=Uchwyt do rur PVC fi 110
id=6600708 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=Konstrukcja stal podwiewszeń L=4 m
id=6629901 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 114]
ty=M	0
na=Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-8
id=6801203 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 115]
ty=M	0
na=Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-20
id=6801207 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 116]
ty=M	0
na=Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16
id=6801505 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 117]
ty=M	0
na=Uszczelka gumowa płaska fi 200
id=6810014 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW fi 225
id=6810605 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 119]
ty=M	0
na=Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW fi 400
id=6810608 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 120]
ty=M	0
na=Sznur konopny smołowany
id=6831802 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 121]
ty=M	0
na=Konstrukcje stalowe do 2 kg + zabezp. antykorozyjne
id=8430102 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 122]
ty=S	0
na=Rębak
id=001   	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 123]
ty=S	0
na=Koparka kołowa 0,6 m3
id=11133 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 124]
ty=S	0
na=Koparka gąsienicowa 0,4 m3
id=11162 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 125]
ty=S	0
na=Koparka gąsienicowa 0,6 m3
id=11163 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 126]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa 55 kM
id=11331 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 127]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa 75 kM
id=11333 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 128]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa 100 kM
id=11334 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 129]
ty=S	0
na=Ładowarka kołowa 1,25 m3
id=11412 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 130]
ty=S	0
na=Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m3/h
id=12521 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 131]
ty=S	0
na=Zagęszczarka wibrac spalin 100 m3/h
id=12522 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 132]
ty=S	0
na=Ubijak spalinowy 200 kg
id=12622 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 133]
ty=S	0
na=Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM
id=13111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 134]
ty=S	0
na=Włóka łąkowa
id=13392 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 135]
ty=S	0
na=Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h
id=14253 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 136]
ty=S	0
na=Zespół pompowo-próżniowy 90 m3/h
id=14712 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 137]
ty=S	0
na=Kafar parowy na szynach 3,0 Mg
id=21113 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 138]
ty=S	0
na=Wibromłot HVB (1)
id=21824 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 139]
ty=S	0
na=Urządzenia do podpłukiwania pali 60 m3/h
id=22311 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 140]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy (1)
id=31100 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 141]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy do 4 Mg
id=31112 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 142]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy 5-6 Mg
id=31114 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 143]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy    7-10 t  (1)
id=31116 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 144]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy 12-16 Mg
id=31121 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 145]
ty=S	0
na=Żuraw samojezdny kołowy 12-16 t  (1)
id=31216 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 146]
ty=S	0
na=Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg
id=35743 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 147]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)
id=39116 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 148]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy 50 kM
id=39116 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 149]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy 75 kM
id=39121 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 150]
ty=S	0
na=Ciągnik gąsienicowy 75 kM
id=39417 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 151]
ty=S	0
na=Samochód dostawczy 0,9 Mg
id=39511 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 152]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy do 5 Mg
id=39521 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 153]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)
id=39521 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 154]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy 5-10 Mg
id=39531 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 155]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy 10-15 Mg
id=39541 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 156]
ty=S	0
na=Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg
id=39612 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 157]
ty=S	0
na=Przyczepa skrzyniowa 6,0 Mg
id=39613 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 158]
ty=S	0
na=Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu
id=39653 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 159]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka do 5 Mg
id=39811 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 160]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka 5-10 Mg
id=39812 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 161]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka 10-15 Mg
id=39813 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 162]
ty=S	0
na=Beczkowóz ciągniony 1500 dm3
id=39981 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 163]
ty=S	0
na=Beczkowóz ciągniony 2500 dm3
id=39982 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 164]
ty=S	0
na=Obudowa wykopów PODLASIE 1
id=47741 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 165]
ty=S	0
na=Obudowa wykopów PODLASIE 2
id=47742 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 166]
ty=S	0
na=Giętarka mechaniczna do prętów
id=71212 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 167]
ty=S	0
na=Prościarka automatyczna do prętów
id=71251 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 168]
ty=S	0
na=Krawędziarka do blach
id=71321 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 169]
ty=S	0
na=Zestaw do cięcia i spawania
id=72314 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 170]
ty=S	0
na=Zespół prądotwórczy stacyjny 250,0 kVA
id=81133 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 171]
ty=S	0
na=Sprężarka spalinowa do 5 m3
id=83111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 172]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=	3
jm=%	147
ce=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty przygotowawcze

[ELEMENT 2]
na=Roboty pomiarowe

[POZYCJA]
na=Kalkulacja własna - roboty pomiarowe
pd=		ROB 999
ob=80
jm=r-g	149
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1
np=0

[ELEMENT 2]
na=Wycinka drzew

[POZYCJA]
na=Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 10-15 cm
pd=		KNNR N001-01-01-01-00
ob=24
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.71
np=0

[RMS 128]
nz=0.02
np=0

[RMS 133]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 16-25 cm
pd=		KNNR N001-01-01-02-00
ob=13
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=1.34
np=0

[RMS 128]
nz=0.039
np=0

[RMS 133]
nz=0.112
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 26-35 cm
pd=		KNNR N001-01-01-03-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=2.02
np=0

[RMS 128]
nz=0.065
np=0

[RMS 133]
nz=0.165
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni fi 36-45 cm
pd=		KNNR N001-01-01-04-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=3.05
np=0

[RMS 128]
nz=0.115
np=0

[RMS 133]
nz=0.27
np=0

[POZYCJA]
na=Przecinanie piłą mechaniczną dłużyc fi 10-15 cm, Wsp. do R=0,1, S=0,4
pd=		KNNR N001-01-03-01-00
ob=192
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	24*8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1
wm=1
ws=0.4

[RMS 2]
nz=0.57
np=0

[RMS 133]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Przecinanie piłą mechaniczną dłużyc fi 16-25 cm, Wsp. do R=0,1, S=0,4
pd=		KNNR N001-01-03-02-00
ob=182
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	13*14

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1
wm=1
ws=0.4

[RMS 2]
nz=1.07
np=0

[RMS 133]
nz=0.112
np=0

[POZYCJA]
na=Przecinanie piłą mechaniczną dłużyc fi 26-35 cm, Wsp. do R=0,1, S=0,4
pd=		KNNR N001-01-03-03-00
ob=16
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1*16

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1
wm=1
ws=0.4

[RMS 2]
nz=1.58
np=0

[RMS 133]
nz=0.165
np=0

[POZYCJA]
na=Przecinanie piłą mechaniczną dłużyc fi 36-45 cm, Wsp. do R=0,1, S=0,4
pd=		KNNR N001-01-03-04-00
ob=60
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3*20

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1
wm=1
ws=0.4

[RMS 2]
nz=2.25
np=0

[RMS 133]
nz=0.27
np=0

[POZYCJA]
na=Transport pociętch dłużyc na odległość do 2 km, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
pd=		KNNR N001-01-07-01-00
ob=5.42
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Fi 10-15
wo=	1	0,07*24
ko=	Fi 16-25
wo=	1	0,20*13
ko=	Fi 26-35
wo=	1	0,24*1
ko=	Fi 36-45
wo=	1	0,30*3

[RMS 2]
nz=1.03
np=0

[RMS 149]
nz=0.325
np=0

[RMS 157]
nz=0.325
np=0

[POZYCJA]
na=Utylizacja gałęzi i karpiny, (zrębkowanie + wywóz)
pd=		 000-00-00-60-00
ob=9.5
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,12+6,38

[RMS 2]
nz=0.3
np=0

[RMS 122]
nz=0.3
np=0

[RMS 149]
nz=0.3
np=0

[RMS 157]
nz=0.6
np=0

[ELEMENT 2]
na=Zdjęcie humusu

[POZYCJA]
na=Usunięcie wierzchnicy grub do 15 cm spycharkami
pd=		KNR 201-01-26-01-00
ob=2250
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaże A
wo=	1	1300
ko=	Drenaże B
wo=	1	700+250

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.0055
np=0

[RMS 128]
nz=0.0025
np=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe

[POZYCJA]
na=Rozbiórka budowli siatkowo-kamiennej z wyprawą z siatki
pd=		KNR 1501-02-05-02-00
ob=8.82
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wylot WD-1
wo=	1	3,5*2,8*0,3
ko=	Wylot WD-2
wo=	1	3,5*2,8*0,3
ko=	Wylot WD-3
wo=	1	3,5*2,8*0,3

[RMS 2]
nz=7.4
np=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka ręczna rurociągu FI 30 cm
pd=		KNR 1501-02-06-01-00
ob=53
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.6
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie konstrukcji schodów stalowych 
pd=		KNR 404-08-02-01-00
ob=3.5
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Schody nr 2
wo=	1	1,8
ko=	Schody nr 4
wo=	1	1,7

[RMS 2]
nz=4.01
np=0

[RMS 21]
nz=0.34
np=1

[RMS 26]
nz=1.93
np=1

[RMS 35]
nz=0.044
np=1

[RMS 36]
nz=0.375
np=1

[RMS 69]
nz=0.013
np=1

[RMS 71]
nz=0.009
np=1

[RMS 80]
nz=0.044
np=1

[RMS 169]
nz=0.32
np=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka ręczna konstrukcji betonowych grub do 20 cm
pd=		KNR 1501-02-01-01-00
ob=4.1
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Schody nr 1
wo=	1	0,35*3
ko=	Schody nr 3
wo=	1	0,25*3,4
ko=	Schody nr 5
wo=	1	0,15*4
ko=	Schody nr 6
wo=	1	0,25*3,4
ko=	Schody nr 7
wo=	1	0,15*4,8

[RMS 2]
nz=6.4
np=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka mechanicz konstrukcji betonowych grub pow 20 cm
pd=		KNR 1501-02-01-06-00
ob=1.5
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	0,4*0,3*2,0+0,5*0,5*0,6
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	0,4*0,3*2,0+0,15
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	0,4*0,3*2,0+0,15
ko=	Ruroc. C
wo=	1	0,3*1,4*0,8

[RMS 2]
nz=3.4
np=0

[RMS 171]
nz=1.7
np=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka mechanicz konstrukcji żelbetowych grub do 20 cm
pd=		KNR 1501-02-01-07-00
ob=17.1
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	(15*3+10*6)*0,15
ko=	Ruroc. C
wo=	1	3,0*3,0*0,15

[RMS 2]
nz=5.4
np=0

[RMS 171]
nz=2.7
np=0

[POZYCJA]
na=Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach na zmianę roboczą
pd=		KNR 404-11-02-01-00
ob=28.6
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Rury d 30cm
wo=	1	0,11*53
ko=	Beton
wo=	1	1,5+17,1+4,1

[RMS 123]
nz=0.179
np=0

[POZYCJA]
na=Wynajęcie kontenera 8 m3 z wywozem i opłatą składowiskową
pd=		Kalkulacja własna
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 3]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Rozbiórka bruku z płyt sześciok grub 15 cm wypełn żwirem
pd=		KNR 1501-02-04-01-00
ob=98
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	9,5*2,0+3,0*7,0
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	7,5*2,0+3,0*7,0
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	5,0*2,0+2,0*6,0

[RMS 2]
nz=0.452
np=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
pd=		KNR 225-03-07-03-00
ob=49.5
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-3
wo=	1	45*1,1

[RMS 2]
nz=0.51
np=0

[RMS 153]
nz=0.01
np=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka bram z siatki w ramach stalowych ze słupkami stalowymi
pd=		KNR 225-03-12-03-00
ob=4.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ruroc. C
wo=	1	3,0*1,6

[RMS 2]
nz=0.64
np=0

[RMS 153]
nz=0.05
np=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych
pd=		KNR 225-03-07-04-00
ob=68.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaże A
wo=	1	(32+6)*1,8

[RMS 2]
nz=0.65
np=0

[RMS 153]
nz=0.02
np=0

[ELEMENT 2]
na=Drogi tymczasowe

[POZYCJA]
na=Odszkodowanie za zajęcie pasa pod drogi tymczasowe
pd=		Kalkulacja własna
ob=9
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 4]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem
pd=		KNR 201-02-35-01-00
ob=184
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zjazd
wo=	1	92
ko=	Przełożenie
wo=	1	92

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.07592
np=0

[RMS 127]
nz=0.0433
np=0

[POZYCJA]
na=Zakup - piasek do nawierzchni drogowych
pd=		MAT 1601299
ob=92
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 45]
nz=1
np=0

[POZYCJA]
na=Przerzut piasku
pd=		KNR 201-02-20-03-00
ob=92
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.10387
np=0

[RMS 124]
nz=0.0397
np=0

[POZYCJA]
na=Czasowe drogi z płyt żelbetowych - wykonanie koryta
pd=		KNR 201-01-29-01-00
ob=780
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	180,0*3,0
ko=	Przełożenie
wo=	1	80,0*3,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.0748
np=0

[RMS 128]
nz=0.0125
np=0

[POZYCJA]
na=Układanie dróg tymczasowych z płyt żelbetowych 
pd=		KNR 201-01-29-04-00
ob=780
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	180,0*3,0
ko=	Przełożenie
wo=	1	80,0*3,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.2702
np=0

[RMS 44]
nz=0.0448
np=1

[RMS 55]
nz=0.2
np=1

[RMS 142]
nz=0.0474
np=0

[POZYCJA]
na=Czasowe drogi z płyt żelbetowych - utrzymanie nawierzchni w ciągu 1 m-ca, x8
pd=		KNR 201-01-29-11-00
ob=540
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=7.68
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.0431
np=0

[POZYCJA]
na=Rozbieranie dróg z płyt żelbetowych 
pd=		KNR 201-01-29-08-00
ob=780
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.2024
np=0

[RMS 142]
nz=0.0474
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m3 z transportem wywrotką 15 MG
pd=		KNNR N001-02-07-02-20
ob=92
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	92

[RMS 2]
nz=0.046
np=0

[RMS 124]
nz=0.0632
np=0

[RMS 127]
nz=0.0298
np=0

[RMS 161]
nz=0.1028
np=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych, x4
pd=		KNNR N001-02-08-02-10
ob=92
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=4

[RMS 160]
nz=0.021
np=0

[ELEMENT 1]
na=Rurociągi odprowadzające

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg odprowadzający A

[POZYCJA]
na=Analog - wbijanie tymczasowych ścianek szczelnych stalowych z grodzic L.603, h=3,5m wibromłotem HVB na placu budowy bez uzbrojenia elektroenergetycznego, przy głębokości wbicia do 3 m w gruncie kategorii: I-II, Wsp. do R i S = 0,71310
pd=		 906-01-01-01-10
ob=10.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,9*2+3,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.7
wm=1
ws=0.7

[RMS 2]
nz=14.85
np=0

[RMS 8]
nz=38
np=1

[RMS 138]
nz=1.85
np=0

[RMS 143]
nz=0.96
np=0

[RMS 147]
nz=0.96
np=0

[RMS 158]
nz=0.96
np=0

[RMS 170]
nz=2.34
np=0

[POZYCJA]
na=Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład
pd=		KNNR N001-02-10-02-01
ob=119
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Hm 0 - 33
wo=	1	119

[RMS 2]
nz=0.166
np=0

[RMS 125]
nz=0.0245
np=0

[POZYCJA]
na=Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m
pd=		KNR 201-06-07-04-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=5.148
np=0

[RMS 49]
nz=0.0884
np=1

[RMS 50]
nz=0.0476
np=1

[RMS 91]
nz=0.1
np=1

[RMS 92]
nz=0.05
np=1

[RMS 108]
nz=0.2
np=1

[RMS 116]
nz=0.4
np=1

[RMS 117]
nz=0.2
np=1

[RMS 135]
nz=0.3
np=0

[RMS 146]
nz=1.2
np=0

[RMS 153]
nz=0.21
np=0

[RMS 159]
nz=0.08
np=0

[POZYCJA]
na=Odwodnienie - pompowanie wody z igłofiltrów, 81 godz.
pd=		KNNR N010-19-04-05-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=25.8
np=0

[RMS 136]
nz=81
np=0

[POZYCJA]
na=Podłoże piaskowe grub 10 cm
pd=		KNNR N004-14-11-01-01
ob=0.187
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wylot
wo=	1	1,1*1,7*0,10

[RMS 2]
nz=2.1
np=0

[RMS 42]
nz=1.22
np=1

[RMS 130]
nz=0.77
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podłoże betonowe C15 pod konstrukcje
pd=		KNNR N010-02-03-01-00
ob=1
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wylot
wo=	1	0,9*1,6*0,10
ko=	Skarpa - bruk
wo=	1	(0,8*1,5+0,3*2,0*2)*0,17
ko=	Podłoże pod studzienki
wo=	1	1,2*1,2*0,10*3

[RMS 2]
nz=4
np=0

[RMS 20]
nz=0.1
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.005
np=1

[RMS 148]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Wylot żelbetowy z bet. C30/37
pd=		KNNR N010-02-01-04-00
ob=0.74
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,74

[RMS 2]
nz=28.3
np=0

[RMS 67]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.087
np=1

[RMS 81]
nz=0.013
np=1

[RMS 148]
nz=1.23
np=0

[RMS 156]
nz=1.18
np=0

[RMS 163]
nz=0.05
np=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami gładkimi fi 10
pd=		KNNR N010-02-05-02-00
ob=23
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,7*10*0,617

[RMS 2]
nz=0.041
np=0

[RMS 11]
nz=1.05
np=1

[RMS 147]
nz=0.0008
np=0

[RMS 156]
nz=0.0008
np=0

[RMS 166]
nz=0.004
np=0

[RMS 167]
nz=0.0036
np=0

[RMS 168]
nz=0.0048
np=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie palisady z kołków fi 12 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3
pd=		KNNR N010-05-13-06-00
ob=1.5
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=3.77
np=0

[RMS 84]
nz=9.4
np=1

[POZYCJA]
na=Analog - Umocnienie z kamienia grub 15 cm na skarpach o powierzchniach płaskich wys do 4 m z lądu na podłożu bet.,kamień z rozbiórki
pd=		KNNR N010-04-04-01-00
ob=2.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Skarpa - bruk
wo=	1	0,8*1,50+0,3*2,0*2

[RMS 2]
nz=0.982
np=0

[POZYCJA]
na=Spoinowanie bruku grub 15 cm - ląd
pd=		KNNR N010-04-12-01-00
ob=2.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.143
np=0

[RMS 68]
nz=0.0146
np=1

[POZYCJA]
na=Narzut kamienny brzegu ręcznie wyrównanie nawodne, kamień z rozbiórki
pd=		KNNR N010-04-01-08-00
ob=0.96
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,8*0,4*0,3*2
wo=	1	1,6*0,6*0,3

[RMS 2]
nz=2.29
np=0

[POZYCJA]
na=Analog - wykonanie kraty z zbezpieczeniem antykorozyjnym + obsadzenie, Wsp. do R=1,5 
pd=		KNR 213-10-09-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.432
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=1.07
np=0

[RMS 121]
nz=1.8
np=1

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie żelbetowe C15 - fundament
pd=		KNNR N010-02-03-04-00
ob=0.588
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Studzienki
wo=	1	1,4*1,4*0,1*3

[RMS 2]
nz=6
np=0

[RMS 21]
nz=0.15
np=1

[RMS 58]
nz=2.05
np=1

[RMS 59]
nz=0.82
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.007
np=1

[RMS 147]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie konstrukcji betonowych prętami gładkimi do fi 8
pd=		KNNR N010-02-05-01-00
ob=18.486
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,395*1,3*12*3

[RMS 2]
nz=0.059
np=0

[RMS 9]
nz=1.02
np=1

[RMS 147]
nz=0.0007
np=0

[RMS 156]
nz=0.0007
np=0

[RMS 166]
nz=0.004
np=0

[RMS 167]
nz=0.0036
np=0

[RMS 168]
nz=0.0048
np=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości do 3 m
pd=		KNR 218-06-13-01-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=28.46
np=0

[RMS 54]
nz=234
np=1

[RMS 62]
nz=8.38
np=1

[RMS 63]
nz=16.96
np=1

[RMS 64]
nz=0.232
np=1

[RMS 65]
nz=0.47
np=1

[RMS 68]
nz=0.36
np=1

[RMS 94]
nz=5.25
np=1

[RMS 95]
nz=1
np=1

[RMS 110]
nz=8
np=1

[RMS 111]
nz=1
np=1

[RMS 141]
nz=3.04
np=0

[RMS 154]
nz=2.93
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - dodatek za 0,5 m różnicy głębokości
pd=		KNR 218-06-13-02-00
ob=-6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	-2*3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.13
np=0

[RMS 62]
nz=1.59
np=1

[RMS 63]
nz=3.22
np=1

[RMS 68]
nz=0.01
np=1

[RMS 94]
nz=1.05
np=1

[RMS 110]
nz=1.7
np=1

[RMS 141]
nz=0.5
np=0

[RMS 154]
nz=0.25
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 łączony na wcisk w wykopie skarpowym
pd=		KNNR N004-13-08-05-00
ob=12.1
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.682
np=0

[RMS 98]
nz=1.02
np=1

[RMS 153]
nz=0.0249
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym
pd=		KNNR N004-13-08-03-00
ob=18.4
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	9,2+9,2

[RMS 2]
nz=0.5
np=0

[RMS 101]
nz=1.02
np=1

[RMS 153]
nz=0.0104
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zasyp rurociągu z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi gruntem kat 1-3 
pd=		KNR 201-05-04-01-00
ob=24
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	W. skarpowy
wo=	1	(0,9-0,1)*30

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.41
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczny zasyp wykopu gruntem kat 1-2 z zag.
pd=		KNR 201-05-03-01-00
ob=95
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	119-24

[RMS 2]
nz=0.212
np=0

[RMS 128]
nz=0.0294
np=0

[RMS 130]
nz=0.0294
np=0

[RMS 132]
nz=0.0294
np=0

[RMS 162]
nz=0.0294
np=0

[POZYCJA]
na=Analog - wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic L.603, h=3,5m wibromłotem HVB na placu budowy bez uzbrojenia elektroenergetycznego, przy głębokości wbicia do 3 m w gruncie kategorii: I-II, Wsp. do R=0,6 i S=0,41310
pd=		 906-01-01-01-10
ob=10.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.6
wm=1
ws=0.4

[RMS 2]
nz=14.85
np=0

[RMS 138]
nz=1.85
np=0

[RMS 143]
nz=0.96
np=0

[RMS 147]
nz=0.96
np=0

[RMS 158]
nz=0.96
np=0

[RMS 170]
nz=2.34
np=0

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg odprowadzający B

[POZYCJA]
na=Analog - Wbijanie tymczasowych ścianek szczelnych stalowych z grodzic L.603, h=3,5m wibromłotem HVB na placu budowy bez uzbrojenia elektroenergetycznego, przy głębokości wbicia do 3 m w gruncie kategorii: I-II, Wsp. do R i S = 0,71310
pd=		 906-01-01-01-10
ob=10.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,9*2+3,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.7
wm=1
ws=0.7

[RMS 2]
nz=14.85
np=0

[RMS 8]
nz=38
np=1

[RMS 138]
nz=1.85
np=0

[RMS 143]
nz=0.96
np=0

[RMS 147]
nz=0.96
np=0

[RMS 158]
nz=0.96
np=0

[RMS 170]
nz=2.34
np=0

[POZYCJA]
na=Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład
pd=		KNNR N001-02-10-02-01
ob=43.9
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0-15,8
wo=	1	43,9

[RMS 2]
nz=0.166
np=0

[RMS 125]
nz=0.0245
np=0

[POZYCJA]
na=Wykop w ob PODL box kat 1-2 do 4,0 szer 1,0-1,5 kop 0,6 m3, 90%
pd=		KNR 201-09-05-04-00
ob=46
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	15,8-29,2
wo=	1	(95-43,9)*0,90

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.0625
np=0

[RMS 125]
nz=0.0616
np=0

[RMS 165]
nz=0.075
np=0

[POZYCJA]
na=Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym wydobyciem urobku, 10%
pd=		KNNR N001-03-07-03-00
ob=5.11
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	15,8-29,2
wo=	1	(95-43,9)*0,1

[RMS 2]
nz=1.6
np=0

[POZYCJA]
na=Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m
pd=		KNR 201-06-07-04-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=5.148
np=0

[RMS 49]
nz=0.0884
np=1

[RMS 50]
nz=0.0476
np=1

[RMS 91]
nz=0.1
np=1

[RMS 92]
nz=0.05
np=1

[RMS 108]
nz=0.2
np=1

[RMS 116]
nz=0.4
np=1

[RMS 117]
nz=0.2
np=1

[RMS 135]
nz=0.3
np=0

[RMS 146]
nz=1.2
np=0

[RMS 153]
nz=0.21
np=0

[RMS 159]
nz=0.08
np=0

[POZYCJA]
na=Odwodnienie - pompowanie wody z igłofiltrów, 81 godz.
pd=		KNNR N010-19-04-05-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=25.8
np=0

[RMS 136]
nz=81
np=0

[POZYCJA]
na=Podłoże piaskowe grub 10 cm
pd=		KNNR N004-14-11-01-01
ob=0.187
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wylot
wo=	1	1,1*1,7*0,10

[RMS 2]
nz=2.1
np=0

[RMS 42]
nz=1.22
np=1

[RMS 130]
nz=0.77
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podłoże betonowe C15 pod konstrukcje
pd=		KNNR N010-02-03-01-00
ob=0.6
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wylot
wo=	1	0,9*1,6*0,10
ko=	Skarpa - bruk
wo=	1	(0,8*1,5+0,3*2,0*2)*0,17

[RMS 2]
nz=4
np=0

[RMS 20]
nz=0.1
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.005
np=1

[RMS 148]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Wylot żelbetowy z bet. C30/37
pd=		KNNR N010-02-01-04-00
ob=0.74
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,74

[RMS 2]
nz=28.3
np=0

[RMS 67]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.087
np=1

[RMS 81]
nz=0.013
np=1

[RMS 148]
nz=1.23
np=0

[RMS 156]
nz=1.18
np=0

[RMS 163]
nz=0.05
np=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami gładkimi fi 10-14
pd=		KNNR N010-02-05-02-00
ob=23
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,7*10*0,617

[RMS 2]
nz=0.041
np=0

[RMS 11]
nz=1.05
np=1

[RMS 147]
nz=0.0008
np=0

[RMS 156]
nz=0.0008
np=0

[RMS 166]
nz=0.004
np=0

[RMS 167]
nz=0.0036
np=0

[RMS 168]
nz=0.0048
np=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie palisady z kołków fi 12 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3
pd=		KNNR N010-05-13-06-00
ob=1.5
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=3.77
np=0

[RMS 84]
nz=9.4
np=1

[POZYCJA]
na=Analog - Umocnienie z kamienia grub 15 cm na skarpach o powierzchniach płaskich wys do 4 m z lądu na podłożu bet., kamień z rozbiórki
pd=		KNNR N010-04-04-01-00
ob=2.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Skarpa - bruk
wo=	1	0,8*1,50+0,3*2,0*2

[RMS 2]
nz=0.982
np=0

[POZYCJA]
na=Spoinowanie bruku grub 15 cm - ląd
pd=		KNNR N010-04-12-01-00
ob=2.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.143
np=0

[RMS 68]
nz=0.0146
np=1

[POZYCJA]
na=Narzut kamienny brzegu ręcznie wyrównanie nawodne, kamień z rozbiórki
pd=		KNNR N010-04-01-08-00
ob=0.96
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,8*0,4*0,3*2
wo=	1	1,6*0,6*0,3

[RMS 2]
nz=2.29
np=0

[POZYCJA]
na=Analog - wykonanie kraty z zbezpieczeniem antykorozyjnym + obsadzenie, Wsp. do R=1,5 
pd=		KNR 213-10-09-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.432
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=1.07
np=0

[RMS 121]
nz=1.8
np=1

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie żelbetowe C15 - fundament
pd=		KNNR N010-02-03-04-00
ob=0.392
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Studzienki
wo=	1	1,4*1,4*0,1*2

[RMS 2]
nz=6
np=0

[RMS 21]
nz=0.15
np=1

[RMS 58]
nz=2.05
np=1

[RMS 59]
nz=0.82
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.007
np=1

[RMS 147]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie konstrukcji betonowych prętami gładkimi do fi 8
pd=		KNNR N010-02-05-01-00
ob=12.324
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,395*1,3*12*2

[RMS 2]
nz=0.059
np=0

[RMS 9]
nz=1.02
np=1

[RMS 147]
nz=0.0007
np=0

[RMS 156]
nz=0.0007
np=0

[RMS 166]
nz=0.004
np=0

[RMS 167]
nz=0.0036
np=0

[RMS 168]
nz=0.0048
np=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości do 3 m
pd=		KNR 218-06-13-01-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=28.46
np=0

[RMS 54]
nz=234
np=1

[RMS 62]
nz=8.38
np=1

[RMS 63]
nz=16.96
np=1

[RMS 64]
nz=0.232
np=1

[RMS 65]
nz=0.47
np=1

[RMS 68]
nz=0.36
np=1

[RMS 94]
nz=5.25
np=1

[RMS 95]
nz=1
np=1

[RMS 110]
nz=8
np=1

[RMS 111]
nz=1
np=1

[RMS 141]
nz=3.04
np=0

[RMS 154]
nz=2.93
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - dodatek za 0,5 m różnicy głębokości
pd=		KNR 218-06-13-02-00
ob=1.5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.13
np=0

[RMS 62]
nz=1.59
np=1

[RMS 63]
nz=3.22
np=1

[RMS 68]
nz=0.01
np=1

[RMS 94]
nz=1.05
np=1

[RMS 110]
nz=1.7
np=1

[RMS 141]
nz=0.5
np=0

[RMS 154]
nz=0.25
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 łączony na wcisk w wykopie skarpowym
pd=		KNNR N004-13-08-05-00
ob=20.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	20,8

[RMS 2]
nz=0.682
np=0

[RMS 98]
nz=1.02
np=1

[RMS 153]
nz=0.0249
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym
pd=		KNNR N004-13-08-03-00
ob=6.7
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	6,7

[RMS 2]
nz=0.5
np=0

[RMS 101]
nz=1.02
np=1

[RMS 153]
nz=0.0104
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zasyp rurociągu z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi gruntem kat 1-3 
pd=		KNR 201-05-04-01-00
ob=31
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	W. skarpowy
wo=	1	(0,9-0,1)*16
ko=	W. umocniony
wo=	1	(0,7-0,1)*30

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.41
np=0

[POZYCJA]
na=Zasyp kop 0,6 m3 w obud PODL gł do 4,0 szer 1,0-1,5 kat 1-2 z zag. 
pd=		KNR 201-09-10-04-00
ob=64
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	95-31

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.3753
np=0

[RMS 125]
nz=0.0863
np=0

[RMS 130]
nz=0.069
np=0

[RMS 164]
nz=0.112
np=0

[POZYCJA]
na=Analog - wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic L.603, h=3,5m wibromłotem HVB na placu budowy bez uzbrojenia elektroenergetycznego, przy głębokości wbicia do 3 m w gruncie kategorii: I-II, Wsp. do R=0,6 i S=0,41310
pd=		 906-01-01-01-10
ob=10.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.6
wm=1
ws=0.4

[RMS 2]
nz=14.85
np=0

[RMS 138]
nz=1.85
np=0

[RMS 143]
nz=0.96
np=0

[RMS 147]
nz=0.96
np=0

[RMS 158]
nz=0.96
np=0

[RMS 170]
nz=2.34
np=0

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg odprowadzający C

[POZYCJA]
na=Analog - Wbijanie tymczasowych ścianek szczelnych stalowych z grodzic L.603, h=3,5m wibromłotem HVB na placu budowy bez uzbrojenia elektroenergetycznego, przy głębokości wbicia do 3 m w gruncie kategorii: I-II, Wsp. do R i S = 0,71310
pd=		 906-01-01-01-10
ob=10.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,9*2+3,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.7
wm=1
ws=0.7

[RMS 2]
nz=14.85
np=0

[RMS 8]
nz=38
np=1

[RMS 138]
nz=1.85
np=0

[RMS 143]
nz=0.96
np=0

[RMS 147]
nz=0.96
np=0

[RMS 158]
nz=0.96
np=0

[RMS 170]
nz=2.34
np=0

[POZYCJA]
na=Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład
pd=		KNNR N001-02-10-02-01
ob=45
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0-19,7
wo=	1	45

[RMS 2]
nz=0.166
np=0

[RMS 125]
nz=0.0245
np=0

[POZYCJA]
na=Wykop w ob PODL box kat 1-2 do 4,0 szer 1,0-1,5 kop 0,6 m3, 90%
pd=		KNR 201-09-05-04-00
ob=117.9
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	19,7-74
wo=	1	(69,3+53,2+8,5)*0,9

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.0625
np=0

[RMS 125]
nz=0.0616
np=0

[RMS 165]
nz=0.075
np=0

[POZYCJA]
na=Wykop ręczny liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym wydobyciem urobku, 10%
pd=		KNNR N001-03-07-03-00
ob=20.7
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	19,7-74
wo=	1	(69,3+53,2+8,5)*0,1
ko=	70-74
wo=	1	7,6

[RMS 2]
nz=1.6
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 na odkład
pd=		KNNR N001-02-20-01-20
ob=69.3
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Hm 46-74, wywóz
wo=	1	53,2+7,6+8,5

[RMS 2]
nz=0.19
np=0

[RMS 129]
nz=0.0418
np=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4
pd=		KNNR N001-03-13-01-00
ob=23
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Hm 45,9
wo=	1	2,0*2,0*2
ko=	Hm 67-70
wo=	1	2,5*3,0*2

[RMS 2]
nz=0.675
np=0

[RMS 13]
nz=0.00068
np=1

[RMS 26]
nz=0.12
np=1

[RMS 73]
nz=0.00105
np=1

[RMS 76]
nz=0.0009
np=1

[RMS 172]
nz=1
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m
pd=		KNR 201-06-07-04-00
ob=50
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=5.148
np=0

[RMS 49]
nz=0.0884
np=1

[RMS 50]
nz=0.0476
np=1

[RMS 91]
nz=0.1
np=1

[RMS 92]
nz=0.05
np=1

[RMS 108]
nz=0.2
np=1

[RMS 116]
nz=0.4
np=1

[RMS 117]
nz=0.2
np=1

[RMS 135]
nz=0.3
np=0

[RMS 146]
nz=1.2
np=0

[RMS 153]
nz=0.21
np=0

[RMS 159]
nz=0.08
np=0

[POZYCJA]
na=Odwodnienie - pompowanie wody z igłofiltrów, 81 godz.
pd=		KNNR N010-19-04-05-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=25.8
np=0

[RMS 136]
nz=81
np=0

[POZYCJA]
na=Podłoże piaskowe grub 10 cm
pd=		KNNR N004-14-11-01-01
ob=0.187
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wylot
wo=	1	1,1*1,7*0,10

[RMS 2]
nz=2.1
np=0

[RMS 42]
nz=1.22
np=1

[RMS 130]
nz=0.77
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podłoże betonowe C15 pod konstrukcje i umocnienia
pd=		KNNR N010-02-03-01-00
ob=0.6
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wylot
wo=	1	0,9*1,6*0,10
ko=	Skarpa - bruk
wo=	1	(0,8*1,5+0,3*2,0*2)*0,17

[RMS 2]
nz=4
np=0

[RMS 20]
nz=0.1
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.005
np=1

[RMS 148]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Wylot żelbetowy z bet. C30/37
pd=		KNNR N010-02-01-04-00
ob=0.74
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,74

[RMS 2]
nz=28.3
np=0

[RMS 67]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.087
np=1

[RMS 81]
nz=0.013
np=1

[RMS 148]
nz=1.23
np=0

[RMS 156]
nz=1.18
np=0

[RMS 163]
nz=0.05
np=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie konstrukcji betonowej prętami gładkimi fi 10-14
pd=		KNNR N010-02-05-02-00
ob=23
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,7*10*0,617

[RMS 2]
nz=0.041
np=0

[RMS 11]
nz=1.05
np=1

[RMS 147]
nz=0.0008
np=0

[RMS 156]
nz=0.0008
np=0

[RMS 166]
nz=0.004
np=0

[RMS 167]
nz=0.0036
np=0

[RMS 168]
nz=0.0048
np=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie palisady z kołków fi 12 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3
pd=		KNNR N010-05-13-06-00
ob=1.5
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=3.77
np=0

[RMS 84]
nz=9.4
np=1

[POZYCJA]
na=Analog - Umocnienie z kamienia grub 15 cm na skarpach o powierzchniach płaskich wys do 4 m z lądu na podłożu bet., kamień z rozbiórki
pd=		KNNR N010-04-04-01-00
ob=2.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Skarpa - bruk
wo=	1	0,8*1,50+0,3*2,0*2

[RMS 2]
nz=0.982
np=0

[POZYCJA]
na=Spoinowanie bruku grub 15 cm - ląd
pd=		KNNR N010-04-12-01-00
ob=2.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.143
np=0

[RMS 68]
nz=0.0146
np=1

[POZYCJA]
na=Narzut kamienny brzegu ręcznie wyrównanie nawodne, kamień z rozbiórki
pd=		KNNR N010-04-01-08-00
ob=0.96
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,8*0,4*0,3*2
wo=	1	1,6*0,6*0,3

[RMS 2]
nz=2.29
np=0

[POZYCJA]
na=Analog - wykonanie kraty z zbezpieczeniem antykorozyjnym + obsadzenie, Wsp. do R=1,5 
pd=		KNR 213-10-09-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.432
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=1.07
np=0

[RMS 121]
nz=1.8
np=1

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie żelbetowe C15 - fundament
pd=		KNNR N010-02-03-04-00
ob=0.726
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Studzienki
wo=	1	1,2*1,2*0,1*3
ko=	Separator
wo=	1	1,4*1,4*0,15

[RMS 2]
nz=6
np=0

[RMS 21]
nz=0.15
np=1

[RMS 58]
nz=2.05
np=1

[RMS 59]
nz=0.82
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.007
np=1

[RMS 147]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie konstrukcji betonowych prętami gładkimi do fi 8
pd=		KNNR N010-02-05-01-00
ob=18.2
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,395*(1,1*10*3+1,3*10)

[RMS 2]
nz=0.059
np=0

[RMS 9]
nz=1.02
np=1

[RMS 147]
nz=0.0007
np=0

[RMS 156]
nz=0.0007
np=0

[RMS 166]
nz=0.004
np=0

[RMS 167]
nz=0.0036
np=0

[RMS 168]
nz=0.0048
np=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości do 3 m
pd=		KNR 218-06-13-01-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=28.46
np=0

[RMS 54]
nz=234
np=1

[RMS 62]
nz=8.38
np=1

[RMS 63]
nz=16.96
np=1

[RMS 64]
nz=0.232
np=1

[RMS 65]
nz=0.47
np=1

[RMS 68]
nz=0.36
np=1

[RMS 94]
nz=5.25
np=1

[RMS 95]
nz=1
np=1

[RMS 110]
nz=8
np=1

[RMS 111]
nz=1
np=1

[RMS 141]
nz=3.04
np=0

[RMS 154]
nz=2.93
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - dodatek za 0,5 m różnicy głębokości
pd=		KNR 218-06-13-02-00
ob=-1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,5-1,5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.13
np=0

[RMS 62]
nz=1.59
np=1

[RMS 63]
nz=3.22
np=1

[RMS 68]
nz=0.01
np=1

[RMS 94]
nz=1.05
np=1

[RMS 110]
nz=1.7
np=1

[RMS 141]
nz=0.5
np=0

[RMS 154]
nz=0.25
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 800 głębokości do 3 m
pd=		KNR 218-06-13-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	STC-3
wo=	1	1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=28.46
np=0

[RMS 62]
nz=8.38
np=1

[RMS 63]
nz=16.96
np=1

[RMS 64]
nz=0.232
np=1

[RMS 65]
nz=0.47
np=1

[RMS 68]
nz=0.36
np=1

[RMS 93]
nz=6
np=1

[RMS 95]
nz=1
np=1

[RMS 110]
nz=8
np=1

[RMS 111]
nz=1
np=1

[RMS 141]
nz=3.04
np=0

[RMS 154]
nz=2.93
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 800 - dodatek za 0,5 m różnicy głębokości
pd=		KNR 218-06-13-02-00
ob=-0.5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	-0,5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.13
np=0

[RMS 62]
nz=1.59
np=1

[RMS 63]
nz=3.22
np=1

[RMS 68]
nz=0.01
np=1

[RMS 93]
nz=1.05
np=1

[RMS 110]
nz=1.7
np=1

[RMS 141]
nz=0.5
np=0

[RMS 154]
nz=0.25
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 łączony na wcisk w wykopie skarpowym
pd=		KNNR N004-13-08-05-00
ob=71.3
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	26+40,7+,9+3,7

[RMS 2]
nz=0.682
np=0

[RMS 98]
nz=1.02
np=1

[RMS 153]
nz=0.0249
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk w wykopie skarpowym
pd=		KNNR N004-13-21-05-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Włączenie DN300 - hm 26,4
wo=	1	1
ko=	Włączenie DN200 - hm 67,9
wo=	1	1
ko=	Włączenie DN200 - hm 69,5
wo=	1	1

[RMS 2]
nz=0.35
np=0

[RMS 103]
nz=1
np=1

[RMS 153]
nz=0.11
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Analog - połączenie odcinka rury fi 300 mm w wykopie, z uszczelnieniem
pd=		KNR 402-02-08-05-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=2.5
np=0

[RMS 66]
nz=0.04
np=1

[RMS 120]
nz=2.89
np=1

[RMS 172]
nz=4
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Analog - montaż separatora fi 1200
pd=		KNNR N004-14-18-05-01
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=3.64
np=0

[RMS 144]
nz=1.3
np=0

[RMS 155]
nz=0.38
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zakup separatora z instalacją alarmową z dostawą
pd=		MAT 000002
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 5]
nz=1
np=0

[POZYCJA]
na=Analog - montaż instalacji alarmowej
pd=		KNR 504-01-01-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=8.48
np=0

[RMS 33]
nz=0.25
np=1

[RMS 52]
nz=10
np=1

[RMS 72]
nz=0.004
np=1

[POZYCJA]
na=Zasyp rurociągu z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi gruntem kat 1-3 
pd=		KNR 201-05-04-01-00
ob=48
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	W. skarpowy
wo=	1	(0,9-0,1)*19,7
ko=	W. umocniony
wo=	1	(0,7-0,1)*54

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.41
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 na odkład
pd=		KNNR N001-02-20-01-20
ob=60.8
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Hm 46-74, przywóz
wo=	1	53,2+7,6

[RMS 2]
nz=0.19
np=0

[RMS 129]
nz=0.0418
np=0

[POZYCJA]
na=Zasyp kop 0,6 m3 w obud PODL gł do 4,0 szer 1,0-1,5 kat 1-2 z zag. 
pd=		KNR 201-09-10-04-00
ob=118.4
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	186-(48+0,1*64+1,1*3*4)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.3753
np=0

[RMS 125]
nz=0.0863
np=0

[RMS 130]
nz=0.069
np=0

[RMS 164]
nz=0.112
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m3 z transportem wywrotką 15 MG
pd=		KNNR N001-02-07-02-20
ob=67.6
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	186-118,4

[RMS 2]
nz=0.046
np=0

[RMS 124]
nz=0.0632
np=0

[RMS 127]
nz=0.0298
np=0

[RMS 161]
nz=0.1028
np=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych, x4
pd=		KNNR N001-02-08-02-10
ob=67.6
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=4

[RMS 160]
nz=0.021
np=0

[POZYCJA]
na=Bruk z kamienia grub 15 cm na podłożu bet. C15
pd=		KNNR N010-04-04-05-00
ob=4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Separator
wo=	1	2,0*2,0

[RMS 2]
nz=0.851
np=0

[RMS 39]
nz=0.289
np=1

[RMS 40]
nz=0.0238
np=1

[RMS 66]
nz=0.05
np=1

[POZYCJA]
na=Spoinowanie bruku grub 15 cm - ląd
pd=		KNNR N010-04-12-01-00
ob=4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.143
np=0

[RMS 68]
nz=0.0146
np=1

[POZYCJA]
na=Analog - wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic L.603, h=3,5m wibromłotem HVB na placu budowy bez uzbrojenia elektroenergetycznego, przy głębokości wbicia do 3 m w gruncie kategorii: I-II, Wsp. do R=0,6 i S=0,41310
pd=		 906-01-01-01-10
ob=10.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.6
wm=1
ws=0.4

[RMS 2]
nz=14.85
np=0

[RMS 138]
nz=1.85
np=0

[RMS 143]
nz=0.96
np=0

[RMS 147]
nz=0.96
np=0

[RMS 158]
nz=0.96
np=0

[RMS 170]
nz=2.34
np=0

[ELEMENT 1]
na=Rurociągi drenażowe

[ELEMENT 2]
na=Drenaże A-1 - A-3

[POZYCJA]
na=Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład, 90%
pd=		KNNR N001-02-10-02-01
ob=559
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	119+11
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	243+14
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	136+36

[RMS 2]
nz=0.166
np=0

[RMS 125]
nz=0.0245
np=0

[POZYCJA]
na=Wykop w ob PODL box kat 1-2 do 4,0 szer 1,0-1,5 kop 0,6 m3, 90%
pd=		KNR 201-09-05-04-00
ob=585.9
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	224*0,9
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	213*0,9
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	168*0,9
ko=	Drenaż zaporowy
wo=	1	(28+18)*0,9

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.0625
np=0

[RMS 125]
nz=0.0616
np=0

[RMS 165]
nz=0.075
np=0

[POZYCJA]
na=Wykop ręczny liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym wydobyciem urobku, 10%
pd=		KNNR N001-03-07-03-00
ob=88
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	224*0,1
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	213*0,1
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	168*0,1
ko=	Drenaż zaporowy
wo=	1	46*0,1
ko=	Przekopy kontrolne
wo=	1	22,9

[RMS 2]
nz=1.6
np=0

[POZYCJA]
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów
pd=		KNNR N001-05-29-01-00
ob=4
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=3.5
np=0

[RMS 75]
nz=0.05
np=1

[RMS 113]
nz=0.05
np=1

[RMS 115]
nz=3.64
np=1

[RMS 140]
nz=1.1
np=0

[POZYCJA]
na=Tymczasowy rurociąg z rur PP fi 400
pd=		KNR 201-06-18-05-01
ob=28
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=1.7963
np=0

[RMS 100]
nz=0.12
np=1

[RMS 119]
nz=0.62
np=1

[RMS 141]
nz=0.02
np=0

[RMS 153]
nz=0.29
np=0

[POZYCJA]
na=Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m
pd=		KNR 201-06-07-04-00
ob=67
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	25
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	15
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	27

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=5.148
np=0

[RMS 49]
nz=0.0884
np=1

[RMS 50]
nz=0.0476
np=1

[RMS 91]
nz=0.1
np=1

[RMS 92]
nz=0.05
np=1

[RMS 108]
nz=0.2
np=1

[RMS 116]
nz=0.4
np=1

[RMS 117]
nz=0.2
np=1

[RMS 135]
nz=0.3
np=0

[RMS 146]
nz=1.2
np=0

[RMS 153]
nz=0.21
np=0

[RMS 159]
nz=0.08
np=0

[POZYCJA]
na=Odwodnienie - pompowanie wody z igłofiltrów, 81 godz.
pd=		KNNR N010-19-04-05-00
ob=11
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	4
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	3
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	4

[RMS 2]
nz=25.8
np=0

[RMS 136]
nz=81
np=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie żelbetowe C15 - fundament
pd=		KNNR N010-02-03-04-00
ob=1.44
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	1,2*1,2*0,1*4
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	1,2*1,2*0,1*3
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	1,2*1,2*0,1*3

[RMS 2]
nz=6
np=0

[RMS 21]
nz=0.15
np=1

[RMS 58]
nz=2.05
np=1

[RMS 59]
nz=0.82
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.007
np=1

[RMS 147]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie konstrukcji betonowych prętami gładkimi do fi 8
pd=		KNNR N010-02-05-01-00
ob=43.45
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	0,395*1,1*10*4
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	0,395*1,1*10*3
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	0,395*1,1*10*3

[RMS 2]
nz=0.059
np=0

[RMS 9]
nz=1.02
np=1

[RMS 147]
nz=0.0007
np=0

[RMS 156]
nz=0.0007
np=0

[RMS 166]
nz=0.004
np=0

[RMS 167]
nz=0.0036
np=0

[RMS 168]
nz=0.0048
np=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 800 głębokości do 3 m
pd=		KNR 218-06-13-01-00
ob=8
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	3
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	2
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=28.46
np=0

[RMS 62]
nz=8.38
np=1

[RMS 63]
nz=16.96
np=1

[RMS 64]
nz=0.232
np=1

[RMS 65]
nz=0.47
np=1

[RMS 68]
nz=0.36
np=1

[RMS 93]
nz=6
np=1

[RMS 95]
nz=1
np=1

[RMS 110]
nz=8
np=1

[RMS 111]
nz=1
np=1

[RMS 141]
nz=3.04
np=0

[RMS 154]
nz=2.93
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 800 - dodatek za 0,5 m różnicy głębokości
pd=		KNR 218-06-13-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	2-1,5+0,5
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	1,5-1,5
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	1+2-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.13
np=0

[RMS 62]
nz=1.59
np=1

[RMS 63]
nz=3.22
np=1

[RMS 68]
nz=0.01
np=1

[RMS 93]
nz=1.05
np=1

[RMS 110]
nz=1.7
np=1

[RMS 141]
nz=0.5
np=0

[RMS 154]
nz=0.25
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna kryta z kręgów betonowych fi 1000 głębokości do 3 m
pd=		KNR 218-06-13-01-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	1
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=28.46
np=0

[RMS 62]
nz=8.38
np=1

[RMS 63]
nz=16.96
np=1

[RMS 64]
nz=0.232
np=1

[RMS 68]
nz=0.36
np=1

[RMS 94]
nz=6
np=1

[RMS 96]
nz=1
np=1

[RMS 141]
nz=3.04
np=0

[RMS 154]
nz=2.93
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - dodatek za 0,5 m różnicy głębokości
pd=		KNR 218-06-13-02-00
ob=-5.5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	-3
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	-2,5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.13
np=0

[RMS 62]
nz=1.59
np=1

[RMS 63]
nz=3.22
np=1

[RMS 68]
nz=0.01
np=1

[RMS 94]
nz=1.05
np=1

[RMS 110]
nz=1.7
np=1

[RMS 141]
nz=0.5
np=0

[RMS 154]
nz=0.25
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie geowłókniny - osłona drenażu
pd=		KNR 202-19-01-09-00
ob=433.55
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	2,3*(16,5+14,7+14,8+12,0)
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	2,3*(16,2+19,1+21,7)
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	2,3*(17,6+17,7+20,2)
ko=	Drenaż zaporowy
wo=	1	2,3*(9+9)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.1056
np=0

[RMS 77]
nz=1.3
np=1

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanał z rur PVC fi 160 perforowanych, łączony na wcisk w wykopie skarpowym
pd=		KNNR N004-13-08-02-00
ob=16
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	3,5
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	4,2
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	8,3

[RMS 2]
nz=0.345
np=0

[RMS 101]
nz=1.02
np=1

[RMS 153]
nz=0.0083
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanał z rur PVC fi 160 perforowanych, łączony na wcisk w wykopie umocnionym
pd=		KNNR N004-13-08-02-10
ob=174.5
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	13+15+15+12
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	12+19,5+22
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	9,5+18+20,5
ko=	Drenaż zaporowy
wo=	1	9+9

[RMS 2]
nz=0.6659
np=0

[RMS 101]
nz=1.02
np=1

[RMS 153]
nz=0.0083
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Analog - Rura ochronna z PCV fi 250, l=1,0m
pd=		KNNR N005-01-13-02-01
ob=3
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	1,0
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	1,0
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	1,0

[RMS 2]
nz=0.57
np=0

[RMS 97]
nz=1.04
np=1

[RMS 109]
nz=2
np=1

[RMS 112]
nz=0.6
np=1

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Analog - obsypka drenażu (żwir sortowany)
pd=		WKNR W201-04-05-02-00
ob=42.527
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	(0,5*0,5-0,02)*58
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	0,23*57
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	0,23*55,5
ko=	Drenaż zaporowy
wo=	1	(0,5*0,4-0,02)*(9,2+9,2)

[RMS 2]
nz=5.91
np=0

[RMS 46]
nz=1.02
np=1

[RMS 73]
nz=0.0132
np=1

[RMS 74]
nz=0.005
np=1

[POZYCJA]
na=Analog - zasypka drenażu (piasek sortowany)
pd=		WKNR W201-04-05-02-00
ob=110.163
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	(1,2*0,7-0,25)*58
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	0,59*57
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	0,59*55,5
ko=	Drenaż zaporowy
wo=	1	(1,2*0,6-0,2)*18,4

[RMS 2]
nz=5.91
np=0

[RMS 41]
nz=1.02
np=1

[POZYCJA]
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów
pd=		KNNR N001-05-29-06-00
ob=4
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=2
np=0

[RMS 140]
nz=0.8
np=0

[POZYCJA]
na=Zasyp ręczny za ścianami budowli z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi gruntem kat 1-2, 30%
pd=		KNR 201-05-04-04-00
ob=308.62
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	((130+224)-0,84*58-0,8*12)*0,3
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	((257+213)-0,84*57-0,8*8,5)*0,3
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	((172+168)-0,84*55,5-0,8*10,5)*0,3
ko=	Drenaż zaporowy
wo=	1	(46-0,72*18,4)*0,3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.12
np=0

[RMS 132]
nz=0.106
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczny zasyp wykopu gruntem kat 1-2 z zag., 70%
pd=		KNR 201-05-03-01-00
ob=720.112
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	((130+224)-0,84*58-0,8*12)*0,7
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	((257+213)-0,84*57-0,8*8,5)*0,7
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	((172+168)-0,84*55,5-0,8*10,5)*0,7
ko=	Drenaż zaporowy
wo=	1	(46-0,72*18,4)*0,7

[RMS 2]
nz=0.212
np=0

[RMS 128]
nz=0.0294
np=0

[RMS 130]
nz=0.0294
np=0

[RMS 132]
nz=0.0294
np=0

[RMS 162]
nz=0.0294
np=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie żelbetowe krawędzi skarpy, C30
pd=		KNNR N010-02-03-04-00
ob=4.2
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Krawędź skarpy
wo=	1	0,4*0,3*35

[RMS 2]
nz=6
np=0

[RMS 21]
nz=0.15
np=1

[RMS 58]
nz=2.05
np=1

[RMS 59]
nz=0.82
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.007
np=1

[RMS 147]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie konstrukcji betonowych prętami gładkimi do fi 8
pd=		KNNR N010-02-05-01-00
ob=139
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,395*(6+4)*35

[RMS 2]
nz=0.059
np=0

[RMS 9]
nz=1.02
np=1

[RMS 147]
nz=0.0007
np=0

[RMS 156]
nz=0.0007
np=0

[RMS 166]
nz=0.004
np=0

[RMS 167]
nz=0.0036
np=0

[RMS 168]
nz=0.0048
np=0

[POZYCJA]
na=Bruk z trylinki grub 15 cm na skarpie o powierzchni płaskiej wys do 4 m z lądu, trylinka z rozbiórki
pd=		KNNR N010-04-05-01-00
ob=44
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	9,5*2,0
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	7,5*2,0
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	5,0*2,0

[RMS 2]
nz=0.787
np=0

[RMS 47]
nz=0.006
np=1

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m3 z transportem wywrotką 15 MG
pd=		KNNR N001-02-07-02-20
ob=181
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1210-1029

[RMS 2]
nz=0.046
np=0

[RMS 124]
nz=0.0632
np=0

[RMS 127]
nz=0.0298
np=0

[RMS 161]
nz=0.1028
np=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych, x4
pd=		KNNR N001-02-08-02-00
ob=181
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=4

[RMS 159]
nz=0.029
np=0

[ELEMENT 2]
na=Konstrukcja oporowa, podziemna + drenaż B-1 

[POZYCJA]
na=Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład
pd=		KNNR N001-02-10-02-01
ob=990
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Konstrukcja oporowa + drenaż B-1
wo=	1	990

[RMS 2]
nz=0.166
np=0

[RMS 125]
nz=0.0245
np=0

[POZYCJA]
na=Tymczasowy rurociąg z rur PP fi 200
pd=		KNR 201-06-18-03-00
ob=40
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	20,0*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.8085
np=0

[RMS 99]
nz=0.14
np=1

[RMS 118]
nz=0.62
np=1

[RMS 141]
nz=0.025
np=0

[RMS 153]
nz=0.15
np=0

[POZYCJA]
na=Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m
pd=		KNR 201-06-07-04-00
ob=60
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	30*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=5.148
np=0

[RMS 49]
nz=0.0884
np=1

[RMS 50]
nz=0.0476
np=1

[RMS 91]
nz=0.1
np=1

[RMS 92]
nz=0.05
np=1

[RMS 108]
nz=0.2
np=1

[RMS 116]
nz=0.4
np=1

[RMS 117]
nz=0.2
np=1

[RMS 135]
nz=0.3
np=0

[RMS 146]
nz=1.2
np=0

[RMS 153]
nz=0.21
np=0

[RMS 159]
nz=0.08
np=0

[POZYCJA]
na=Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody, 267 godz.
pd=		KNNR N010-19-03-02-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=84
np=0

[RMS 136]
nz=267
np=0

[POZYCJA]
na=Plantowanie skarp i dna wykopów przy robotach wodno-melioracyjnych w gruncie kat 1-2
pd=		KNR 201-05-07-01-00
ob=280
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,5*80

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.109
np=0

[POZYCJA]
na=Podłoże betonowe C15 
pd=		KNNR N010-02-03-01-00
ob=26.4
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,3*0,10*80

[RMS 2]
nz=4
np=0

[RMS 20]
nz=0.1
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.005
np=1

[RMS 148]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie dna geowłókniną ciągłą, igłowaną
pd=		KNR 202-19-01-09-00
ob=1123
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Pod gabiony siatkowo-kamienne
wo=	1	(5,5+3,5+2,5)*80
ko=	Pod drenaż
wo=	1	2,5*(8,5+13+27,2+32,5)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.1056
np=0

[RMS 77]
nz=1.3
np=1

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie żelbetowe C15 - fundament
pd=		KNNR N010-02-03-04-00
ob=0.432
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Studzienki
wo=	1	1,2*1,2*0,1*3

[RMS 2]
nz=6
np=0

[RMS 21]
nz=0.15
np=1

[RMS 58]
nz=2.05
np=1

[RMS 59]
nz=0.82
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.007
np=1

[RMS 147]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie konstrukcji betonowych prętami gładkimi do fi 8
pd=		KNNR N010-02-05-01-00
ob=13.035
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,395*1,1*10*3

[RMS 2]
nz=0.059
np=0

[RMS 9]
nz=1.02
np=1

[RMS 147]
nz=0.0007
np=0

[RMS 156]
nz=0.0007
np=0

[RMS 166]
nz=0.004
np=0

[RMS 167]
nz=0.0036
np=0

[RMS 168]
nz=0.0048
np=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 800 głębokości do 3 m
pd=		KNR 218-06-13-01-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-1
wo=	1	3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=28.46
np=0

[RMS 62]
nz=8.38
np=1

[RMS 63]
nz=16.96
np=1

[RMS 64]
nz=0.232
np=1

[RMS 65]
nz=0.47
np=1

[RMS 68]
nz=0.36
np=1

[RMS 93]
nz=6
np=1

[RMS 95]
nz=1
np=1

[RMS 110]
nz=8
np=1

[RMS 111]
nz=1
np=1

[RMS 141]
nz=3.04
np=0

[RMS 154]
nz=2.93
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 800 - dodatek za 0,5 m różnicy głębokości
pd=		KNR 218-06-13-02-00
ob=-2.5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-1
wo=	1	-1-1-0,5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.13
np=0

[RMS 62]
nz=1.59
np=1

[RMS 63]
nz=3.22
np=1

[RMS 68]
nz=0.01
np=1

[RMS 93]
nz=1.05
np=1

[RMS 110]
nz=1.7
np=1

[RMS 141]
nz=0.5
np=0

[RMS 154]
nz=0.25
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanał z rur drenażowych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym
pd=		KNNR N004-13-08-03-00
ob=82
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-1
wo=	1	8,5+13,2+27,5+32,8

[RMS 2]
nz=0.5
np=0

[RMS 102]
nz=1.02
np=1

[RMS 153]
nz=0.0104
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Analog - obsypka drenażu (żwir sortowany)
pd=		WKNR W201-04-05-02-00
ob=19.2
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(0,6*0,45-0,03)*80

[RMS 2]
nz=5.91
np=0

[RMS 46]
nz=1.02
np=1

[RMS 73]
nz=0.0132
np=1

[RMS 74]
nz=0.005
np=1

[POZYCJA]
na=Analog - zasypka drenażu (piasek sortowany)
pd=		WKNR W201-04-05-02-00
ob=98.6
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-1
wo=	1	(1,43-0,27)*85

[RMS 2]
nz=5.91
np=0

[RMS 41]
nz=1.02
np=1

[RMS 73]
nz=0.0132
np=1

[RMS 74]
nz=0.005
np=1

[POZYCJA]
na=Kosz siatkowo-kamienny grub. 0,5 m bez wyprawy
pd=		KNNR N010-04-08-01-00
ob=140
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(2,0+1,0+0,5)*0,5*80

[RMS 2]
nz=4.52
np=0

[RMS 12]
nz=0.71
np=1

[RMS 25]
nz=0.06
np=1

[RMS 27]
nz=5.6
np=1

[RMS 39]
nz=1.872
np=1

[RMS 70]
nz=0.0013
np=1

[RMS 82]
nz=0.9
np=1

[RMS 83]
nz=2.08
np=1

[POZYCJA]
na=Analog - wciskanie pali żelbetowych pref 30x30-350 z terenu do 5 m kat 1-2
pd=		KNR 210-02-01-01-00
ob=26
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=19.29
np=0

[RMS 56]
nz=1
np=1

[RMS 137]
nz=3.08
np=0

[RMS 139]
nz=3.08
np=0

[POZYCJA]
na=Nasyp wykonywany koparką zgarniakową 0,60 m3 z przerzutem gruntu kat 1-2 uzyskanego z ukopu
pd=		KNNR N001-04-06-01-00
ob=759
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	990-(140+98,6+0,27*80+26,4+11,4)+67

[RMS 2]
nz=0.14
np=0

[RMS 125]
nz=0.047
np=0

[RMS 128]
nz=0.013
np=0

[POZYCJA]
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami w gruncie sypkim kat 1-2
pd=		KNNR N001-04-08-03-00
ob=759
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.09
np=0

[RMS 131]
nz=0.025
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m3 z transportem wywrotką 15 MG
pd=		KNNR N001-02-07-02-20
ob=231
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	990-759

[RMS 2]
nz=0.046
np=0

[RMS 124]
nz=0.0632
np=0

[RMS 127]
nz=0.0298
np=0

[RMS 161]
nz=0.1028
np=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych, x4
pd=		KNNR N001-02-08-02-00
ob=231
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=4

[RMS 159]
nz=0.029
np=0

[ELEMENT 2]
na=Drenaż B-2 

[POZYCJA]
na=Wykop w ob PODL box kat 1-2 do 4,0 szer 1,0-1,5 kop 0,6 m3
pd=		KNR 201-09-05-04-00
ob=113
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0-35,8
wo=	1	(80,6+42,9+2)*0,9

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.0625
np=0

[RMS 125]
nz=0.0616
np=0

[RMS 165]
nz=0.075
np=0

[POZYCJA]
na=Wykop ręczny liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym wydobyciem urobku, 10%
pd=		KNNR N001-03-07-03-00
ob=12.6
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0-35,8
wo=	1	(80,6+42,9+2)*0,1

[RMS 2]
nz=1.6
np=0

[POZYCJA]
na=Wykopy  wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład
pd=		KNNR N001-02-10-02-01
ob=99
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	35,8-78
wo=	1	219,4-123,5+1,5+1,7

[RMS 2]
nz=0.166
np=0

[RMS 125]
nz=0.0245
np=0

[POZYCJA]
na=Tymczasowy rurociąg z rur PP fi 200
pd=		KNR 201-06-18-03-00
ob=35
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	35

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.8085
np=0

[RMS 99]
nz=0.14
np=1

[RMS 118]
nz=0.62
np=1

[RMS 141]
nz=0.025
np=0

[RMS 153]
nz=0.15
np=0

[POZYCJA]
na=Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m
pd=		KNR 201-06-07-04-00
ob=50
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	25*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=5.148
np=0

[RMS 49]
nz=0.0884
np=1

[RMS 50]
nz=0.0476
np=1

[RMS 91]
nz=0.1
np=1

[RMS 92]
nz=0.05
np=1

[RMS 108]
nz=0.2
np=1

[RMS 116]
nz=0.4
np=1

[RMS 117]
nz=0.2
np=1

[RMS 135]
nz=0.3
np=0

[RMS 146]
nz=1.2
np=0

[RMS 153]
nz=0.21
np=0

[RMS 159]
nz=0.08
np=0

[POZYCJA]
na=Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego - pompowanie wody z wykopu, 81 godz.
pd=		KNNR N010-19-04-05-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=25.8
np=0

[RMS 136]
nz=81
np=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie żelbetowe C15 - fundament
pd=		KNNR N010-02-03-04-00
ob=0.43
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Studzienki
wo=	1	1,2*1,2*0,1*3

[RMS 2]
nz=6
np=0

[RMS 21]
nz=0.15
np=1

[RMS 58]
nz=2.05
np=1

[RMS 59]
nz=0.82
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.007
np=1

[RMS 147]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie konstrukcji betonowych prętami gładkimi do fi 8
pd=		KNNR N010-02-05-01-00
ob=13.035
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,395*1,1*10*3

[RMS 2]
nz=0.059
np=0

[RMS 9]
nz=1.02
np=1

[RMS 147]
nz=0.0007
np=0

[RMS 156]
nz=0.0007
np=0

[RMS 166]
nz=0.004
np=0

[RMS 167]
nz=0.0036
np=0

[RMS 168]
nz=0.0048
np=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 800 głębokości do 3 m
pd=		KNR 218-06-13-01-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-1
wo=	1	3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=28.46
np=0

[RMS 62]
nz=8.38
np=1

[RMS 63]
nz=16.96
np=1

[RMS 64]
nz=0.232
np=1

[RMS 65]
nz=0.47
np=1

[RMS 68]
nz=0.36
np=1

[RMS 93]
nz=6
np=1

[RMS 95]
nz=1
np=1

[RMS 110]
nz=8
np=1

[RMS 111]
nz=1
np=1

[RMS 141]
nz=3.04
np=0

[RMS 154]
nz=2.93
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 800 - dodatek za 0,5 m różnicy głębokości
pd=		KNR 218-06-13-02-00
ob=-3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-2
wo=	1	1-2-2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.13
np=0

[RMS 62]
nz=1.59
np=1

[RMS 63]
nz=3.22
np=1

[RMS 68]
nz=0.01
np=1

[RMS 93]
nz=1.05
np=1

[RMS 110]
nz=1.7
np=1

[RMS 141]
nz=0.5
np=0

[RMS 154]
nz=0.25
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie geowłókniny - osłona drenażu
pd=		KNR 202-19-01-09-00
ob=170.2
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-2
wo=	1	2,3*(21,5+12,7+39,8)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.1056
np=0

[RMS 77]
nz=1.3
np=1

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanał z rur PVC fi 160 perforowanych, łączony na wcisk 
pd=		KNNR N004-13-08-02-10
ob=74.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-2
wo=	1	21,8+13+40

[RMS 2]
nz=0.6659
np=0

[RMS 101]
nz=1.02
np=1

[RMS 153]
nz=0.0083
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Analog - obsypka drenażu (żwir sortowany)
pd=		WKNR W201-04-05-02-00
ob=17
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(0,5*0,5-0,02)*74

[RMS 2]
nz=5.91
np=0

[RMS 46]
nz=1.02
np=1

[RMS 73]
nz=0.0132
np=1

[RMS 74]
nz=0.005
np=1

[POZYCJA]
na=Analog - zasypka drenażu (piasek sortowany)
pd=		WKNR W201-04-05-02-00
ob=54.8
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0-35,8
wo=	1	(0,7*1,2-0,25)*(21,5+12,7)
ko=	35,8-75
wo=	1	(0,7*1,6-0,25)*39,8

[RMS 2]
nz=5.91
np=0

[RMS 41]
nz=1.02
np=1

[POZYCJA]
na=Zasyp kop 0,6 m3 w obud PODL gł do 4,0 szer 1,0-1,5 kat 1-2 z zag. 
pd=		KNR 201-09-10-04-00
ob=145.3
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	225-(0,84*34,2+1,12*39,8+0,8*8)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.3753
np=0

[RMS 125]
nz=0.0863
np=0

[RMS 130]
nz=0.069
np=0

[RMS 164]
nz=0.112
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m3 z transportem wywrotką 15 MG
pd=		KNNR N001-02-07-02-20
ob=79.7
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	225-145,3

[RMS 2]
nz=0.046
np=0

[RMS 124]
nz=0.0632
np=0

[RMS 127]
nz=0.0298
np=0

[RMS 161]
nz=0.1028
np=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych, x4
pd=		KNNR N001-02-08-02-10
ob=79.7
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=4

[RMS 160]
nz=0.021
np=0

[ELEMENT 2]
na=Drenaż B-3

[POZYCJA]
na=Wykopy  wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na odkład
pd=		KNNR N001-02-10-02-01
ob=55
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0-11
wo=	1	55

[RMS 2]
nz=0.166
np=0

[RMS 125]
nz=0.0245
np=0

[POZYCJA]
na=Wykop w ob PODL box kat 1-2 do 4,0 szer 1,0-1,5 kop 0,6 m3
pd=		KNR 201-09-05-04-00
ob=54.54
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0-7
wo=	1	37,3*0,9
ko=	26,3-32
wo=	1	(19,9+3,4)*0,9

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.0625
np=0

[RMS 125]
nz=0.0616
np=0

[RMS 165]
nz=0.075
np=0

[POZYCJA]
na=Analog - wykop umocn. kat 1-2 do 4,0 szer 1,0-1,5 kop 0,6 m3, 90%
pd=		KNR 201-09-05-04-00
ob=100
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	7-26,3
wo=	1	111,1*0,9

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.0625
np=0

[RMS 125]
nz=0.0616
np=0

[POZYCJA]
na=Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m
pd=		KNR 201-06-07-04-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=5.148
np=0

[RMS 49]
nz=0.0884
np=1

[RMS 50]
nz=0.0476
np=1

[RMS 91]
nz=0.1
np=1

[RMS 92]
nz=0.05
np=1

[RMS 108]
nz=0.2
np=1

[RMS 116]
nz=0.4
np=1

[RMS 117]
nz=0.2
np=1

[RMS 135]
nz=0.3
np=0

[RMS 146]
nz=1.2
np=0

[RMS 153]
nz=0.21
np=0

[RMS 159]
nz=0.08
np=0

[POZYCJA]
na=Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego - pompowanie wody z wykopu, 81 godz.
pd=		KNNR N010-19-04-05-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=25.8
np=0

[RMS 136]
nz=81
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 na odkład
pd=		KNNR N001-02-20-01-20
ob=111
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Hm 7-26,3, wywóz
wo=	1	111

[RMS 2]
nz=0.19
np=0

[RMS 129]
nz=0.0418
np=0

[POZYCJA]
na=Wykop ręczny liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym wydobyciem urobku, 10%
pd=		CEN N001-03-07-03-00
ob=17.2
jm=m3	060
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-3
wo=	1	172*0,1

[POZYCJA]
na=Analog - demontaż szafki sterowniczej (zabezp.)
pd=		KNR 526-07-05-04-10
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=3.26
np=0

[RMS 151]
nz=0.22
np=0

[POZYCJA]
na=Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic L 603 wibromłotem HVB na placu budowy bez uzbroje- nia elektroenergetycznego, przy głębokości wbicia do 6 m w gruncie kategorii: I-II1310
pd=		 906-01-01-01-10
ob=22.2
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	20,4+0,6+1,2

[RMS 2]
nz=14.85
np=0

[RMS 138]
nz=1.85
np=0

[RMS 143]
nz=0.96
np=0

[RMS 145]
nz=1.95
np=0

[RMS 147]
nz=0.96
np=0

[RMS 158]
nz=0.96
np=0

[RMS 170]
nz=2.34
np=0

[POZYCJA]
na=Grodzice (pale wodoszczelne) - zakup
pd=		Kalk. własna
ob=11.016
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(5,5*4,8+5,0*6,0+4,0*11,4)*0,108

[RMS 8]
nz=1000
np=1

[POZYCJA]
na=Analog - kleszcze i rozpory stalowe 1-stronne pojedyńcze na ścianki
pd=		KNR 214-06-01-03-00
ob=5.464
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ceownik 200
wo=	1	25,3*70,0*2*0,001
ko=	Rura d 159,0/8, l=1,48m
wo=	1	29,8*1,5*43*0,001

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=41.67
np=0

[RMS 18]
nz=1
np=1

[RMS 35]
nz=1.15
np=1

[RMS 36]
nz=2.45
np=1

[RMS 141]
nz=11.4
np=0

[RMS 152]
nz=2.59
np=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie żelbetowe C15 - fundament
pd=		KNNR N010-02-03-04-00
ob=0.29
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Studzienki
wo=	1	1,2*1,2*0,1*2

[RMS 2]
nz=6
np=0

[RMS 21]
nz=0.15
np=1

[RMS 58]
nz=2.05
np=1

[RMS 59]
nz=0.82
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.007
np=1

[RMS 147]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie konstrukcji betonowych prętami gładkimi do fi 8
pd=		KNNR N010-02-05-01-00
ob=8.7
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,395*1,1*10*2

[RMS 2]
nz=0.059
np=0

[RMS 9]
nz=1.02
np=1

[RMS 147]
nz=0.0007
np=0

[RMS 156]
nz=0.0007
np=0

[RMS 166]
nz=0.004
np=0

[RMS 167]
nz=0.0036
np=0

[RMS 168]
nz=0.0048
np=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości do 3 m
pd=		KNR 218-06-13-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=28.46
np=0

[RMS 54]
nz=234
np=1

[RMS 62]
nz=8.38
np=1

[RMS 63]
nz=16.96
np=1

[RMS 64]
nz=0.232
np=1

[RMS 65]
nz=0.47
np=1

[RMS 68]
nz=0.36
np=1

[RMS 94]
nz=5.25
np=1

[RMS 95]
nz=1
np=1

[RMS 110]
nz=8
np=1

[RMS 111]
nz=1
np=1

[RMS 141]
nz=3.04
np=0

[RMS 154]
nz=2.93
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna kryta z kręgów betonowych fi 1000 głębokości do 3 m
pd=		KNR 218-06-13-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=28.46
np=0

[RMS 62]
nz=8.38
np=1

[RMS 63]
nz=16.96
np=1

[RMS 64]
nz=0.232
np=1

[RMS 68]
nz=0.36
np=1

[RMS 94]
nz=6
np=1

[RMS 96]
nz=1
np=1

[RMS 141]
nz=3.04
np=0

[RMS 154]
nz=2.93
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - dodatek za 0,5 m różnicy głębokości
pd=		KNR 218-06-13-02-00
ob=-3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-3
wo=	1	-3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.13
np=0

[RMS 62]
nz=1.59
np=1

[RMS 63]
nz=3.22
np=1

[RMS 68]
nz=0.01
np=1

[RMS 94]
nz=1.05
np=1

[RMS 110]
nz=1.7
np=1

[RMS 141]
nz=0.5
np=0

[RMS 154]
nz=0.25
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie geowłókniny - osłona drenażu
pd=		KNR 202-19-01-09-00
ob=66.24
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,3*(6,0+22,8)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.1056
np=0

[RMS 78]
nz=1.3
np=1

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanał z rur PVC fi 160 perforowanych, łączony na wcisk w wykopie umocnionym
pd=		KNNR N004-13-08-02-10
ob=29.4
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-3
wo=	1	6,3+23,1

[RMS 2]
nz=0.6659
np=0

[RMS 101]
nz=1.02
np=1

[RMS 153]
nz=0.0083
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Analog - obsypka drenażu (żwir sortowany)
pd=		WKNR W201-04-05-02-00
ob=6.6
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(0,5*0,5-0,02)*(6,0+22,8)

[RMS 2]
nz=5.91
np=0

[RMS 46]
nz=1.02
np=1

[RMS 73]
nz=0.0132
np=1

[RMS 74]
nz=0.005
np=1

[POZYCJA]
na=Analog - zasypka drenażu (piasek sortowany)
pd=		WKNR W201-04-05-02-00
ob=22.4
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0-7,0 i 26,3-29,8
wo=	1	(0,7*1,2-0,25)*(6,0+3,5)
ko=	7,0-26,3
wo=	1	(0,7*1,6-0,25)*19,3

[RMS 2]
nz=5.91
np=0

[RMS 41]
nz=1.02
np=1

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 na odkład
pd=		KNNR N001-02-20-01-20
ob=89.4
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Hm 7-26,3, przywóz
wo=	1	111-0,7*1,6*19,3

[RMS 2]
nz=0.19
np=0

[RMS 129]
nz=0.0418
np=0

[POZYCJA]
na=Zasyp kop 0,6 m3 w obud PODL gł do 4,0 szer 1,0-1,5 kat 1-2 z zag. 
pd=		KNR 201-09-10-04-00
ob=182.5
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(55+162)-(0,84*9,5+1,12*19,3+1,1*4,5)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.3753
np=0

[RMS 125]
nz=0.0863
np=0

[RMS 130]
nz=0.069
np=0

[RMS 164]
nz=0.112
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m3 z transportem wywrotką 15 MG
pd=		KNNR N001-02-07-02-20
ob=34.5
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(55+162)-182,5

[RMS 2]
nz=0.046
np=0

[RMS 124]
nz=0.0632
np=0

[RMS 127]
nz=0.0298
np=0

[RMS 161]
nz=0.1028
np=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych, x4
pd=		KNNR N001-02-08-02-10
ob=34.5
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=4

[RMS 160]
nz=0.021
np=0

[POZYCJA]
na=Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB na placu budowy bez uzbroje- nia elektroenergetycznego, przy głębokości wbicia do 6 m w gruncie kategorii: I-II1310
pd=		 906-01-02-01-10
ob=22.2
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=9.03
np=0

[RMS 138]
nz=1.87
np=0

[RMS 143]
nz=0.96
np=0

[RMS 145]
nz=1.6
np=0

[RMS 147]
nz=0.96
np=0

[RMS 158]
nz=0.96
np=0

[RMS 170]
nz=1.12
np=0

[POZYCJA]
na=Grodzice (pale wodoszczelne) - odzysk 80% 
pd=		Kalk. własna
ob=-8.813
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	-11,016*0,80

[RMS 8]
nz=1000
np=1

[POZYCJA]
na=Rozbiórka kleszczy stalowych pojedynczych i rozpór
pd=		KNR 214-12-14-01-00
ob=204.5
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ceownik
wo=	1	70,0*2
ko=	Rura d 159
wo=	1	1,5*43

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.419
np=0

[RMS 35]
nz=0.0055
np=1

[RMS 36]
nz=0.0264
np=1

[RMS 141]
nz=0.26
np=0

[RMS 153]
nz=0.0604
np=0

[POZYCJA]
na=Kleszcze stalowe - odzysk 80%
pd=		Kalk. własna
ob=-4371.2
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	-5464*0,80

[RMS 17]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Analog - montaż szafki sterowniczej
pd=		KNR 526-07-05-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=5.17
np=0

[RMS 6]
nz=3.06
np=1

[RMS 37]
nz=0.51
np=1

[RMS 114]
nz=0.25
np=1

[RMS 151]
nz=0.35
np=0

[RMS 172]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie skarpy - geowłóknina pod narzut kam.
pd=		KNR 202-19-01-09-00
ob=53
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,5*10,0
ko=	B-3 + B
wo=	1	4,0*12,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.1056
np=0

[RMS 78]
nz=1.3
np=1

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Narzut kamienny grub. 20 cm ręcznie wyrównanie 
pd=		KNNR N010-04-01-08-00
ob=10.6
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,5*10,0*0,20
ko=	B-3 + B
wo=	1	4,0*12,0*0,20

[RMS 2]
nz=2.29
np=0

[RMS 38]
nz=1.7425
np=1

[ELEMENT 2]
na=Drenaż B-4 + C-1

[POZYCJA]
na=Wykop w ob PODL box kat 1-2 do 2,4 szer 1,0-1,5 kop 0,6 m3, 90%
pd=		KNR 201-09-04-04-00
ob=90.9
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-4
wo=	1	46*0,9
ko=	Drenaż C-1
wo=	1	55*0,9

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.0557
np=0

[RMS 125]
nz=0.0573
np=0

[RMS 165]
nz=0.0698
np=0

[POZYCJA]
na=Wykop ręczny liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym wydobyciem urobku, 10%
pd=		KNNR N001-03-07-03-00
ob=10.1
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-4
wo=	1	46*0,1
ko=	Drenaż C-1
wo=	1	55*0,1

[RMS 2]
nz=1.6
np=0

[POZYCJA]
na=Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m
pd=		KNR 201-06-07-04-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=5.148
np=0

[RMS 49]
nz=0.0884
np=1

[RMS 50]
nz=0.0476
np=1

[RMS 91]
nz=0.1
np=1

[RMS 92]
nz=0.05
np=1

[RMS 108]
nz=0.2
np=1

[RMS 116]
nz=0.4
np=1

[RMS 117]
nz=0.2
np=1

[RMS 135]
nz=0.3
np=0

[RMS 146]
nz=1.2
np=0

[RMS 153]
nz=0.21
np=0

[RMS 159]
nz=0.08
np=0

[POZYCJA]
na=Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego - pompowanie wody z wykopu, 81 godz.
pd=		KNNR N010-19-04-05-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=25.8
np=0

[RMS 136]
nz=81
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG
pd=		KNNR N001-02-06-04-10
ob=71
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	16+55

[RMS 2]
nz=0.034
np=0

[RMS 125]
nz=0.0419
np=0

[RMS 127]
nz=0.0273
np=0

[RMS 160]
nz=0.0993
np=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych, x4
pd=		KNNR N001-02-08-02-10
ob=71
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=4

[RMS 160]
nz=0.021
np=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie żelbetowe C15 - fundament
pd=		KNNR N010-02-03-04-00
ob=0.19
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Studzienki
wo=	1	0,8*0,8*0,1*3

[RMS 2]
nz=6
np=0

[RMS 21]
nz=0.15
np=1

[RMS 58]
nz=2.05
np=1

[RMS 59]
nz=0.82
np=1

[RMS 66]
nz=1.03
np=1

[RMS 72]
nz=0.007
np=1

[RMS 147]
nz=1.22
np=0

[RMS 156]
nz=1.16
np=0

[RMS 163]
nz=0.06
np=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie konstrukcji betonowych prętami gładkimi do fi 8
pd=		KNNR N010-02-05-01-00
ob=8.3
jm=kg	033
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,395*0,7*10*3

[RMS 2]
nz=0.059
np=0

[RMS 9]
nz=1.02
np=1

[RMS 147]
nz=0.0007
np=0

[RMS 156]
nz=0.0007
np=0

[RMS 166]
nz=0.004
np=0

[RMS 167]
nz=0.0036
np=0

[RMS 168]
nz=0.0048
np=0

[POZYCJA]
na=Analog - Studzienka inspekcyjna TEGRA 600 z adapterem i pokrywą żeliwną, h=2m
pd=		KNNR N004-14-17-01-01
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=3.21
np=0

[RMS 48]
nz=0.2
np=1

[RMS 66]
nz=0.09
np=1

[RMS 104]
nz=1.05
np=1

[RMS 105]
nz=2
np=1

[RMS 106]
nz=1
np=1

[RMS 107]
nz=1
np=1

[RMS 153]
nz=0.07
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie geowłókniny - osłona drenażu
pd=		KNR 202-19-01-09-00
ob=181.47
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,3*(31,2+47,7)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.1056
np=0

[RMS 77]
nz=1.3
np=1

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanał z rur PVC fi 160 perforowanych, łączony na wcisk w wykopie umocnionym
pd=		KNNR N004-13-08-02-10
ob=80.1
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-4
wo=	1	13+18,8
ko=	Drenaż C-1
wo=	1	25,5+22,8

[RMS 2]
nz=0.6659
np=0

[RMS 101]
nz=1.02
np=1

[RMS 153]
nz=0.0083
np=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Analog - obsypka drenażu (żwir sortowany)
pd=		WKNR W201-04-05-02-00
ob=18.147
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-4
wo=	1	(0,5*0,5-0,02)*(12,7+18,5)
ko=	Drenaż C-1
wo=	1	0,23*(25,2+22,5)

[RMS 2]
nz=5.91
np=0

[RMS 46]
nz=1.02
np=1

[RMS 73]
nz=0.0132
np=1

[RMS 74]
nz=0.005
np=1

[POZYCJA]
na=Analog - zasypka drenażu (piasek sortowany)
pd=		WKNR W201-04-05-02-00
ob=46.551
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-4
wo=	1	(0,7*1,2-0,25)*31,2
ko=	Drenaż C-1
wo=	1	0,59*47,7

[RMS 2]
nz=5.91
np=0

[RMS 41]
nz=1.02
np=1

[RMS 73]
nz=0.0132
np=1

[RMS 74]
nz=0.005
np=1

[POZYCJA]
na=Zasyp kop 0,6 m3 w obud PODL gł do 4,0 szer 1,0-1,5 kat 1-2 z zag.
pd=		KNR 201-09-10-04-00
ob=128
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(46+55)-(0,84+0,10)*31,2
wo=	1	(46+55)-(0,84+0,10)*47,7

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.3753
np=0

[RMS 125]
nz=0.0863
np=0

[RMS 130]
nz=0.069
np=0

[RMS 164]
nz=0.112
np=0

[POZYCJA]
na=Piasek do nawierzchni drogowych - zakup
pd=		MAT 1601201
ob=128
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 43]
nz=1
np=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty porządkowe

[POZYCJA]
na=Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3
pd=		KNR 201-05-06-07-00
ob=1120
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaże A1-A3
wo=	1	200
ko=	Drenaż B-2
wo=	1	100
ko=	Drenaż B-3
wo=	1	60
ko=	Drenaż B-4 i C-1
wo=	1	160
ko=	Ruroc. odprowadzające
wo=	1	600

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.121
np=0

[POZYCJA]
na=Plantowanie terenu do 100 m spycharkami 75 KM
pd=		WKNR W201-04-11-01-00
ob=0.21
jm=HA	052
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaże A1-A3
wo=	1	0,14
ko=	Drenaż B-2
wo=	1	0,02
ko=	Drenaż B-3
wo=	1	0,05

[RMS 2]
nz=61.1
np=0

[RMS 127]
nz=28.5
np=0

[RMS 134]
nz=2.5
np=0

[RMS 150]
nz=1.25
np=0

[POZYCJA]
na=Bruk z trylinki grub 15 cm na skarpie o powierzchni płaskiej wys do 4 m z lądu, trylinka z rozbiórki
pd=		KNNR N010-04-05-01-00
ob=98
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż A-1
wo=	1	40
ko=	Drenaż A-2
wo=	1	36
ko=	Drenaż A-3
wo=	1	22

[RMS 2]
nz=0.787
np=0

[RMS 47]
nz=0.006
np=1

[POZYCJA]
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim spycharką
pd=		KNNR N001-05-26-01-00
ob=330
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2200*0,15

[RMS 2]
nz=0.2
np=0

[RMS 126]
nz=0.04
np=0

[POZYCJA]
na=Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm
pd=		KNNR N001-05-07-01-00
ob=2637.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaże A-1 - A-3
wo=	1	1300
ko=	Drenaż B-1
wo=	1	9,0*90,0
ko=	Drenaż B-2
wo=	1	2,0*40+5,0*40
ko=	Drenaż B-3
wo=	1	3,0*30
ko=	Drenaż B-4 i C-1
wo=	1	2,0*(31,2+47,7)

[RMS 2]
nz=0.14
np=0

[RMS 85]
nz=0.012
np=1

[RMS 88]
nz=0.052
np=1

[POZYCJA]
na=Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu, Wsp=5
pd=		KNNR N001-05-07-02-00
ob=2637.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5
wm=5
ws=1

[RMS 2]
nz=0.02
np=0

[RMS 88]
nz=0.0104
np=1

[POZYCJA]
na=Ogrodzenia z siatki h=2,0 m, na słupkach z rur stalowych d 76x5
pd=		KNR 225-03-07-01-00
ob=49.5
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Drenaż B-3
wo=	1	45*1,1

[RMS 2]
nz=0.79
np=0

[RMS 16]
nz=0.08
np=1

[RMS 23]
nz=1.5
np=1

[RMS 24]
nz=0.99
np=1

[RMS 29]
nz=0.29
np=1

[RMS 30]
nz=0.02
np=1

[RMS 32]
nz=0.02
np=1

[RMS 66]
nz=0.03
np=1

[RMS 153]
nz=0.04
np=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami stalowymi
pd=		KNR 225-03-12-01-00
ob=4.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ruroc. C
wo=	1	3,0*1,6

[RMS 2]
nz=2.68
np=0

[RMS 19]
nz=0.17
np=1

[RMS 28]
nz=0.33
np=1

[RMS 32]
nz=0.29
np=1

[RMS 66]
nz=0.02
np=1

[RMS 153]
nz=0.05
np=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych
pd=		KNR 225-03-07-02-00
ob=68.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	38*1,8

[RMS 2]
nz=0.76
np=0

[RMS 16]
nz=0.11
np=1

[RMS 22]
nz=1.5
np=1

[RMS 24]
nz=0.99
np=1

[RMS 57]
nz=0.23
np=1

[RMS 153]
nz=0.02
np=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Analog - Schody na skarpie Sch-2 (żelbetowe, prefabrykowane) na gruncie sypkim + poręcze
pd=		WKNR W211-24-01-03-00
ob=22.85
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,6+2,95*3+3,4+3,7+4,3

[RMS 2]
nz=0.4
np=0

[RMS 7]
nz=5.49
np=1

[RMS 10]
nz=2.57
np=1

[RMS 14]
nz=6.85
np=1

[RMS 60]
nz=0.13
np=1

[RMS 61]
nz=0.01
np=1

[RMS 67]
nz=0.25
np=1

[RMS 72]
nz=0.006
np=1

[RMS 79]
nz=0.05
np=1

[RMS 143]
nz=0.2
np=0

[RMS 172]
nz=7.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Poręcze ochronne sztywne z rur ze słupkami co 1,5 m
pd=		KNR 231-07-01-03-00
ob=21
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=1.5601
np=0

[RMS 15]
nz=5.94
np=1

[RMS 31]
nz=0.079
np=1

[RMS 32]
nz=0.147
np=1

[RMS 34]
nz=0.034
np=1

[RMS 44]
nz=0.0075
np=1

[RMS 51]
nz=0.0578
np=1

[RMS 53]
nz=0.0028
np=1

[RMS 79]
nz=0.0029
np=1

[RMS 89]
nz=5.19
np=1

[RMS 90]
nz=5.2
np=1

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Sadzenie drzew iglastych (tuje 1,5 m) z bryłą fi 51-70 cm w teren płaskim
pd=		KNP 1001-12-27-01-03
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.28
np=0

[RMS 87]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Sadzenie drzew liściastych z bryłą fi 51-70 cm w teren płaskim
pd=		KNP 1001-12-27-01-03
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.28
np=0

[RMS 86]
nz=1
np=1

