{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["KI"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"KI","index":0,"n_rows":373,"n_cols":7,"rows_kept":373,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[14,0,14,5],[25,0,25,5],[33,0,33,5],[49,0,49,5],[51,4,51,5],[53,4,53,5],[55,4,55,5],[57,4,57,5],[59,0,59,5],[63,0,63,5],[70,0,70,5],[78,0,80,0],[83,0,83,5],[89,0,90,0],[98,0,98,5],[101,0,101,5],[106,0,106,1],[107,0,107,4],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[108,2,109,2],[108,3,108,4],[108,5,109,5],[108,6,109,6],[117,0,117,4],[125,0,125,4],[129,0,129,4],[139,0,139,4],[145,0,145,4],[149,0,149,4],[155,0,155,4],[167,0,167,4],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[262,2,263,2],[262,3,262,4],[262,5,263,5],[262,6,263,6],[318,0,318,6],[319,2,319,6],[330,0,330,6],[332,2,332,6],[361,0,361,6],[362,2,362,6],[369,0,369,6],[371,3,371,5],[372,3,372,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
[]
["Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N odcinek Mikołajki - Łuknajno etap I"]
[null,"branża:","drogowa - układ drogowy"]
["Poz.","Nr specyfikacji technicznej","Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych\n(Opis robót i obliczenie ich ilości)","Jednostka",null,"Cena\njednostkowa","Wartość pozycji"]
[{"$nulls":3},"Nazwa","Ilość"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["*","D.00.00.00","WYMAGANIA OGÓLNE"]
["*","D.00.00.00","Wymagania ogólne"]
[null,null,"- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji\nTechnicznej D.00.00.00","ryczałt",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu","ryczałt",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"-postawienie tablic informacyjnych","ryczałt",{"v":1,"d":"1.00"}]
["*","D.00.00.01","Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym"]
[null,null,"- usunięcie kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną","mb",{"v":150,"d":"150.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.01.00.00","ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE"]
["*","D.01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych"]
[null,null,"- zakres objęty inwestycją","km",0.57]
["*","D.01.02.02","Zdjęcie warstwy humusu"]
[null,null,"- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm","m3",{"v":400,"d":"400.00"}]
["*","D.01.02.04","Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją"]
[null,null,"- rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z 20 cm podbudowy","m2",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
[null,null,"- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej","m2",{"v":1500,"d":"1,500.00"}]
[null,null,"-rozbiórka istniejących obrzeży","kpl",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"-rozbiórka istniejących krawężników","kpl",{"v":1,"d":"1.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.02.00.00","ROBOTY ZIEMNE"]
["*","D.02.01.01","Wykonanie wykopów"]
[null,null,"- wykonanie wykopów","m3",{"v":2853.04,"d":"2,853.04"}]
["*","D.02.03.01","Wykonanie nasypów"]
[null,null,"- wykonanie nasypów","m3",{"v":1350,"d":"1,350.00"}]
["*","D.02.03.01b","Geosyntetyki"]
[null,null,"- ułożenie geowłókniny","m2",{"v":2700,"d":"2700.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
[null,"D.04.00.00","PODBUDOWY"]
[null,"D.04.02.00","Warstwa odsączająca/ mrozoochronna"]
[null,null,"- warstwa mrozoochronna z pospółki gr 15 cm","m2",{"v":1708,"d":"1,708.00"}]
[null,null,"- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 22 cm","m2",{"v":161,"d":"161.00"}]
[null,null,"- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 25 cm","m2",{"v":979,"d":"979.00"}]
[null,"D.04.04.02","Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie"]
[null,null,"- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 22 cm","m2",{"v":2231,"d":"2,231.00"}]
[null,null,"- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 15 cm","m2",{"v":6841,"d":"6,841.00"}]
[null,"D.04.05.01","Podbudowa zmieszanki związanej spoiwem hydraulicznym"]
[null,null,"- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o gr. 25 cm","m2",{"v":518,"d":"518.00"}]
[null,null,"- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o gr. 22 cm","m2",{"v":1091,"d":"1,091.00"}]
[null,null,"- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o gr. 20 cm","m2",{"v":1552,"d":"1,552.00"}]
[null,null,"- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o gr. 15 cm","m2",{"v":161,"d":"161.00"}]
[null,"D.04.10.01","Podbudowa z betonu asfaltowego"]
[null,null,"- podbudowa z betonu asfaltowego o gr.7 cm","m2",{"v":4427,"d":"4,427.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.05.00.00","NAWIERZCHNIE"]
["*","D.05.07.05","Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego"]
[null,null,"warstwa ścieralna z AC 11S gr 4 cm","m2",{"v":4943,"d":"4,943.00"}]
[null,"D.05.05.01","Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego"]
[null,null,"- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 5 cm","m2",{"v":4943,"d":"4,943.00"}]
["*","D.05.03.23","Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej"]
[null,null,"- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce\ncementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm","m2",{"v":867,"d":"867.00"}]
[null,"D.05.03.26","Ułożenie geosiatki powlekanej bitumem CPV 45233000-9"]
[null,null,"- ułożenie geosiatki powlekanej bitumem","m2",{"v":745,"d":"745.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.06.00.00","ROBOTY WYKOŃCZENIOWE"]
["*",null,"Umocnienie powierzchniowe  skarp, rowów i ścieków"]
[null,"D.06.01.01","- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10\ncm (do granic pasa drogowego)","m3",{"v":233,"d":"233.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.07.00.00","URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU"]
["*","D.07.01.01","Oznakowanie poziome"]
[null,null,"- oznakowanie poziome","m2",323.95]
["*","D.07.02.01","Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu"]
[null,null,"- ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą","szt",{"v":54,"d":"54.00"}]
[null,null,"- ustawienie znaków U-5a","szt",{"v":8,"d":"8.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.08.00.00","ELEMENTY ULIC"]
["*","D.08.01.01","Krawężniki betonowe"]
[null,null,"- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z\noporem","mb",{"v":1297,"d":"1,297.00"}]
[null,null,"- ustawienie krawężników betonowych  najazdowych 20x22x100 cm na ławie\nbetonowej","mb",{"v":557,"d":"557.00"}]
[null,null,"-ustawienie opornika betonowego na ławie betonowej","mb",{"v":120,"d":"120.00"}]
["*","D.08.02.02","ChodnikI I ścieżka rowerowa z betonowej kostki brukowej"]
[null,null,"- ułożenie ciągu pieszo-rowerowegoz betonowej kostki brukowej bezfazowej gr.\n8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm","m2",{"v":1630,"d":"1,630.00"}]
[null,null,"- ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej  gr. 8cm na podsypce\ncementowo-piaskowej gr. 3cm","m2",{"v":1466,"d":"1,466.00"}]
[null,null,"-ułożenie płytek z wypustkami typu \"STOP\"","m2",{"v":64,"d":"64.00"}]
[null,null,"-wyspa z kostki brukowej","m2",{"v":102,"d":"102.00"}]
["*","D.08.03.01","Betonowe obrzeże chodnikowe"]
[null,null,"- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce z oporem","mb",{"v":1423,"d":"1,423.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.10.00.00","INNE ROBOTY CPV 45233222-1"]
["*","D.10.01.01","Mury oporowe prefabrykowane CPV 45233222-1"]
[null,null,"- ustawienie muru oporowego prefabrykowanego L=4,00 m","mb",{"v":45,"d":"45.00"}]
[null,null,"- ustawienie muru oporowego prefabrykowanego L=2,7 m","mb",{"v":132,"d":"132.00"}]
["*","D-10.02.01","Schody"]
[null,null,"-ułożenie schodów z betonowej kostki brukowej  gr. 8cm na podsypce\ncementowo-piaskowej gr. 3cm","m2",{"v":53,"d":"53.00"}]
[null,null,"-ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm (wykonanie schodów)","mb",{"v":113,"d":"113.00"}]
[null,null,"- podbudowa z betonu cementowego o gr.17 cm (wykonanie schodów)","m2",{"v":53,"d":"53.00"}]
[null,null,"-warstwa profilująca pod schody gr. 15 cm","m2",{"v":53,"d":"53.00"}]
[null,null,"-podsypka piaskowa pod schody gr 15 cm","m2",{"v":53,"d":"53.00"}]
["*",null,"Bariery"]
[null,null,"-ustawienie barier przy schodach","mb",{"v":36,"d":"36.00"}]
[null,null,"-ustawienie pozostałych barier","kpl",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"- ustawienie bairier mostowych","kpl",{"v":1,"d":"1.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","GG.00.12.01","Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych"]
[null,null,"- zakres objęty inwestycją","km",0.57]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
[]
[]
[]
[]
["branża:",null,"drogowa - układ drogowy przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II"]
[]
["Poz.","Nr specyfikacji technicznej","Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                            (Opis robót i obliczenie ich ilości)","Jednostka",null,"Cena jednostkowa","Wartość pozycji"]
[{"$nulls":3},"Nazwa","Ilość"]
[1,2,"3",4,5,"6",7]
["*","D.00.00.00","WYMAGANIA OGÓLNE","___","___","___","___"]
["*","D.00.00.00","Wymagania ogólne"]
[null,null,"- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00","ryczałt",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu","ryczałt",{"v":1,"d":"1.00"}]
["*","D.00.00.01","Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym"]
[null,null,"- usunięcie kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną","mb",{"v":70,"d":"70.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.01.00.00","ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE","___","___"]
["*","D.01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych"]
[null,null,"- zakres objęty inwestycją","km",0.01]
["*","D.01.02.02","Zdjęcie warstwy humusu"]
[null,null,"- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm ","m3",{"v":9,"d":"9.00"}]
["*","D.01.02.04","Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją"]
[null,null,"- rozbiórka nawierzchni bitumicznej","m2",{"v":60,"d":"60.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.02.00.00","ROBOTY ZIEMNE","___","___"]
["*","D.02.01.01","Wykonanie wykopów"]
[null,null,"- wykonanie wykopów","m3",90.04]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
[null,"D.04.00.00","PODBUDOWY","___","___","___","___"]
[null,"D.04.04.02","Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie"]
[null,null,"- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 22 cm","m2",{"v":80,"d":"80.00"}]
[null,null,"- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 15 cm","m2",{"v":127,"d":"127.00"}]
[null,"D.04.05.01","Podbudowa zmieszanki związanej spoiwem hydraulicznym"]
[null,null,"- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o gr. 22 cm","m2",{"v":80,"d":"80.00"}]
[null,null,"- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o gr. 20 cm","m2",{"v":80,"d":"80.00"}]
[null,"D.04.10.01","Podbudowa z betonu asfaltowego"]
[null,null,"- mieszanka z betonu asfaltowego o gr.7 cm","m2",{"v":80,"d":"80.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.05.00.00","NAWIERZCHNIE","___","___"]
["*","D.05.07.05","Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego "]
[null,null,"warstwa ścieralna z AC 11S gr 4 cm","m2",{"v":80,"d":"80.00"}]
[null,"D.05.05.01","Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego "]
[null,null,"- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 5 cm","m2",{"v":80,"d":"80.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.06.00.00","ROBOTY WYKOŃCZENIOWE","___","___"]
["*",null,"Umocnienie powierzchniowe  skarp, rowów i ścieków"]
[null,"D.06.01.01","- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)","m3",{"v":5,"d":"5.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.07.00.00","URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU","___","___"]
["*","D.07.01.01","Oznakowanie poziome"]
[null,null,"- oznakowanie poziome ","m2",27.78]
["*","D.07.02.01","Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu"]
[null,null,"- ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą","szt",{"v":8,"d":"8.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","D.08.00.00","ELEMENTY ULIC","___","___"]
["*","D.08.01.01","Krawężniki betonowe"]
[null,null,"- ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem ","mb",{"v":20,"d":"20.00"}]
[null,null,"- ustawienie opornika betonowego  na ławie betonowej  ","mb",{"v":37,"d":"37.00"}]
["*","D.08.02.02","ChodnikI I ścieżka rowerowa z betonowej kostki brukowej"]
[null,null,"- ułożenie ciągu pieszo-rowerowego  z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm","m2",{"v":33,"d":"33.00"}]
[null,null,"- ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej  gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm","m2",{"v":25,"d":"25.00"}]
[null,null,"-ułożenie płytek z wypustkami typu \"STOP\"","m²",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,null,"-wyspa z kostki brukowej","m2",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["*","D.08.03.01","Betonowe obrzeże chodnikowe"]
[null,null,"- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce z oporem","mb",{"v":30,"d":"30.00"}]
["SUMA CZĘŚCIOWA"]
["*","GG.00.12.01","Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych"]
[null,null,"- zakres objęty inwestycją","km",0.07]
[null,null,"Kolizje i oświetlenie"]
["Lp.","Podstawa","Opis","Jedn.obm.","Ilość","Cena jedn.","Wartość"]
[1,null,"Kolizja nr 1"]
["1 d.1","KNNR 5 0701-01","Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II","m3",8.64]
["2 d.1","KNNR-W 9 0814-02","Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm","m",15]
["3 d.1","KNNR 5 0702-02","Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III","m3",8.64]
["4 d.1","KNNR 5 0705-01","Ułożenie rur osłonowych","m",15]
["5 d.1","KNNR 5 0707-02","Układanie kabli YAKXS 4x120 w rowach kablowych ręcznie","m",{"v":2,"d":"2.00"}]
["6 d.1","KNNR 5 0713-02","Układanie kabli YAKXS 4x120 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych","m",15]
["7 d.1","KNNR-W 9 0806-01","Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych","szt",2]
["8 d.1"," analiza indywidualna Uproszczona","Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach PGE","kpl.",1]
[2,null,"Kolizja nr 2"]
["9 d.2","KNNR 5 0701-01","Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II","m3",12.48]
["10 d.2","KNNR 5 0702-02","Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III","m3",12.48]
["11 d.2","KNNR 5 0705-01","Ułożenie rur osłonowych","m",20]
["12 d.2","KNNR 5 0707-02","Układanie kabli YAKXS 4x35 w rowach kablowych ręcznie","m",11]
["13 d.2","KNNR 5 0713-02","Układanie kabli YAKXS 4x35 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych","m",15]
["14 d.2"," analiza indywidualna Uproszczona","Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach PGE","kpl.",1]
["Razem dział: Kolizja nr 2",null,"Razem dział: Kolizja nr 2"]
[3,null,"Kolizja nr 3"]
["15 d.3","KNNR 5 0701-01","Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II","m3",9.6]
["16 d.3","KNNR 5 0702-02","Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III","m3",9.6]
["17 d.3","KNNR 5 0705-01","Ułożenie rur osłonowych","m",13]
["18 d.3","KNNR 5 0707-02","Układanie kabli YAKXS 4x120 w rowach kablowych ręcznie","m",7]
["19 d.3","KNNR 5 0713-02","Układanie kabli YAKXS 4x120 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych","m",13]
["20 d.3","KNNR-W 9 0806-01","Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych","szt",2]
["21 d.3"," analiza indywidualna Uproszczona","Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach PGE","kpl.",1]
["Razem dział: Kolizja nr 3",null,"Razem dział: Kolizja nr 3"]
[4,null,"Kolizja nr 4"]
["22 d.4","KNNR 5 0701-01","Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II","m3",14.4]
["23 d.4","KNNR-W 9 0814-02","Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm","m",45]
["24 d.4","KNNR 5 0705-01","Ułożenie rur osłonowych","m",53]
["25 d.4","KNNR 5 0702-02","Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III","m3",14.4]
["26 d.4","KNNR 5 0707-02","Układanie kabli YAKXS 4x120 w rowach kablowych ręcznie","m",22]
["27 d.4","KNNR 5 0713-02","Układanie kabli YAKXS 4x120 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych","m",8]
["28 d.4","KNNR-W 9 0806-01","Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych","szt",2]
["29 d.4"," analiza indywidualna Uproszczona","Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach PGE","kpl.",1]
["Razem dział: Kolizja nr 4",null,"Razem dział: Kolizja nr 4"]
[5,null,"Kolizja nr 5"]
["30 d.5","KNNR 5 0701-02","Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III","m3",11.2]
["31 d.5","KNNR 5 0705-01","Ułożenie rur osłonowych","m",21]
["32 d.5","KNNR-W 9 0814-02","Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm","m",7]
["33 d.5","KNNR 5 0713-03","Układanie kabla HRUHAKXS 120 w rurach","m",45]
["34 d.5","KNNR 5 0707-05","Układanie kabli XRUHAKXS 120 w rowach kablowych ręcznie","m",60]
["35 d.5","KNNR-W 9 0806-04","Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych","szt",2]
["36 d.5","KNNR 5 0728-01","Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 30 kV","szt.",6]
["37 d.5"," analiza indywidualna Uproszczona","Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach PGE","kpl.",1]
["Razem dział: Kolizja nr 5",null,"Razem dział: Kolizja nr 5"]
[6,null,"Kolizja nr 6"]
["38 d.6","KNNR 5 0701-01","Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II","m3",21.6]
["39 d.6","KNNR-W 9 0814-02","Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm","m",7]
["40 d.6","KNNR 5 0705-01","Ułożenie rur osłonowych","m",21]
["41 d.6","KNNR 5 0702-02","Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III","m3",21.6]
["42 d.6","KNNR 5 0707-02","Układanie kabli YAKXS 4x120 w rowach kablowych ręcznie","m",11]
["43 d.6","KNNR 5 0713-02","Układanie kabli YAKXS 4x120 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych","m",14]
["44 d.6","KNNR-W 9 0806-01","Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych","szt",2]
["45 d.6"," analiza indywidualna Uproszczona","Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach PGE","kpl.",1]
["Razem dział: Kolizja nr 6",null,"Razem dział: Kolizja nr 6"]
[7,null,"Kolizja nr 7"]
["46 d.7","KNNR 5 0701-01","Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II","m3",8.64]
["47 d.7","KNNR-W 9 0814-02","Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm","m",16]
["48 d.7","KNNR 5 0702-02","Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III","m3",8.64]
["49 d.7","KNNR 5 0705-01","Ułożenie rur osłonowych","m",16]
["50 d.7"," analiza indywidualna Uproszczona","Dopuszczenie do pracy na czynnych urządzeniach PGE","kpl.",1]
[null,null,"Oświetlenie"]
["1 d.1","KNNR 9 1001-08","Demontaż słupów oświetleniowych","szt.",13]
["2 d.1","KNNR 9 1002-06","Demontaż wysięgników rurowych na słupie","szt.",13]
["3 d.1","KNNR 9 1005-03","Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa","kpl.",13]
["4 d.1","KNNR 5 0701-01","Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II","m3",244.48]
["5 d.1","KNNR 5 0706-01","Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m","m",{"v":1528,"d":"1,528.00"}]
["6 d.1","KNNR 5 0722-03","Przewierty ręczne dla rury typ B pod obiektami","m",157]
["7 d.1","KNNR 5 0705-01","Ułożenie rur osłonowych typu A","m",607]
["8 d.1","KNNR 5 0713-01","Układanie kabli YAKXS 4x25 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych","m",972]
["9 d.1","KNNR 5 1001-01","Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 9m z fundamentem","szt.",15]
["10 d.1","KNNR 5 1001-01","Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 9m z wysięgnikiem na 6m z fundamentem","szt.",2]
["11 d.1","KNNR 5 1001-01","Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 6m z fundamentem","szt.",17]
["12 d.1","KNNR 5 1002-01","Montaż wysięgników 1 ramienny 1,5m 5 stopni na słupie","szt.",24]
["13 d.1","KNNR 5 1002-01","Montaż wysięgników 1 ramienny 2,5m 5 stopni na słupie","szt.",4]
["14 d.1","KNNR 5 1002-01","Montaż wysięgników 1 ramienny 0,5m 5 stopni na słupie","szt.",1]
["15 d.1","KNNR 5 1004-02","Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego  typ A","szt.",17]
["16 d.1","KNNR 5 1004-02","Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typ B","szt.",19]
["17 d.1","KNNR 5 1003-03","Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 8 m","kpl.przew.",36]
["18 d.1","KNNR 5 1006-01","Tablica bezpiecznikowa wnękowa  Złącze oświetleniowe zewnętrzne słup, IZK 3-bezp,","szt.",34]
["19 d.1","KNNR 5 0702-02","Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III","m3",183.36]
["20 d.1","KNNR 5 0201-05","Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - podłączenie uziemienia","m",40]
["21 d.1","KNNR 5 0907-05","Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III","m",30]
["22 d.1","KNNR 5 0907-02","Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III","m",100]
["23 d.1","KNNR 5 1304-06","Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony od porażeń","szt.",10]
["24 d.1","KNNR 5 1304-02","Badania i pomiary instalacji uziemiającej","szt.",10]
["25 d.1","KNNR 5 1302-03","Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy","odc.",32]
["26 d.1"," analiza indywidualna Uproszczona","Pomiar luminancji i natężenia oświetlenia","kpl.pom.",1]
[null,null,"Branża sanitarna"]
["Poz.","Nr specyfikacji technicznej","Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                            (Opis robót i obliczenie ich ilości)","Jednostka",null,"Cena jednostkowa","Wartość pozycji"]
[{"$nulls":3},"Nazwa","Ilość"]
["*","D.03.00.00","ROBOTY MONTAŻOWE"]
["*","D.03.01.01","Budowa kanalizacji deszczowej"]
[1,null,"wykonanie wykopów wraz z wywozem urobku","m3",{"v":1500,"d":"1500.00"}]
[2,null,"wykonanie nasypów wraz z dowozem materiału","m3",{"v":1400,"d":"1400.00"}]
[3,null,"wykonanie kompletnej studni rewizyjnej o średnicy 1,2m z osadnikiem 0,5m","kpl",{"v":22,"d":"22.00"}]
[4,null,"wykonanie kompletnej studni rewizyjnej o średnicy 0,425m","kpl",{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,null,"wykonanie studni wpustowych DN500 z osadnikiem 1m","kpl",{"v":37,"d":"37.00"}]
[8,null,"wykonanie kanału z rur PVC-U lite o śr. zew. 200 mm, wykonanie podsypki i\nobsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.","mb",{"v":424.5,"d":"424.50"}]
[null,null,"wykonanie kanału z rur PP DN300, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.","mb",{"v":112,"d":"112.00"}]
[null,null,"wykonanie kanału z rur PP DN400, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów\nsypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.","mb",{"v":144,"d":"144.00"}]
[9,null,"wykonanie kanału z rur PP DN500, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów\nsypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.","mb",{"v":259,"d":"259.00"}]
[10,null,"wykonanie kanału z rur PP DN600, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.","mb",{"v":58,"d":"58.00"}]
[2]
["*","D.03.02.02","Przebudowa sieci wodociagowej"]
["*",null,"wykonanie wykopów wraz z wywozem urobku","m3",{"v":250,"d":"250.00"}]
[12,null,"wykonanie nasypów wraz z dowozem materiału","m3",{"v":220,"d":"220.00"}]
[13,null,"sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich\n(piasek), wykonanie prób szczelności wraz z armaturą","mb",{"v":162.5,"d":"162.50"}]
[14,null,"sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich\n(piasek), wykonanie prób szczelności wraz z armaturą","mb",{"v":14,"d":"14.00"}]
[15,null,"montaż rur osłonowych na sieci wodociągowej DN300","mb",{"v":8.5,"d":"8.50"}]
[16,null,"montaż rur osłonowych na sieci wodociągowej DN250","mb",{"v":10,"d":"10.00"}]
[17]
[18,"D.01.03.06","Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia"]
[19,null,"wykonanie wykopów wraz z wywozem urobku","m3",{"v":150,"d":"150.00"}]
[20,null,"wykonanie nasypów wraz z dowozem materiału","m3",{"v":120,"d":"120.00"}]
[21,null,"montaż gazociągu z rur PE 100 SDR 11 RC dn25 typ2","mb",{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[3,null,"montaż gazociągu z rur PE 100 SDR 11 RC dn32 typ2","mb",{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["*",null,"montaż gazociągu z rur PE 100 SDR 11 RC dn63 typ2","mb",{"v":15.5,"d":"15.50"}]
["*",null,"montaż gazociągu z rur PE 100 SDR 17 RC dn110 typ2","mb",{"v":158,"d":"158.00"}]
[22,null,"montaż rur osłonowych DN250","mb",{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[23]
[24,"D.01.01.03","Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej"]
[25,null,"wykonanie wykopów wraz z wywozem urobku","m3",{"v":120,"d":"120.00"}]
[26,null,"wykonanie nasypów wraz z dowozem materiału","m3",{"v":100,"d":"100.00"}]
[27,null,"wykonanie kompletnej studni rewizyjnej o średnicy 1,2m","kpl",{"v":2,"d":"2.00"}]
[2,3,"wykonanie kanału z rur PVC-U DN200 mm, wykonanie podsypki i obsypki z\nmateriałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.","mb",{"v":42.5,"d":"42.50"}]
[null,null,"Branża telekomunikacyjna"]
[1.1,"D-01.03.04","Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 w gruncie kategorii III.","kpl",2]
[null,null,"przedmiar = 2,000 kpl"]
[1.2,"D-01.03.04","Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka","szt.",2]
[null,null,"przedmiar = 2,000 szt."]
[1.3,"D-01.03.04","Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV","m",10]
[null,null,"przedmiar\nłączna długość = 10,000 m\nilość przepustów =1,000 przepust."]
[1.4,"D-01.03.04","Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 125 mm - grunt kat. III-IV","m",10]
[null,null,"przedmiar\nłączna długość = 10,000 m\nilość przepustów =1,000 przepust."]
[1.5,"D-01.03.04","Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej i ostrzegawczo-lokalizacyjnej","m",9]
[null,null,"przedmiar = 9,000 m"]
[1.6,"D-01.03.04","Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny\n- rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) - analogia do rur ochronnych","m",10]
[null,null,"przedmiar = 10,000 m"]
[1.7,"D-01.03.04","Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny\n- rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.) - analogia pakiet mikrorur do rur ochronnych","m",10]
[null,null,"przedmiar = 10,000 m"]
[1.8,"D-01.03.04","Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu - analogia do modułu","m",9]
[null,null,"przedmiar = 9,000 m"]
[1.9,"D-01.03.04","Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu","m",9]
[null,null,"przedmiar = 9,000 m"]
["Razem dział: Budowa kanału technologicznego"]
[2,null,"Zabezpieczenie oraz demontaż infrastruktury telekomunikacyjnej"]
[2.1,"D-01.03.04","Wykonanie przepustów rurą dwudzielna fi 120 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III","m",20]
[null,null,"przedmiar = 20,000 m"]
[2.2,"D-01.03.04","Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III","m3",60]
[null,null,"przedmiar = 60,000 m3"]
[2.3,"D-01.03.04","Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna 1-\n2.5 m - kat. gruntu III - głębokość 1.0 m","m3",2]
[null,null,"przedmiar = 2,000 m3"]
[2.4,"D-01.03.04","Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe (koszowe) dla rurociągów o śr. nominalnej 100-125 mm","m",20]
[null,null,"przedmiar = 20,000 m"]
[2.5,"D-01.03.04","Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III","m3",60]
[null,null,"przedmiar = 60,000 m3"]
["Razem dział: Zabezpieczenie oraz demontaż infrastruktury telekomunikacyjnej"]
[]
[1,null,"Budowa kanału technologicznego"]
[1.1,"D-01.03.04","Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 w gruncie kategorii III.","kpl",14]
[null,null,"przedmiar = 14,000 kpl"]
[1.2,"D-01.03.04","Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka","szt.",14]
[null,null,"przedmiar = 14,000 szt."]
[1.3,"D-01.03.04","Wykonanie przepustów o dług.do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną w gruncie kat.III - rury HDPE o śr. 1x110 mm + 1x125mm","m",30]
[null,null,"przedmiar\nłączna długość = 30,000 m\nilość przepustów =1,000 przepust."]
[1.4,"D-01.03.04","Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV","m",40]
[null,null,"przedmiar\nłączna długość = 40,000 m\nilość przepustów =4,000 przepust."]
[1.5,"D-01.03.04","Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV - dodatek za każdy 1 m ponad 10","m",20]
[null,null,"przedmiar = 20,000 m"]
[1.6,"D-01.03.04","Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 125 mm - grunt kat. III-IV","m",40]
[null,null,"przedmiar\nłączna długość = 40,000 m\nilość przepustów =4,000 przepust."]
[1.7,"D-01.03.04","Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 125 mm - grunt kat. III-IV - dodatek za każdy 1 m ponad 10","m",20]
[null,null,"przedmiar = 20,000 m"]
[1.8,"D-01.03.04","Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2. wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej i ostrzegawczo-lokalizacyjnej","m",92]
[null,null,"przedmiar = 92,000 m"]
[1.9,"D-01.03.04","Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej i ostrzegawczo-lokalizacyjnej","m",{"v":381000,"d":"381,000"}]
[null,null,"przedmiar = 381,000 m"]
[{"v":1.1,"d":"1.10"},"D-01.03.04","Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny\n- rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) - analogia do rur ochronnych","m",{"v":168000,"d":"168,000"}]
[null,null,"przedmiar = 168,000 m"]
[1.11,"D-01.03.04","Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny\n- rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.) - analogia pakiet mikrorur do rur ochronnych","m",{"v":168000,"d":"168,000"}]
[null,null,"przedmiar = 168,000 m"]
[1.12,"D-01.03.04","Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu - analogia do modułu","m",381]
[null,null,"przedmiar = 381,000 m"]
[1.13,"D-01.03.04","Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu","m",1143]
[null,null,"przedmiar = 1 143,000 m"]
[1.14,"D-01.03.04","Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o dł. do 2 km w kanalizacji śr. rur 40 mm sprężarką","odc.",6]
[null,null,"przedmiar = 6,000 odc."]
[1143]
[2,null,"Zabezpieczenie oraz demontaż infrastruktury telekomunikacyjnej"]
[2.1,"D-01.03.04","Wykonanie przepustów rurą dwudzielna fi 160 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III","m",29]
[null,null,"przedmiar = 29,000 m"]
[2.2,"D-01.03.04","Wykonanie przepustów rurą dwudzielna fi 120 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III","m",31]
[null,null,"przedmiar = 31,000 m"]
[2.3,"D-01.03.04","Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypanym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel) - analogia demontaż","m",52]
[null,null,"przedmiar = 52,000 m"]
["Razem dział: Zabezpieczenie oraz demontaż infrastruktury telekomunikacyjnej"]
[{"$nulls":3},"RAZEM (netto):"]
[{"$nulls":3},"PODATEK VAT 23 %:"]
[{"$nulls":3},"CENA OFERTOWA (brutto):"]