[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	7.8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	
ka=Do uzupełnienia	255

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nb=Remont instalacji elektrycznej lokalu mieszkalnego
ab=Al. Korfantego 8/84
ni=KZGM 
ai=ul.Grażyńskiego 5 ,40 - 126  Katowice
nw=<<nazwa wykonawcy robót>>
aw=<<adres wykonawcy robót>>

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
il=0.75
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.105

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 64]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=przewody kabelkowe'''	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
il=86.2093

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
il=0.75

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=wyłącznik przeciwporażeniowy	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1637579848
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03	4-03	1001-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 1]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6425

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 54]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 55]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 56]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 57]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-02	4-03	1004-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.2835	0	0.2835
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4175

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-05	5-08	0210-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY  3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1212

[RMS 58]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-05	5-08	0210-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9091

[RMS 61]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-05	5-08	0210-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY 3 x 4 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
ka=255

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5758

[RMS 58]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy licznikowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=59
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy bezpiecznikowej mieszkaniowej S12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.872

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - biegunowy , 30 mA , 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=32
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=2.185

[RMS 33]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9878

[RMS 17]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9455

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0715

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0085

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 74]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=64
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=65
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
9d771b 9978e398b7892fccca0295050